{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["剧场舞台音响系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"剧场舞台音响系统","index":0,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,7],[5,7,7,7],[54,7,60,7],[54,8,60,8],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[68,7,88,7],[68,8,88,8],[76,3,85,3],[76,4,85,4],[76,5,85,5],[76,6,85,6],[86,2,87,2],[86,4,87,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["www.pro001.com 18501635951 陈先生"]
[]
["序号","设备名称","技术规范要求","规格","品牌","单位","数量","备注"]
["A1 扩声系统",null,"　",null,null,"　","　"]
["A1.1","调音台及录音系统"]
[1,"48路数字调音台","数字调音界面与接口箱采用分离式设计，调音界面拥有LCD显示屏。输入通道均含有：数字增益、声像控制、幻象电源、电平/延时设置、参数均衡器、压缩/限幅器、扩展器/噪声门；输入、输出通道：72 个单声道，8 个立体声；24个混音母线，8个矩阵母线。1条L-C-R总线、8个DCA和8个omni输出端口；8个立体声输入端口、3个mini-YGDAI扩展卡插槽、\n推子配置：16 推子的左侧功能区，8 推子的Centralogic 功能区，·铝合金支架可支撑iPad。支持Dante™ 网络音频协议；\n内建电平表桥。","CL 5","YAMAHA","套",1]
[2,"数字调音I/O接口箱\n舞台端","Dante™ 网络音频协议；5U体积提供32 进16 出接口以及4个AES/EBU 输出口。","RIO-3224-D","YAMAHA","套",1]
[2,"数字调音I/O接口箱\n音控室端","Dante™ 网络音频协议；3U体积带有16 进8 出的接口。","RIO-1608-D","YAMAHA","套",1]
[3,"32路备份模拟调音台","24路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF\n32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声)\n6个AUX发送 + 2个FX发送\n4 GROUP母线 + ST母线\n2 Matrix 输出\n1 个单声道输出\niPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制\nMGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置\n31段 GEQ，具备可选的 9 个 ","MGP32X","YAMAHA","台",1]
[4,"音控室工作电脑","Intel i7-CPU 、24寸LED屏、8G内存、2000G 硬盘、内置1394接口","OptiPlex 9020MT ","DELL ","套",1]
[5,"录音软件","专业录音软件，支持音轨数96@48kHz，同时录音数：32轨，乐器轨：64，MIDI：512；支持多种格式插件","Protools 11","AVDI","套",1]
[6,"有源监听扬声器","频响范围：38Hz-30kHz\n高音单元：1\" 锥面\n低音单元：8\" 半球形\nLFHF分频输出功率：120W、75W、45W\nLEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位）\nEQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB）\n接通电源：白色LED灯\n类型：低音反射型\n材料：MDF\n尺寸：250×390×334mm\n重量：10.2kg","8030A","Genelec","只",4]
[7,"监听耳机","单体 动圈开放式\n阻抗 62Ω\n灵敏度 105dB SPL/V\n频响范围 10Hz~39.8KHz\n功率 200mW\n线长 3米\n重量 235g","K702\n","AKG\n","副",1]
[8,"UPS备用电源(智能型在线式）","在线式UPS电源\n规格\n额定容量6000VA/4800W\n输入电压120VAC~275VAC\n带液晶显示、RS232接口、PC控制\n实现自动开关机，无人值守\n微处理器控制确保高可靠性\n带输入功率因素校正\n输出功率因素≥0.8\n输出220×(1±10%)VAC（电池模式）","C6KS\n6KVA/4800W","SANTAK","台",1]
["A1.2"," 扬声器系统"]
[1,"中央声道主扩扬声器（远场）","工作频率：60Hz-20kHz\n频率响应：65Hz-18kHz±4dB\n相位响应：450Hz-10kHz±30°\n最大声压级：140dB@1米\n覆盖角度：40°水平×35°垂直\n低频单元：3\"音圈的12\"锥形驱动单元\n高频单元：两个2\"开口，4\"振膜的压缩驱动单元\n功率：1240 瓦（2通道：620瓦/通道）","MSL-4","Meyer Sound","只",2]
[2,"中央声道主扩扬声器（近场）","工作频率：60Hz-18kHz\n频率响应：65Hz-18kHz±4dB\n相位响应：200Hz-14kHz±60°\n最大声压级：138dB@1米\n覆盖角度：50°水平×50°垂直（箱体角度40°）\n低频单元：一个15\"锥形驱动单元\n高频单元：一个2\"开口, 4\"振膜的压缩驱动单元\n功率：1240 瓦（2通道：620瓦/通道）","DF-4","Meyer Sound","只",2]
[3,"左右声道主扩扬声器（远场）","工作频率：60Hz-20kHz\n频率响应：65Hz-18kHz±4dB\n相位响应：450Hz-10kHz±30°\n最大声压级：140dB@1米\n低频单元：3\"音圈的12\"锥形驱动单元\n高频单元：两个2\"开口，4\"振膜的压缩驱动单元\n功率：1240 瓦（2通道：620瓦/通道）","MSL-4","Meyer Sound","只",2]
[4,"左右声道主扩扬声器（近场）","工作频率：60Hz-18kHz\n频率响应：65Hz-18kHz±4dB\n相位响应：200Hz-14kHz±60°\n最大声压级：138dB@1米\n低频单元：一个15\"锥形驱动单元\n高频单元：一个2\"开口, 4\"振膜的压缩驱动单元\n功率：1240 瓦（2通道：620瓦/通道）","DF-4","Meyer Sound","只",2]
[5,"左右声道主扩扬声器（拉声像）","工作频率：60Hz-18kHz\n频率响应：80Hz-17kHz±4dB\n相位响应：600Hz-16kHz±35°\n最大声压级：133dB@1米 \n覆盖角度：100°水平×40°垂直\n低频单元：一个3\"音圈的12\"锥形驱动单元\n高频单元：一个1.4\"开口，3\"振膜的压缩驱动单元,\n功率：550瓦","UPA-1P","Meyer Sound","只",2]
[6,"超低频扬声器","工作频率：28Hz-150Hz\n频率响应：30Hz-125Hz±4dB\n相位响应：45Hz-145Hz±30°\n最大声压级：139dB@1米\n覆盖角度：360°（单个箱体）随着箱体的数量和结构改变\n低频单元：两个4\"音圈的18\"锥形驱动单元,\n功率：2250瓦（2通道：1125瓦/通道）","700-HP","Meyer Sound","只",2]
[7,"舞台固定返送扬声器","工作频率：50Hz-20KHz\n频率响应：50Hz-20KHz-10dB\n最大声压级：131dB@1米 \n覆盖角度：80°水平×50°垂直\n低频单元：12\"驱动单元\n高频单元：一个1.4\"开口，3\"振膜的压缩驱动单元,\n功率：500瓦","ACTION 12A","D.A.S audio","只",6]
[8,"舞台流动返送扬声器","工作频率：60Hz-18kHz\n频率响应：65Hz-17kHz±4dB\n相位响应：500Hz-16kHz±35°\n最大声压级：133dB@1米\n覆盖角度：100°水平×45°垂直\n低频单元：一个3\"音圈的12\"锥形驱动单元\n高频单元：一个1.4\"开口，3\"振膜的压缩驱动单元\n功率：550瓦","UM-100P","Meyer Sound","只",4]
[9,"台唇补声音箱","工作频率：120Hz-18kHz\n频率响应：135Hz-17kHz±4dB\n最大声压级：117dB@1米\n水平角度：80°（3kHz～14kHz±10°），120°（低于2kHz）\n垂直角度：80°（3kHz～14kHz±10°），120°（低于2kHz）\n驱动单元：一个0.75\"音圈的4\"锥形驱动单元\n功率：220瓦（440瓦峰值）","MM-4XP\nMPS-488HP","Meyer Sound","只",8]
[10,"池座后区补声音箱","工作频率：100Hz-22kHz\n频率响应：115Hz-20kHz±4dB\n相位响应：250Hz-18kHz±30°\n最大声压级：112dB@1米\n覆盖角度：120°（低于2kHz） 60°（3kHz-13kHz±10°）\n驱动单元：一个4\"锥形驱动单元\n输出功率：100瓦","STELLA 4C\nSTELLA 188","Meyer Sound","只",6]
[11,"扬声器吊架","左、中、右音桥内音箱吊装支架、固定返听、补声扬声器安装支架，与音箱配套。","配套","配套","批",1]
[12,"功率放大器","按照投标要求配置了有源音响系统，根据招标要求此处不另配置功放系统。扬声器内含功放模块。","有源扬声器内含功放模块","有源扬声器内含功放模块","批",1]
["A1.3","音频处理设备"]
[1,"数字音频处理器","数字音频处理器，对来自主备调音台系统的音频信号进行混合并分配至功放。采用高质量24bitA/D、D/A转换器，DSP处理精度：32Bit，采样频率：96KHz；内置增益控制、均衡、延时、分频、滤波、限幅等功能。\n同时拥有模拟、数字音频接口，当一路输入信号故障时，可自动切换至另一路输入信号；\n内含：模拟接口：16进16出，网络音频传输接口；\u2028面板带输入、输出静音按键，带LED ；\n配有专用控制软件，可控全部功能；具有可编程接口，远程监控","GALILEO616","Meyer Sound","台",2]
[2,"数字效果器","内置500个厂家预置效果，100个用户自订程序；\n连接器：\nXLR（AES / EBU）,RCA莲花（S / PDIF）\n格式：\nAES/EBU（24bit），S / PDIF（20bit），EIAJ CP-340，IEC958\n输出高频颤动：\n采样率：44.1kHz，48 kHz\n处理延时： 0.2ms@48 kHz\n模拟输入：\n连接器：\nXLR平衡接口（接脚2为热端）\n最大输入电平：+22dBu\n最小输入电平：-10dBu\n模数转换：24 bit （4 bit，64倍过采样）","M2000","T.C.Electronics","台",1]
[3,"双通道反馈抑制器","滤波器 每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz至20kHz自动控制\n滤波器带宽 用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz\n寻找和清除反馈需要的时间 0.4秒，典型值1kHz\n每通道活动滤波器与固定滤波器的数量 用户可选择，最后的配置储存在存储器中\n活动滤波器计时器 活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟\n输入/输出的最大信号电平 平衡输入/输出 +27dBV峰值，不平衡 +21dBV峰值\n峰值空间 一般 4dBV平衡输入，最大峰值为 +23dB\nI/O连接器 XLR-3 和 \" TRS","FBX2810","SABINE","台",2]
[4,"自动混音器","8 通道自动混音器具有已获得专利的舒尔 IntelliMix，这种功能仅在话筒处于工作状态时才会被激活，可以尽可能避免多个开启话筒导致的音质下降。SCM810 专为固定式音频系统而设计。\n特点包括：每个通道可调整的 EQ，48 V 幻象电源，活动均衡话筒（或线路）电平输入，线路电平输出，抗射频干扰的高性能底板和电路，对话筒激活的完全逻辑控制，最多可连接 400 个话筒的功能，且具有内部电源。120/230 Vac 电源。","SCM810","SHURE","台",2]
[5,"无源线路分配器","16组1分3\n广播级标准\n最大支持24dBu\n3路变压器隔离输出\n输出端可同时连接幻象供电\n标准的2U机箱设计","16P-MS","HIROSYS","台",1]
["A1.4","音源设备"]
[1,"专业机架式双CD播放机","双CD播放机。特点：可播放CD、MP3音乐，支持热启动，支持启动播放，双机可分开播放、也可以接续播放","4500（无此型号）","TASCOM","台",1]
[2,"专业机架式CD刻录机","可进行淡入/淡出录音；带调整功能的音轨增量水平； PS/2键盘输入；可连接串口电脑键盘输入文字自带采样转换器全部播放，单曲播放，程序播放，随机播放和重复播放模式可进行无线遥控提供同轴/光纤SPDIF输入/输出接口，可调整电平AES-EBU数字输入/输出RS-232的连续控制和计时音轨增量（在录音时，RS-232加入CD音轨ID标记符时要使用到计时音轨增量）","CD-RW900SL","TASCOM","台",1]
["A1.5","话筒"]
[1,"动圈话筒","话筒换能器类型：动圈；指向性：心形；频率响应：50Hz-16kHz；灵敏度：1.1mV/Pa；可承受最大声压级：154dB SPL","AKG \nD5","AKG","支",4]
[2,"电容话筒","指向性：心形指向；频率响应：40Hz-20kHz；\u2028灵敏度：11mV/Pa；输出阻抗：25Ω；可承受最大声压级146dB SPL","\nAKG \nC214","AKG","支",4]
[3,"吊麦","话筒指向性：超心型；频响范围：50-20KHz；\n双鹅颈；带低频滤波,10米连接线；","AKG\nHM1000+CK47","AKG","支",4]
[4,"鹅颈会议话筒","电容鹅颈会议话筒，指向性: 心形；频率响应：50 Hz -19 kHz\u2028；灵敏度: 12mV/Pa；最大可承受声压级：135dB","AKG\nGN50+CK31","AKG","套",12]
[5,"鹅颈会议话筒底座","与会议话筒配套，带开关","配套","配套","只",12]
[6,"无线手持话筒","发射机技术参数要求：\u2028调制方式： FM；\n无线射频频率范围：500-850 MHz；\n载波频率数: 2800；\n预设个数:  64；\n交换频宽:  75 MHz；\n射频输出功率: 10, 30, 50 mW ；\n频率响应范围: 80-18000 Hz；\n总谐波失真（THD）: < 0,9 %；\n信噪比: ≥ 120 dBA (@ 1 mV )\u2028\n话筒技术参数要求：\u2028话筒类型：动圈；\u2028指向性：超心形；\n音频灵敏度: 1.6 mV/Pa；\n声压级: 154 dB(SPL) ","AKG \nHT4500+D5","AKG","支",4]
[7,"无线领夹话筒头","换能器: 预极化电容式；指向性: 全向；频率响应范围: 20-20000 Hz（±3 dB）；灵敏度：5 mV/Pa +- 3 dB；等效噪声等级: 26 dB；最大声压级: 148 dB","AKG \nCK77","AKG","支",2]
[8,"无线头戴话筒头","话筒换能器类型：电容式；指向性:全指向；灵敏度：2mV/Pa at 1kHz；频率响应(±3dB):20Hz-20kHz；最大可承受声压级：不小于150dB","AKG \nHC577L","AKG","支",2]
[9,"无线话筒腰包发射机","发射机技术参数要求：\u2028调制方式： FM；\n无线射频频率范围：500-850 MHz；\n载波频率数:  2800；\n预设个数:  64；\n交换频宽:  75 MHz；\n射频输出功率: 10, 30, 50 mW ；\n频率响应范围: 80-18000 Hz；\n总谐波失真（THD）: < 0,9 %；\u2028信噪比: ≥ 120 dBA (@ 1 mV )","AKG\nPT4500","AKG","台",4]
[10,"无线话筒双接收机","无线话筒双接收系统。\n频率设置以25kHz为步长；\n具有导频静噪电路，可降低干扰；\n自动锁定功能避免按钮被意外按下；\n具有音频和射频静音功能；\n话筒发射机可以由接收机的菜单来设置；\n具有网络接口，可实现远程管理。\n无线射频频率范围：500-850 MHz；\n波频率数: 2800；\n预设个数:  64；\n交换频宽:  75 MHz；\n频率响应范围：25-18000 Hz；\n信噪比： > 120 dB(A)\u2028THD,总谐波失真：< 0,9 %\n注：如配置单发单收系统，此项数量需作相应调整。","AKG\nSR4500","AKG","台",8]
[11,"天线分配器","带RF型号增益调节：RF链接阻抗50欧姆（或按无线接收器数量作相应调整配置）；","AKG\nPS4000W","AKG","台",2]
[12,"有源全向天线","有源全向天线，频率范围：450–900 MHz；\n配有宽频天线放大器，具有5/10/15dB三档可调增益","AKG\nRA4000B/W","AKG","只",2]
[13,"网络交换机","24口机架式1000M可管理交换机，有VLAN功能","Huawei\nS1526","Huawei","台",1]
["A1.6","安装附件设备"]
[1,"高杆话筒支架","人声话筒支架，折叠式支架腿，立杆二节，具有可延展的二节臂。支架高度：900mm~1600mm；臂长：425mm~725mm","K&M\n25860","K&M","支",16]
[2,"鼓专用话筒支架","适合通鼓（TOM）、军鼓上（SN TOP）、低通鼓（F.TOM）等等","K&M\n25855","K&M","支",4]
[5,"音频跳线盘","48孔跳线盘","Neutrik\nLF48-1O","Neutrik","台",6]
[6,"音频跳线","0.5米跳线","定制","定制","根",100]
[7,"台口两侧综合接口箱","XLR x 12，电源PowerCON x 2，接插件采用Neutrik/Canare/Switchcraft等品牌产品","定制","BTIT","只",2]
[8,"后台两侧综合接口箱","XLR x 4，电源PowerCON x 2，接插件采用Neutrik/Canare/Switchcraft等品牌产品","定制","BTIT","只",2]
[9,"舞台接口地板盒","Mic*4，Speakon*2，接插件采用Neutrik/Canare/Switchcraft等品牌产品","定制","BTIT","只",4]
[10,"舞台接口地板盒","NET*2，TRS*2，Mic*2，电源*1，接插件采用Neutrik/Canare/Switchcraft等品牌产品","定制","BTIT","只",2]
[11,"标准机柜","42U高度19英寸标准机柜、深度800mm（含滑轨、扎线支架、空面板、散热风扇、固定电源模块）","42U","TUTEN","套",4]
[12,"防震音源机柜","22U高度19英寸标准机柜（含滑轨、空板），音源设备及周边用","22U","TUTEN","套",1]
["A2 内部通讯系统",null,"　",null,null,"　","　"]
[1,"内部通讯主机","Two-Channel双通道对讲机主站 1U机架空间\n对讲机主站，支持60个耳机或20麦克 \n二个对讲机渠道。\n其它特点包括: 通道1A/1B 连接; 呼号发信号; 编程输入与各自的通道级控制和编on/off/interrupt 开关； 并且普遍电压电源。\n每个通道有独立的节目音频切断控制，及对所有通道讲话的“全叫”开关，每个通道独立的听讲开关，呼叫开关，呼叫显示等","Cleancom \nM-S702","Clean-com","台",1]
[2,"对讲话筒","与桌面站和主机站配套的鹅颈话筒，长度18英寸","Cleancom \nGM-18","Clean-com","支",5]
[3,"双通道接口","单通道接口面板","定制","定制","个",12]
[4,"腰包机","内置限制器的话筒和耳机\n兼容驻极体话筒\n视听呼叫信号\nLED辅助面板设置\n辅助耳机插孔适用于Clear-Com公司CC - 25超轻型耳机\n可存储四种设置模式\nClear-Com TW与RTS-TW在选择模式下可兼容\n内置音频整形和话筒噪声门\n兼容所有Clear-Com的会议系统\n双通道模式","Cleancom \nRS601","Clean-com","个",6]
[5,"耳机","封闭式通用头戴耳机，配有可作细微调整的灵活颈部麦克风。提供舒适而出色的声音隔离设计。","Cleancom \nCC-40","Clean-com","副",6]
["A3 线材管线及安装附件",null,"　",null,null,"　","　"]
[1,"多讯道集成信号缆","12芯优质滤波屏蔽集成信号缆","XC Rvvp Sn2x0.37x12ch","Xingchen","米",800]
[null,null,"4芯优质滤波屏蔽集成信号缆","XC Rvvp Sn2x0.37x4ch","Xingchen","米",1000]
[null,null,"2芯优质滤波屏蔽集成信号缆","XC Rvvp Sn2x0.37","Xingchen","米",5000]
[2,"护套音箱线","优质带护套工程信号线缆\n扬声器均为有源系统，故使用信号线缆，无需音箱线。","XC RVSn2x0.37","Xingchen","米",200]
[3,"6类网络线","6类网络线\n注：此项的单位暂为批，投标单位应按系统自行深化配置，并标明配置明细及规格，单位为米。","CAT6","AMP","米",1200]
[4,"阻燃电源线、接地线","优质阻燃电源线2.5mm²，材料为优质无氧铜。","RV 2.5mm²","国优品牌","批",1500]
[null,null,"优质阻燃电源线4mm²，材料为优质无氧铜。","RV 4mm²","国优品牌","米",1500]
[null,null,"优质阻燃电源线6mm²，材料为优质无氧铜。","RV 6mm²","国优品牌","米",600]
[5,"3芯卡侬公插头","专业XLR音频插头，用于平衡信号传输","按标书要求","Neutrik\n","批",1]
[6,"3芯卡侬母插头","专业XLR音频插头，用于平衡信号传输"]
[7,"3芯卡侬母插座","专业XLR音频插座，用于平衡信号传输"]
[8,"大三芯插头","专业6.35mm TRS音频插头，用于平衡信号传输"]
[9,"大二芯插头","专业6.35mm TS音频插头，用于非平衡信号传输"]
[10,"莲花插头","专业RCA音视频插头，用于非平衡音频信号或视频信号传输"]
[11,"音箱插头","专业4芯Speakon音箱插头"]
[12,"音箱插座","专业4芯Speakon音箱插座"]
[13,"20A电源插座","专业20A PowerCON电源插座"]
[14,"20A电源插头","专业20A PowerCON电源插头"]
[15,"金属线槽桥架","400/300/200x100，DG25/32等规格，系统配套，管槽需经防火、防锈处理；符合国家标准，满足系统电气要求。","200x300","国产优质","米",500]
[16,"金属电线管",null,"D25",null,"米",2000]
[17,"安装附件及辅材","机箱、电源断路器，螺栓、支架、绝缘胶带、尼龙扎带、套管、编码带、焊锡等",null,"国产优质","批",1]