{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EV TX系列方案"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EV TX系列方案","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[19,1,19,7],[20,0,20,11],[27,1,27,7],[28,1,28,7],[29,1,29,7],[30,1,30,7],[31,1,31,7],[32,1,32,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["www.pro001.com 环球音响网"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声设备"]
[1,"双15寸主音箱","EV","TX2152","频响范围 50Hz～18kHz（-10dB）；55Hz～13kHz（-3dB） \n推荐高通频率 40Hz \n灵敏度 103dB \n最大声压级 139dB \n额定功率 1000W \n峰值功率 4000W \n覆盖角度 水平×垂直：60°×40°或40°×60° \n低音单元尺寸 15″SMX2151 \n高频单元尺寸 2″ND2-8 \n分频点 1750Hz \n额定阻抗 4Ω \n接线座 Neutrik Speakon NL4 \n尺寸 高×宽×深：1154mm×508mm×471mm \n重量 42.8kg","美国","只",2]
[2,"主功放","YYaudio","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","美国","台",1]
[3,"双十八低音音箱","EV","TX2181","频响范围 50Hz～160Hz（-3dB） \n推荐高通频率 80Hz～120Hz \n灵敏度 103dB \n最大声压级 138dB \n额定功率 1000W \n峰值功率 4000W \n覆盖角度 全指向 \n低音单元尺寸 15″SMX2151 \n高频单元尺寸 2″ND2-8 \n分频点 —— \n额定阻抗 4Ω \n接线座 Neutrik Speakon NL4 \n尺寸 高×宽×深：1154mm×508mm×691mm \n重量 56.1kg","美国","只",2]
[4,"低音功放","YYaudio","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","美国","台",1]
[5,"返听音箱","EV","ELX112","美国EV紧凑型音箱，设计紧凑，多功能的ELX112音箱是现场演出的卓越之选，适合扩声和舞台监听应用。\n产品特点：\n   12”低音单元和1.5”钛高音压缩驱动单元\n* 55Hz～20KHz频响范围\n* 94dB声压级灵敏度；132dB最大声压级\n* 250W连续功率，1000W峰值功率\n* 坚固的木质箱体---支架安装或是与Live X系列低音音箱堆叠\n技术参数：\n   轴向灵敏度： 94dB\n   外壳材料： 9层，15mm的复合板，内部支撑与Texured涂料\n   频率响应（-3dB）： 82Hz ~ 18KHz\n   频率响应（-10dB）： 55Hz ~ 20KHz\n   推荐高通频率： 45Hz\n   最大声压级： 132dB\n   覆盖角度 水平×垂直（-6dB）： 90°×50°\n   低频换能器： EVS-12K，305mm，（12）寸低频单元\n   高频换能器： DH-1K.39mm,1.5寸钛震膜、缩驱动器\n   分频点： 2.1KHz\n   标称阻抗（无源）： 8Ω\n   最小阻抗： 7Ω\n   连接座： 双NL4\n   体积（高×宽×深）： 607×362×340mm\n   净重 15.8 公斤（34.83 磅）\n   运输重量 20 公斤（44.09 磅）","美国","只",2]
[6,"返听功放","YYaudio","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","中国","台",1]
[7,"2进6出处理器","DBX","DriveRack PA+  ","2*6数字控制和信号处理器(可配合RTA-M测试话筒作现场粉红噪声实时频谱分析)","美国","台",1]
[8,"均衡器","DBX","231S","2*31段 均衡器,2U机，银色面板","美国","台",1]
[9,"效果器","YAMAHA","REV100","双通道专业数码混响器,内置99种预制效果","日本","台",1]
[10,"16路调音台","YAMAHA","MG16","最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX）","日本","台",1]
[11,"无线手持话筒","SENNHEISER","EW115G3 ","单手持动圈（心型）","德国","套",4]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","中国","台",2]
[13,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"中国","付",2]
[14,"航空机柜",null,null,"16U带支撑","中国","台",1]
[15,"主线材","高强信",null,"2.0平方","中国","卷",2]
[16,"接插件、卡农线、音响头",{"$nulls":3},"中国","批",1]
[17,"合计",{"$nulls":7},0]
["二、舞台灯光设备"]
[1,"会议室专用LED PAR灯","KELEK","KE048D","光源：54颗1/3W 高亮度LED 优质灯珠（RGBW/RGB）色彩艳丽\n输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：80-200W防水等级：IP20 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 8通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n独有光学系统设计，均匀的色斑效果\n超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪\n尺寸：323X270X220mm 净重：8kg 毛重：3.4kg\n外箱尺寸：330X330X350mm(1PC/CTN)","中国","只",12]
[2,"230W光束灯","KELEK","KA054","光源:7R 欧司朗 230W  \n功率：350W     频率：50Hz-60Hz\n控制通道：16CH\n色温：5600-8000K\n功能：一个颜色盘.14色+白光，一个图案盘.17图+白光\n可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n光学器件，6片透镜式镜头组，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：330mm*450mm*480mm\n净重：15Kg \n毛重：19Kg","中国","只",4]
[3,"阳光512控台","KELEK","KK005","电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯","中国","台",1]
[4,"移动灯架",{"$nulls":3},"中国","台",2]
[5,"灯光信号线","高强信",null,null,"中国","米",100]
[6,"强电线",{"$nulls":3},"中国","米",100,{"$nulls":3},"自备"]
[7,"合计"]
[null,"设备合计"]
[null,"增值税9%"]
[null,"运费",{"$nulls":8},"可甲方到付"]
[null,"总计"]