{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL SRX系列"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL SRX系列","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[13,1,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["www.pro001.com 环球音响网"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样"]
["一、音频扩声系统"]
[1,"全频主音箱","JBL","SRX725","技术特性\n音箱类型 双15”，2路，反射式低音\n频率范围（-10dB） 37Hz–20kHz\n频率响应（±3dB） 53Hz–20kHz\n覆盖角（H x V） 75° x 50°\n体积(高x宽x深) 1219 x 541 x 508mm\n净重 45kg（100磅）\n低频驱动器 1 x JBL2265H差分驱动器\n高频驱动器 1 x JBL2451H 4”（音圈）压缩驱动器\n灵敏度（1w/1m） 99dB（无源模式）\n阻抗 4Ω\n最大声压级 136dB@1m\n额定功率 1200W（连续）/ 2400W（节目）/ 4800W（峰值）\n吊挂/安装 5个吊挂点和M10滑轨\n附件 SRX725-CVR保护软外套\nSRX-FF3：3个可拆飞行配件\n229–00009–01：3 x 10mm螺栓滑轨垫圈","美国","只",2]
[2,"全频环绕音箱","JBL","SRX712M","技术特性\n频率范围（-10dB） 70Hz–20kHz\n频率响应 （±3dB） 83Hz–18kHz\n覆盖角（H x V） 90° x 50°\n体积(高x宽x深) 349 x 546 x 260mm\n净重 15kg（33磅）\n低频驱动器 1 x JBL2262H差分驱动器\n高频驱动器 1 x JBL2431H 3”（音圈）压缩驱动器\n灵敏度（1w/1m） 96dB（无源模式）\n阻抗 8Ω\n最大声压级 131dB@1m\n额定功率 800W（连续）/ 1600W（节目）/ 3200W（峰值）\n输入连接器 NL-4 x 2\n吊挂/安装 双角度，35mm挂杆插座\n","美国","只",2]
[3,"超低音音箱","JBL","SRX728S","技术特性\n音箱类型 双18”，反射式超低频扬声器\n频率范围（-10dB） 27Hz–220Hz\n频率响应（±3dB） 33Hz–220Hz\n体积(高x宽x深) 610 x 1067 x 838mm\n净重 76kg（166.5磅）\n低频驱动器 2 x JBL2268H差分驱动器\n灵敏度（1w/1m） 98dB\n阻抗 4Ω（开联模式）\n8Ω x 2（分立模式）\n最大声压级 136dB @ 1m\n最大声压级 136dB @ 1m\n额定功率 1600W（连续）/ 3200W（节目）/ 6400W（峰值）\n柱杆安装 顶部安装M20螺纹插座，\n用于选购件SS4-BK柱杆配件\n附件 SRX728S-CVR保护软外套","美国","只",2]
[4,"全频主音箱功放","CROWN","XTi6002","8Ω2*1200W  \n4Ω2*2100W \n2Ω2*3000W（立体声）\n8Ω1*4200W  4Ω1*6000W (桥接)\n特点：\n•  内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。\n•  可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。\n•  准确、低失真及无染色的音质。\n•  先进及周密的电路保护设计，可确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏故障。\n•  满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。\n•  安全可靠的开关电源供电。\n•  轻巧及坚固的结构、各型号凈重只有10.9公斤2U高度标准机箱体积。\n•  方便及易接插件，设有Speakon®插座和接线柱端子输出件，XLR卡农输入接头及扬声器并联连接件。\n•  每个通道的“状态”都能在LCD显示屏清晰监控。\n•  享有CROWN独家“三年免费保修”承诺，优质的保证。\n技术规格:\n电压增益  \n在1kHz、8Ω额定负载输出时，额定\nXTi6002为37.1dB\n频率响应   20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载)\n相位响应   ±15° (1w, 20Hz-20kHz)\n负载阻抗   满足各种类型负载，立体声模式的范围为2-8Ω，单声道桥接的负载范围为4-8Ω\n输入灵敏度 1.4V\n信号噪声比 A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率，8Ω负载) XTi6000为103dB\n阻尼系数   >500 (20Hz-400Hz) 8Ω\n通道间串音 >70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率)\n共模抑制比 (CMR)  >45dB (20Hz-1kHz)\n输入级 电子平衡入, 采用1%精度电阻器\n最大输入信号  +22dBu 典型值\n交流电源电压和频率   100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz\n交流电源电流  XTi6002 : 15.3A\n空载消耗不大于    90W\n\n工作环境温度  0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)","美国","台",1]
[5,"全频环绕音箱功放","CROWN","XTi6002","8Ω2*1200W  \n4Ω2*2100W \n2Ω2*3000W（立体声）\n8Ω1*4200W  4Ω1*6000W (桥接)\n特点：\n•  内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。\n•  可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。\n•  准确、低失真及无染色的音质。\n•  先进及周密的电路保护设计，可确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏故障。\n•  满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。\n•  安全可靠的开关电源供电。\n•  轻巧及坚固的结构、各型号凈重只有10.9公斤2U高度标准机箱体积。\n•  方便及易接插件，设有Speakon®插座和接线柱端子输出件，XLR卡农输入接头及扬声器并联连接件。\n•  每个通道的“状态”都能在LCD显示屏清晰监控。\n•  享有CROWN独家“三年免费保修”承诺，优质的保证。\n技术规格:\n电压增益  \n在1kHz、8Ω额定负载输出时，额定\nXTi6002为37.1dB\n频率响应   20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载)\n相位响应   ±15° (1w, 20Hz-20kHz)\n负载阻抗   满足各种类型负载，立体声模式的范围为2-8Ω，单声道桥接的负载范围为4-8Ω\n输入灵敏度 1.4V\n信号噪声比 A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率，8Ω负载) XTi6000为103dB\n阻尼系数   >500 (20Hz-400Hz) 8Ω\n通道间串音 >70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率)\n共模抑制比 (CMR)  >45dB (20Hz-1kHz)\n输入级 电子平衡入, 采用1%精度电阻器\n最大输入信号  +22dBu 典型值\n交流电源电压和频率   100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz\n交流电源电流  XTi6002 : 15.3A\n空载消耗不大于    90W\n\n工作环境温度  0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)","美国","台",1]
[6,"超低音音箱功放","CROWN","XTi6002","8Ω2*1200W  \n4Ω2*2100W \n2Ω2*3000W（立体声）\n8Ω1*4200W  4Ω1*6000W (桥接)\n特点：\n•  内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。\n•  可通过LCD显示屏，直接调较扬声器预置参数。\n•  准确、低失真及无染色的音质。\n•  先进及周密的电路保护设计，可确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏故障。\n•  满足各种类型负载阻及模式连接，如：2Ω、4Ω和8Ω阻抗，立体声/单声道桥接输出连接。\n•  安全可靠的开关电源供电。\n•  轻巧及坚固的结构、各型号凈重只有10.9公斤2U高度标准机箱体积。\n•  方便及易接插件，设有Speakon®插座和接线柱端子输出件，XLR卡农输入接头及扬声器并联连接件。\n•  每个通道的“状态”都能在LCD显示屏清晰监控。\n•  享有CROWN独家“三年免费保修”承诺，优质的保证。\n技术规格:\n电压增益  \n在1kHz、8Ω额定负载输出时，额定\nXTi6002为37.1dB\n频率响应   20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载)\n相位响应   ±15° (1w, 20Hz-20kHz)\n负载阻抗   满足各种类型负载，立体声模式的范围为2-8Ω，单声道桥接的负载范围为4-8Ω\n输入灵敏度 1.4V\n信号噪声比 A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率，8Ω负载) XTi6000为103dB\n阻尼系数   >500 (20Hz-400Hz) 8Ω\n通道间串音 >70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率)\n共模抑制比 (CMR)  >45dB (20Hz-1kHz)\n输入级 电子平衡入, 采用1%精度电阻器\n最大输入信号  +22dBu 典型值\n交流电源电压和频率   100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz\n交流电源电流  XTi6002 : 15.3A\n空载消耗不大于    90W\n\n工作环境温度  0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)","美国","台",2]
[7,"16路调音台","YAMAHA","MG16XU ","最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","日本","台",1]
[8,"音频处理器","DBX","DriveRack PA+  ","模拟输入\n输入通道数 (2) 线路输入. (1) RTA 话筒输入\n接口 (2) 母卡侬线路输入，卡侬 RTA 话筒输入\n类型 电子平衡/射频过滤\n阻抗 >40k\n最大输入线路电平 >+20dBu\n共模抑制比 >45dB\nRTA 话筒幻象电压 +15VDC\nRTA 话筒等效输入噪声 <-117dBu, 22Hz-22kHz, 150\n模拟输出\n输出通道数 (6) 线路输出\n接口 公卡侬\n类型 电子平衡/射频过滤\n阻抗 120 ohms\n最大输出电平 >+20dBu\n共模抑制比 >45dB\n校准延时 每通道 10ms(总共 60ms)\nA/D 性能\n类型 dbx Type IV 转换系统\n动态范围 110dB A 计权, >107dB 不计权\nType IV 动态范围 123dB 通过片段素材, A-计权, 22kHz BW\n121dB 通过片段素材, 不计权, 22kHz BW\n115dB 典型，通过节目素材, A-计权, 22kHz BW\n采样率 48kHz\nD/A 性能\n动态范围 112dB A-计权, 110dB 不计权\n采样率 48kHz\n系统性能\n动态范围 110dB A-weighted, >107dB weighted\n总谐波失真+噪声 0.004% 标准在 +4dBu, 1kHz, 0dB 输入增益\n频率响应 20Hz-20kHz, +/-0.5dB\n内部通道串音 <-110dB, -120dB 典型\n输入到输出串音 <-100dB\n电源\n工作电压 100-120VAC 50/60 Hz-EU: 220-240 VAC 50/60 Hz\n功率 25 Watts\n实体特性\n重量 5.5lbs.(2.5kg) 运输重量 7lbs.(3.18kg)\n尺寸 1.75\"(4.4cm) 高 x 5.75\"(14.6cm) 深 x 19\"(48.26cm) 宽","美国","台",1]
[9,"无线手持话筒","森海塞尔","EW115G3 ","动圈：心型\n无线频率范围：516~865MHz\n可调频率个数：1440\n频宽：36MHz\n频响范围（话筒）：80~18000 Hz \n信噪比：>110dB(A) THD\n总谐波失真：<0.9%\n天线接头：2 BNC，50 Ohm\n音频接口：XLR/ 6.35mm\nRF无线输出功率：30mW\n工作时长（发射机）：>8小时","德国","套",2]
[10,"机柜",null,"16U","国产优质带操作台","中国","个",1]
[14,"总计（不含运费不含税）",{"$nulls":7},0]