{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["YYAUDIO LA线阵系列"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YYAUDIO LA线阵系列","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["www.pro001.com环球音响网"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"双8寸线性阵列音箱（舞台左侧）","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只","6"]
[2,"双8寸线性阵列音箱（舞台右侧）","YYAUDIO","LA208","频率响应 60 Hz-18khz\n单元组成 2 × 8\"(200mm)/2\"的声音线圈 LF\n1 × 1.4\"(36mm)/3\"的声音线圈 HF\n额定功率 300W RMS，1200W 峰值\n灵敏度 98dB 1 瓦特/1 米\n声压级 124 dB 连续，130 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性水平覆盖范围： 120 ° 垂直覆盖范围： 各不相同，具体取决于数组的长度和配置\n分频点 800 赫兹、 2 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 865 毫米 × 525 毫米 × 775 毫米 （飞行案例/双） 555 毫米 × 360 毫米 × 895 毫米\n净重 29.2 的公斤 pc","只","6"]
[3,"线性阵列音箱安装吊架","YYAUDIO","LA208","配合音箱吊挂","副",2]
[4,"双18寸线性超低音箱","YYAUDIO","LA218B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   2×18\"(460mm)/4\"voice coil LF\n额定功率   1200W RMS, 4800W peak\n灵敏度   103dB 1watt/1 metre\n声压级   133 dB continuous,139 dB peak\n额定阻抗   4 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   1235mm×835mm×810mm(Flight case/pc) 1280mm×880mm×870mm\n净重   87 kg/pc\n毛重   137.7 kg/(Flight case/pc) 98 kg/pc","只",2]
[5,"12寸同轴全频专业返听音箱","YYAUDIO","YR12","频率响应   45Hz-18kHz\n单元组成   1×12＂(300mm)/3＂voice coil LF\n1×1＂(25mm) /1.7＂voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   90°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   540mm×465mm×620mm\n净重   19 kg/pc","只",2]
[6,"10寸两分频补声音箱 ","YYAUDIO","YA10","频率响应   55Hz-20kHz\n单元组成   1×10\"(250mm)/2.5\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.4\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1 metre\n声压级   119dB continuous,125dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 40°\n分频点   2.6kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   410mm×395mm×600mm\n净重   14.3 kg/pc","只",4]
[7,"主音箱功放","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",3]
[8,"低音音箱功放","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",2]
[9,"补声音箱功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[10,"返听音箱功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[11,"调音台","SOUNDCARFT","FX16II"," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[12,"3进6出处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[13,"效果器","LEXICON","MX400 ","立体声数字混响器(效果器),4处理器","台",1]
[14,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器(FBX2420停产,用此新型号代替)","台",1]
[15,"无线手持话筒","SENNHEISER","EW115G3 ","概述：\n多用途：无论是音乐表演或者是演讲，你都可以依赖 ew 115 G3 LE无线系统的出色性能。你现在可以为手持无线话筒内的电池组直接充电而不必取出。只需按sync键一下，发射机和接收机就可以同频。采用纯分集技术的接收机上有带背光的图形显示屏，让阅读屏幕显示在各种光照条件下都变得轻松。\n特点：\n坚固的金属外壳\n36 MHz 的切换频宽，1440个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收\n增强的频率组系统，每组最多6个兼容频率\n高品质的纯分集接收技术\n导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰\n自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率\n增强的音频频率范围\n利用红外线界面与无线发射机同频\n具有更多可控选项的用户友好的菜单操作\n有背光照明的图形化显示屏\n可以避免意外改变设置的自动锁定功能\nHDX降噪器带来水晶般清澈的声音\n接收机以4个阶段显示发射机电池状态\n手持无线话筒可以与evolution系列轻松互换话筒头\n集成的频率均衡器、声音检查模式\n适合不同需求的丰富的系统配件\n包装内含：\n1 台 EM 100 G3-A2(B2) 机架式接收机\n1 个 SKM 100-815 G3 手持无线话筒 (动圈, 心形)\n1 个 MZQ 1 话筒夹\n1 个 NT 2 供电单元\n2 根天线\n2 个堆叠零件\n2 节AA 电池\n使用手册","套","4"]
[16,"8路电源时序器","声准","1018B","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",3]
[17,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台","1"]
[18,"监听耳机","AKG","K77","大耳筒式监听耳机","副",1]
[19,"机柜",null,null,"防滑。减震，带轮子机柜，带支撑","台","1"]
[20,"播放电脑",{"$nulls":3},"套","1"]
[21,"线材",null,null,"3.0平方","米",400]
[22,"辅材",null,null,"音响等设备接插件","批",1]
[23,"合计",{"$nulls":6},0]