{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["豪华包房"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"豪华包房","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[8,1,8,8],[9,0,9,11],[12,1,12,8],[13,0,13,8]]}
["www.pro001.com 环球音响网"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"12寸主扩声音箱","DAM","DDS-690EX","基本参数：  \n音箱单元   30cm低音单元\n                  7.5cm高音单元×2只  \n频率响应   40-20000Hz \n额定输入   300W\n最大输入   600W(瞬间输入)\n额定阻抗   8欧姆\n外形尺寸   668mm×350mm×362mm\n重    量   16.5Kg×2","日本","对",2]
[2,"12寸辅助音箱","DAM","DDS-690EX","基本参数：  \n音箱单元   30cm低音单元\n                  7.5cm高音单元×2只  \n频率响应   40-20000Hz \n额定输入   300W\n最大输入   600W(瞬间输入)\n额定阻抗   8欧姆\n外形尺寸   668mm×350mm×362mm\n重    量   16.5Kg×2","日本","对",2]
[3,"专业功放","天工","LA400","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×600W \n桥接方式8Ω：1000W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V \n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>100，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","中国","台",2]
[4,"数字音频处理器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","中国","台",1]
[5,"无线麦克风","YYAUDIO","BS-T6","工作频率：690-740、740-800、800-850MHz；调制方式：宽带FM；信道数目：200；信道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；最大偏移：±45KHz；音频频率响应：80Hz-18KHz(±3dB)；综合信躁比：>105dB；综合失真：≤0.5%；工作距离：约100-300m(在没有干扰的情况下)；工作环境温度：-10℃--+50℃\n\n","中国","套",2]
[6,"总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J4:J8)","v":0}]
["二、灯光系统"]
[1,"激光灯","红绿KTV之王","T-869","电源：AC96~240V, 50/60HZ, 10W                                                                                                                    激光功率：50mW 532nm 绿激光器\n                     120mW 650nm  红激光器 \n模式:：自走，声控                                                                                                                                      演示效果：激光效果机之王，四马达多图案红绿激光花束。红绿萤火虫+泡泡+60种图案变化，可以红绿黄三色交替，2012年最畅销产品之一","中国","台",1]
[2,"频闪灯","LED三色频闪","VS-39","电压；AC110V-230V\n功率；15W\n频率；50-60HZ\n光源：LED灯珠*112颗\n功能：三色声控频闪/自走/频闪，声控可自调。\n适用场合：舞厅、酒吧、KTV包房","中国","台",2]
[3,"总计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J11:J12)","v":0}]
["所有总计",{"$nulls":8},{"$f":"J13+J9","v":0}]