{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"not_rendered":{"images":5,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[8,0,8,7],[9,0,9,9],[13,0,13,6],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高端娱乐室音响设备报价"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"音箱","FOHHN","AT-35","最大声压级\n130dB\n频率响应\n45Hz－20KHz\n单元\n12”低频纸盆驱动器，1” 高音压缩驱动器\n覆盖角\n60°(H) x 40°(V) 或90°(H) x 60°(V)\n连续功率\n500W\n阻抗\n8Ω\n峰值功率\n2000W\n灵敏度\n99dB\n连接器\n尺寸\n高度： 58.5 CM；宽度： 38 CM；深度： 41 CM\n重量\n21kg","只",2]
[2,"功放","YYAUDIO","XTi4000  ","2*650W 8欧，2*1200W 4欧，1*3200W 4欧，内置数字处理","台",1]
[3,"电源时序器","YY audio","NPW80","8路时序电源（每通道提供高达10安培电源）\n控制电路采用高可靠性和数字化设计，高电流继电器的输出级和低功耗\n1U和标准万用AC电源插座，可以非常方便使用\n具有开关机锁并配备用户钥匙，管理方便\n面板具有紧急关闭开关，安全方便","台",1]
[4,"前级处理器","韵乐","X3","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100%\n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms\n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100%\n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms\n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞与（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n系统\n1.  两个音乐输入端口：1/2\n2.  音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)\n3．键盘锁密码与系统模式切密码","台",1]
[5,"有线话筒","SHURE","SM58S","动圈式人声话筒，行业标准话筒，专为饱满/清晰地再现人声而设计，如：领唱/伴唱/口琴，50HZ-15KHZ，心形指向性。","套",2,{"$nulls":3},"可用无线SHURE BLX24/SM58 2817元一套，需配置两套，共5634元"]
["小计",{"$nulls":7},0]
["二、点歌系统"]
[1,"视频服务器","星网视易","锋云S6000","嵌入式架构设计；系统运行更加稳定；支持千兆网络 双网卡智能负载；系统使用更加简便；硬盘检测机制(SMART)；更新更加智能；存储硬盘 WD 2.OT×7","台",1]
[2,"固定点歌  ","星网视易","T46","首款支持3D动态点歌机顶盒；绿色、节能、低功耗工作。","台",1]
[3,"触 摸 屏","星网视易",null,"19寸触摸一体屏","台",1]
["小计"]
["总计",{"$nulls":7},0]