{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["70平方设备清单"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"70平方设备清单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[20,0,20,7],[21,0,21,9],[28,0,28,7],[29,0,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["柳州Martin CDD系列50平方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、阳光房扩声系统"]
[1,"15寸同轴全频主音箱","Martin Audio","CDD15","多样化的被动式双向系统\n同轴化“点-源”式性能表现\n差异化离散技术带来持续性的覆盖\n高雅的刚性UPM Formi材质的外观（CDD5除外）\n用户可调的同轴驱动单元\n垂直或水平方向的安装选项\n不用螺丝的穿孔保护性隔栅\n8欧姆标准阻抗\n精准的安装配件\n针对CDD10、CDD12和CDD15设计了吊环悬架支持整体插入\n型高输出，同轴差分无源\n双向系统\n频率响应（5）55hz-18khz±3dB，-10dB @ 45Hz\n司机如果：15”（380mm）/ 3”（75mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1.4”（36）出口/ 3”（75mm）音圈，钛圆顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率400W的AES，1600W峰值\n推荐放大器ma3.0，ma5.2k\n（8）100dB的灵敏度\n最大声压级（9）126分贝连续，132DB峰\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）100˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.6khz被动\n外壳68升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件10×M8飞点\n尺寸（W）429mm x（H）x（D）413mm九寨沟\n（W）16.9ins x（H）27.2ins x（D）16.3ins\n重量27.7kg（61lbs）\n附件cddya15b轭装配黑色\ncddya15w轭组件白","只",2]
[2,"15寸同轴全频辅助音箱","Martin Audio","CDD15","型紧凑，高输出，同轴差分分散\n被动双向系统\n频率响应（5）62hz-20khz±3dB，-10dB @ 50Hz\n司机如果：12“（300mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率300W的AES，1200W峰值\n推荐放大器ma2.0，ma3.0\n（8）灵敏度97dB\n最大声压级（9）：122dB连续，128dB峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.9khz被动\n外壳38升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）360mm x（H）571mm x（D）350mm\n（W）14.2ins x（H）22.5ins x（D）13.8ins\n重量19.3kg（42.5lbs）","只",4]
[3,"双18寸低音音箱","Martin Audio","CSX218","型双驱动，直接辐射低音炮\n频率响应（1）35hz-150hz±3dB，-10dB @ 30Hz\n驱动2×18”（460mm）/ 4”（100mm）音圈，远足，\n铁氧体磁铁，防水锥\n（2）额定功率2000W AES，8000W峰值\n推荐放大器ma9.6k，ma12k\n（10）灵敏度108dB\n最大声压级（9）138db连续，144db峰（半空间）\n标称阻抗4欧姆\n色散（-6dB）全方位\n交叉80-120hz活跃\n附件330升的高密度中纤板\n黑色或白色纹理漆\n防护格栅黑色或白色穿孔钢\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件四口袋手柄\n尺寸（W）x（H）1085mm 530mm×（D）七百八毫米*\n（W）42.7ins x（H）20.9ins x（D）30.7ins *\n* 911mm（35.9ins）与车轮\n体重84kg（185磅）","只",4]
[4,"4通道功放          ","YYAUDIO","MA4.8Q","技术参数 最大输出功率： 625W 16Ω/通道\n 1000W 8Ω/通道\n 1200W 4Ω/通道\n 900W 高阻70/100V\n 失真：<0.1%,总谐波失真20Hz-0KHz 1W\n 信噪比：>112dBA\n 通道分离度： >70dB @1kHz\n 输入增益选择 23dB，26dB，29dB，32dB,35dB,38dB ，41dB,44dB\n 工作电压: 130V-265V\n 尺寸（宽×高×深）： 483 × 88 × 343mm\n重量： 12kg","台",3]
[5,"前级效果器","韵乐","X5","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）","台",1]
[6,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","EW335G3","配有：EM300G3真分集式接收器+SKM300G3配置静音功能按键手持式发射器+动圈式心形（e835）无线咪头。（已配有GA3机架安装套件和MZQ1话筒夹）","套",2]
[7,"高清播放机顶盒","雷石","惊艳5000S","完全时尚创新的外观设计，开启了机顶盒的新纪元。炫动的操作界面、绚丽的舞动效果、人性化的操作系统，处处流露出设计的用心之处。系统稳定，画面流畅。完美的外形和人性化的操作系统，让你深刻体验科技时代的高品质追求。通过国家3C认证，通过72小时高温老化检测。","台",1]
[8,"灯控盒","雷石",null,null,"台",1]
[9,"小墙板","雷石",null,null,"台",1]
[10,"触摸屏","雷石","22寸","舞动触摸屏（触摸屏完全不受环境影响，分辨率高，透光率高，灵敏度高，定位准确，防水，防尘，防油污，防静电，防辐射，防磁功能。）\n壁挂、台式、落地可选。可定制不锈钢支架。","台",1]
[11,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[12,"壁挂音箱支架",null,null,"定制","只",4]
[13,"VGA线",{"$nulls":3},"批",1]
[14,"HDMI线",null,null,"10米","条",1]
[15,"音响线","高强信",null,"3平方","米",400]
[16,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[17,"机柜",null,null,"22U","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、灯光系统"]
[1,"12颗LED频闪灯","KELEK","KE142","净重：0.5Kg\n产品尺寸：170*50*14mm","台",2]
[2,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",2]
[3,"LED换色小光束","KELEK","YE081","总通道192个，可控16通道电脑灯12台，\n全新的编程理念，可编辑和存储100个场景步，可直接运行12个特效场景，编辑和运行机12个走灯程序，每个走灯程序最大100步，可由内存中的场景任意组合内置声控走灯功能，黑场输出功能，走灯速度和渐变调节功能","台",4]
[4,"8寸的玻璃球",{"$nulls":3},"台",2]
[5,"摇头LED四眼超级光束灯","KELEK","KE154","\n输入电压：90-240V\n频率：50-60Hz\n总功率：130W\n光源：4颗25W单白 （或 RGBW 4 1）\n发光颜色：白色 或 RGBW 4合1\n发光（流明/瓦）：4500\n工作温度（℃）：20℃ - 40℃\n工作寿命（小时）：50000\nIP等级：IP23\n光束角：5°-40°\n频闪：1-25hz /二各种频闪效应\n调光器：0 ~ 100%平滑调光\n水平：540°\n垂直：250°\n控制模式：DMX512 /主从/自动/声控\nDMX通道：15个DMX通道\n该灯具有4颗25W超高功率LED可以单独控制。\n产品特点 强烈的光束，光束角度可选的，每个灯泡是可控的，与赛车的灯光效果。\n智能风扇控制系统，温度自动检测系统。镜头里面可以无限制旋转。\n非常适合中小型舞台表演  酒吧  慢摇吧 DJ 音乐会 租赁演出会场等 场所  尺寸 31*26*46  毛重 8KG","台",8]
[6,"扇形八眼光束灯","KELEK","KE149","光源：超高亮度LED，\n5-10万小时寿命(可用8颗5W美国科瑞进口灯珠)  白色\n输入电压：220v AC,50 -60HZ\n工作环境：-10℃~35℃\n彩色款由红绿蓝白四种颜色的灯珠组成，分别为两白两红两蓝两绿组合\n产品描述】该产品是一个以LED技术创新产品，以全新改良的面貌闪亮登场。1、耐撞、耐磨外壳，比普通市场上同类产品经久耐用；2、超高透光率镜片，耐震、耐高温；3、采用优质进口灯珠，发光率高，寿命长；4、形成较强的光束；5、其它内部材料均采用优质材质做成。\n优点\n让您花很少的钱创造更个性的舞台灯光效果。（一般多台编组使用）\n1.寿命高达50000小时；\n2.真正绿色节能健康安全的LED光源；\n3.亮度高，形成比较好的光柱；\n4、耐用性强,具有低热量，低功耗；\n5、体积小，安装使用方便灵活；\n6、适用于：舞厅、迪厅、舞台、包房、HI房、酒吧、KTV、家庭派对和生日party灯具","台",4]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]