{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["BMBCSS系列配置"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BMBCSS系列配置","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[12,1,12,7],[13,0,13,10],[16,1,16,7],[17,0,17,10],[20,1,20,7],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["豪华包间"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"12寸主扩声音箱","BMB","CSS 2012","CSS-2012产品参数 \n系统构造 单低音单高音的2单元扬声器系统               \n低音单元 300mm（12inch）錐形低音，65（2.5inch）mm音圈 × 1unit   高音单元 26mm喉口，44.4mm音圈音膜组装高音 × 1unit           \n频率响应 50Hz～20.000Hz(±3dB)                   \n灵敏度   98dB/W/m                 \n峰值最大声压级 133dB/m           \n长期连续最大声压 127dB/m           \n最大输入功率 2000W               \n额定输入功率 500W(PublicAddresses speaker type)             \n推荐放大器   800W(DAP-8000)               \n高频保护     热敏电阻回路断路器               \n水平指向角   80°                   \n垂直指向角   50°                   \n连接插口     Neutrik Speakon? NL4MP×2           \n阻抗         8Ω             \n尺寸 (mm)    380(W) × 615(H) × 386(D)                 \n重量         24.6 kg/个                 \n板材         15mm 桦木夹板               \n面网         5.5mm正六边形孔                   \n油漆         防刮烤漆                   \n支撑座     底部φ36mm支撑底座","只",2,{"$nulls":3},"原装正品"]
[2,"12寸辅助扩声音箱","BMB","CSS 2012","CSS-2012产品参数 \n系统构造 单低音单高音的2单元扬声器系统               \n低音单元 300mm（12inch）錐形低音，65（2.5inch）mm音圈 × 1unit   高音单元 26mm喉口，44.4mm音圈音膜组装高音 × 1unit           \n频率响应 50Hz～20.000Hz(±3dB)                   \n灵敏度   98dB/W/m                 \n峰值最大声压级 133dB/m           \n长期连续最大声压 127dB/m           \n最大输入功率 2000W               \n额定输入功率 500W(PublicAddresses speaker type)             \n推荐放大器   800W(DAP-8000)               \n高频保护     热敏电阻回路断路器               \n水平指向角   80°                   \n垂直指向角   50°                   \n连接插口     Neutrik Speakon? NL4MP×2           \n阻抗         8Ω             \n尺寸 (mm)    380(W) × 615(H) × 386(D)                 \n重量         24.6 kg/个                 \n板材         15mm 桦木夹板               \n面网         5.5mm正六边形孔                   \n油漆         防刮烤漆                   \n支撑座     底部φ36mm支撑底座","只",2,{"$nulls":3},"原装正品"]
[3,"15寸低音音箱","BMB","CSW-600","系统构造：低音反射型落地式\n扬声器单元：38cm尺寸锥形振膜低音单元xlunit\n最大输入功率：1000 W\n额定输入功率：600 W\n额定阻抗：8Ω\n尺寸 ( mm ) ：410( 宽 ) × 545( 高 ) × 545( 长 ) mm\n重量：30 kg","只",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，\n","台",3,{"$nulls":3},"原装正品"]
[5,"前级效果器","韵乐","X5","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[6,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[7,"一拖二麦克风","BBS","SA380","多用途：无论是音乐表演或者是演讲，你都可以依赖 ew 115 G3 LE无线系统的出色性能。你现在可以为手持无线话筒内的电池组直接充电而不必取出。只需按sync键一下，发射机和接收机就可以同频。采用纯分集技术的接收机上有带背光的图形显示屏，让阅读屏幕显示在各种光照条件下都变得轻松。\n\n特点：\n\n坚固的金属外壳\n36 MHz 的切换频宽，1440个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收\n增强的频率组系统，每组最多6个兼容频率\n高品质的纯分集接收技术\n导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰\n自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率\n增强的音频频率范围\n利用红外线界面与无线发射机同频\n具有更多可控选项的用户友好的菜单操作\n有背光照明的图形化显示屏\n可以避免意外改变设置的自动锁定功能\nHDX降噪器带来水晶般清澈的声音\n接收机以4个阶段显示发射机电池状态\n手持无线话筒可以与evolution系列轻松互换话筒头\n集成的频率均衡器、声音检查模式\n适合不同需求的丰富的系统配件\n包装内含：\n\n1 台 EM 100 G3-A2(B2) 机架式接收机\n1 个 SKM 100-815 G3 手持无线话筒 (动圈, 心形)\n1 个 MZQ 1 话筒夹\n1 个 NT 2 供电单元\n2 根天线\n2 个堆叠零件\n2 节AA 电池\n使用手册","套",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[8,"单机版点歌机","雷石","云12机顶盒","雷石公司2013重磅出击，迄今为止功能最为强大的雷石“云十二”家用点歌机闪耀上市，雷客家用点歌系统2013年7月隆重推出“云十二”系列点歌机，3T大容量硬盘，50000余首原人原唱歌曲，部分HD高清歌曲，支持安卓苹果智能手机、iPad等时尚点歌新方式，开启K歌发烧友们新一番旅程，让你的家庭卡拉OK生活更精彩！\n\n功能参数：\n·CPU：采用40nm工艺芯片，双核800MHZ;内存1G/DDR 1333；\n·支持VGA+HDMI VGA+LVDS VGA+CVBS，VGA+HDMI/CVBS双屏异显\n·内嵌Video decoder：Real Video，支持H.264、H.263、AVS、Divx、VC-1，DSS-DirecTV TS等多种视频格式解码\n·内嵌Audio decoder：Real Audio；可完成MPEG1/2/3、AC3、AAC、Vorbis；DTS、DolbyMsll、SRS、DTS-HD、Windows Media等多种音频格式的解码工作，支持Audio SPDIF DAC output、数字无损音效频输出\n·支持HDMI高清输出720P、1080i、1080P，支持3D TV；\n·3D硬件加速、支持OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG、使界面操作更加流畅\n·支持鼠标、触摸屏、掌中宝、平板电脑、智能手机等多种无线点歌设备\n• 随机内置50000~70000首热门歌曲（含1000~3000首HD1080P高清歌曲）\n• 支持3个USB2.0接口、1个VGA接口、2 个串口、1个HDMI高清接口、1个网络接口、VGA、CVBS、同轴、光纤、录音\n·基于Linux2.6.37操作系统，可进行系统固件升级","台",1,{"$nulls":3},"3T"]
[9,null,null,"22寸触摸屏","可选黑色或白色","台",1,{"$nulls":3},"赠送支架"]
[10,"总计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",1]
[2,"12颗LED频闪灯","KELEK","KE142","净重：0.5Kg\n产品尺寸：170*50*14mm","台",1]
[3,"总计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"机柜",null,null,"12U","台",1,{"$nulls":3},"自备"]
[3,"总计",{"$nulls":6},0]
["所有总计",{"$nulls":7},0]