{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL kp6000系列配置"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL kp6000系列配置","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[12,1,12,7],[13,0,13,10],[16,1,16,7],[17,0,17,10],[20,1,20,7],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["豪华包间"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"12寸主扩声音箱","JBL","KP6012","系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n　　频率范围(-10 dB)1：71 Hz - 20 KHz\n　　频率响应(±3 dB)1：90 Hz - 20 KHz\n　　灵敏度(1w/1m)1：97 dB\n　　额定阻抗：8 Ohms\n　　最大声压级输出：124 dB(峰值:130dB)\n　　额定输入功率2：(连续/音乐信号/峰值)350 W/700 W/1400 W\n　　覆盖角：70° x 60°(H x V)\n　　外型：\n　　外型尺寸(H x W x D)：600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6英寸 x 13.8英寸x 15.0英寸\n　　净重：14.7 Kg(32.5磅)\n　　低音单元：1个JBL 262H-1　　高音单元：1个 JBL 2408H-1\n　　输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n　　箱体结构：梯形，15 mm厚夹板","只",2,{"$nulls":3},"原装正品"]
[2,"12寸辅助扩声音箱","JBL","KP6012","系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n　　频率范围(-10 dB)1：71 Hz - 20 KHz\n　　频率响应(±3 dB)1：90 Hz - 20 KHz\n　　灵敏度(1w/1m)1：97 dB\n　　额定阻抗：8 Ohms\n　　最大声压级输出：124 dB(峰值:130dB)\n　　额定输入功率2：(连续/音乐信号/峰值)350 W/700 W/1400 W\n　　覆盖角：70° x 60°(H x V)\n　　外型：\n　　外型尺寸(H x W x D)：600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6英寸 x 13.8英寸x 15.0英寸\n　　净重：14.7 Kg(32.5磅)\n　　低音单元：1个JBL 262H-1　　高音单元：1个 JBL 2408H-1\n　　输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n　　箱体结构：梯形，15 mm厚夹板","只",2,{"$nulls":3},"原装正品"]
[3,"18寸低音音箱","JBL","KP6018S","18英寸长冲程低音单元可扩展低频输出\n大面积倒相孔能降低失真度\n外观低调、紧凑\n箱体用18 mm厚的夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n16号钢质防护栏栅\n顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱杆\n应用：\nKTV扩声\n酒吧、夜总会等现场和音乐重放需要扩声的地方\n系统：\n系统类型：18英寸，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1:38 Hz – 250 Hz\n频率响应(±3 dB)1:50 Hz – 250 Hz\n灵敏度(1w @ 1m)1:95 dB\n额定阻抗:8 ohms\n最大声压级输出:124 dB(峰值:130 dB)\n额定输入功率2:(连续/音乐信号/峰值)600 W/ 1200 W/ 2400 W\n \n外型：\n外型尺寸(H x W x D):540 mm x 600 mm x 700 mm   (21.3英寸 x 23.6英寸 x 27.6英寸)\n净重:34.8Kg (76.8磅)\n低音单元:1个18英寸低音单元\n输入连接器:2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构:方形,采用18 mm厚夹板\n可选零部件:搭配卫星音箱使用时的柱杆SS3-BK","只",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，\n","台",3,{"$nulls":3},"原装正品"]
[5,"前级效果器","韵乐","X5","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[6,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[7,"一拖一麦克风","SHURE","BLX288/PG58 ","BLX88双通道接收机和两个 BLX2/PG58 手持式话筒发射机，适用现场演出或卡拉 OK 中的领唱和伴唱","套",1,{"$nulls":3},"原装正品"]
[8,"单机版点歌机","视易","S68","（百变魔方，举世无双：全国首款3D高清智能KTV娱乐互动平台，引领KTV跨入3D高清智能娱乐时代！)","台",1,{"$nulls":3},"3T（6t的S70要贵3000块钱）"]
[9,null,null,"22寸触摸屏","可选黑色或白色","台",1,{"$nulls":3},"赠送支架"]
[10,"总计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",1]
[2,"12颗LED频闪灯","KELEK","KE142","净重：0.5Kg\n产品尺寸：170*50*14mm","台",1]
[3,"总计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"机柜",null,null,"12U","台",1,{"$nulls":3},"自备"]
[3,"总计",{"$nulls":6},0]
["所有总计",{"$nulls":7},0]