{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["NEXO PS系列"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"NEXO PS系列","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[13,1,20,1],[13,2,20,2],[13,7,20,7],[13,8,20,8],[13,9,20,9],[27,0,27,7],[32,0,32,7],[34,0,34,7],[38,1,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["NEXO PS系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","备注"]
["一、扩声设备"]
[1,"全频扬声器","NEXO","PS15R2","PS15-R2是一个能输出138dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受2000Watts的功放功率。使用新的专用PS15TDController-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放,PS15-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半.拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS15-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的。 PS15-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS15-R2可作真正立体声对称返送监听。PS15-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS15-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS15-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\nPS15-R2 系统应用\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所, 影音,剧场,广播等的高质素监听系统. \n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\nPS15-R2 产品主要特性\n两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响：47HZ-18KHZ\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db \n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度\n外形（高宽深）：675 x 434 x368 mm\n重量：28 kg","只",2]
[2,"超低频扬声器","NEXO","RS15C","RS15超低音箱是力素最新独创专利的 RS(RAY SUB) 超低系列首发产品,Ray Sub 的技式性突破基于优化音箱位置与发声面(辐射面)相位和箱体气孔的关系,使音箱的声学距离由后段至前方的部份会因频率减少而增加. 因此, 后段与前方于整个低频频响高效率地叠加起来, 平均前向于后段增益(Forward gain)及后向消声(Rear Cancellation)为5dB. 当独立使用时, Ray Sub技术可使同一箱体配置成任何极向, 像一般全向式直达声低频音箱发声面面向听众, 或作指向性低频音箱侧面面向听众. 当多组于一只RS15时, Ray Sub低频音箱可以使用多种低频音场的模式: 背对背, 面对面, 正反互叠或垂直重叠. 当叠合的RA15数量足够时(6只以上), 可作低频的电子指向(beam steering)调上或调下.\n\nRS15 主要特性\n\n> 低箱体,高输出,模组化可扩大组合的超低\n\n> 可设定指向性\n\n> 心形指向性低频减少了后面和两侧的反射波因此降低了后场低频溢漏的水平\n\n> RS15音箱的先进空气动力学乞孔提供了20dB的噪声衰减度,因此改善高声压时的线性.\n\n> RS15可匹配力素全线各系列音箱.\n\n> 高功率:136-139dB(全向); 133-136dB(指向性)\n\n> 频响: 35-200Hz(全向); 35-150z(指向性)\n\n> 先进的电子处理器保证系统操作的线性和可靠度\n\n> 处理器: GEOS12TD模拟处理器, NX242数码处理器或NXAMP带处理器功放.","只",2]
[3,"补声扬声器","NEXO","PS10R2","PS10-R2是一个能输出132dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受1250Watts的功放功率。使用新的专用PS10-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放, PS10-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半。拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS10-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的. PS10-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS10-R2可作真正立体声对称返送监听。PS10-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS10-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度。\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援。\nPS10-R2 产品规格\n低频单元尺寸：10″\n高频单元尺寸：1″\n阻抗：8欧\n频响：65Hz---20kHz\n分频点：2kHz\n灵敏度：99db  1瓦 at1米SPL Nominal\n最大声压级：129---132db\n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f >3KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：500-1200W  8欧 每通道\n物理特征：两只PS10-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度。\n外形（高宽深）：515mm x316mmx277 mm\nPS10-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(132dB峰值声压@1m)\n> 使用新设计的低磁辐10”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用。\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济。\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援\nPS10-R2 系统应用\n> 流动演出的近场使用\n> 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所影音,剧场,广播等的高质素监听系统.\n> 作为支援大形演出系统如力素Alpha,GEO等所需的各类补声","只",2]
[4,"功率放大器","YYaudio","S4200i","立体声功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2700W；4Ω桥接4000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T20A；重量：33KG","台",1]
[null,"功率放大器","YYaudio","S2800i","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",3]
[5,"音频处理器","NEXO","PS8TD-V3","音频输入： 2个非浮动差动式输入(左，右声道)50kΩ,两个XLR-3F插座\n感应输入： 三个功放感应输入（PS8 左与右，LS400）400kΩ,6头接驳排终端头\n音频输出： 左&右音频输出，平衡，非浮动式，51Ω，2个XLR-3M插座\n           1个单声道（左+右）LS400输出，平衡，非浮动式平衡51Ω，1个XLR-3M   \n体积： 1U高 ，19寸仪器柜宽，165mm深\n重量： 2.9kg\n输出平衡： 20dBm最大值在1KΩ时 ＋19dBm\n失真度和噪声 <0.05%\n电力供应 ： 100/250伏(长期性) 50/60Hz","台",2]
[6,"效果器","LEXICON ","MX400","特性：\n• 17 种传奇的莱斯康混响效果器\n• 莱斯康延时和调制效果\n• dbx压缩和降咝咝声\n• 4个处理器设计\n• 7种效果路由选择\n• 24bit，48kHz/44.1kHz取样率\n• 前面板大LCD显示\n• 立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n• 双立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设置程序\n• 25个工厂程序/25个用户环绕声程序\n• USB佑布插入特性和VST及音频单元插入软件\n• MX-Eidt/Librarian软件\n• 双路S/PDIF数字输入/输出\n• MIDI输入/直通\n• 1/4” 平衡/不平衡连接的TSR I/O\n技术规格：\n模拟音频输入\n连接器 4个1/4” TRS平衡或不平衡连接端口\n阻抗 平衡连接50kΩ；不平衡连接25kΩ\n输入电平 普通正常值+4dBu，最大值为+24dBU，48kHz或44。1kHz\nA/D双换 24bit，48kHz，128x过取样\n模拟音频输出\n连接器 4个1/4” TRS平冲或不平衡连接端口\n阻抗 平衡连接为2kΩ；不平衡连接为1k\n输出电平 正常值为+4dBu或-10dBV（软件可用）\n最大值为24dBu，48kHz或44.1kHz\nD/A双换 24bit，48kHz，128x过取样\n模拟音频信号特性\n音频特性 10Hz–20kHz，+0dB/-0.5dB\n总谐波失真＋噪声 小于0.0019%，10Hz–20kHz\n信号动态范围 大于108dB（A计权）\n通道间串音 典型＜-80dB，20Hz–20kHz\n数字信号输入和输出\n连接器 双RCA（S/PDIF）\n数据格式 S/PDIF 24bit\n取样率 44.1kHz或48kHz\n数据处理延时 3.7ms@48kHz\n频响特性 10Hz–22kHz ±0.5dB@48kHz\n控制接口\nUSB MX-EDIT Editor/Librarian 和VST/Audio Units plug-ins 为USB 1.0\nMIDI 5针DIN输入／输出\n脚踏开关 1/4”　插口\n其它特性\n电源 117V或230V交流，18W\n体积（宽／高／深） 483 x 44 x 185mm（包括旋钮）","台",1]
[7,"均衡器","DBX","2231V","2*31段 均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机","台",1]
[8,"调音台","SOUNDCRAFT ","EPM6","6组单声道,2组立体声,立体声输出，60mm推子","台",1]
[9,"无线话筒","SENNHEISER ","EM2000+SKM2000+MMK935G3","森海塞尔2000系列无线麦克风系统是一个专业的无线麦克风封装，旨在提供高品质，可靠的无线性能，为音乐会，讲座，会议，以及各种其他专业音频应用。该系统包括电磁2000无线接收器，黑色的SKM 2000-xp手持话筒发射器与一个黑诺伊曼KK 204冷凝器胶囊，和SK 2000-xp腰包式发射机。\n2000系列无线系统的特点20无互调频率银行多达64个预设频道/银行。此外，还有6个用户的银行，让您调整和存储多达64个通道。频道设置是调谐在25 kHz的步骤，有多达3000可能频率高达75 MHz的带宽在一个给定的频带（预置数，数的可能的频率和带宽有所不同，每个频带）。\n为了帮助你尽快建立起来，有一个自动扫描功能，找到可用的频率为你，再加上你可以通过直接配置的发射器，通过红外线直接从接收器。为了防止发声的射频干扰由于从发射机的微弱信号，系统采用导频音静噪功能，静音驱动接收器一旦信号强度低于某一阈值。\n包括SKM 2000-xp手持话筒发射机运行两普通AA电池，或可选的BA 2015可充电电池组。为方便起见，它具有外部充电触点允许充电不以电池的发射器时，使用可选的l2015g2充电站。在这个特殊的2000系列系统，手持式发射器自带诺伊曼KK 204心形电容胶囊，已专门制定了SKM 2000系统。在KK的204设计，特别注意确保胶囊维持低水平的自噪声和噪声处理。舞台使用的心形拾音模式，反对的声音从两侧和后面的麦克风。这有助于促进地面监测和人群噪音隔离。胶囊还具有流行保护综合泡沫和保持水分的污染元素。\nSK 2000-xp是一个轻量级的腰包式发射机，当搭配耳机式话筒，或终止与森海塞尔的3针连接器，提供了一种无线免提选项。SK 2000-xp也可以搭配无线电吉他和低音兼容仪器电缆，或与原声吉他无线扩音的乐器话筒，直立的低音和更。像SKM 2000-xp手持发射机，SK 2000-xp可以两节AA电池，或可选的BA 2015可充电电池组。它也有收费的l2015g2不拆卸电池充电站的外部联系。\nEM 2000无线接收器封装在一个19“rackmountable案是由全金属。它有一个平衡的1 / 4“输出，一个平衡的XLR输出，和一个1 / 4“耳机输出。为了方便和高效地利用空间，电源是集成在该单元内。采用真实分集技术进行一致的接收，接收机采用2杆天线。此外，电磁2000具有一个集成的天线分离器，允许多达8个接收器单元共用一组天线。这个功能可以派上用场的多通道系统的配置中，您可能希望装几个接收器上的另一个。\nHDX降噪系统保持信噪比小于120 dB（A）\n自动锁定功能，防止意外按键手持设备和信号发射器设置的变化\n增强的音频频率响应在低音范围的最佳传输从低音吉他在腰包式发射机\n音频和射频发射机静音静音功能\n试音功能检查强度差距不能通过分集系统补偿的接待区\n输入灵敏度60分贝以上的可以设置在3 dB步腰包式发射机\n4选择均衡器预设接收机\n双色背光图形显示与红色预警信息接收机\n背光显示发射机\n天线电缆可以连接到天线的输入插座，输出直流电压，提供一个有源天线\n以太网输出连接到一台电脑上运行的森海塞尔无线系统管理软件的监控，控制和先进的扫描功能","套",2]
[10,"雷石VOD歌库视频专业网络服务器(32T)\n16万多首歌","雷石","主板","雷石专用视频服务器主板          ","张",1]
[{"$nulls":3},"电源","航嘉专业视频服务器电源磐石500  ","个",1]
[{"$nulls":3},"CPU","英特尔i3                         ","块",1]
[{"$nulls":3},"内存","金士顿4G                        ","片",2]
[{"$nulls":3},"系统盘","1000G                         ","个",1]
[{"$nulls":3},"数据盘","西数监控盘4T                  ","个",8]
[{"$nulls":3},"拓展卡","西霸PCI拓展卡                 ","张",1]
[{"$nulls":3},"机箱","4U加长工控机箱                   ","个",1]
[18,"显示器","三星",null,"19寸","台",1]
[19,"高清播放机顶盒","雷石","惊艳6000","完全时尚创新的外观设计，开启了机顶盒的新纪元。炫动的操作界面、绚丽的舞动效果、人性化的操作系统，处处流露出设计的用心之处。系统稳定，画面流畅。完美的外形和人性化的操作系统，让你深刻体验科技时代的高品质追求。通过国家3C认证，通过72小时高温老化检测。","台",1]
[20,"触摸屏","雷石","22寸","舞动触摸屏（触摸屏完全不受环境影响，分辨率高，透光率高，灵敏度高，定位准确，防水，防尘，防油污，防静电，防辐射，防磁功能。）\n壁挂、台式、落地可选。可定制不锈钢支架。","台",1]
[21,"无线路由器","TP-LINK ","TL-WR882N ","主要性能 \n产品类型SOHO无线路由器\n网络标准无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b\n有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u\n最高传输速率450Mbps\n信道数1-13\n网络接口1个10/100Mbps WAN口\n4个10/100Mbps LAN口\n天线 \n天线类型外置全向天线\n天线数量3根\n功能参数 \nVPN支持支持\n防火墙功能内置防火墙\nWDS功能支持WDS无线桥接\n无线安全无线MAC地址过滤 \n无线安全功能开关 \n64/128/152位WEP加密 \nWPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制\n网络管理流量统计\n系统日志\n本地Web管理控制\n远程Web管理\n配置文件导入与导出\nWeb软件升级\n其它参数 \n产品尺寸201×142×34mm\n环境标准工作温度：0-40℃\n工作湿度：10%-90%RH（不凝结）\n存储温度：-40-70℃\n存储湿度：5%-90%RH（不凝结）\n无线路由器附件 \n包装清单TL-WR882N主机 x1\n电源适配器 x1\n用户手册 x1\n保修卡 x1\n保修信息 \n保修政策全国联保，享受三包服务\n质保时间1年\n质保备注1年保换，客户送修","台",1]
[22,"无线点歌设备","Ipda"," iPad mini 3","连接雷石主机进行无线点歌","台",1]
[23,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
["二、灯光设备",{"$nulls":7},0]
[1,"12颗LED频闪灯","KELEK","KE142","净重：0.5Kg\n产品尺寸：170*50*14mm","台",2]
[2,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",2]
[3,"LED换色小光束","KELEK","YE081","总通道192个，可控16通道电脑灯12台，\n全新的编程理念，可编辑和存储100个场景步，可直接运行12个特效场景，编辑和运行机12个走灯程序，每个走灯程序最大100步，可由内存中的场景任意组合内置声控走灯功能，黑场输出功能，走灯速度和渐变调节功能","台",4]
[4,"8寸的玻璃球",{"$nulls":3},"台",2]
["三、显示设备",{"$nulls":7},0]
[1,"液晶防爆电视",null,"84寸","84寸液晶防爆电视，高端会所、酒吧专用","台",1]
["四、辅材",{"$nulls":7},0]
[1,"音响线","高强信",null,"2*4.0","米",100]
[2,"音响支架、接插件、卡农线、音响头",{"$nulls":3},"批",1]
[3,"航空机柜",null,null,"24U带防滑防震加厚","台",1]
[null,"合计",{"$nulls":6},"70w","www.pro001.com"]