{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Funktion-one"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Funktion-one","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[12,0,12,7],[13,0,13,9],[17,0,17,7],[18,0,18,9],[24,0,24,7],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 展厅专业影院设备报价"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主音箱","Funktion-one","F81","内置二分频音箱，驱动器1″+8″，频率响应：95Hz - 19kHz ±3dB， 灵敏度(1w@1m)：98db、建议功放功率(rms)*：100w/8Ω，标称扩散角度：90°水平 x 70°垂直,体积（高X宽X深）：353mm x 250mm x x 221mm，净重：5kg (11.5lbs)、接口： 2 x Speakon NL4或Phoenix安装用连接器","只",2]
[2,"环绕音箱","Funktion-one","F55","极紧凑小型音箱，驱动器2*5″，频率响应：170Hz – 16Hz ±3dB， 灵敏度(1w@1m)：95db、建议功放功率(rms)*：60w/8Ω，标称扩散角度：90°水平 x 45°垂直,体积（高X宽X深）：160mm x 287mm x x 187mm，净重：3.5kg (7.5lbs)、接口： 2 x Speakon NL4或Phoenix安装用连接器 ","只",2]
[3,"中置音箱","Funktion-one","F55","极紧凑小型音箱，驱动器2*5″，频率响应：170Hz – 16Hz ±3dB， 灵敏度(1w@1m)：95db、建议功放功率(rms)*：60w/8Ω，标称扩散角度：90°水平 x 45°垂直,体积（高X宽X深）：160mm x 287mm x x 187mm，净重：3.5kg (7.5lbs)、接口： 2 x Speakon NL4或Phoenix安装用连接器 ","只",1]
[4,"低音音箱","Funktion-one","MB210LP","双通道专业功放，输出功率：2x 260W/8欧，2x 500W/4欧,1000W/8欧(桥接),尺寸(宽 x 高 x 深)：483 x 89 x 383 mm，重量：9.5kg,机架高度：2U。*注意：功放背面带BI-AMP开关（100Hz/24 dBoctave高通滤波器）可选。","只",1]
[5,"音箱功放","YY audio","UA4300","最大不失真功率（8欧）:300*4；最大不失真功率（4欧）：450瓦+450瓦；最大不失真功率（2欧）：600瓦+600瓦；最大不失真功率（桥接8欧）：900瓦；最大不失真功率（桥接4欧）：1200瓦；信噪比：110dB；上升速率：60V/us；频率响应：±0.1dB  20Hz-20KHz; 总谐波失真:≤0.01%   8欧额定功率   1KHz;互调失真:≤0.01%   8欧额定功率 ;输入增益:≤75dB；声道分离度：≥75dB；供电电源：220V50Hz  交流；电源消耗功率：2500W","台",1]
[6,"音箱功放","YY audio","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[7,"蓝光播放器","DENON","DBT-1713UD"," 与新型Denon A/V接收机相配的设计\n- 各种视频流放、电影、视频、电视节目(YouTube、Netflix)\n- 快速响应光盘加载和播放（比当前型号快20%）\n- 快速启动模式，可以快速进入播放状态\n- 新的伺服电路，可降低拾音机构的移动噪音\n- 附带HDMI电缆（高速HDMITM电缆）\n* Netflix在某些国家可以使用。需要无限制会员资格。更多信息，请访问www.netflix.com。\n\n\n提供卓越音色和画质的天龙技术\n\n- 通用光盘播放能力（蓝光、DVD音频、DVD视频、超级音频CD、CD）\n- 支持DLNA 1.5，前置USB端口可播放音乐、照片和视频内容\n- 1080p/24视频输出，能完全体现影片的质量\n- HDMI源直入模式，能输出光盘的原始分辨率\n- 图像调整\n- 能使用pure direct功能播放高品质音频","台",1]
[8,"3D解码器","YY audio","YD-990","一．主要功能表述：\n音频处理部分\n1. 支持目前最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n10. 具备蓝牙接收传输技术\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;＆#160;\n二．视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4.支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI＆#160; CEC控制。\n6.支持HDMI＆#160; ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI＆#160; 480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24\n","台",1]
[9,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、背景音乐系统"]
[1,"带后盖天花喇叭","KDLK","LS-604H","6W、6.5″单元，ABS塑料,频响110-15KHZ，外观尺寸φ220*110，开孔尺寸φ200","只",12]
[2,"1.5U带MP3/FM广播功率放大器 120W","KDLK","NP-120","内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为120W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 1.5U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸435*66*280mm，电源功耗为204W","台",1]
[3,"播放设备",null,null,"U盘或电脑或dvd","台",1,null,null,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、线材辅材"]
[1,"音响线","高强信",null,"2.0平方","米",200]
[2,"接插件",{"$nulls":3},"批",1]
[3,"管材",{"$nulls":3},"批",1]
[4,"音箱吊架",{"$nulls":3},"只",5]
[5,"机柜",null,null,"16U","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]