{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["美国JBL 专业影院系列方案"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"美国JBL 专业影院系列方案","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[13,0,13,8],[14,0,14,10],[20,0,20,8],[21,0,21,10],[26,0,26,8],[27,0,27,10],[32,0,32,8],[33,0,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL 专业影院系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声设备"]
[1,"影院主音箱","JBL",4732,"两个15“低频低音\n4倍中频单元6.5”\n大幅面3“新钛高频驱动\n800W（LF）和200W（M / HF）处理\n失真最小的最优覆盖\n优化开口波导\n屏幕扩散补偿\n前挡板安装平板波导\n放置浅地层剖面\n关键的声音再现\nJBL 4732是一个三通双向放大屏幕影院扬声器阵列系统设计的大型电影院，临界工作室制作，后期制作中的应用。该系统采用大型3“钕钛膜高频压缩驱动器和四6.5”由模制开口波导与SSC屏幕扩散补偿和集中覆盖技术midwoofers。中高的司机是结合两个专利的差分驱动15“低频低音喇叭提供40到19000赫兹的频率响应（±3 dB）。平面波前引导的设计使安装容易的隔板和系统的浅层剖面易于位置后面的一个电影屏幕扬声器。\n该系统的目的是在听力礼堂最大功率处理提供均匀的覆盖，均匀的声功率输出，和极低的失真满足现代数字影院标准的要求。\n输入连接器中频/高频：螺丝端子隔离带\n如果：推动终端接线柱\n司机高频：1X 2432h：3“（75毫米）3“钛振膜驱动器（75毫米）的音圈和1.5“（38毫米）的出口直径\nMF：4X 165h：6.5“（165毫米）midwoofer 1.5“（38毫米）的声音线圈\n如果：2 265h-2 15“（380毫米）安装在外壳4509 LF差动驱动edgewound丝带音圈换能器\n敏感性HF + MF：107 dB SPL，2.83 V，3.3“（1 m）\n如果：104 dB SPL，2.83 V，3.3“（1 m）\n频率范围为30到20000赫兹\n频率响应±3dB 40到19000赫兹\n在3.3的最大声压级130级（1米）\n136 dB的峰值\n额定功率：800 W LF AES，1200 W推荐放大器\n中频/高频：200 W 400 W的AES，推荐放大器\n阻抗4欧姆\n水平覆盖角度：90°（6分贝）\n垂直：20°和30°下来（6分贝）\n指向性因子10\n指向性指数10分贝\n交叉频率250赫兹\n1200赫兹\n尺寸（高x宽x深）短波模块：60.8 x 30 x 17.75”（154.40 x 76.20 x 45厘米）\n如果模块：34.75 x 30 x 17.75”（88.30 x 76.20 x 45厘米）\n系统：95.6 x 30 x 17.75”（242.70 x 76.20 x 17.75厘米）\n重量短波模块：78磅（35.4公斤）\n如果模块：107磅（48.6公斤）\n系统：186磅（84.4公斤）","美国","只",2]
[2,"影院中置音箱","JBL",4732,"两个15“低频低音\n4倍中频单元6.5”\n大幅面3“新钛高频驱动\n800W（LF）和200W（M / HF）处理\n失真最小的最优覆盖\n优化开口波导\n屏幕扩散补偿\n前挡板安装平板波导\n放置浅地层剖面\n关键的声音再现\nJBL 4732是一个三通双向放大屏幕影院扬声器阵列系统设计的大型电影院，临界工作室制作，后期制作中的应用。该系统采用大型3“钕钛膜高频压缩驱动器和四6.5”由模制开口波导与SSC屏幕扩散补偿和集中覆盖技术midwoofers。中高的司机是结合两个专利的差分驱动15“低频低音喇叭提供40到19000赫兹的频率响应（±3 dB）。平面波前引导的设计使安装容易的隔板和系统的浅层剖面易于位置后面的一个电影屏幕扬声器。\n该系统的目的是在听力礼堂最大功率处理提供均匀的覆盖，均匀的声功率输出，和极低的失真满足现代数字影院标准的要求。\n输入连接器中频/高频：螺丝端子隔离带\n如果：推动终端接线柱\n司机高频：1X 2432h：3“（75毫米）3“钛振膜驱动器（75毫米）的音圈和1.5“（38毫米）的出口直径\nMF：4X 165h：6.5“（165毫米）midwoofer 1.5“（38毫米）的声音线圈\n如果：2 265h-2 15“（380毫米）安装在外壳4509 LF差动驱动edgewound丝带音圈换能器\n敏感性HF + MF：107 dB SPL，2.83 V，3.3“（1 m）\n如果：104 dB SPL，2.83 V，3.3“（1 m）\n频率范围为30到20000赫兹\n频率响应±3dB 40到19000赫兹\n在3.3的最大声压级130级（1米）\n136 dB的峰值\n额定功率：800 W LF AES，1200 W推荐放大器\n中频/高频：200 W 400 W的AES，推荐放大器\n阻抗4欧姆\n水平覆盖角度：90°（6分贝）\n垂直：20°和30°下来（6分贝）\n指向性因子10\n指向性指数10分贝\n交叉频率250赫兹\n1200赫兹\n尺寸（高x宽x深）短波模块：60.8 x 30 x 17.75”（154.40 x 76.20 x 45厘米）\n如果模块：34.75 x 30 x 17.75”（88.30 x 76.20 x 45厘米）\n系统：95.6 x 30 x 17.75”（242.70 x 76.20 x 17.75厘米）\n重量短波模块：78磅（35.4公斤）\n如果模块：107磅（48.6公斤）\n系统：186磅（84.4公斤）","美国","只",1]
[3,"影院低音音箱","JBL",4641,"JBL 4641电影系列18“无源低音炮采用了该公司的专利排气间隙冷却（VGC）过程中泵的空气和周围的单位的4“音圈改善传热，降低操作温度，提高功率处理能力，并减少在直接辐射低音反射箱体功率压缩。司机1200瓦的连续功率处理程序提供一个可用的频率响应下降到22赫兹（10分贝）与外部均衡处理。\n4“音圈受益于一个绕组技术，提供更高的热稳定性和增加的功率处理。锥的所有元素，音圈和悬挂系统是一个光滑的高频率响应优化。超低音扬声器的磁结构和合规使长峰游览不到扬声器损坏。\n致密颗粒板外壳配备一个额外的大的前面板端口，和内阁被调谐到一个较低的25赫兹。超低音扬声器的设计主要是在电影院和放映室设备的专业使用，虽然单位将在最一般的扩声应用可靠工作。单位正式由卢卡斯电影有限公司认证的THX的应用与模拟和数字音轨批准。\n18“低音单元和调谐无源电影系列安装超低音扬声器，移植外壳\n卢卡斯影业公司批准，THX装置\n600瓦连续粉红噪声，1200瓦的连续功率处理程序\n可靠的频率重现下降到25赫兹（10分贝，没有情商），平25赫兹（3分贝，外部EQ）\n4大“驱动音圈\nVGC（通风间隙冷却）传感器，降低了操作温度和功率压缩，增加功率处理\n计算机辅助的磁通密度，磁场饱和的传感器磁体的设计，降低了重量和改进的谐波失真\n高灵敏度，高SPL，低失真\n密集，移植，0.75“颗粒板外壳25 Hz的调谐与内阁挡板和背部支撑在所有面板面板\n频率范围为25到500赫兹，10分贝\n较低的频率范围：25 Hz，10 dB，没有情商\n35 Hz，3 dB，没有情商\n22 Hz，10 dB，与外部的情商\n25 Hz，3 dB，与外部的情商\n功率600 W（连续粉红噪声）\n1200 W（连续的程序）\n2400 W（峰值）\n最大声压水平（SPL）125分贝在1 M（连续）\n131 dB @ 1米（峰值）\n50到500赫兹的灵敏度：98分贝，（1 W在1 m）\n40到100赫兹：97 dB，（1 W在1 m）\n阻抗6.3欧姆\n8欧姆（额定）\n交叉高通：20赫兹，24分贝/倍频程或更高（推荐）\n低通：80赫兹至150赫兹，12分贝/倍频程或更高（推荐）\n司机18“发泄4“音圈冷却间隙\n外壳材料。75“（19毫米）1“颗粒板（25毫米）的挡板和后面板\n终止颜色编码的推动终端\n尺寸39 x 25.50 x 17.75”（991 x 648 x 451 mm）\n体重131磅（60公斤）","美国","只",2]
[4,"影院环绕音箱","JBL",8330,"连续150瓦，600瓦的峰值\nTHX批准\n8“低音单元和1个“软球顶驱动\n20°向下的角度\n50Hz～20kHz的频率范围\n高灵敏度，91dB SPL，1W，3.3（1）\n均匀的水平和垂直覆盖\n内部thermomaster技术可在一个紧凑的模制外壳前所未有的高频功率。\n安装方便的设计采用了JBL quickmount，该或APC multimount支架\n特殊柜形采用20°倾斜的前挡板\nSMPTE / iso2969曲线高频去重\n重量轻，刚性的模制外壳\n输入端子位于顶柜的快速访问\n50Hz～20kHz的频率响应\n功率150瓦连续粉红噪声\n600瓦的峰值\n最大声压水平（SPL）一二二分贝/米\n额定灵敏度94dB SPL半空间/墙安装\n91dB SPL自由场\n阻抗8欧姆\n交叉3kHz\n低频驱动8”（200mm）\n高频驱动1”（25.4mm）\n外壳材质轻，刚性的模制外壳\n输入连接5路接线柱\n尺寸16 x 13.5 x 8.8”（406 x 343 x 224mm）\n体重11磅（5公斤）\n航运信息\n装运重量28.25磅\n箱尺寸（宽x高x深）19.6 x 16.7 x 19.6","美国","只",4]
[5,"4通道功放          ","YYaudio","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","美国","台",1]
[6,"2通道功放          ","YYaudio","Y44000","4Ω：4*1650W;8Ω:4*1000W;16Ω4*500W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：11KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","美国","台",1]
[7,"影院处理器","Dolby","CP750","在全球数千家旗舰影院赢得了一席之地。 该产品能够支持数字影院等新技术，从而确保了可有效使用很长时间。\n4 种配置\n如果您的预算很紧张，可选择只能处理杜比SR 及 A 类模拟音轨的CP750SR，而最通用的配置，即 CP750D，则添加了杜比数字解码功能；但这两种机型都不支持杜比数字环绕解码或数字音频输入。 然而，如果您的需求发生变化，采用了新格式的话，可通过插件式电路卡和新软件来升级任何CP650 配置。\nCP750 配置能够处理杜比SR 和A 类模拟、杜比数字及杜比数字环绕 EX 音轨。 还为数字影院音频提供4路AES3 输入。 为了实现这些特性，高端CP750XO 在屏幕扬声器中添加了内置的分频器（crossovers），因此不再需要独立的分频器装置。\n独有的特性\n内置的安装工具(包括实时分析仪和独特的EQ Assist™系统)，能够大幅度缩短校准时间。 在日常运行中，当音频与音响系统的最初校准出现偏差时，卓越的Auditorium Assist™功能可以向您发出告警，通报故障，如扬声器驱动故障等。\n如果您的笔记本电脑中安装了全面的设置软件(提供有多种语言的版本)，则 CP750 安装和校准起来将最为高效。 您也可以使用 CP750 的前面板控制装置和主显示器来完成校准工作。 您可通过 PC 轻松完成软件升级。\n内置的串行及以太网接可口支持 PC 控制及影院网络连接。 而内置的旁路电源可在 CP750 主电源发生故障时帮助确保电影能继续正常播放。\n选择恰当的 CP750\n杜比CP750 有多种配置，可满足您的所有放映要求。","美国","台",1]
[8,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","XSW35","舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备精密制作的Beta 58A动圈人声话筒，修正的频率响应突出了人声。提供杰出音质和性能，即插即用。\n\n包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备精密制作的Beta 58A超心形动圈人声话筒；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖（可选配件）。\n\n \n\n功能\n\nBLX2手持式发射机:\n\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的Beta58A。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX4R半机架接收机:\n\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","德国","套",2]
[9,"8路调音台","SOUNDCRAFT","EFX8","8组单声道,2组立体声,立体声输出,带混响","英国","台",1]
[10,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","中国","台",3]
["合计",{"$nulls":8},0]
["二、影院视频部分",{"$nulls":8},0]
[1,"高清投影机","松下","SLZ77C ","投影尺寸： 40-400英寸\n屏幕比例： 16:10\n投影技术： 3LCD\n投影机特性： 互动\n亮度： 6500流明\n对比度： 5000:1","日本","台",2]
[2,"透声投影幕","Conbo","300寸","300寸，透声","美国","幅",1]
[3,"视频融合","Conbo","C45W","纯硬件融合","美国","通道",2]
[4,"投影吊架",{"$nulls":3},"中国","台",2]
[5,"蓝光DVD","BDP-103D4K","OPPO","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","美国","台",1]
["合计",{"$nulls":8},0]
["三、影院服务器部分",{"$nulls":8},0]
[1,"高清点播服务器","BVOD",810,"1、支持2 个点的蓝光点播分享\n2、支持IPAD 智能操控\n3、可支持8 个4T 硬盘\n4、不包含硬盘","中国","台",1]
[2,"前兆交换机","华三","24口",null,"中国","台",1]
[3,"3.5寸硬盘","希捷","4T",null,"中国","块",8]
[4,"终端解码器","BVOD","X1","服务器专用版","中国","台",1]
["合计",{"$nulls":8},0]
["四、辅材",{"$nulls":8},0]
[1,"壁挂音箱支架",null,null,"定制",null,"只",4]
[2,"音响线","高强信",null,"3平方",null,"米",700]
[3,"机柜",null,null,"22u",null,"台",1]
[4,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等",null,"批",1]
["合计",{"$nulls":8},0]
["设备总计",{"$nulls":8},0]