{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[11,0,11,7],[12,0,12,9],[18,0,18,7],[19,0,19,9],[24,0,24,7],[25,0,25,9],[31,0,31,7],[32,0,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL 专业影院系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声设备"]
[1,"影院主音箱","JBL",4722,"两个15“低频低音\n4倍中频单元6.5”\n两个15“低频低音\n\n4倍中频单元6.5”\n\n大幅面3“新钛高频驱动\n\n800W（LF）和200W（M / HF）处理\n\n失真最小的最优覆盖\n优化开口波导\n屏幕扩散补偿\n\n前挡板安装平板波导\n放置浅地层剖面\n关键的声音再现\n3722n提供平稳和准确的在一个紧凑的和极具成本电影配乐再现\n有效系统\n特征\n3722可作为一个与网络被动模式（3722n）\n或biamp准备3722\n功率：400 W连续IEC粉红噪声\n复杂交叉网络\n高质量的一个紧凑的，非常符合成本效益的系统\n平滑响应，控制覆盖\n规格\n^\n频率范围30Hz～18kHz\n频率响应40赫兹- 18千赫（3分贝）\n灵敏度104dB，2.83v @ 1m（米）\n标称阻抗4欧姆\n额定最大声压级127db，@米（3.3英尺）133db峰\n被动系统输入额定功率400W\n交叉频率1300hz\n尺寸（高x宽x深）1265×762×450mm\n（49.8 x 30 x 17.75in）\n净重62.2公斤（137磅）\n3739低频2 m115h-8a 380毫米（15英寸）直径。\n61毫米（2.5英寸）edgewound丝带\n声音线圈传感器安装在\n4509低频外壳\n净重54.9公斤（121磅）\n重量63.6公斤（140磅）\n3722-hf高频包一2418h-1压缩驱动器，一\n2374高频喇叭，一个可调支架\n净重7.3公斤（161磅）\n重量12.7公斤（28磅）","只",2]
[2,"影院中置音箱","JBL",4722,"两个15“低频低音\n4倍中频单元6.5”\n两个15“低频低音\n\n4倍中频单元6.5”\n\n大幅面3“新钛高频驱动\n\n800W（LF）和200W（M / HF）处理\n\n失真最小的最优覆盖\n优化开口波导\n屏幕扩散补偿\n\n前挡板安装平板波导\n放置浅地层剖面\n关键的声音再现\n3722n提供平稳和准确的在一个紧凑的和极具成本电影配乐再现\n有效系统\n特征\n3722可作为一个与网络被动模式（3722n）\n或biamp准备3722\n功率：400 W连续IEC粉红噪声\n复杂交叉网络\n高质量的一个紧凑的，非常符合成本效益的系统\n平滑响应，控制覆盖\n规格\n^\n频率范围30Hz～18kHz\n频率响应40赫兹- 18千赫（3分贝）\n灵敏度104dB，2.83v @ 1m（米）\n标称阻抗4欧姆\n额定最大声压级127db，@米（3.3英尺）133db峰\n被动系统输入额定功率400W\n交叉频率1300hz\n尺寸（高x宽x深）1265×762×450mm\n（49.8 x 30 x 17.75in）\n净重62.2公斤（137磅）\n3739低频2 m115h-8a 380毫米（15英寸）直径。\n61毫米（2.5英寸）edgewound丝带\n声音线圈传感器安装在\n4509低频外壳\n净重54.9公斤（121磅）\n重量63.6公斤（140磅）\n3722-hf高频包一2418h-1压缩驱动器，一\n2374高频喇叭，一个可调支架\n净重7.3公斤（161磅）\n重量12.7公斤（28磅）","只",1]
[3,"影院低音音箱","JBL","4645C","800瓦连续粉红色噪音，1600瓦连续的电源处理程序\n可用响应22赫兹（- 10分贝，没有情商），单位为22赫兹（- 3分贝）与外部的情商\n2242h svgtm超通风间隙冷却驱动–灵敏度高–最小功率压缩–最大SPL–极低第二和第三–谐波失真–对称场的几何sfgtm–磁体结构–扩展偏移能力","只",2]
[4,"影院侧环绕音箱","JBL",8340,"连续150瓦，600瓦的峰值\nTHX批准\n8“低音单元和1个“软球顶驱动\n20°向下的角度\n50Hz～20kHz的频率范围\n高灵敏度，91dB SPL，1W，3.3（1）\n均匀的水平和垂直覆盖\n内部thermomaster技术可在一个紧凑的模制外壳前所未有的高频功率。\n安装方便的设计采用了JBL quickmount，该或APC multimount支架\n特殊柜形采用20°倾斜的前挡板\nSMPTE / iso2969曲线高频去重\n重量轻，刚性的模制外壳\n输入端子位于顶柜的快速访问\n50Hz～20kHz的频率响应\n功率150瓦连续粉红噪声\n600瓦的峰值\n最大声压水平（SPL）一二二分贝/米\n额定灵敏度94dB SPL半空间/墙安装\n91dB SPL自由场\n阻抗8欧姆\n交叉3kHz\n低频驱动8”（200mm）\n高频驱动1”（25.4mm）\n外壳材质轻，刚性的模制外壳\n输入连接5路接线柱\n尺寸16 x 13.5 x 8.8”（406 x 343 x 224mm）\n体重11磅（5公斤）\n航运信息\n装运重量28.25磅\n箱尺寸（宽x高x深）19.6 x 16.7 x 19.6","只",4]
[5,"影院后环绕音箱","JBL",8340,"连续150瓦，600瓦的峰值\nTHX批准\n8“低音单元和1个“软球顶驱动\n20°向下的角度\n50Hz～20kHz的频率范围\n高灵敏度，91dB SPL，1W，3.3（1）\n均匀的水平和垂直覆盖\n内部thermomaster技术可在一个紧凑的模制外壳前所未有的高频功率。\n安装方便的设计采用了JBL quickmount，该或APC multimount支架\n特殊柜形采用20°倾斜的前挡板\nSMPTE / iso2969曲线高频去重\n重量轻，刚性的模制外壳\n输入端子位于顶柜的快速访问\n50Hz～20kHz的频率响应\n功率150瓦连续粉红噪声\n600瓦的峰值\n最大声压水平（SPL）一二二分贝/米\n额定灵敏度94dB SPL半空间/墙安装\n91dB SPL自由场\n阻抗8欧姆\n交叉3kHz\n低频驱动8”（200mm）\n高频驱动1”（25.4mm）\n外壳材质轻，刚性的模制外壳\n输入连接5路接线柱\n尺寸16 x 13.5 x 8.8”（406 x 343 x 224mm）\n体重11磅（5公斤）\n航运信息\n装运重量28.25磅\n箱尺寸（宽x高x深）19.6 x 16.7 x 19.6","只",2]
[7,"4通道功放          ","YYaudio","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",4]
[9,"影院处理器","Dolby","CP750","在全球数千家旗舰影院赢得了一席之地。 该产品能够支持数字影院等新技术，从而确保了可有效使用很长时间。\n4 种配置\n如果您的预算很紧张，可选择只能处理杜比SR 及 A 类模拟音轨的CP750SR，而最通用的配置，即 CP750D，则添加了杜比数字解码功能；但这两种机型都不支持杜比数字环绕解码或数字音频输入。 然而，如果您的需求发生变化，采用了新格式的话，可通过插件式电路卡和新软件来升级任何CP650 配置。\nCP750 配置能够处理杜比SR 和A 类模拟、杜比数字及杜比数字环绕 EX 音轨。 还为数字影院音频提供4路AES3 输入。 为了实现这些特性，高端CP750XO 在屏幕扬声器中添加了内置的分频器（crossovers），因此不再需要独立的分频器装置。\n独有的特性\n内置的安装工具(包括实时分析仪和独特的EQ Assist™系统)，能够大幅度缩短校准时间。 在日常运行中，当音频与音响系统的最初校准出现偏差时，卓越的Auditorium Assist™功能可以向您发出告警，通报故障，如扬声器驱动故障等。\n如果您的笔记本电脑中安装了全面的设置软件(提供有多种语言的版本)，则 CP750 安装和校准起来将最为高效。 您也可以使用 CP750 的前面板控制装置和主显示器来完成校准工作。 您可通过 PC 轻松完成软件升级。\n内置的串行及以太网接可口支持 PC 控制及影院网络连接。 而内置的旁路电源可在 CP750 主电源发生故障时帮助确保电影能继续正常播放。\n选择恰当的 CP750\n杜比CP750 有多种配置，可满足您的所有放映要求。","台",1]
[10,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",3]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、影院视频部分",{"$nulls":7},0]
[1,"高清投影机（两台叠加被动式3D）","NEC","PX581W+ ","支持银幕尺寸 宽9米（1.8增益）（依现场条件和设置而定）\nDMD 芯片 3芯片DLP Cinema&reg;  0.69英寸 S2K 芯片\n分辨率 2048 x 1080\n灯泡 350W x 2\n镜头（选配） NP-9LS12ZM： 1.2-1.72 :1\nNP-9LS13ZM： 1.33-2.1 :1\nNP-9LS16ZM： 1.62-2.7 :1\nNP-9LS16Z： 1.63-2.03 :1\nNP-9LS20ZM： 2.09-3.9 :1\nNP-9LS20Z： 2.03-2.71 :1\n电源 120-240V AC,10-5.2 A,50/60HZ\n功耗 1,030W(1,060 VA)(节能待机模式下为0.3W*1, 普通待机模式下为3W)\n热量消耗单元 3,516 BTU/小时(无光线输出为3,400 BTU/小时)\nDLP™芯片 芯片尺寸   17mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比）\n  显示方式   DLP™芯片x1, DLP™投影系统\n  像素   2,304,000 (1,920x1,200)像素\n镜头 PT-FDZ97C   电动变焦(投射比：1.7-2.4:1), 电动聚焦, F1.7-1.9, f=25.6-35.7mm\nPT-FDZ97CL   可选的电动变焦/聚焦和固定焦距镜头\n灯泡 420W UHM灯泡x2\n投影画面尺寸(对角线) 1.27-15.24m (50-600英寸), 1.27-5.08m (50-200英寸)选用ET-DLE055C, 16:10宽高比\n亮度*2 8,500流明(双灯, 灯泡功率：普通)\n照度均匀性*2 90%\n对比度*2 10,000:1(全开/全关, 动态光圈3模式)\n分辨率 1,920x1,200像素\n扫描频率 SDI 3G-SDI 兼容SMPTE ST 424, [RGB 4:4:4 12-bit/10-bit]\n1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i, 1125(1080)/25p,\n1125(1080)/24p,1125(1080)/24sF,\n1125(1080)/30p [YPBPR 4:2:2 10-bit]\n1125(1080)60p,1125(1080)50p\n投影机特性3D，便携\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n对比度2400:1\n标准分辨率1280*800\n扫描频率水平：15-100kHz\n垂直：48-120Hz\n灯泡参数 \n灯泡数量2个\n灯泡功率280W\n灯泡寿命正常模式：2500小时，经济模式：3500小时\n投影参数 \n变焦方式电动变焦\n聚焦方式电动聚焦\n投影距离1.02-12.7m\n投影尺寸40-500英寸\n屏幕比例16:10\n色彩数目1677万色\n投影方式正投，背投，桌上，吊顶\n视频兼容性模拟:VGA，SVGA，XGA，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n数字:VGA，SVGA，XGA，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，480p，576p，720p，1080i\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合(D-Sub 15针)\n5×BNC连接器\n1×支持HDCP的A型HDMI(19P，HDMI连接器)\n1×数字RGB(DVI-D 24针)\n1×HDBaseT/Ethernet(RJ-45)\n1×分量视频(RCA×3)\n1×S-视频(DIN 4针)\n1×复合视频(RCA)\n输出接口1×RGB(D-Sub 15针)\n控制接口1×控制串口端口槽(D-Sub9针)\n1×RJ-45\n1×B型USB端口槽\n1×立体声微型插孔\n电气规格 \n电源功率(双灯)690W,(单灯)365W，待机功率：＜5W\n电源性能AC100-240V，50/60Hz，2.9A\n其它参数 \n扬声器10W×1(单声道)\n安全认证CCC,符合GB4943，GB9254，GB17625.1\n产品尺寸505×197×385mm\n产品重量17.5kg\n环境参数 \n工作温度5℃-40℃\n工作湿度20％-80％（无凝结）\n存储温度-10℃-50℃\n存储湿度20％-80％（无凝结）","台",2]
[2,"透声投影幕","Conbo","210寸","4.62*2.6米，16:9，透声","幅",1]
[3,"投影吊架",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"3D眼镜",{"$nulls":3},"副",60,null,null,"多备20副"]
[5,"蓝光DVD","BDP-103D4K","OPPO","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["三、影院服务器部分",{"$nulls":7},0]
[1,"高清点播服务器","BVOD",810,"1、支持2 个点的蓝光点播分享\n2、支持IPAD 智能操控\n3、可支持8 个4T 硬盘\n4、不包含硬盘","台",1]
[2,"前兆交换机","华三","24口",null,"台",1]
[3,"3.5寸硬盘","希捷","4T",null,"块",8]
[4,"终端解码器","BVOD","X1","服务器专用版","台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["四、辅材",{"$nulls":7},0]
[1,"壁挂音箱支架",null,null,"定制","只",6]
[2,"音响线","高强信",null,"3平方","米",400]
[3,"管材",{"$nulls":3},"批",1]
[4,"机柜",null,null,"22u","台",1]
[5,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]