{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,11],[9,0,9,11],[13,0,13,11],[15,0,15,11],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","数量","单位","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、7.1声道影院系统"]
[1,"全频\n主音箱","TANNOY","IW63 DC","iw63 DC配置有一只165mm (6.50”)双同轴，和两只165mm (6.50”)大功率低音扬声器，性能优异。\n频率响应:54Hz - 40kHz\n驱动器:2x165mm(6.5”)低频 / 1x165mm 双同轴\n灵敏度:91dB (2.83V @ 8 Ohms)\nH×W×D：590 × 345 × 94","英国",2,"只"]
[2,"中置\n音箱","TANNOY","IW63 DC","iw63 DC配置有一只165mm (6.50”)双同轴，和两只165mm (6.50”)大功率低音扬声器，性能优异。\n频率响应:54Hz - 40kHz\n驱动器:2x165mm(6.5”)低频 / 1x165mm 双同轴\n灵敏度:91dB (2.83V @ 8 Ohms)\nH×W×D：590 × 345 × 94","英国",1,"只"]
[3,"环绕\n音箱","TANNOY","IW60 EFX","iw60 EFX 是一种高功率墙面暗装音箱，适宜用于多声道系统。\n频率响应:74Hz - 27kHz\n驱动器:1x165mm(6.5”)双同轴/ 2x100mm双同轴\n灵敏度:90dB (2.83V @ 8 Ohms)\n最大声压级:110dB (平均值) 116dB (峰值)\nH×W×D：590 × 345 × 94","英国",4,"只"]
[4,"低音炮","TANNOY","DS15I-SUB","频率响应:28Hz - 600Hz \n驱动器:1 x 250mm ( 10”)低音/ 1 x 250mm ( 10”) 被动 \n灵敏度:88dB (2.83V @ 8 Ohms) \n最大声压级:112dB (平均值) 118dB (峰值) \nH×W×D：590 × 345 × 94","英国",1,"只"]
[5,"低音炮功放","BE","PA-3000","BE PA3000精确系列功率放大器具有完善的机背设计；设有压限保护、浪涌电流保护、过热保护。\n8Ω：2×1100W\n4Ω：2×1600W\n2Ω：2×2000W","美国",1,"台"]
[6,"前级\n功放","YAMAHA","RX-A3030","◆THX® Ultra2Plus™认证 \n◆HDMI®（1.4a 版本，支持3D和音频回传声道）\n◆高品质视频处理芯片HQV Vida VHD1900 \n◆ISF视频校准认证，达到最佳视频效果 \n◆通过Marvell芯片实现Qdeo将视频分辨率提升至4K \n◆32-位DSP处理芯片\n◆8组HDMI输入（1前/7后）和2组输出","日本",1,"台"]
[7,"后级\n功放","VICTOR ","A-99","采用全铝合金面板设计，外观高雅尊贵，中间商标部分采用8MM铝合金雕刻而成，配合蓝色背光板，采用4000瓦高效率环形变压器设计，配合 100000uF 高档专业音频电容为大功率输出提供强劲电源保障。本机采用自主研制的体外循环散热系统，散热效果较传统散热器体积更小效率更高，独立的散热通道避免把灰尘带入机内，并通过智能化的控制，在排出热量的同时将噪音降至最低，强大的输出功率让影片震撼的效果得到真正的还原重现，7声道400W(8欧姆），重量40公斤\n\n","美国",1,"台"]
["二、投影显示系统"]
[1,"投影机","Panasonic","HZ-900C","松下PT-HZ900C投影机拥有2400流明的高亮度，同时这款3D 1080p投影机还配置了500000:1的对比度，配合动态光圈技术，专为高端家庭影院提供更细腻而且有质感的影像。\n送2付3D眼镜","日本",1,"台"]
[2,"投影幕","OS","150寸框架透声幕","框架透声幕布采用特殊材料及工艺制作而成，具有高弹性、防静电、抗UV等特性。同时具有适应环境能力强（温度-20℃~+60℃、湿度30%~85%）良好的物理性能。采用四周张力拉平幕面结构，因而幕面做到纯平效果。\n框架采用铝合金+黑金丝绒外表处理工艺。","日本",1,"幅"]
[3,"高端\n蓝光机","OPPO","BDP-105D","监听级ES9018 SABRE 32比特音频数模转换器\nXLR平衡音频输出 & Rotel定制环形变压器\n支持3D播放和双路HDMI输出          采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器Sil9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","美国",1,"台"]
["三、中控系统"]
[1,"中控设备","BITWISE","BC4-X1","在影音集成以及家庭影音娱乐方面BitWise Controls智能中控都能够提供强大的智能控制支持，BitWise Controls系统能够与Apple的移动设备作嵌入式组合使用，为智能家居提供优越的操控体验。一个BC4X1 主机提供1个串口（可扩展4个）, 2个继电器口, 2个IO口, 4个红外口","美国",1,"台"]
["四、辅材"]
[1,"线材",null,null,"包括高清HDMI线和高素质音箱线以及前后级功放的连接线","台湾",1,"批"]
["设备总计",{"$nulls":8},0]