{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[13,0,13,7],[14,0,14,9],[28,0,28,9],[33,0,33,7],[34,0,34,9],[39,0,39,7],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["朱总别墅系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、影院扩声系统"]
[1,"主音箱","JBL","STUDIO 290","三路双8\"落地式扬声器\n双 200mm(8\")PolyPlas 低频换能器\n单个 100mm (4\")PolyPlas 中频换能器\nHigh Definition Imaging (HDI) 喇叭设计\n25mm (1\") CMMD Lite 高频圆顶扬声器\n建议功放功率： 20 -225W\n频率响应： 38Hz - 22kHz\n灵敏度： 91dB\n阻抗： 8 Ohms\n支撑牢固的外壳，加上 Slipstream 后出式低音倒相孔\n双镀金接线端子扬声器终端，支持双线分音功能\n尺寸 （高 x 宽 x 长）：1197mm x 273mm x330mm (47-1/8\" x 10-3/4\" x 13\")\n重量： 25.0 kg (55.2 1b)\n","只",2]
[2,"环绕音箱","JBL","STUDIO 210","推荐放大器功率125 - 20瓦特每扬声器\n阻抗8欧姆\n频率响应60赫兹- 22千赫\n灵敏度86分贝\n司机\n高音1x 1“（25毫米）CMMD Lite高频圆顶\n低音1x 4“（102毫米）polyplas低频换能器\n一般\n配置双向\n喇叭连接器镀金结合柱\n尺寸（H*W*D）”（26.2×14.7×25.7厘米）\n重量8.1磅（3.7公斤）\n包装信息\n包装重量20.3磅\n箱尺寸（mm）17.4×13.5×9.9”","只",2]
[3,"中置音箱","JBL"," studio 235c","产品描述：双 2.5路 6.5\"中置声道扬声器\n双 165mm(6.5\")PolyPlas 低频换能器\nHigh Definition Imaging (HDI) 喇叭设计\n25mm (1\") CMMD Lite 高频圆顶扬声器\n建议功放功率： 20 -150W\n频率响应： 55Hz - 22kHz\n灵敏度： 91dB\n阻抗： 8 Ohms\nSlipstream 后出式低音倒相孔\n镀金接线端子扬声器终端\n尺寸 （高 x 宽 x 长）：194mm x 645mm x249mm\n重量： 11.9 kg (26.3 1b)","只",1]
[4,"低音音箱","JBL"," studio 250P","10“polyplas低音\n200W的RMS内置放大器\n400W的峰值功率动态\n32赫兹至150赫兹的频率响应\n滑流低音端口\n水平线与LFE输入\nJBL Studio SUB 250P 10“低音炮子动力从JBL低音是工程地质效果添加到音乐和电影。在其10“polyplas低频探头、200W高效率D类放大器内置型，及后子250p滑流低音端口，让你享受迷人的声音效果的组合。一个32赫兹的频率响应（150 Hz，这是配备了一个低音炮的处理范围广泛的听力材料。\n\nJBL 250p特征的子线直接连接模式和层次，使它兼容广泛的各种音频系统。后方安装阶段和低音增强控件允许你定制的声音到您的子250p听力环境。\n\n10“polyplas低频探头扩展低音响应的紧，\n\n可调的低通交叉认证（50到150赫兹的频率控制；24分贝/倍频程）\n\n相位开关，电平控制，低音增强，汽车电源和信号传感\n\n支撑外壳的低音端口与滑流后烧","只",1]
[5,"AV功放","DENON","AVR-X3100","颜色 银色\n影院种类 有线\n产品类别 AV功放\n音响\n信噪比 100 dB（IHF-A 计权，DIRECT 模式）\n声道系统 7.2 声道\n播放功能\nUSB 有\n端口\n机身输入 HDMI（前置1个）、分量、复合（视频）、模拟音频、数字光纤、数字同轴\n机身输出 HDMI(监视器\\区域2、模拟音频、耳机、音频前级输出\n麦克风 不支持\n材质\n机箱材质 金属\n尺寸\n包装尺寸（长宽高） 530W*260H*480Dmm\n主机尺寸（长宽高） 434W x 167H x 379D mm\n重量\n包装重量 13.1KG\n主机重量 10.7KG\n其他功能\n闹钟\\开关机 支持\n特性\n特性功能 1.所有7 个声道完全分立、同品质和等功率. 2. 高级多声道环绕声：DTS-Neo：X、Audyssey DSX、Dolby ProLogic IIz. 3.网络、AirPlay 和Denon Remote App. 4.HDMI 完全支持下一代4K 显示器并配备了7 个输入和2个输出.","台",1]
[7,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[8,"硬盘",null,null,"可插到DVD USB口存储播放影片用","个",1,null,null,"自备"]
[9,"HDMI线",null,null,"10米","条",1,null,null,"自备"]
[10,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[11,"投影机吊架",null,null,"0.6米以上","个",1,null,null,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["二、KTV扩声系统"]
[1,"12寸全频音箱","BMB","CSE-312","系统构造:单低音双中高音双高音单元的5单元扬声器系统                                                  \n低音单元:30cm 尺寸锥型振膜低音单元×1unit\n中高音单元:9x6cm 尺寸锥型振膜中高音单元×2unit\n高音单元:9x6cm 尺寸锥型振膜高音单元×2unit\n最大输入功率:800W\n额定输入功率:300W\n尺寸(mm):568(宽)×326(高)×271(长)\n重量:16.2kg/个阻抗:8Ω","只",2]
[3,"2通道纯后级功放          ","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[4,"音频处理器","YYAUDIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）","台",1]
[5,"一拖二无线话筒","BBS","SA380","配有SM58心形话筒手持式无线发射机的BLX无线系统,不想为演出过度操心的表演者必备的完美系统","套",1]
[6,"单机版点歌机","星网视易","S68","3T硬盘，22寸触摸屏","套",1]
[7,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"网线",null,null,"20米","批",1,null,null,"自备"]
[9,"VGA线",null,null,"20米","批",1,null,null,"自备"]
[10,"HDMI线",null,null,"10米","批",1,null,null,"自备"]
[11,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[12,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[13,"机柜",null,null,"16U机柜","台",1]
[14,{"$nulls":7},0]
["三、KTV灯光系统"]
[1,"12颗LED频闪灯","KELEK","KE142","净重：0.5Kg\n产品尺寸：170*50*14mm","台",1]
[2,"双孔八图激光灯","KELEK","KD032B","激光器类型：全固态半导体激光器           \n耗电功率：20W                           \n波长：635纳米/532纳米                       \n 颜色：红色/绿色                             \n冷却：风冷                              \n激光器功率：红100mw/绿30mw                     \n马达:N1.8高精密度步进马达              \n 供电电源85-250V 50/60HZ：                              \n工作模式：声控，自走                                \n适用场所：DISCO，KTV，酒吧，夜总会等娱乐场所 ","台",1]
[3,"LED换色小光束","KELEK","YE081","总通道192个，可控16通道电脑灯12台，\n全新的编程理念，可编辑和存储100个场景步，可直接运行12个特效场景，编辑和运行机12个走灯程序，每个走灯程序最大100步，可由内存中的场景任意组合内置声控走灯功能，黑场输出功能，走灯速度和渐变调节功能","台",2]
[4,"8寸的玻璃球",{"$nulls":3},"台",1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["四、公共广播系统"]
[1,"天花喇叭","KDLK","LS-620","6W, 6″单元,金属一体化，频响100-18KHZ，外观尺寸φ200*65，开孔尺寸φ185","只",40]
[2,"2U带6分区MP3/FM广播功率放大器360W","KDLK","NP-087","内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，设有6 路分区选择输出，带钟声提示。 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为360W，输出频响范围为100~16KHz；设有6 路分区独立控制输出，每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为612W","台",1]
[3,"音量开关","KDLK","V-30W","30W","只",15]
[4,"音响线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]