{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["YY audio音响"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YY audio音响","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,1,3,6],[20,5,20,7],[21,5,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["          呈送客户："]
["          报价单位：上海雍阳电子科技有限公司    电话：021-60529679     FAX：021-62082717    咨询热线：18501635951卢先生"]
["序号","品牌","产品描述","型号","主要技术参数 ","单位","数量","单价","备注"]
[null,"高档私人会所数字影院设备配置单(面积40平方)"]
[1,"YY audio","3D解码器","YD-990","音频处理部分\n1. 支持目前最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n10. 具备蓝牙接收传输技术\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。                                                                                      \n\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4.支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6.支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24",1,"台",null,"支持专业3D"]
[2,"YY audio","效果器","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音",1,"台",null,"DSP"]
[3,"YY audio","3D高清播放器","3T",null,1,"台",null,"支持专业3D"]
[4,"明基","明基3D投影机","WM523","投影尺寸： 39-300英寸\n屏幕比例： 16:10\n投影技术： DLP\n投影机特性： 互动，3D\n亮度： 3000流明\n对比度： 11000:1\n标准分辨率： WXGA（1280*800）\n色彩数目： 10.7亿色",1,"台",null,"短焦专业3D"]
[5,"明基","明基3D投影机","快门眼镜",null,1,"套",null,"送1套"]
[6,"纳米","高清纳米3D幕布","16；9",null,1,"套",null,"100寸"]
[7,"YY audio","4声道功放","YK-4400","8欧姆立体声功率：4*400w\n4欧姆立体声功率：4*600w\n使用电准 AC-180V-240V.(50HZ-60Hz)\n输入灵敏度 0.775v/1.0v\n信噪比 >100dB\n频率响应 20Hz--20KHz ±0.1dB\n总谐失真 <0.01%\n插入插座 卡侬母\n并接输出插座 卡侬公\n前面板指示 保护指示灯、信号指示灯、失真/限幅指示灯、工作指示灯灯\n尺寸 483x480x88（单位：mm） 净重：28KG",1,"台",null,"4声道*400w"]
[8,"YY audio","2声道功放","YK-2600","8欧姆立体声功率:2*600W\n4欧姆立体声功率:2*900W\n8欧姆桥接功率: 1600w\n使用电准 AC-180V-240V.(50HZ-60Hz)\n输入灵敏度 0.775v/1.0v\n信噪比 >100dB\n频率响应 20Hz--20KHz ±0.1dB\n总谐失真 <0.01%\n插入插座 卡侬母\n并接输出插座 卡侬公\n前面板指示 保护指示灯、信号指示灯、失真/限幅指示灯、工作指示灯灯\n尺寸 483x480x88（单位：mm）\n净重：21KG",1,"台",null,"2声道*600w"]
[9,"YY audio","低音炮","Y-12",null,1,"只",null,"单12寸"]
[10,"YY audio","主音箱","YT-828","技术参数（Specifications) \n频响(Frequency Response): 100Hz-18kHZ±3dB\n额定功率(Power Rating): 180W\n峰值功率(Power Peak): 280w\n阻抗 (Impedance): 8 ohms\n灵敏度(Sensitivity): 99dB\n驱动单元(Systemtype): 10\"\n  1\"\n板材材质（Enclosure Material） 进口加厚夹板\n同轴低音 进口布盆喇叭单元\n链接插座（Connector） 2×Speakon NL4(+1/-1)\n面罩（Grille） 白色钢网\n吊挂硬件（Rigging） 2×M8吊点、2×挂钩\n外观尺寸(H*W*D): 340MM*300MM*220MM",2,"只",null,"立体声2*230w"]
[11,"YY audio","环绕音箱","YT-818","技术参数（Specifications)\n频响(Frequency Response): 100Hz-18kHZ±3dB\n额定功率(Power Rating): 180W\n峰值功率(Power Peak): 280w\n阻抗 (Impedance): 8 ohms\n灵敏度(Sensitivity): 99dB\n驱动单元(Systemtype): 8\"\n  1\"\n板材材质（Enclosure Material） 进口加厚夹板\n表面漆色（Color） 高密度点阵喷漆\n链接插座（Connector） 2×Speakon NL4(+1/-1)\n面罩（Grille） 白色钢网\n吊挂硬件（Rigging） 2×M8吊点、2×挂钩\n外观尺寸(H*W*D): 340MM*300MM*220MM",2,"只",null,"立体声2*180w"]
[12,"YY audio","中置音箱","YT-838","技术参数（Specifications) \n频响(Frequency Response): 100Hz-18kHZ±3dB\n额定功率(Power Rating): 100W\n峰值功率(Power Peak): 200w\n阻抗 (Impedance): 4ohms\n灵敏度(Sensitivity): 91dB\n驱动单元(Systemtype): 6.5\"进口布边低音*2.44.5钛膜高音*1\n板材材质（Enclosure Material） 进口加厚夹板\n表面漆色（Color） 高密度点阵喷漆\n链接插座（Connector） 2×Speakon NL4(+1/-1)\n面罩（Grille） 白色钢网\n吊挂硬件（Rigging） 2×M8吊点、2×挂钩\n外观尺寸(H*W*D): 550MM*230MM*200MM",1,"只",null,"立体声2*230w"]
[13,"星网视易","点歌机","S51","3TB硬盘+19寸普通触摸屏",1,"套"]
[14,"YY audio","无线话筒","BS-T6","接收机 RECEIVER\n接收频率Frequency Ranges：UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：±0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n灵敏度Sensitivity（peak deviation）：10μV\n鄰道幹擾比F/N Ratio：>8odB\n鏡像干擾比P/N Ratio：>80dB\n信噪比S/N Ratio：>90dB\n扩展比Dilation Ratio：1：2\n音频输出AF Output Voltage（at peak deviation 1kHz AF out）：可调0 ~ 300mV\n接收频道Channels：2路 \n输出接口 Output jack：6.3不平衡混合口 \n电源电压Power Supply：DC 13V-500mA(50Hz\n功耗Power Supply：6W\n天线Antenna：外置天线\n动能范围Dynamic frequency range：>100dB\n综合失真T.H.D：<0.5%\n工作温度Temperature Range：-10℃ ~ 50℃\n\n发射机 TRANSMITTER\n发射频率Frequency Ranges： UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n发射功率 RF Power：30mW\n电流损耗 Cuttent Consumption：< 主波40dB\n制式Modulation Mode：调频FM\n调偏度Deviation Range：±20KHz\n压缩比Compress Ratio：2.1\n拾音器Microphone Head：超心型动圈式\n电池Battery Type：两节5号1.5V碱性电池\n天线 Anternna：外置式 Exterior Antenna\n频率响应 Frequency Response：50Hz ~ 15KHz\n有效距离Receiver distance：50米（理想环境下）接收机 RECEIVER\n接收频率Frequency Ranges：UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：±0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n灵敏度Sensitivity（peak deviation）：10μV\n鄰道幹擾比F/N Ratio：>8odB\n鏡像干擾比P/N Ratio：>80dB\n信噪比S/N Ratio：>90dB\n扩展比Dilation Ratio：1：2\n音频输出AF Output Voltage（at peak deviation 1kHz AF out）：可调0 ~ 300mV\n接收频道Channels：2路 \n输出接口 Output jack：6.3不平衡混合口 \n电源电压Power Supply：DC 13V-500mA(50Hz\n功耗Power Supply：6W\n天线Antenna：外置天线\n动能范围Dynamic frequency range：>100dB\n综合失真T.H.D：<0.5%\n工作温度Temperature Range：-10℃ ~ 50℃\n\n发射机 TRANSMITTER\n发射频率Frequency Ranges： UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n发射功率 RF Power：30mW\n电流损耗 Cuttent Consumption：< 主波40dB\n制式Modulation Mode：调频FM\n调偏度Deviation Range：±20KHz\n压缩比Compress Ratio：2.1\n拾音器Microphone Head：超心型动圈式\n电池Battery Type：两节5号1.5V碱性电池\n天线 Anternna：外置式 Exterior Antenna\n频率响应 Frequency Response：50Hz ~ 15KHz\n有效距离Receiver distance：50米（理想环境下）",1,"套",null,"高频发射"]
[15,null,"合计"]