{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Dynacord "],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Dynacord ","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Dynacord 室外扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"双15寸音响","DYNACORD","C25.2","技术参数\n配置 两分频全音域\n单元：双15''低音 / 2'' ND2-8高音\n阻抗 4Ω\nRMS功率 1000W\n音乐功率 2000W\n峰值功率 4000W\n灵敏度(1M/1W) 103dB\n最大声压级(1m) 139dB\n频率响应(-10dB) 55Hz-15kHz\n覆盖范围(H×V) 60º × 40º\n分频点 1.75kHz\n尺寸(WxHxD)mm 445 × 1130 × 445\n重量(kg) 44.9","只",4]
[2,"18寸低音音响","DYNACORD","Sub1.18 ","技术参数\n配置 超低频\n单元 18''低音\n阻抗 8Ω\nRMS功率 500W\n音乐功率 1000W\n峰值功率 2000W\n灵敏度(1M/1W) 97dB\n最大声压级(1m) 130dB\n频率响应(-10dB) 38Hz-250Hz\n尺寸(WxHxD)mm 508 × 763 × 595\n重量(kg) 38.7","只",2]
[3,"12寸返听音箱","DYNACORD","A112","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2]
[4,"4通道开关电源功放          ","YYAUDIO","Y44000","4Ω：4*1650W;8Ω:4*1000W;16Ω4*500W\n频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ\n信噪比：>112dB\n输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB\n输入接口：3-Pin XLR\n输出连接端口：Neutrik Speakon\n电源输入/频率：220V 50/60HZ\n可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接\n输出限幅可调更好的保护音箱\n重量：11KG","台",3]
[5,"32路数字调音台","BEHRINGER","X32","使用当地32台的话筒输入或舞台上的网络数字蛇输入的任意组合。专用通道条部分把17背光按键和13个控制旋钮，带LED项圈就在你的指尖快速，模拟式调节每个通道的压缩机，4波段参数均衡器以及更多。每个输入和输出通道上，有自己的色彩背光128X64图形液晶显示屏，它提供了在一个一目了然，如输入源的名称和图标重要的渠道信息，迅速识别在混合仪器。每个LCD的信息可更新或者通过使用机载显示器或相连的计算机。\n \n虚拟FX机架\n板载虚拟FX机架提供包括延迟，合唱，获得八个真正的立体声，多效果处理器（16个单声道）的动态，而且它可以运行4产品质量真实的立体声混响效果的同时8通道的31段图示均衡，所有而不需要昂贵的，占用空间的外部硬件。\n \n高支I / O选项\nI / O盛产32高端可编程话筒前置放大器; TRS接口; 1/4“16平衡XLR输出，以及平衡控制室输出两个XLR和1/4 TRS”6辅助输入。从FOH单CAT5电缆连接到舞台最多可接收48个频道的音频输入，并提供所有的总线输出，以及16个独立的显示器饲料百灵达的全新的P16个人监听系统。\n \n重要信息只需点击鼠标即可\n由于采用了上网本的分辨率，800×480的高对比度彩色TFT显示屏，你永远不会超过一个或两个按键远离任何的X32的八个高度直观的控制屏幕。一旦你选择所需的功能，专用旋转/推编码器允许您设置参数和源I / O分配，而不需要通过复杂的用户手册，以“深入”，通过菜单或网页的多层次。\n \n通用信号和现场管理\n信号可以被分配到八个DCA基（数字控制放大器），其经由专用百毫米电动推子提供同步组级控制。您或您的工程师可以通过对讲部分的机载麦克风或您所选择的外部麦克风的方式与人才交流。 X32的现场管理实现了高层次的生产混合快照被捕获并回顾以供将来使用（你甚至可以将它们保存到USB记忆棒）。 X32甚至有用户可定义的旋钮和按钮，你可以创建自己的控件集一个专门定制的控制部分，因此很容易进入常用功能“上的动态。”\n \n技术支持MIDAS＆KLARK TEKNIK\n百灵达联手与它的姊妹公司，MIDAS和KLARK TEKNIK，认识到世界各地为他们的数字调音台和EQ / FX处理，对执行工作的支持。在X32中的可编程，高品位的话筒前置放大器是基于一个真正的MIDAS设计，一路下跌到他们的A / D转换器。最终的设计保证了优异的共模抑制（CMRR）和极低的谐波失真（THD）。\n \nMIDAS和KLARK TEKNIK帮助设计的X32的GUI（图形用户界面），数字混合的一个重大进步变得容易，高效和乐趣。他们还借鉴了编码坚如磐石，超低延迟数字信道修补，给X32处理高达168源对168的目的地，包括两个AES50端口的容量FPGA（现场可编程门阵列）他们丰富的经验。\n \n公交车和后面板的灵活性\nX32提供了广泛的输出连接，包括16路平衡XLR输出，6路平衡线路输入/输出1/4“TRS接口;双耳机输出;主LCR（左，中，右）公交车; 16个混音总线（也可配置为子组）与插入，6波段参数均衡器和动态处理;加上六个独立的矩阵混合了插入，也与6波段参数均衡器和动态处理。\n \n后面板还体育项目AES50端口，每个端口KLARK TEKNIK坚如磐石的SuperMAC 48通道I / O联网功能（共96个输入和输出寻址）。立体声数字输出和MIDI也都支持，以及超低的抖动，在X32和数字蛇，远程舞台接口箱和外置录音设备之间的超低延迟通信。一个方便的顶部面板的USB端口可用于记录未压缩的双声道“板组合”直接到任何标准USB拇指驱动器或播放背景音乐。\n32路共召回数字调音台具有完全可编程的话筒前置放大器16混音总线，可配置为分组主LCR和所有16个混音总线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理16个模拟XLR输出以及输入/输出的6个附加线，2手机连接器和对讲部分48通道数字蛇准备通过AES50端口，内置火线/ USB / ADAT虚拟FX机架拥有八个真正的立体声FX插槽著名的外置设备超高功率32高端模拟扩展端口比特浮点DSP拥有“无限”的动态范围，没有内部的过载和接近零延迟6静音组和8个DCA组对8个专用百毫米电动推子超级易用的用户界面和专用通道条部分高分辨率7“彩色TFT带相关控制和个人RGB背光图形液晶显示器在每个通道的USB闪存接口无压缩录音以及表演预设和系统更新提供的文件存储6个独立的矩阵混音母线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理可调节的线延迟通过USB和以太网端口的所有物理的和输出的网络遥控器或显示设置与远程编辑软件（包含）强大的现场管理的复杂制作方便处理","台",1]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入／输出：\n输入 3路平衡输入\n输出 6路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，\n<0.0015%，等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[7,"一拖一无线手持话筒","SHURE","SLX24/BETA58","配有Beta58A心形话筒SLX无线手持式系统,SLX可以顺利接入教堂,讲堂,会议室以及移动装置等场合","套",6]
[8,"天线分配器","SHURE","UA844SWB-LC ","适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，5路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源；","台",2]
[9,"有源指向天线","SHURE","UA874WB","UHF有源指向型天线，适用于舒尔U4S、U4D、ULXP、ULXS、UR4S和UR4D接收机，或UA844或UA845天线分配系统；","台",4]
[10,"一拖二无线领夹话筒","SHURE","BLX188/CVL","舒尔BLX双通道腰包式无线系统将设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具有双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备耐用型CVL可佩戴领夹式话筒，适用于演讲应用。提供杰出音质和性能，即插即用。\n包含：BLX88双通道无线接收机；2个BLX1腰包式发射机；2个CVL领夹式电容话筒，配备防风罩和领带夹；PS23电源和URT2机架托盘（可选配件）。\n功能\n\nBLX1腰包式发射机:\n\n    用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n\n    触式开关\n\n    26dB可调增益范围\n\n    轻质耐用结构\n\nBLX88双通道接收机:\n\n    一键式QuickScan频率选择可快速查找开放频率（在干扰情况下）\n\n    每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\n\n    XLR和?英寸输出接口\n\n    微处理器控制的内部天线分集\n\n    双色音频状态LED指示灯\n\n        绿色：正常音频电平\n\n        红色：过高音频电平（过载/衰减）","套",4]
[11,"一拖二无线头戴话筒","SHURE","BLX188/PGA31","舒尔BLX组合无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具有双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备耐用型PGA31头戴式话筒，适用于现场演出应用；适用于领唱和伴唱演出应用。提供杰出音质和性能，即插即用。\n包含：BLX88双通道无线接收机；BLX1腰包式发射机；PGA31心形电容头戴式话筒，配备防风罩；PS23电源和URT2机架托盘（可选配件）。\n功能\nBLX1腰包式发射机:\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\n\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和?英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n\nBLX1腰包式发射机采用轻型耐用设计。符合人体工学设计，握持手感舒适，具有可调节的增益控制。可用于BLX无线系统。\n功能\n2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用\n长达300英尺（90米）的传输半径\n快速轻松的接收机频率匹配\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\n技术规格\n发射机类型: 腰包式\n\n更多技术规格\n音频输入电平:增益最大值 -16 dBV（最大值）\n             增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）\n增益调整范围:26 dB\n输入阻抗:1 MΩ\n射频发射机输出:10 mW（典型值）视地区而定\n尺寸:110 mm x 64 mm x 21 mm（高 x 宽 x 深）\n重量:75克（2/6盎司），不含电池\n外壳:模塑 ABS\n电源要求:2节LR6型AA电池，1.5 V，碱性电池\n电池寿命:8至14小时（碱性）","台",4]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",4]
[13,"音响线",null,null,"3平方","米",400]
[14,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[15,"机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1]
[16,"航空箱",{"$nulls":3},"台",7]
[17,"合计",{"$nulls":6},530000]