{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["wharfadle"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"wharfadle","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["剧团演出音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、剧团扩声"]
[1,"双15寸三分频主扩音箱","Wharfadle","DELTA 215","准三分音全频音箱，2只15\"低音，1只2\"高音，频率响应(+/-3dB)45-20kHz，功率：1000W RMS/2000W PGM/4000W PEAK，阻抗4Ω；灵敏度101dB；最大声压级137dB；指向：90°×45°，尺寸：H 1135×W FRONT/REAR 488/299.6 × D 450mm，净重：52.9kg","只",4]
[2,"12寸返听音箱","Wharfadle","DELTA 12 II","二分音全频音箱，1只12\"低音，1只2\"高音，频率响应(+/-3dB)60-20kHz，功率：400W RMS/800W PGM/1600W PEAK，阻抗8Ω；灵敏度97dB；最大声压级129dB；指向：90°×45°，尺寸：H 630×W FRONT/REAR 390/241.2 × D 373mm，净重：24.7kg","只",2]
[3,"主音箱功放         ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×2200W\n桥接方式8Ω：4200W\n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V\n信噪比：>120dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，\n外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，\n重量：45kg","台",2]
[4,"辅助音箱功放         ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[5,"32路调音台","ALLEN&HEATH","GL2400/432","32路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","台",1]
[6,"音频处理器","SABINE","DIR360","\n输入／输出：\n输入 3路平衡输入\n输出 6路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[7,"效果器","Tc.electronic","M350","双引擎数字效果器,2路道,256个工厂预设,99个预设","台",1]
[8,"乐器话筒","SHURE","SM57","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \n\nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n    音频输出电平\n    参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\n    XLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    射频灵敏度\n    -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n    镜频抑制\n    >50 dB（典型值）\n    尺寸\n    50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n    重量\n    998 克（2.2磅）\n    外壳\n    模塑ABS\n    电源要求\n    12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） \n","只",8]
[9,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \n\nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n    音频输出电平\n    参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\n    XLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    射频灵敏度\n    -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n    镜频抑制\n    >50 dB（典型值）\n    尺寸\n    50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n    重量\n    998 克（2.2磅）\n    外壳\n    模塑ABS\n    电源要求\n    12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） \n","套",4]
[10,"一拖四无线手持话筒","咪宝","ACT-748","频宽类别\n宽带道\n接收频道\n四频道\n机箱规格\nEIA标准1U金属机箱\n面板显示\n彩色VFD显示器，可同时显示频段代号、频道设定、RF/AF信号强度、自动选讯、噪声干扰及发射器的电池容量，可设定群组、频道、频率、用户名称、静音位准、PC遥控地址及面板锁定等多项功能。\n载波频段\nUHF 482~698MHz (US)。UHF 480~874MHz (EU)\n频带宽度\n72MHz\n默认频率数\n第01～10群组各预设16个无条件限制的互不干扰频率，第11~15群组各预设48个互不干扰频率，共默认400个精挑的频率。最后第16群组是使用者可自行设定及储存偏好的16个频率。\n接收方式\n双调谐器纯自动选讯接收\n振荡模式\nPLL相位锁定频率合成\n射频稳定度\n±0.005% (-10~60℃)\n实用灵敏度\n输入6dBμV时，S/N>80dB\n综合S/N比\n>105dB(A)\n综合T.H.D.\n<0.5% @ 1KHz\n综合频率响应\n50Hz~18KHz，具低频衰减滤频电路。\n静音控制模式\n独创「音码及噪声锁定」双重静音控制\n音量输出\n预设等于音头灵敏度，用户不必调整音量输出。\n最大输出电压\n三段式切换：平衡式：+16dBV / 0dBV / -6dBV，非平衡式：+10dBV / 0dBV / -6dBV\n输出插座\n\n\nXLR平衡式插座\n\n输出切换\n \n\n可切换单独频道或混合输出\n\n操作方式\n \n\n可手动调整及连接计算机遥控\n\n静音调整\n \n\n使用正面板飞梭旋钮\n\n电源供应\n \n\n内建100~240V AC交换式供应器\n\n尺寸\n \n\n482(宽)×44(高)×265(深)mm\n\n重量\n \n\n约3.4kg\n\n搭配发射器\n \n\nACT-70H，ACT-70T\n\n备注\n \n\n各项规格如有误差，以实际产品为依据。\n\n载波频率范围、最大偏移度等依照各国电波法规各有不同规格。","套",2]
[11,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[12,"音响线",null,null,"2*3.0","米",200]
[13,"机柜",null,null,"22U加厚防滑防震两开门单支撑","台",1]
[14,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",8]
[15,"线材/接插件",null,null,"信号线，音频线等接插件","批",1]
["合计",{"$nulls":7},320000]
[{"$nulls":8},"以上报价不含税不含运费"]