{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["wharfadle"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"wharfadle","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["演出音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","品牌地","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声"]
[1,"15寸主扩音箱","乐富豪      Wharfadle","Delta 15II","统类型  2分频\n频率响应(+/- 3dB)  50-20KHz\n频率响应(双功放)(+/- 3dB)  -\n频率响应(无源)(+/- 3dB)  -\n负载功率\n连续功率  500W\n节目功率  1000W\n峰值功率  2000W\n标称阻抗(Ohms)  8Ω\n灵敏度dB (1W @ 1M)  98dB\n最大声压级(计算值)\ndB SPL @ 峰值额定功率  131dB\n标称覆盖角度\n(水平 @1KHz)  90°\n(垂直 @1KHz)  45°\n推荐高通频率  1.5KHz / 1.8KHz\n推荐高通斜率  18dB/Oct\n交叉频率  1.8KHz\n双功放模式开关  是\n超低音高通输出频率  -\n超低音高通滤波斜率  -\n低频单元尺寸  404mm / 15\"\n低频单元功率(有效功率)  500w\n低频单元灵敏度(自由声场 1W@1M)  98dB\n低频单元音圈  76.2mm / 3\"\n低频单元纸盆材料  纸\n低频单元音圈材料  铜\n低频单元音圈支架材料  玻璃纤维\n低频单元支架材料  铝\n低频单元支架类型  压铸型\n低频单元磁体结构总重  2.467Kg / 5.412lbs\n低频单元磁体结构材料  铁氧体\n高频单元尺寸  50.8mm / 2\" 钛\n高频单元功率(有效功率)  50W\n高频单元灵敏度(自由声场1W@1M)  104dB\n高频单元音圈  50.8mm / 2\"\n高频单元波导类型  椭圆形\n高频单元波导开口  35.6mm / 1.4\"\n高频单元隔膜材料  钛\n高频单元音圈支架材料  聚酰亚胺(Kapton)\n高频单元磁体结构总重  1.197Kg / 2.63lbs\n高频单元磁体结构材料  铁氧体\n高频单元保护  SK3\n箱体材质和厚度  15mm 胶合板\n箱体表面处理  RHINO ROCKTM\n网罩材料和表面处理  1.5mm 钢\n颜色  黑色\n安装点  M10 X 6\n安装点额定负载重量  450kg / 992lbs\n音箱支架  双角度 (0°或 -10°)\n35 mm 支架底座\n手柄  2侧各1个\n输入连接类型  2xSpeakon四芯插座\n高通滤波输出连接类型  -\n净重  29.9Kg\n65.9lbs\n毛重  35.5Kg\n78.1lbs\n尺寸(包装前）\n高度  700mm / 27.6\"\n宽度 前/后  446/281.4mm /17.6/11.1\"\n深度  406mm / 16\"\n尺寸(包装后)\n高度  803mm / 31.6\"\n宽度 前/后  622mm / 24.5\"\n深度  498mm / 19.6\"\n体积  0.25","英国","只",2]
[2,"主扩音箱功放         ","乐富豪      Wharfadle","S-2500 II","输出功率  立体声：\n   2x770W/8Ω(0.1% THD at 1KHz )\n   2x1250W/4Ω(0.1% THD at 1KHz )\n   桥接：\n   2500W/8Ω(0.1% THD at 1KHz )\nTHD+N  <0.03%\n频率响应  20Hz-20KHz在0/-0.5dB\n   10Hz-40KHz在0/-2dB\n静态噪声  -95dB\n电压增益  33dB\n输入灵敏度  +4dBu\n最大输入电平  +22dBu\n输入阻抗  平衡输入20KΩ,不平衡输入10K Ω\n控制\n\n 低切滤波器：\n 50Hz-6dB(-12dB/oct);30Hz-6dB(-12dB/oct)\n信号指示灯：  输入信号为-35dBu\nClip指示灯：  790Wx2/4Ω输出时灯亮\n限幅指示灯：  800Wx2/4Ω输出时灯亮\n放大器保护：  静音功能;直流保护;过载和短路保护;\n温度保护\n放大器类型  H类线性补偿输出放大器\n电源要求  AC220V，50Hz\n尺寸(HxWxD)\n毫米  96mm x 482.6mm x 427mm\n英寸  3.8\"x19\"x16.8\"\n重量\n公斤/千克  17.7kg\n英镑  39Ibs","英国","台",1]
[3,"12路带效果调音台","RunningMan","ProFX12v2","无与伦比的音质\n    •6个极低噪声的RunningMan VitaTM话筒前置放大器，可以让任何输入听起来更加逼真\n    •全新的ReadyFXTM效果引擎，带16种音质极佳的效果，如混响、延时和合唱等\n     \n\n    全面的现场混音功能套件\n    •7段图示均衡，可调整主混音或监听混音\n    •内建USB接口用于录制演出或提供音乐播放\n    •辅助输出完美适用于监听混音、补声音箱等\n    •4路立体声通道加上额外的立体声返回用于外部效果或立体声播放设备\n    •60mm推子用于输入通道、返回通道以及主混音/监听\n    •所有通道上具有3段均衡（80Hz，2.5kHz与12kHz）\n    •通过Hi-Z高阻输入直接连接吉他、贝斯以及其他乐器\n    •所有话筒通道上具有断点插入、100Hz低切滤波器以及48V幻象电源\n    •立体声RCA磁带输入/输出带输入电平控制\n    •耳机输出带独立的电平控制\n    •平衡XLR与平衡/非平衡1/4英寸主输出\n    •FX静音带脚踏开关遥控\n    •断路开关将所有通道静音，用于在节目之间的音乐播放\n     \n\n    操作简单的USB录音/播放\n    •内置USB录音接口，可通过Mac或PC电脑轻松进行设置\n    •是现场录音与家庭工作室的理想选择\n    •可为现场或录音室应用提供音乐播放功能\n    •包含操作方便的Tracktion®录音软件\n     \n\n    适合流动应用的坚固设计\n    •RunningMan传奇的“像坦克般建造”的设计\n    •坚固的钢制机身，可以保护您的投资\n    •耐用的ABS侧翼保护\n    •稳定的内部多电压电源\n","美国","台",1]
[4,"一拖一无线手持话筒","SHURE","SVX24/PG58","射频电平1MW和10MW之间切换\n\n2“机管局”电池\n\n高达10小时的电池寿命\n\n底部/关断开关设计\n\n防滚环PG28型格栅\n\n电源和电池状态导致\n\n6种颜色的麦克风识别环\n\n技术规格\n\n发射器类型：手持式\n\n尺寸：254毫米×51毫米直径\n\n射频输出功率：1\n\n电池，续航能力：10小时\n\n重量：270克\n\n进一步的技术规格\n\n音频输入电平：–20伏最大\n\n输入阻抗：22 K\n\n射频输出（依赖于适用的国家法规）：\n\n高功率模式：10兆瓦的最高\n\n振力模式：1兆瓦最高\n\n重量：270克（10.2盎司）（无电池）\n\n住房：模压资产\n\n电源要求：2个“机管局”大小的碱性电池或可充电电池\n舒尔SVX无线系统使用的单通道接收机。\n\n特征\n\n多达8个可选通道\n\n多达4个兼容系统*\n\n天线切换分集\n\n可调静噪水平\n\n麦克风/线路开关\n\n2音频输出：\n\n1 / 4“连接器\n\nXLR连接器\n\n可用手持和领夹式系统包\n\n技术规格\n\n电源：12-18V\n\n最大输出电平：19伏（XLR），5伏（1 / 4）（参考文献+ / -示差1 kHz音调）MW","美国","套",4]
[5,"音响线",null,null,"2*2.0",null,"米",100]
[6,"机柜",null,null,"16U单开门",null,"台",1]
[7,"航空箱",null,null,"一装二",null,"台",1]
[8,"落地音响支架",{"$nulls":4},"只",2]
[9,"线材/接插件",null,null,"信号线，音频线等接插件",null,"批",1]
["合计",{"$nulls":8},78000]
[{"$nulls":9},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]