{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["加拿大ADAMSON 音乐间扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","品牌地","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主音箱","ADAMSON","Point 12","2分频，全频扬声器\n频响范围(±3 dB)：60 Hz - 18 kHz\n指向性(-6 dB) H x V：60°x 40°\n最大声压级（SPL）：132.5 dB \n阻抗：8 Ω\n功率 (AES / Peak)：610 / 2440 W","加拿大","只",2]
[2,"后环绕音箱","ADAMSON","Point 8","Point 8箱点系列家族中是最小的，但它的大小，它配备了一个很多冲床。在家与语音系统或中等水平播放系统将是正确的，但仍然是强大到足以采取爵士乐队和其他较轻的现场音乐。\n第8点是在被动和主动的版本可用。在它的核心在于一个亚当森8“ND8-LM16Ω钕芳纶驱动的，和1”高频驱动器安装在亚当森玻璃纤维波导。 Point 8的可旋转90°×60°波导提供了一个定义的覆盖模式，其六边形允许使用作为显示器无需任何额外的调整。分钟点8灵敏度（2.83V@1m）的措施令人印象深刻的的LMF部分和高频部分的103.82分贝的93.64分贝。\n频率范围（+ / - 3分贝）65赫兹- 20千赫\n公称方向性（- 6分贝）×90×60×\n最大峰值声压级* 131.6分贝130.6分贝的主动/被动\n如果nd8-lm 8组件“凯芙拉钕驱动器\n元件高频B和C de500 1.7”隔膜/ 1“退出压缩驱动器\n标称阻抗16ΩL\n标称阻抗16ΩH\n标称阻抗8Ω被\n功率处理（AES /峰值）如果250 / 1000 W\n功率处理（AES /峰值）HF 50 / 200 W\n功率处理（AES /峰值）被动300 / 1200 W\n索具\n4单反™插座\n该30系列\n内置polemount插座\n连接两™NL4 Speakon（阻隔带可选）\n高度前（毫米/英寸）451 / 17.75\n宽度（毫米/英寸）251 / 9.88\n深度（毫米/英寸）251 / 9.88\n体重（公斤/磅）10.7 / 23.6，12.5 / 27.6的主动，被动","加拿大","只",2]
[3,"低音音箱","ADAMSON","Point 115 Sub","工作频率：         25Hz-160Hz \n频率响应：         29Hz-135Hz±4dB\n最大声压级：      127dB@1米\n覆盖角：            360°（单只），随着阵列组合的数量不同角度可以变化\n低频单元：         两个10”锥形驱动单元\n功率放大器功率：450瓦","加拿大","只",1]
[4,"纯后级功放","CROWN","KVS1000","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","美国","台",1]
[5,"纯后级功放","CROWN","KVS500","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","美国","台",2]
[6,"音频处理器","YYAUDIO","YS260","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","美国","台",1]
[7,"播放机","OPPO","BDP-105D","DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV\nSiI9616视频处理器\n视频平滑化、细节增强、边缘增强\n将任意视频源上转换为4K分辨率输出\nSABRE32监听级音频DAC\n德国WIMA顶级音频耦合电容\n环形变压器","美国","台",1]
[8,"电源时序器","声准","PRO2008","带滤波器的高级电源供应器，它除了有开关机顺序控制外还为每个输出通道提供了EMC和RF滤波器为电源做了洁净处理，除此之外它还能够被同型号的声准产品和多种外设控制，非常适合大型的多媒体系统、演出、电脑机房等地方。","中国","台",1]
["合计",{"$nulls":8},370000]