{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Martin CDD HI房音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、HI房扩声系统"]
[1,"12寸同轴主音箱","Martin Audio","CDD12","型紧凑，高输出，同轴差分分散\n被动双向系统\n频率响应（5）62hz-20khz±3dB，-10dB @ 50Hz\n司机如果：12“（300mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率300W的AES，1200W峰值\n推荐放大器ma2.0，ma3.0\n（8）灵敏度97dB\n最大声压级（9）：122dB连续，128dB峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.9khz被动\n外壳38升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）360mm x（H）571mm x（D）350mm\n（W）14.2ins x（H）22.5ins x（D）13.8ins\n重量19.3kg（42.5lbs）\n","只",2,{"$nulls":3},"黑白色可选"]
[2,"12寸同轴辅助音箱","Martin Audio","CDD12","型紧凑，高输出，同轴差分分散\n被动双向系统\n频率响应（5）62hz-20khz±3dB，-10dB @ 50Hz\n司机如果：12“（300mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率300W的AES，1200W峰值\n推荐放大器ma2.0，ma3.0\n（8）灵敏度97dB\n最大声压级（9）：122dB连续，128dB峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.9khz被动\n外壳38升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）360mm x（H）571mm x（D）350mm\n（W）14.2ins x（H）22.5ins x（D）13.8ins\n重量19.3kg（42.5lbs）","只",2,{"$nulls":3},"黑白色可选"]
[3,"双12寸低音音箱","Martin Audio","CSX212","紧凑型，双驱动，直接辐射低音炮\n频率响应（1）48hz-150hz±3dB，-10dB @ 35Hz\n驱动2×12“（300mm）/ 3”（75mm）音圈，远足，\n铁氧体磁铁，防水锥\n（2）额定功率800W AES，3200w峰\n推荐放大器ma5.2k\n（10）一百零六灵敏度\n最大声压级（9）132DB连续，138db峰（半空间）\n标称阻抗4欧姆\n色散（-6dB）全方位\n交叉80-120hz活跃\n附件100公升，高密度中纤板\n黑色或白色纹理漆\n防护格栅黑色或白色穿孔钢\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n尺寸（W）872mm x（H）x（D）437mm 385毫米\n（W）34.3ins x（H）1\n","只",1]
[4,"2通道纯后级功放          ","YYAUDIO","S4200i","立体声功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2700W；4Ω桥接4000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T20A；重量：33KG","台",3]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）","台",1]
[6,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","EW335G3","配有：EM300G3真分集式接收器+SKM300G3配置静音功能按键手持式发射器+动圈式心形（e835）无线咪头。（已配有GA3机架安装套件和MZQ1话筒夹）","套",2]
[7,"网络版服务器","星网视易","S81","嵌入式架构设计，支持千兆网络 双网卡智能负载，硬盘检测机制(SMART)，存储硬盘16T，可存储14万首歌曲，现有11万首歌高清曲库。支持在线更新歌曲。最多承载包房数7间。","台",1]
[15,"显示器",null,null,"19寸（配套鼠标、键盘）","台",1]
[16,"视易点歌机客户端","星网视易","S68",null,"台",1]
[17,"触摸屏","星网视易","22寸","22寸触摸屏","台",1]
[20,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[21,"壁挂音箱支架",null,null,"定制","只",4,null,null,"自备"]
[22,"VGA线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[23,"HDMI线",null,null,"10米","条",1,null,null,"自备"]
[24,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[25,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[26,"机柜",null,null,"22U","台",1,null,null,"自备"]
["总计",{"$nulls":7},310000]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]