{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["wharfadle"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"wharfadle","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYAUDIO 200平米娱乐室方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、报告厅扩声"]
[1,"15寸主扩音箱","YYAUDIO","YA15","频率响应：40Hz-18kHz\n\n单元组成：1×15\"(385mm)/3\" voice coil LF\n\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n\n额定功率：400W RMS,1600W peak\n\n灵敏度：98dB 1watt/1 metre\n\n声压级：124dB continuous,130dB peak\n\n额定阻抗：8 ohms nominal\n\n指向性：80°x 50°\n\n分频点：2.2kHz passive\n\n输入方式：2×Speakon NL4\n\n包装尺寸：560mm×525mm×800mm\n\n净重：29.4 kg/pc","只",4]
[4,"18寸低音音箱","YYAUDIO","YA18B","频率响应：35Hz-150Hz\n\n单元组成：1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n\n额定功率：600W RMS,2400W peak\n\n灵敏度：100dB 1watt/1 metre\n\n声压级：128dB continuous,134 dB peak\n\n额定阻抗：8 ohms nominal\n\n输入方式：2×Speakon NL4\n\n包装尺寸：835mm×645mm×750mm\n\n净重：49.6 kg/pc","只",2]
[6,"主扩音箱功放         ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，\n\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×1100W\n\n桥接方式8Ω：2000W\n\n频率响应：20Hz－20kHz\n\n阻抗：20KΩ，\n\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n\n信噪比：>105dB，\n\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n\n供电电源：220V/AC/50Hz","台",4]
[7,"12路带效果调音台","RUNNINGMAN","SL1224USB","\n\n    无与伦比的音质\n    •6个极低噪声的RunningMan VitaTM话筒前置放大器，可以让任何输入听起来更加逼真\n    •全新的ReadyFXTM效果引擎，带16种音质极佳的效果，如混响、延时和合唱等\n     \n\n    全面的现场混音功能套件\n    •7段图示均衡，可调整主混音或监听混音\n    •内建USB接口用于录制演出或提供音乐播放\n    •辅助输出完美适用于监听混音、补声音箱等\n    •4路立体声通道加上额外的立体声返回用于外部效果或立体声播放设备\n    •60mm推子用于输入通道、返回通道以及主混音/监听\n    •所有通道上具有3段均衡（80Hz，2.5kHz与12kHz）\n    •通过Hi-Z高阻输入直接连接吉他、贝斯以及其他乐器\n    •所有话筒通道上具有断点插入、100Hz低切滤波器以及48V幻象电源\n    •立体声RCA磁带输入/输出带输入电平控制\n    •耳机输出带独立的电平控制\n    •平衡XLR与平衡/非平衡1/4英寸主输出\n    •FX静音带脚踏开关遥控\n    •断路开关将所有通道静音，用于在节目之间的音乐播放\n     \n\n    操作简单的USB录音/播放\n    •内置USB录音接口，可通过Mac或PC电脑轻松进行设置\n    •是现场录音与家庭工作室的理想选择\n    •可为现场或录音室应用提供音乐播放功能\n    •包含操作方便的Tracktion®录音软件\n     \n\n    适合流动应用的坚固设计\n    •RunningMan传奇的“像坦克般建造”的设计\n    •坚固的钢制机身，可以保护您的投资\n    •耐用的ABS侧翼保护\n    •稳定的内部多电压电源\n","台",1]
[8,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","\n输入／输出：\n输入 3路平衡输入\n输出 6路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[11,"一拖二无线手持话筒","BBS","U666-GS","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \n\nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n    音频输出电平\n    参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\n    XLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    射频灵敏度\n    -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n    镜频抑制\n    >50 dB（典型值）\n    尺寸\n    50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n    重量\n    998 克（2.2磅）\n    外壳\n    模塑ABS\n    电源要求\n    12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） \n","套",2]
[12,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","8路电源时序器","台",2]
[null,"8t点歌机","星网视易","K70","8t，22寸触摸屏","套",1]
[13,"音响线",null,null,"2*3.0","米",200]
[14,"机柜",null,null,"22U加厚防滑防震两开门单支撑","台",1]
[15,"壁挂音箱支架",{"$nulls":3},"只",4]
[16,"线材/接插件",null,null,"信号线，音频线等接插件","批",1]
["合计",{"$nulls":7},63000]
[{"$nulls":8},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]