{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["80人大会议室"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"80人大会议室","index":0,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,9],[13,1,13,7],[14,0,14,9],[22,1,22,7],[23,0,23,9],[27,1,27,7],[28,0,28,10],[34,1,34,7],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["200平米会议室音响"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"广角会议音箱","JBL","Control HST","全新的JBL广角扬声器Control HST，内置5-1/4”低频单元与双高频单元，并采用了半球形声场扩声技术 (Hemispherical soundfield technology，简称HST)。 坚固耐用的Control HST，提供 H180° x V160° 的覆盖角度 (1 kHz-2 kHz, Nominal)，从而创造了极其宽广的声场覆盖空间；与传统的墙面安装扬声器相比，它能够有效消除有害的墙面反射，让声场更加饱满。","只",8]
[2,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[3,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出","台",1]
[3,"数字网络音频媒体矩阵","XILICA","UNO U0808-N","8路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给/或选择线路输入\n□8路模拟音频输出\n□Dante网络有8路网络音频输入和8路网络音频输端口\n□可进行Dante网络热备份,保证网络传输安全\n□4进2出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前8个场景程序\n□用于系列设计和控制的RJ45接口,连接到路由器PC软件和墙面面板,扩展盒,第三设备可控\n□前面板LED屏主要功能标示包括\n  ◤每路输入输出通道信号指示灯\n  ◤网络连接情况指示灯\n◤电源开启指示灯\n□可包含数字音频处理模块\n◤混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器.\n◤均衡器：GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器\n◤滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器\n◤分频器：2分频, 3分频和4分频\n◤动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)\n◤路由分配器：1x1 ~ 32x32\n◤延时器：0 ~ 2s\n◤控制器：音量控制器、70个模式调用、逻辑控制模块、\n◤电平表：信号电平表、峰值电平、RMS\n◤信号发生器：正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器\n◤系统诊断模块：传输连接网络诊断功能,密码设置,软件语言选择功能(简体中文/繁体中文/英文)\n□可选择的功能图\n        ◤远程网络音频会议自动回声抑制功能图\n        ◤自动增益控制功能图\n◤专门麦克风音频处理功能图\n        ◤剧场功能图\n◤Dante网络音频传输功能图\n        ◤立体声混音功能图\n◤现场扩声功能图\n        ◤标准矩阵音频处理器功能图","台",1]
[4,"MINI控制面板","XILICA","K1","K1一面板为黑色喷沙铝面板，装有1只旋钮／8只LED音量指示灯,电源指示灯1只,网络连接指示器1只,标配有合适宽度面装底盒。通过NEUconsole软件编程可实现对UNO系列主机音量的控制。4.5\" x 4.5\"\n48V,100mA直流电源输入或POE以太网供电\n路由器IP地址可分配的数量\n标准5类（CAT-5）\n100米\n星形链接方式,接入同一局域网\n通过NEUconsole软件进行拖放式编写，对每个控制面板可具备不同功能\nRJ45\n两针欧式接口\n开关\n2 lbs","台",1]
[5,"一拖二无线话筒","BBS","U-666B GS","*数控PLL锁相环回路设计，使得信号更加稳定\n*锁定功能设计，以防止用户的误操作\n*采用最新近的（SMT）表面贴装工艺，使得产品质量更加稳定\n*超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性\n*内建式静音及音码锁定回路抑制干扰\n*传感器类型：动圈\n*拾音模式：心形\n*频率响应：50 Hz - 18 kHz\n*灵敏度（1 kHz）: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa","套",1]
[6,"会议系统 （讨论、及摄像跟踪）","DUBEY","V-200","主控机与会议系统单元的数字控制及声频信号采用同一八芯电缆传送（ “T”型连接）, 多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式；脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像功能,；支持PELCO和VISCA协议；四路RCA接头视频输入，可支持四个摄像球机信号输入，二路RCA接头AV视频输出。内置声音反馈移频装置，防止啸叫；系统具有高品质声音效果；具有录音、录像功能（需要增加视频采集设备）；具有RS232连接插座可外接电脑；主机可受会议中控控制；系统具有抗手机干扰、电磁干扰电路；具有四组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；具有一组MIC输入端子，可外接手持MIC及无线MIC等信号；单一主机具四组主端子可连接70组以上会议单元。并具有负载及短路保护功能；具有一组扩展接口，增加扩展设备可实现200台会议单元同时使用；可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作；内置高低音补偿功能；单台主控机可支持主席单元/副主席单元的合计数量为10个。","台",1]
[7,"主席单元","DUBEY","DT-V206","主席单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；支持多主席与多副主席，最多可以设置10个；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",1]
[8,"代表单元","DUBEY","DT-V208","代表单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",8]
[9,"电源时序器","LAX","PSC801B","8路电源时序器","台",2]
[10,"总计",{"$nulls":6},0]
["二、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","DUBEY","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","DUBEY","DT-6507","7英寸LCD 无线超薄真彩触摸屏，分辨率800*480，无线控制距离达120米，256M内存空间，可升级达512M，智能红外学习功能，内置可充锂电电池，一次充满待机时间可达1周, 显示色彩65536色;采用最新的ARM嵌入式处理器，根据可编辑控制接口，编辑下载高质量的图片、图形、文字、3D、2D按键等数据。支持PNG、GIF、WMF、ICO等透明的图像效果；具有跳页和子页显示功能及中英文显示功能；","台",1]
[3,"路由器",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"红外发射棒","DUBEY","DT-IR",null,"根",1]
[5,"8路大功率电源控制器","DUBEY","DT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",1]
[6,"中控软件",{"$nulls":3},"批",1]
[7,"VGA视频矩阵","DUBEY","DT-VGA0808","8进8出；VGA矩阵切换器，采用HD15PIN（VGA）接口，带字符液晶显示，内置32组场景存储功能；前面板和RS-232控制，带宽350 MHz.32位ARM系列内嵌式处理器，支持分辨率为1024*768/60Hz至2048*1536/60Hz的刷新频率；具有长线信号传输失真增益补偿技术，最大传输延时5ns(±1ns),切换速度<200ns;支持RGB、RGsB、复合视频、s-视频、分量视频信号类型；波特率9600；输出电平为TTL5.0Vp-p;特有ESD静电保护功能；数字同步识别处理(DSIP)技术。","台",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、投影系统"]
[1,"高清投影机","爱普生","EB-C740X","投影尺寸： 30-300英寸\n屏幕比例： 4:3\n投影技术： 3LCD\n投影机特性： 互动\n亮度： 4200流明\n对比度： 3000:1\n标准分辨率： XGA（1024*768）\n色彩数目： 1677万色","台",2]
[2,"120寸电动幕",null,null,"120寸16:9遥控幕","幅",2]
[3,"投影吊架",{"$nulls":3},"台",2]
[4,"总计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"音箱线","高强信",null,"2.0平方","米",200]
[3,"其他线材",null,null,"VGA线，HDMI高清线","批",1]
[4,"强电线",{"$nulls":3},"批",1,{"$nulls":3},"自备"]
[5,"机柜",null,null,"12U","台",1]
[6,"总计",{"$nulls":6},0]
["所有总计",{"$nulls":7},120000]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]