{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["宴会厅扩声系统方案"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"宴会厅扩声系统方案","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL VRX线阵系列方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、宴会厅扩声"]
[1,"12寸线阵音箱","JBL","VRX 932LA","线阵列，12\"低音，3组高音驱动器,100*15,800W,8欧，6只列阵可覆盖垂直90度，最大峰值声压130dB,黑色","只",8]
[2,"单18寸线阵低音音箱","JBL","VRX 918S","线列阵，18\"超低音，800W，8欧，匹配VRX 932LA-1","只",2]
[3,"音箱吊架",null,"田子架","配套","只",2,null,null,"自备"]
[4,"返听音箱","JBL","CV1270","箱体由15 mm夹板制成，表面经黑色耐磨油性漆处理 100° × 70°覆盖角设计，令轴向与偏轴向的响应均匀平坦\n\n网罩采用1.5 mm冷轧碳素钢材质，外观倍显专业，亦可有效保护内部单元\n\n精确设计的分频器有效优化频率响应\n\n可旋转式JBL COMMERCIAL商标,便于垂直或水平安装\n\n低天花应用场景的理想之选\n\n另有白色（-WH）可定制\n\n \n\n系统类型：12\" 两分频低频反射式音箱\n\n频率范围（-10dB）：48Hz - 20 kHz\n\n频率响应（ ±3dB）：80Hz - 18 kHz\n\n灵敏度 (1w@1m)：96 dB\n\n额定阻抗：8Ω\n\n最大声压级输出 （1m）：122dB 长期最大功率（128dB峰值）\n\n额定功率\n\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：350W / 700W / 1400W（8Ω档位时）\n\n覆盖角：100º x 70º（H x V ）\n\n低音单元：1 x 12\"低音单元\n\n高音单元：1 x 2414H-C高音单元\n\n尺寸（H x W x D）：600mm X 370mm X 392mm\n\n净重：18.2 kg","只",4]
[5,"4通道开关电源功放         ","YYAUDIO","G46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",3]
[6,"24路数字调音台","ALLEN&HEATH","QU24","Qu-24 可对 34 路音源进行混音，包括立体声输入和返回，它相当于一台带有广泛外置设备 (30 个门限，50 个压缩器，20 个图示均衡器和 4 个立体声效果器 ) 的 38 通道模拟调音台！此外，Qu-24 还新增了额外的软键、整套矩阵系统和 2 路立体声编组。\n\n平衡的立体声输入\n以太网端口，用于远程/Wi-fi 控制\ndSNAKE远程音频端口，用于连接舞台接口箱和个人监听\nUSB 音频流，可与Mac 兼容\n所有 20 路混音输出均为 XLR 卡侬接口\n2TRK 输出\n可连接的 Alt 输出\nAES 数字立体声输出\n专用对讲前置放大器\n\nQU 调音台可放在录音室的中间，作为录音台，音频接口和 DAW 控制器使用。\n\n内置的 USB 接口可以处理多达 32x32* 通道的全双工高质量 24bit48kHz 音频。MIDI 控制通过 USB 连接；自定义用户层可设置 MIDI 条，用于直接分配或“学习” DAW上的推子和静音， 以及 SEL 和 PAFL 按键。\n\n您可以免费下载兼容 Mac OS X 的 DAW 控制软件，把标准的 MIDI 信息转换成流行的 HUI 或 Mackie 控制协议，这样方便设置，能够深度地与调音台集成。可以增添一台或多台 ME-1 用于发送监听混音至录音室。*Qu-16 有 24×22 USB 音频接口，Qu-24 有 32×30 USB音频接口","台",1]
[7,"音频处理器","SABINE","DIR360","产品特点：\n输入／输出：\n输入 3路平衡输入\n输出 6路平衡输出\n输入阻抗 10k欧姆\n输出阻抗 47欧姆\n最大输入电平 +20dBu\n最大输出电平 +20dBu\n系统性能：\n\n频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB\n动态范围 >108dB，22Hz-22kHz不计权\n总谐波失真+噪声 <0.008%，20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入\n<0.0015%，1kHz@+10dBu 平衡输入\n等效输入噪声 <50uV\n采样率 96kHz\n信噪比 >100dB，20Hz-20kHz\n共模抑制比 >60dB\n内部通道串音 <-85dB\n模/数和数/模转换 24bit PCM\nDSP处理：\n\n参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡\n延时器 每输入/输出通道1000毫秒\n分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave\n处理延时 4.5ms\n外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米\n供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电\n消耗功率 <20瓦\n净重 DIR-240/DIR-360：3.2公斤 DIR-480：3.5公斤","台",1]
[null,"均衡器","DBX","231S","2*31段 均衡器,2U机，银色面板","台",1]
[8,"效果器","Tc.electronic","M350","双引擎数字效果器,2路道,256个工厂预设,99个预设","台",1]
[9,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \n\nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n    音频输出电平\n    参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\n    XLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    射频灵敏度\n    -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n    镜频抑制\n    >50 dB（典型值）\n    尺寸\n    50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n    重量\n    998 克（2.2磅）\n    外壳\n    模塑ABS\n    电源要求\n    12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） \n","套",2]
[10,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[11,"音响线",null,null,"2*3.0","米",300,null,null,"自备"]
[12,"机柜",null,null,"22U加厚防滑防震两开门单支撑","台",1,null,null,"自备"]
[13,"线材/接插件",null,null,"信号线，线管，音频线等接插件","批",1,null,0,"自备"]
["合计",{"$nulls":7},410000,"该报价不含税不含运费"]