{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议室"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议室","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[7,1,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL200平米会议室音响"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","JBL","CONTROL28","全天候，二分频,8\"低音,175W，有黑/白色供选择","只",8]
[2,"纯后级功放","Wharfadle","S1500","规格 S1500\n输出功率 立体声：\n  2x500W/8Ω(0.1% THD at 1KHz )\n  2x750W/4Ω(0.1% THD at 1KHz )\n  桥接：\n  1500W/8Ω(0.1% THD at 1KHz )\nTHD+N <0.02%\n频率响应 20Hz-20KHz在0/-0.5dB\n  10Hz-40KHz在0/-2dB\n静态噪声 -95dB\n电压增益 33dB\n输入灵敏度 +4dBu\n最大输入电平 +22dBu\n输入阻抗 平衡输入20KΩ,不平衡输入10K Ω\n控制\n低切滤波器：\n50Hz-6dB(-12dB/oct);30Hz-6dB(-12dB/oct)\n信号指示灯： 输入信号为-35dBu\nClip指示灯： 790Wx2/4Ω输出时灯亮\n限幅指示灯： 800Wx2/4Ω输出时灯亮\n放大器保护： 静音功能;直流保护;过载和短路保护;\n温度保护\n放大器类型 AB类线性补偿输出放大器\n电源要求 AC220V，50Hz\n尺寸(HxWxD)\n毫米 96mm x 482.6mm x 427mm\n英寸 3.8\"x19\"x16.8\"\n重量\n公斤/千克 16.3kg\n英镑 35.9Ibs","只",2]
[3,"12路带效果调音台","RUNNINGMAN","PROFX12V2","无与伦比的音质\n•6个极低噪声的RunningMan VitaTM话筒前置放大器，可以让任何输入听起来更加逼真\n•全新的ReadyFXTM效果引擎，带16种音质极佳的效果，如混响、延时和合唱等\n \n全面的现场混音功能套件\n•7段图示均衡，可调整主混音或监听混音\n•内建USB接口用于录制演出或提供音乐播放\n•辅助输出完美适用于监听混音、补声音箱等\n•4路立体声通道加上额外的立体声返回用于外部效果或立体声播放设备\n•60mm推子用于输入通道、返回通道以及主混音/监听\n•所有通道上具有3段均衡（80Hz，2.5kHz与12kHz）\n•通过Hi-Z高阻输入直接连接吉他、贝斯以及其他乐器\n•所有话筒通道上具有断点插入、100Hz低切滤波器以及48V幻象电源\n•立体声RCA磁带输入/输出带输入电平控制\n•耳机输出带独立的电平控制\n•平衡XLR与平衡/非平衡1/4英寸主输出\n•FX静音带脚踏开关遥控\n•断路开关将所有通道静音，用于在节目之间的音乐播放\n \n操作简单的USB录音/播放\n•内置USB录音接口，可通过Mac或PC电脑轻松进行设置\n•是现场录音与家庭工作室的理想选择\n•可为现场或录音室应用提供音乐播放功能\n•包含操作方便的Tracktion®录音软件\n \n适合流动应用的坚固设计\n•RunningMan传奇的“像坦克般建造”的设计\n•坚固的钢制机身，可以保护您的投资\n•耐用的ABS侧翼保护\n•稳定的内部多电压电源","台",1]
[4,"一拖四无线会议话筒","KDLK","KS-960","1.综合性能 2.固定式接收机 3.发射麦克风\n载波频率:UHF640-840MHZ 使用电源电压：DC15-18V 发射功率：+8dBm-+12dBm\n频率稳定性：〈±20ppm 消耗功率：5 WATER 调制方式：FM，F3F\n动态范围：〉95dB 信噪比：〉95dB 最大调制度：±40KHZ\n谐波失真：〈 0.5% 假象干扰比：〉85dB 频率调节方式：红外对频\n频率响应：50HZ-18KHZ±3dB 邻道干扰比：〉85dB 使用电源电压：1.5V电池2节\n音频输出：平衡式:0-700mV混合(6.3mm)式：0~300mV\n接收灵敏度：〉5dBu(SINAD=20dB） 连续使用时间：10小时\n发射配件： 尺寸：420X210X43mm 电源启闭杂音:具有完美的开关杂音消除电路\n＊使用UHF640-840MHz频段，避免干扰。 \n＊接收机设有干净频道扫描功能，可以选出安全无干扰的频道。 \n＊清晰的蓝光LCD屏显示信息，工作状态一目了然。\n＊采用红外线自动对频，方便快捷。 \n＊采用音码（导频）及杂音锁定双重静噪控制，多机使用互不干扰，特别适合KTV等场合。 \n＊设有200个频点自由选择，发射咪AB频道可以互用。\n＊采用音频压缩-扩展技术，噪声大大减少，动态范围加大。\n＊设有回输呼叫压低减弱功能，能有效的减少回输呼叫。 \n＊接收机按键操作设有提示声音。 \n＊接收机采用多级高频放大具有极高的灵敏性度。 \n＊接收机设有静噪调节功能，方便调节使用距离。 \n＊具有平衡方式及不平衡方式音频输出。 \n＊频率响应范围宽，超低失真度。 \n＊会议发射器有高低功率转换和锁定功能及电量显示。","套",3]
[5,"合计",{"$nulls":6},46000]