{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["酒吧音响灯光"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"酒吧音响灯光","index":0,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[24,0,24,8],[44,0,44,7],[45,0,45,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青海酒吧音响灯光方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计"]
["一、音响系统"]
[1,"15寸全频主音箱","JBL","MD55","频率范围（-10 dB）：39 Hz - 20千赫额定功率：550 W（2200 W峰值）2小时覆盖模式：90×50，旋转波导频率响应（+ / - 3分贝）：51 Hz - 19千赫的指向性因数（Q）：11.6指向性指数（DI）：10.6分贝被动分频频率：1.8 kHz长期电力系统评级（IEC）：350 W（1400 W峰值），100小时最大SPL：125 dB SPL CONT AVG（131分贝峰值）系统的灵敏度：98 dB SPL，2.83v（1W）@ 1米（3.3英尺）系统阻抗：8欧姆\n\n尺寸：419.8×781.1×457.7毫米（16.5×18×30.8）净重：23.8公斤（52.5磅）","只",4]
[2,"单15寸辅助音箱","JBL","KP6015","15英寸轻量化大功率差分驱动低音单元\n 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元\n 箱体采用18 mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n 70° x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n 外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n 一个用于安装在柱杆上的插孔\n SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标，方便使用时摆放","只",16]
[null,"单18寸低音音箱","JBL","KP6018S","18英寸长冲程低音单元可扩展低频输出\n大面积倒相孔能降低失真度\n外观低调、紧凑\n箱体用18 mm厚的夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理\n16号钢质防护栏栅\n顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱杆","只",8]
[3,"双18寸低音音箱","JBL","MQ82S","双18英寸大功率长冲程低音单元\n精心设计的箱体结构，有效提高低频输出效率\n隐藏式接线板设计，便于在酒吧垂直或水平安装\n可旋转的JBL ENTERTAINMENT铭牌，便于垂直或水平安装\n1.8 mm厚扎实的钢质防护铁网，上面设计前卫的标志“8”象征活力和激情\n外形简洁、紧凑\n箱体使用18 mm厚的芬兰木夹板制作，表面采用Duraflex™喷漆处理\n系统：\n \n频率范围(-10 dB): 32 Hz – 200 Hz\n \n频率响应(±3 dB): 42 Hz – 200 Hz\n \n灵敏度(2.83V@ 1m): 103 dB\n \n额定阻抗: 4 ohms\n \n最大声压级输出: 132 dB (138 dB 峰值)\n \n额定输入功: (连续/音乐信号/峰值) 1400 W/2800 W/5600 W\n \n外型：\n \n外型尺寸(H x W x D): 627mm x 995mm x 740mm (24.7 英寸 x 39.2 英寸 x 29.1英寸)\n \n净重: 84Kg (185.2磅)\n \n低音单元: 2个18英寸低音单元\n \n输入连接器: 2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n \n箱体结构: 采用18 mm厚的芬兰木夹板\n \n喷漆: 采用Duraflex™喷漆处理\n \n网罩: 黑色粉末涂层，1.8mm钢","只",8]
[4,"2通道功放          ","CROWN","XTI6002","Peak Plus™限幅器提供最佳系统性能和保护，实现对阈值、触发和释放的完全操控\n 增强的次谐波合成器让用户为特定应用调整频率、增益及系统滤波类型。\n 3个用户定义风扇控制模式，包括常规、提前和全速，为特定应用提供匹配的风扇表现\n 通过软件直观监控交流线路电压和电源温度\n 预设数量增至50个，49个为用户可定义预设\n 一体成型铸铝面板及机架手柄，方便耐用\n 可锁式电源线夹确保功放与电源线之间的连接更安全\n 最新的HiQnet System Architect™控制软件\n ","台",2]
[5,"2通道功放          ","CROWN","XLI3500","2*1000W 8欧，2*1350W 4欧立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon®和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路","台",20]
[6,"调音台","ALLEN&HEATH","GL2400/416","GL2400 机型是一款紧凑型、双功能的、拥有左右信道、单信道叠加、4 编组、6 个辅助通道、7×4 矩阵的调音台。包括 2 个立体声通道。左右信道/主信道输出； 4个可声像控制编组；6个辅助发送信道，其中每个信道配备推子前/后切换开关； \n2个立体声信道，每个信道备有话筒与双立体声行输入","台",1]
[7,"数字网络处理器","XILICA","UNO U0808-N","8路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给/或选择线路输入\n□8路模拟音频输出\n□Dante网络有8路网络音频输入和8路网络音频输端口\n□可进行Dante网络热备份,保证网络传输安全\n□4进2出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前8个场景程序\n□用于系列设计和控制的RJ45接口,连接到路由器PC软件和墙面面板,扩展盒,第三设备可控\n□前面板LED屏主要功能标示包括\n  ◤每路输入输出通道信号指示灯\n  ◤网络连接情况指示灯\n◤电源开启指示灯\n□可包含数字音频处理模块\n◤混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器.\n◤均衡器：GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器\n◤滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器\n◤分频器：2分频, 3分频和4分频\n◤动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)\n◤路由分配器：1x1 ~ 32x32\n◤延时器：0 ~ 2s\n◤控制器：音量控制器、70个模式调用、逻辑控制模块、\n◤电平表：信号电平表、峰值电平、RMS\n◤信号发生器：正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器\n◤系统诊断模块：传输连接网络诊断功能,密码设置,软件语言选择功能(简体中文/繁体中文/英文)\n□可选择的功能图\n        ◤远程网络音频会议自动回声抑制功能图\n        ◤自动增益控制功能图\n◤专门麦克风音频处理功能图\n        ◤剧场功能图\n◤Dante网络音频传输功能图\n        ◤立体声混音功能图\n◤现场扩声功能图\n        ◤标准矩阵音频处理器功能图","台",1]
[8,"均衡器","ASHLY  ","GQX-3102 ","是2通路立体声图示均衡器。1/3倍频程，双31段长金属轴推子，每通道都具有可调高通滤波线路。面板上有10粒弧形发光二极管作信号显示，极低的噪音和失真，可对所有参数进行较大范围控制，双色的电平显示灯显示，参考电平：0伏时4分贝","台",1]
[9,"效果器","LEXICON","MX100 ","立体声数字混响器(效果器),双处理器","台",1]
[10,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/BETA58A","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[11,"有线人声话筒","SHURE","BETA58A","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","只",1]
[12,"打碟机","PIONEER","CDJ-900NEXUS","大液晶屏单CD打碟机,加强性专业级CD播放机，全新滚动模式和自动循环功能，扩大专业DJ表演的表现力。\n新开发的[Slip Mode]\n升级版[自动节拍循环]功能","台",2]
[13,"混音台","PIONEER","DJM-900NEXUS","4路数字混音台,配置的高性能USB声卡可直接连接PC,全新的音效和直观的操作感，扩大了编曲的自由","台",1]
[14,"DJ耳机","TECHNICS ","DJ1200","大功率高保真度DJ专用监听耳机,黑色，直线","副",1]
[15,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",4]
[16,"音箱吊架",null,null,"定制","只",12]
[17,"音响线","高强信",null,"3平方","米",400]
[18,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[19,"机柜",{"$nulls":3},"台",1]
[20,{"$nulls":7},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",36]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",24]
[3,"LED六眼峰眼灯","KELEK","KE155","电压: AC 90-245V, 50~60Hz \n灯泡: 36*10W 4IN1 RGBW \n功率: 360W \n通道数: 14CH(RGBW/A)36粒 LED 4合1 LED, \n每粒10W。 每粒LED的平均寿命为100000小\n时。 低功率消耗。  超强亮度，媲美普通放电\n泡，无极限丰富亮丽色彩。 DMX512控制信号，\n14个标准通道，主/从控制、自走、声控。  机\n壳采用流线型新潮的PC工程塑料外壳，一次\n成型。  大范围超大型微顺滑扫描，水平扫描\n540°,垂直扫描270°,拥有 8bit和16bit的扫\n描精度，能顺滑精确定位，并且可调节扫描\n速度。 无限的RGB颜色混色系统。 光束角度\n15°，25°，30°, 45°, 75°可选。 高速的\n电子调节频闪可达1-18次/秒。 总调光控制通\n道可同时控制3个主颜色通道的明暗变化。 \n液晶面板显示。 具有主从同步运行功能，\n音乐控制功能。 符合CE标准，UL标准和\nGB7000.15--2000标准\n尺寸: 380 x 350 x 450 mm        \n净/毛重: 10.0/12 .0kg","台",8]
[4,"8眼光束灯","KELEK","KE099B","输入电压：AC100 - 240V， 50/60Hz   \n光学系统:添鑫高仿OSRAM 19颗   \nRGBW 4in1 LEDs单颗     \nLED瓦数:15W灯珠      \n平均寿命:50000小时电子   \n变焦范围：4-60°  \n功能效果:染色，光束，图像，效果模式\n（漩涡，万花筒）前置镜盘可双向无极\n旋转双颗 LED控0-100% 线性电子调光\n频闪速度可调，带瞬间暗场功能:\n最慢速：1 次/秒    \n最快速:25 次/秒     \n色温2500-8000k可线性调节\nRGBW颜色自动矫正灯体外观:无缝拼接\n镜盘，非球面镜片结构   \n灯体材料：材料压铸铝结构      \n外壳颜色：黑色      \nLCD液晶显示屏控制和编程:3芯/5芯 \nDMX512信号 手拉手电源输入输出\n通道中预存多种内置效果   \n控制模式：标准模式/18通道  \n运动角度:水平扫描:540°  \n电子纠错垂直扫描:210° 电子纠错\n尺寸:494*358*253mm     \n重量:15 Kg ","台",10]
[5,"LED摇头全彩蜘蛛灯","KELEK","KE137B","输入电压：AC100 - 240V， 50/60Hz   \n光学系统:添鑫高仿OSRAM 19颗   \nRGBW 4in1 LEDs单颗     \nLED瓦数:15W灯珠      \n平均寿命:50000小时电子   \n变焦范围：4-60°  \n功能效果:染色，光束，图像，效果模式\n（漩涡，万花筒）前置镜盘可双向无极\n旋转双颗 LED控0-100% 线性电子调光\n频闪速度可调，带瞬间暗场功能:\n最慢速：1 次/秒    \n最快速:25 次/秒     \n色温2500-8000k可线性调节\nRGBW颜色自动矫正灯体外观:无缝拼接\n镜盘，非球面镜片结构   \n灯体材料：材料压铸铝结构      \n外壳颜色：黑色      \nLCD液晶显示屏控制和编程:3芯/5芯 \nDMX512信号 手拉手电源输入输出\n通道中预存多种内置效果   \n控制模式：标准模式/18通道  \n运动角度:水平扫描:540°  \n电子纠错垂直扫描:210° 电子纠错\n尺寸:494*358*253mm     \n重量:15 Kg ","台",10]
[6,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",10]
[7,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",8]
[8,"3W全彩动画激光","KELEK","KD024B","源：3W (绿1000MW 红1000MW 蓝1000MW)\n电源：220V 50Hz；\n扫描系统：25K高速振镜，大角度扫描；控制模式：DMX512控制，声控，自动光速，自动动画，主从同步，PC控制；\nDMX控制功能：十二通道控制，具黑场功能；电脑接口：兼容ILDA标准电脑激光表演;\n软件控制：ILDA的全信号采用电子开关转换；\n尺寸：720x420x300mm重量：10Kg","台",2]
[9,"3000W频闪","KELEK","KH001","电压：AC220V/110V\n频率：50-60Hz\n功率：3000W\n光源：3000W脉冲管\n保险：32A\n功能：用控台控制或自走\n可调光速度\n毛重：7Kg\n包装尺寸：550mm×220mm×380mm","台",4]
[10,"1500W薄雾机","KELEK","KI022","电压:AC 220V-240V 50/60Hz \n限流保险:5A/250V\n功率:600W\n油桶容积:5ML\n风扇角度:可调\n输出风力调节:支持\nDMX-512:支持\n控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控\n包装尺寸:590x50x450mm(带航空箱包装)\n重量:33.2kg\n","台",2]
[11,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",4]
[12,"2010珍珠控台","KELEK","KK001","2048专业灯光控制台\n4 DMX512独立输出\n2048控台控制通道或240电脑灯\n灯光程序控制高达40通道\n可控450场景或程序,60组和50\n内置的120预设图形，可以修改和编辑\n主/从预设模式\n场景,程序可随意修改与编辑\n内置时钟控制,外置时间控制,和音频信号控制\n单个程序功能的选择和调整旋转盘的功能让\n你享受作业操作简便，实用的界面和强大的\n功能给你带来方便和乐趣\n毛重：43Kg\n包装尺寸：730mm×860mm×330mm\n","台",1]
[13,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",1]
[14,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",200]
[15,"雾油",{"$nulls":3},"桶",4]
[16,"电源线",{"$nulls":3},"批",1]
[17,"信号线",{"$nulls":3},"批",1]
[18,"电源桥架、PVC穿线管及辅材",{"$nulls":3},"批",1]
[19,"机柜",{"$nulls":3},1,1]
["合计",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]