{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["nexo方案"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nexo方案","index":0,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[3,0,3,1],[12,1,12,8],[13,0,13,1],[18,1,18,8],[19,0,19,1],[26,1,26,8],[27,0,27,1],[31,1,31,8],[32,1,32,8],[33,0,33,1],[37,1,37,8],[38,0,38,1],[41,1,41,8],[42,0,42,1],[52,1,52,8],[53,1,53,8],[54,0,54,1],[59,1,59,8],[60,0,60,8],[61,1,61,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["太原餐厅音响灯光清单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","备注"]
["音响部分"]
["一、扩声系列"]
[1,"8寸线阵音箱","NEXO","GEO S8","低频单元尺寸：1X8″长冲程高磁通钕磁单元，16欧阻抗\n高频单元尺寸：1X1″喉管钕磁驱动器 双曲线反射式波源   \n阻抗：16欧（全频模式）路德建筑音响提供参数\n频宽：60HZ - 20KHZ （-6dB）\n分频点：1.8KHZ （无源被动分频）\n灵敏度：99db（常规）、97db（宽带）                                                                                    \n最大声压级：125-128db （当组成线阵时，单只音箱）\n非耦合面扩散角度：120° （可选购80°配件） \n对功放机功率的要求：一个通道推4只S805时，（全频）功率要求: 1500 - 3000W 4欧\n外观尺寸：（高、宽、深）406 x 250 x 219mm (16” x 9 7/8” x 5 5/8”)\n净重：13KG","法国","只",8]
[2,"超紧凑蜂窝式扬声器阵列吊架",{"$nulls":4},"套",2]
[3,"低频扬声器","NEXO","RS15","主要特性：\n低箱体，高输出，模组化可扩大组合的超低\n可设定指向性\n心形指向性低频减少了后面和两侧的反射波因此降低了后场低频溢漏的水平\n高功率：136~139dB(全向)；133~136dB(指向性)\n频响：35~200Hz(全向)；35~150z(指向性)\n \n详细介绍：\n单元：2只15寸（38cm）超低频，钕金属长冲程8Ω推动器\n高×深×宽：454mm×564mm×1074mm（不计算配件尺寸）\n形状：长方形\n重量：净重52kg（不计算配件重量）\n接头：2个NL4MP SPEAKON  4针插座（输入与过路）\n造料：多层波罗的海桦木，防刮黑色涂层，另有深灰色毛毡面形号可选 \n","法国","只",2]
[4,"4通道纯后级功放","NEXO","NXAMP 4X4","功放通道数量\n4通道\n最大输出电压（空载）\n4*200V\n最大输出功率（8Ω）\n4*1900W\n最大输出功率（4Ω）\n4*3300W\n最大输出功率（2Ω）\n4*4000W\n频响\n10Hz-20KHz ±0.5dB\n输入阻抗\n20K8Ω\n最大输入水平\n+28dBu\n动态范围\n左右通道-105dB（无比重情况下）\n尺寸\n4U，宽19” 仪器柜，深457mm（18”）\n重量\n24.5kg","法国","台",1]
[5,"补声音箱","BOSE",301,"尺寸: 360长 x 250宽 x 250高 mm\n驱动功率范围: 10 - 120W\n阻抗: 8欧姆\n颜色: 黑色、浅樱桃木色","美国","只",20]
[6,"补声音箱功放","EV","Q66","功放 2U高 \nAB类放大电路,带来极致音质表现\n 2x 600W @ 4 Ohm,\n 2x 900w @ 2 Ohm\n 2x 380w @ 8 Ohm\n保护防止:  过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。\n额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。\n其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%；\nLPN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现\n尺寸(宽/高/深)：483 mm ×88.1 mm (2U) ×421.5 mm \n重量：14.8","美国","台",5]
[7,"舞台返听音箱","EV","TX1122 FM","频率范围 ：(-10dB) 45 Hz– 20kHz\n最大声压级：130dB\n灵敏度：97dB\n水平覆盖角：90 °\n垂直覆盖角：50 °\n低音单元尺寸：12〞\n额定功率：500W\n功率阻抗：8Ω","美国","只",2]
[8,"返听音响功放","EV","Q99","阻抗:2Ω 4Ω 8Ω\n额定输出功率（1kHz，THD=1%）:\n1250W 900W 550W\n额定输出功率（20Hz~20kHz，THD=:—— 800W 400W\n最大单通道输出功率（动态空间，IHF-A）:2450W 1400W 700W\n最大单通道输出功率（连续功率，1kHz）:1700W 1100W 630W\n最大桥式输出功率（1kHz，THD=1%）:—— 2800W 800W\n转换速率:27V /µs\n输入灵敏度:+5.1dBu\n电压增益:32dB\n信噪比（A计权）:>109dB\n输入阻抗（20Hz ~ 20kHz，平衡）:20kΩ\n频率响应（+0 / -3dB，1kHz）:10Hz ~ 40kHz\n电源消耗功率（1/8最大输出功率@4Ω）:700W\n总谐波失真:0.05%\n体积（高×宽×深）:\n88.4mm×483mm×421.5mm\n净重:16.3kg","美国","台",1]
[9,"小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、调音台系统"]
[1,"数字调音台","Presonus","Studiolive 24.4.2AI","就像16通道，24通道StudioLive 24.4.2是为录音室录音和现场扩声设计的。\nStudioLive 24.4.2同StudioLive 16.4.2一样拥有美观的用户界面，强大的功能集和广泛的I/O配置，但比它拥有几项重要的补充和改进。最明显的区别是新的调音台拥有24通道输入，而不是16路。同 16.4.2一样，StudioLive 24.4.2也提供4组输出，但是16.4.2只提供6个辅助BUS，而24.4.2提供10个 辅助BUS。\nStudioLive 24.4.2的主要功能：\n24bit/48kKz的采样率\n24个A类xMax麦克风前置放大器\n24个线路输入\n10辅助BUS\n4个subgroups\n高清晰的模数转换\n2个主DSP效果\n100mm的long-throw推子\n兼容Cubase，Digital Performer，Logic，Nuendo，Sonar，Studio One等\n兼容PC和Mac","美国","台",1]
[2,"监听耳机","AKG","K77","大耳筒式监听耳机","奥地利","副",1]
[3,"数字音频处理器","Electro-Voice","DC-ONE","2进6出数字信号处理器\n带有分频、均衡、延时、压缩及限幅的功能\n带AES/EBU 数字音频输入接口\nDSP:48 kHz采样 32-Bit 浮点处理\n频率响应：10 Hz-22 kHz (+/- 0.5 dB)\n动态范围：111 dB \n输入通道:9段PEQ+31段GEQ+Delay\n输出通道:Routing+5段","美国","台",2]
[4,"效果器","T.C. electronic","M350","15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减\n15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟 \n最多可做5秒延迟 \n256种多重效果+混响的效果参数 \n99个位置可存储用户自定义的效果参数 \n内部供电，不需要变压器 \n所有效果参数都可在面板上调节 \n双发送/返回效果，也可用串行效果\n24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口 \ntap速度","丹麦","台",1]
[5,"小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、音源及话筒设备"]
[1,"人声话筒","SHURE","SM58S","动圈式人声话筒，行业标准话筒，专为饱满/清晰地再现人声而设计，如：领唱/伴唱/口琴，50HZ-15KHZ，心形指向性。","美国","支",4]
[2,"乐器话筒","SHURE","SM81","传感器类型: 电容\n拾音模式: 心形\n频率响应自: 20 Hz\n频率响应至: 20 KHz\n灵敏度 (dBV/Pa): -45,0 dBV/Pa\n灵敏度 (mV/Pa): 5,6 mV/Pa\n等效自噪:\n18 dB(A)\n声压:\n衰减开关关闭： 136 dB\n衰减开关打开： 146 dB\n重量: 230 g","美国","支",4]
[3,"U段无线手持话筒","Sennheiser","EW 345 G3","U段无线手持式话筒系统，包括手持式话筒发射机、话筒和机架式分集接收机。\n接收机技术参数：\n• 频率范围：516~865 MHz \n• 42 MHz的切换频宽，1680个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收\n• 增强的频率组系统，每组最多24个兼容频率\n• 有以太网接口。连网到电脑上的无线系统管理软件，可以为多通道系统带来全面的监控和专业的数据管理\n• 高品质的纯分集接收技术\n手持发射机技术参数：\n• 话筒具有显示组、通道和电池电量的背光式LCD显示屏，具备频率和功率锁定功能\n• 无线输出功率：10/30mW\n• 电池时间：>8小时\n话筒技术参数：\n• 话筒：超心型动圈型话筒；\n•灵敏度：1.6mV/Pa\n•声压级：154 dB(SPL) max.","德国","套",4]
[4,"专业机架式CD播放机","Tascam","CD500B","专业机架式CD机，采用吸入式光驱，支持单CD/MP3播放，支持开机播放、可编程播放，随机顺序播放，1U机架尺寸，带无线遥控器，RS232C控制接口","日本","台",1]
[5,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"中国","幅",8]
[6,"笔记本电脑",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"自购"]
[7,"小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、线材及附件"]
[1,"音响线",{"$nulls":3},"中国","米",800]
[2,"标准机柜","图腾","19英寸","42U高度19英寸标准机柜、深度800mm（含滑轨、扎线支架、空面板、散热风扇、固定电源模块）","中国","套",1]
[3,"安装附件及辅材","附件","定制",null,"中国","批",1]
[null,"小计",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"音响设备合计",{"$nulls":7},0]
["一、舞台灯光部分"]
[1,"200W光束灯","KELEK","KA052","电压：90V-240V\n光源：5R MSD 200W  \n功率：250W     频率：50Hz-60Hz\n控制通道：16CH\n色温：5600-8000K\n功能：一个颜色盘.14色+白光，一个图案盘.17图+白光\n可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","中国","台",8,null,null,"200W，飞利浦泡"]
[2,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","电压：AC220V/110V\n频率：50-60Hz\n功率：180W\n光源：3W*54颗LED灯珠（R12、G18、B18、W6）\n\nLED高亮度灯珠, 采用大功率的3W LED，具有寿命长、光效高、\n\n无辐射与低功耗等优点。\n通道：4CH/8CH\n运行模式：DMX512控制，主从机模式，自动模式，声控模式。\n混色效果：灵活多变的RGB混色调节，灯光师们极为习惯的调节方式。\n多种频闪效果和颜色彩虹功能\nLED数码管显示菜单\n新款铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良,\n采用高级开关电源恒流驱动LED寿命更长, 内置程序自动运行，可联机同步运行\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：4Kg\n产品尺寸：290mm×320mm×240mm\n","中国","台",16,null,null,"3W54颗，8CH"]
[3,"1W全彩动画激光灯","KELEK","KD006","电源：85V-220V 50Hz/60HZ；            \n耗电功率：60W；                        \n扫描系统：20K高速振镜，大角度扫描；             \n控制模式：DMX512控制，声控，自动光束，\n自动动画，主从同步，PC控制；                      \nDMX控制功能：十二通道控制；     \n电脑接口：兼容ILDA标准电脑激光表演；         \n软件控制：ILDA的全信号采用电子开关转换；\n支持ISHOW,火凤凰，穿山甲软件                                      \n光源功率：1W(绿150MW 红350MW 蓝500MW)\n","中国","台",1,null,null,"全彩"]
[null,"小计",{"$nulls":7},0]
["二、舞台灯光控制系统"]
[1,"阳光512","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm\n","中国","台",1]
[2,"信号放大器","KELEK","KK013A","1组DMX信号变4组\nDMX信号自动分离、分离后互不影响\n适用3针或5针插头\n每个通道各自有一盏LED灯显示数据输入情况\n毛重：1.7Kg\n包装尺寸：190mm×100mm×340mm","中国","台",1]
[null,"小计",{"$nulls":7},0]
["三、附件及线材设备"]
[1,"12路直通电源箱","KELEK","KK018","为一个数字调光12通道数硅箱，\n采用先进精确的CPU数字处理技术。\nLCD显示屏显示操作步骤。\n使用DMX后极时，\n可接受1-12个通道的控制，\n每通道采用模块式独立运行，\n从0-100%的线性调光。\n每通道额定工作电流10A，总计120A；\n尺寸： 500x 435 x 155mm\n重量： 14Kg  ","中国","台",1,null,null,"12*4000W"]
[2,"泡泡机","KELEK","KI007","电压：AC110V/230V\n频率：50-60Hz±10%   \n功率：200W\n泡泡油容量：2.5公斤    \n吹泡高度：10米\n泡泡覆盖面积：100平方\n控制方式：遥控（30米）、手动\n毛重：13Kg\n包装尺寸：700mm*510mm*570mm","中国","台",1,null,null,"双轮泡泡机"]
[3,"1500W薄雾烟机","KELEK","KI022","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V 50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L\n控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","中国","台",1,null,null,"1500W "]
[4,"泡泡油",{"$nulls":3},"中国","件",1]
[5,"烟油",{"$nulls":3},"中国","件",1]
[6,"桥架",null,null,"灯光桁架","中国","米",20,null,null,"自备"]
[7,"强电线",{"$nulls":3},"中国","批",1,null,null,"自备"]
[8,"信号线",null,null,"2.5平方","中国","米",200]
[9,"辅材",null,null,"灯钩、保险绳接插件等","中国","批",1]
[null,"小计",{"$nulls":7},0]
[null,"灯光设备合计",{"$nulls":7},0]
["一、拼接屏部分"]
[1,"47寸液晶拼接","DUBEY","长4.24米，高2.36米","包含：液晶屏，HDMI高清线，拼接墙架子，HDMI矩阵（要求4组输入）","中国","台",16]
[2,"专业高清数码摄像机","Canon","XA25","光学变焦倍数：20倍以下存储容量：详情重量：1160g液晶屏尺寸：3.0英寸及以上特殊用途：HD高清像素：200万-300万\n","日本","台",1,null,null,"自备"]
[3,"单机版点歌机","视易","S68","魔云 客户端（百变魔云，举世无双：全国首款3D高清智能KTV娱乐互动平台，引领KTV跨入3D高清智能娱乐时代！)视易S68云端点歌机 双盘3T \n视易新款单机 S68已经上市\n 高清歌库\n3D点歌界面 \n3T硬盘.6T\n35000首歌\n支持HDMI高清和普通视频同时输出\n支持U盘加歌，U盘里面歌曲实时播放\n内置无线网卡，不需要单独配路由器即可无线点歌~\n","中国","套",1]
[4,"辅材及线材",{"$nulls":3},"中国","批",1]
[null,"小计",{"$nulls":7},0]
["灯光音响合计",{"$nulls":8},"140w","www.pro001.com"]
[null,"以上报价不含运费、不含安装调试费、不含税。未含灯光部分桁架"]