{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["nexo方案"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nexo方案","index":0,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[19,0,19,9],[34,1,34,7],[35,1,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖南酒吧音响灯光方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"全频扬声器","NEXO","PS15R2","PS15-R2是一个能输出138dB峰值声压的高功率系统。它能安全可靠地承受2000Watts的功放功率。使用新的专用PS15TDController-R2模拟处理器, 或NXAMP带处理器功放,PS15-R2系统可达成高声压和宽频响的性能, 而箱体重量和尺寸只是一般矩形箱体音箱的一半.拥有力素专有的恒定指向性非对称扩散角号, 箱体建构和重心平给于PS15-R2在各种应用上有很大的弹性。设计考虑到能给于有高要求的扩声和表演台返送作单箱作业的。 PS15-R2上还有左右镜像对称的形号可选, 使PS15-R2可作真正立体声对称返送监听。PS15-R2, 2路全频8Ω的设计可简单的使用单功放来达到一般双功放推动(bi-amped)的性能, 从宜减低系统的成本,重量和复杂程度。PS15-R2箱体设有一个标准插柱孔和可使用一个适配硬件来兼容力素大量的流动演出和固定安装配件。\nPS15-R2 产品主要特性\n> 高功率系统(136dB峰值声压@1m).\n> 使用新设计的15”(低频)和1”(高频)铵金属单元\n> 可旋转, 非对称角号和独特箱体构造,用途多元化,用家轻易配置为扩声或返送使用.\n> 2路全频8 Ohms的设计使用单通道推动,因此安装简单易用和较经济.\n> 先进的电子处理保证系统操作的线性和可靠度.\n> 备有全线各类安装和吊挂配件的支援.\nPS15-R2 系统应用\n> 大功率中形流动演出的近场使用 固定安装项目如会所,影音,剧场,广播等的音响系统\n> 会所, 影音,剧场,广播等的高质素监听系统. \n> 作为支援任何大形演出系统所需的各类补声\nPS15-R2 产品主要特性\n两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响：47HZ-18KHZ\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db \n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度\n外形（高宽深）：675 x 434 x368 mm\n重量：28 kg","只",2]
[2,"超低频扬声器","NEXO","RS15C","RS15超低音箱是力素最新独创专利的 RS(RAY SUB) 超低系列首发产品,Ray Sub 的技式性突破基于优化音箱位置与发声面(辐射面)相位和箱体气孔的关系,使音箱的声学距离由后段至前方的部份会因频率减少而增加. 因此, 后段与前方于整个低频频响高效率地叠加起来, 平均前向于后段增益(Forward gain)及后向消声(Rear Cancellation)为5dB. 当独立使用时, Ray Sub技术可使同一箱体配置成任何极向, 像一般全向式直达声低频音箱发声面面向听众, 或作指向性低频音箱侧面面向听众. 当多组于一只RS15时, Ray Sub低频音箱可以使用多种低频音场的模式: 背对背, 面对面, 正反互叠或垂直重叠. 当叠合的RA15数量足够时(6只以上), 可作低频的电子指向(beam steering)调上或调下.\n\nRS15 主要特性\n\n> 低箱体,高输出,模组化可扩大组合的超低\n\n> 可设定指向性\n\n> 心形指向性低频减少了后面和两侧的反射波因此降低了后场低频溢漏的水平\n\n> RS15音箱的先进空气动力学乞孔提供了20dB的噪声衰减度,因此改善高声压时的线性.\n\n> RS15可匹配力素全线各系列音箱.\n\n> 高功率:136-139dB(全向); 133-136dB(指向性)\n\n> 频响: 35-200Hz(全向); 35-150z(指向性)\n\n> 先进的电子处理器保证系统操作的线性和可靠度\n\n> 处理器: GEOS12TD模拟处理器, NX242数码处理器或NXAMP带处理器功放.","只",2]
[3,"补声扬声器","DB technologies","ARENA 10 PRO ","音箱类型：双向无源音箱\n声学数据\n额定功率：300瓦/均方根\n计划额定功率：600瓦\n阻抗：8欧姆\n灵敏度：96分贝W@100万\n频率响应[±3dB ]：90 - 19赫兹\n最大声压级：127分贝\n高频：1\n语音线圈高频：1.5\n驱动保护：PTC\n指向性：9070°\n喇叭：铝喇叭\n可旋转喇叭：是的\n交叉频率（被动）：1800赫兹\n如果10\n语音线圈低频：2\n放大器\n处理器\n输入\n信号输入：1X Speakon（引脚1 + = +）（引脚1 = -）\n信号输出：1X Speakon（引脚1 + = +）（引脚1 = -）\n机械\n外壳：复合板\n操纵要点：12×M8\n宽度：320毫米（12.8英寸）\n高度：508毫米（20.32英寸）\n深度：320毫米（12.8英寸）\n重量：14.2公斤（31.31磅）","只",4]
[4,"返听扬声器","DB technologies","ARENA 12 PRO ","额定功率：500瓦/均方根\n计划额定功率：1000瓦\n阻抗：8欧姆\n灵敏度：100分贝W@100万\n频率响应[±3dB ]：70 - 19赫兹\n最大声压级：133分贝\n高频：1.4\n语音线圈高频：2.5\n驱动保护：PTC\n指向性：9040°\n喇叭：铝喇叭\n可旋转喇叭：是的\n交叉频率（被动）：1400赫兹\n如果12\n语音线圈低频：3\n放大器\n处理器\n输入\n信号输入：1X Speakon（引脚1 + = +）（引脚1 = -）\n信号输出：1X Speakon（引脚1 + = +）（引脚1 = -）\n机械\n外壳：复合板\n操纵要点：12 x M10\n宽度：379毫米（15.16英寸）\n高度：631毫米（25.24英寸）\n深度：378毫米（15.12英寸）\n重量：22.1公斤（48.72磅）","只",2]
[5,"2通道功放          ","CROWN","XLI3500","2*1000W 8欧，2*1350W 4欧立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon®和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路","台",6]
[6,"调音台","SOUNDCRAFT","FX16II"," 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[7,"数字音频处理器","ASHLY  ","DSP360 ","DSP360 是 3 段输入 / 6 段输出数字\n信号处理器；DSP480 是 4 段输入 / 8 \n段 输 出 数 字 信 号 处 理 器 。 U S B 接 口 \n(一个在前面板，一个在后面板) 可用\n于 ASHLY PROTEA™ 的控制软件。\n无论是在现场演出还是用于固定安装，\nProtea DSP360 / DSP480 都能提供\n精确的音频处理能力和卓越的声音。\n背光 2 x 20 特性 LCD 显示通道和功\n能设置。相关按钮可访问所有音频功能\n和系统工具。背板还备有一个 RS-232 \n接口。\n软件的使用优势在于它包括非常强大的\n预设能力，并且在音频路由与控制处理\n方便非常的直观。提供一根 6 英尺的 \nUSB-A 到 USB-B 电缆。","台",1]
[8,"均衡器","ASHLY  ","GQX-3102 ","是2通路立体声图示均衡器。1/3倍频程，双31段长金属轴推子，每通道都具有可调高通滤波线路。面板上有10粒弧形发光二极管作信号显示，极低的噪音和失真，可对所有参数进行较大范围控制，双色的电平显示灯显示，参考电平：0伏时4分贝","台",1]
[9,"效果器","LEXICON","MX400 ","立体声数字混响器(效果器),4处理器","台",1]
[10,"音频处理器","NEXO","PS15TD-V3","音频输入： 2个非浮动差动式输入(左，右声道)50kΩ,两个XLR-3F插座\n感应输入： 三个功放感应输入（PS8 左与右，LS400）400kΩ,6头接驳排终端头\n音频输出： 左&右音频输出，平衡，非浮动式，51Ω，2个XLR-3M插座\n           1个单声道（左+右）LS400输出，平衡，非浮动式平衡51Ω，1个XLR-3M   \n体积： 1U高 ，19寸仪器柜宽，165mm深\n重量： 2.9kg\n输出平衡： 20dBm最大值在1KΩ时 ＋19dBm\n失真度和噪声 <0.05%\n电力供应 ： 100/250伏(长期性) 50/60Hz","台",1]
[11,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[12,"音箱吊架",null,null,"定制","只",6]
[13,"音响线","高强信",null,"3平方","米",400]
[14,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[15,"机柜",{"$nulls":3},"台",1]
[16,{"$nulls":7},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",4]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","台",4]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",8]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","台",2]
[5,"1500W薄雾机","KELEK","KI022","电压:AC 220V-240V 50/60Hz \n限流保险:5A/250V\n功率:600W\n油桶容积:5ML\n风扇角度:可调\n输出风力调节:支持\nDMX-512:支持\n控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控\n包装尺寸:590x50x450mm(带航空箱包装)\n重量:33.2kg\n","台",1]
[6,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[7,"阳光512","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm","台",1]
[8,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"台",1]
[9,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",20]
[10,"雾油",{"$nulls":3},"桶",4]
[11,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[12,"信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[13,"电源桥架、PVC穿线管及辅材",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[14,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[15,"合计",{"$nulls":6},0]
[16,"总计",{"$nulls":6},0]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]