{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["报告厅","LED显示屏","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报告厅","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[18,1,18,2],[18,3,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["小学报告厅音响系统设备方案"]
["序号","设备名称","参数要求","品牌","型号","数量","单位","综合单价（元）","总价（元）"]
[1,"*舞台扩声扬声器","频率响应   40Hz-18kHz\n单元组成   1×15\"(385mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124dB continuous,130dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   560mm×525mm×800mm\n净重   29.4 kg/pc","YYAUDIO","YA15",2,"只"]
[2,"*舞台返听扬声器","频率响应   55Hz-20kHz\n单元组成   1×10\"(250mm)/2.5\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.4\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1 metre\n声压级   119dB continuous,125dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 40°\n分频点   2.6kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   410mm×395mm×600mm\n净重   14.3 kg/pc","YYAUDIO","YA10",2,"只"]
[3,"*辅助场地扬声器","频率响应   55Hz-20kHz\n单元组成   1×10\"(250mm)/2.5\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.4\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1 metre\n声压级   119dB continuous,125dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 40°\n分频点   2.6kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   410mm×395mm×600mm\n净重   14.3 kg/pc","YYAUDIO","YA10",4,"只"]
[4,"*舞台扩声功放","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","YYAUDIO","UA1600",2,"台"]
[5,"舞台返听功放","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","YYAUDIO","UA800",1,"台"]
[6,"辅助场地功放","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","YYAUDIO","UA800",2,"台"]
[7,"*数字音频处理器","8进8出数字媒体矩阵，每路带48V幻想供电，内置混音器，均衡器，滤波器，分频器，控制器路由分频器，延时器，40位浮点DSP引擎和24位高效数/模、模/数所带来的高精度音频输出","XILICA","U0808",1,"台"]
[8,"*专业调音台（带效果）","专业12通道调音台，配置效果器和USB接口\n6路低噪话筒前置放大器，包含简单的LED电平表\n★32-bit效果处理器\n★主输出和监听输出包含7段图示均衡器\n4组立体声输入通道\n60mm通道推子\n所有输入通道配置3段均衡\n★内建高阻抗输入通道，可直接连接吉他、贝司等乐器\n麦克输入通道配置插入点、高通滤波器、和幻象电源\n立体声RCA接口带电平控制\n耳机输出带有单独的旋钮控制\n可选XLR或1/4-inch主输出接口\n推荐品牌：RuningMan、Soundcraft、Allen&Heath","RuningMan","PRO FX12 ",1,"台"]
[9,"有源监听耳机","高保真有源监听耳机\n推荐品牌：Sennheiser、SONY、AKG","AKG","K77",1,"套"]
[10,"DVD播放机","1080P：24Hz输出\n断点记忆：断电续播\nDVD区域码全区：可播放蓝光光碟区域\n输出端口：HDMI×1，复合视频输出×1，同轴输出×1,模拟音频输出×1\n输入端口：LAN接口×1，USB2.0×1（前置）\n推荐品牌：Pioneer、Sony、Panasonic","Pioneer","BDP-3110 ",1,"台"]
[11,"无线手持话筒","10组UHF通道可同时使用\n接收机LCD液晶显示,数字式锁调个静噪技术\n工作频率：656.125-678.500 MHz\n频率稳定性：±0.005%,PLL锁相回路控制\n工作有效距离一般80米\n频响100Hz-15kHz,一般误差±5kHz\n推荐品牌：Audio-Technica、AKG、Shure","SHURE","BLX24/SM58",2,"套"]
[12,"无线头戴话筒","10组UHF通道可同时使用\n接收机LCD液晶显示、数字式锁调个静噪技术\n工作频率：656.125-678.500 MHz\n频率稳定性：±0.005%，PLL锁相回路控制\n工作有效距离一般80米\n频响100Hz-15kHz、一般误差±5kHz \n推荐品牌：Audio-Technica、AKG、Shure","SHURE","BLX14/PGA31",2,"套"]
[13,"鹅颈会议话筒（含底座）","指向性：心形指向性 \n频率响应：50-18,000 Hz \n高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave \n开路灵敏度：- 40 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa \n阻抗：250 ohms \n最大输入声压级：140 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. \n动态范围 (典型值)：115 dB, 1 kHz at Max SPL \n信噪比：65 dB, 1 kHz at 1 Pa \n幻像电源：11-52V DC, 2 mA typical \n推荐品牌：Audio-Technica、AKG、Shure","Audio-Technica","PRO49Q+AT8668S",4,"支"]
[16,"电源时序器","八路电源时序控制器\n每路20A负载\n推荐品牌：IPS、Furman、CAH","声准","1018B",2,"台"]
[17,"标准机柜","根据现场定制\n品牌须为国产优质",null,null,1,"台"]
[18,"线材、附件","根据现场定制\n品牌须为国产优质",null,null,1,"批"]
[19,"报价（元）",null,189000]
[{"$nulls":7},"以上报价不含税不含运费"]

{"sheet":"LED显示屏","index":1,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["薛家湾第九小学报告厅LED屏系统设备清单"]
["序号","设备名称","数量","单位","参数要求","推荐品牌"]
[1,"*户内全彩LED屏",30.8,"㎡","*点间距(mm)：6；像素点组成：1R1G1B；点密度*（点/ m2）：≥27777；典型亮度值（cd/ m2）：＞1800；灰度等级: 红、绿、蓝各8192级亮度均匀性：>95%水平视角：140°，垂直视角：140°。有效视距（m）：5～200；峰值功耗（≤W/ m2）：1100；平均功耗（≤W/ m2）：600；防护等级：前面IP54,后面IP30使用纳米防护；屏体显示面积（近似值）：(长)3.84的比例(高)3.072 m面积=11.8㎡；单元板尺寸384*192mm，箱体材料：采用1.5mm镀锌板制作，通风，防水，高压静电电喷柒，耐腐蚀，抗老化屏体厚度(不含结构)：≤100mm。箱体平整度：≤0.5MM；驱动芯片：MBI5041B.\n","奥联电子、福莱特、锐星"]
[2,"视频拼接处理器",1,"台","单机最大输出分辨率2304x1152，满足双发送卡级联最大带点；\n5、DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵；多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换；\n","迈普视通、泽视、图科"]
[3,"屏体控制电脑",1,"套","内存：4G DDR3 1600MHz内存；显卡：独立显卡，带1G显卡；USB接口≥4个，前置2个；光驱：DVD；操作系统：Windows7正版简体中文操作系统；声卡：集成声卡，支持耳麦接入和录音；硬盘：容量1T，7200转SATA-II或以上；网卡：10/100/1000M以太网卡；显示器：尺寸不小于21.5英寸，宽屏16：9，分辨率1920*1080，低辐射。键盘：USB防水抗菌键盘；鼠标：USB光电鼠标。\n","联想、神舟、惠普"]
[4,"数据发送卡",1,"张","输入分辨率：高达2048×1152，2560×960，带载能力：230万像素，供电电压：5V，控制方式：USB接口控制，视频接口：DVI，音频接口： 3.5mm音频接口，视频格式：RGB，输出接口：双网口，视频源位深：8bit，光探测头：1路","灵星雨、摩西尔、德普达"]
[5,"接收卡、转换卡",20,"套","1电子屏刷新频率能够达到摄像及数码拍照要求。逐点校正。逐卡校正。刷新率可从10-3000Hz任意设定。锁定同步范围47-76Hz；支持一卡控多屏；6无拨码开关设","灵星雨、摩西尔、德普达"]
[6,"固定配电柜、强弱电插座",1,"套","开关电源: 巨能伟业5V40A 工作电压: AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz断电保护时间: ≥15分钟（控制设备操作）含主控开关，附录控制开关，漏电保护器，接地端子，微电脑时间，控含配电柜、OBO避雷器，配电柜应具有防雷，分步启动过流.过压,欠压保护能力，具有防腐，防锈，防水，防尘的功能；具有开门告警装置，实现对LED显示屏的远程遥控上电，实现定时开关屏体，屏体可避免满负载对电网的瞬间冲击，有效的保护显示屏的工作元件。柜体采用优质冷轧钢板,表面采用静电粉未喷涂。","正泰、日朗、日海"]
[7,"播放软件",1,"套",null,"灵星雨、摩西尔、德普达"]
[]
["注：设备品名带*字要提供厂家针对此项目的授权书，进口品牌提供大陆总代授权书；技术参数中带*字的是主要参数必须满足"]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}