{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[7,0,7,6],[8,0,8,9],[13,0,13,6],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中型会议室音响系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、100平米讲堂扩声系统"]
[1,"全频音箱","JBL","PRX412M","二分频，12\"舞台返送或主音箱，8欧，300w/600w/1200w(连续/节目/峰值），最大峰值声压126dB，90×50覆盖角度，12xM10吊点，17.5KG","只",4]
[2,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[3,"12路调音台","YAMAHA","MG16XU","最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","台",1]
[4,"一拖二无线话筒","YYAUDIO","BS-T6","接收机 RECEIVER\n接收频率Frequency Ranges：UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：±0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n灵敏度Sensitivity（peak deviation）：10μV\n鄰道幹擾比F/N Ratio：>8odB\n鏡像干擾比P/N Ratio：>80dB\n信噪比S/N Ratio：>90dB\n扩展比Dilation Ratio：1：2\n音频输出AF Output Voltage（at peak deviation 1kHz AF out）：可调0 ~ 300mV\n接收频道Channels：2路 \n输出接口 Output jack：6.3不平衡混合口 \n电源电压Power Supply：DC 13V-500mA(50Hz\n功耗Power Supply：6W\n天线Antenna：外置天线\n动能范围Dynamic frequency range：>100dB\n综合失真T.H.D：<0.5%\n工作温度Temperature Range：-10℃ ~ 50℃\n\n发射机 TRANSMITTER\n发射频率Frequency Ranges： UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n发射功率 RF Power：30mW\n电流损耗 Cuttent Consumption：< 主波40dB\n制式Modulation Mode：调频FM\n调偏度Deviation Range：±20KHz\n压缩比Compress Ratio：2.1\n拾音器Microphone Head：超心型动圈式\n电池Battery Type：两节5号1.5V碱性电池\n天线 Anternna：外置式 Exterior Antenna\n频率响应 Frequency Response：50Hz ~ 15KHz\n有效距离Receiver distance：50米（理想环境下）","套",4]
["小计",{"$nulls":7},0]
["二、中央播放系统"]
[1,"天花喇叭","JBL","Control 24CT micro","CONTROL24C带变压器,70/100V,8/4/2/1/0.5W@70V,8/4/2/1W@100V","只",4]
[2,"2U带6分区MP3/FM广播功率放大器 500W","KDLK","NP-088","内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；配带遥控，方便操作；采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，设有6 路分区选择输出，带钟声提示。 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为500W，输出频响范围为100~16KHz；设有6 路分区独立控制输出，每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为850W","台",1]
[3,"广播/会议麦克风","KDLK","ML-3S","DC3V/DC48V自动转换,电容式，超心型指向，灯环显示","只",1]
[4,"3D蓝光超高清DVD播放器影碟机","松下","DMP-BDT278GK","松下视频播放器型号: DMP-BDT278GK接口类型: USB播放格式: RMVB CD CD-R VCD DVD 其他/other视频输出端口: 其他/other音频输出端口: 左右声道 其他/other视频制式: PAL上市时间: 2013年机身颜色: 官方标配播放器类型: DVD播放器售后服务: 全国联保是否支持逐行扫描: 支持功率: 11W(含)-19W(含)外形尺寸: 312 x 43 x 180 mm*10重量: 1.0 千克","台",1]
["小计",{"$nulls":7},0]
["设备合计",{"$nulls":7},0]
["运费",{"$nulls":7},0,"到付"]
["增值税9%",{"$nulls":7},0]
["总计",{"$nulls":7},0]