{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["多功能厅音响系统方案"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"多功能厅音响系统方案","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[20,1,20,7],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["多功能厅音响系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"主音箱","YYAUDIO","YA12"," 尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n","只",2]
[2,"辅助音箱","YYAUDIO","YA12"," 尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n","只",2]
[3,"2通道纯后级功放          ","YYAUDIO","UA1200","特点\n立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon® 和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯\n2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路\n性能 \n频率响应(1W)\n20Hz - 20kHz, +0/-1dB      \n总谐波失真 (THD)\n<0.5%, 20 Hz - 20kHz\n互调失真(IMD)\n4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB\n=/< 0.35%\n转换速率\n>10V/us\n电压增益\n31dB\n阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz >200\n信噪比(以额定输出功率为参考,\n20Hz - 20kHz, A计权)\n>100 dB\n串扰(以额定输出功率为参考)\n于 1kHz / 20kHz\n–75 dB / –59 dB\n输入灵敏度 (额定功率8ohms)\n0.775V or 1.4V\n输入阻抗(额定) 平衡\n20k ohms\n\n规格\n\n尺寸(H x W x D):   \n19”x3.5”x15.6” (482 mm x 89 mm x 395 mm)\n净重:    \n20.0 lb (9.1 kg)\n运输重量:    \n24.3 lb (11.0 kg)","台",2]
[4,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II ","32单声道麦克风输入\n8线路输入\n80渠道混合\n•2号连接™选项卡插槽128×96输入/输出路径\n·每一次总线输入前/后选择\n•自由分配推子和修补\n•声艺faderglow™\n•彩色背光液晶屏幕每推子\n•GEQ在每辆公共汽车\n•20子集团/母线\n•FX总线4\n•8矩阵总线\n•LRC混合总线\n•LCR淘金\n4立体声Lexicon效果引擎\n延迟输入和输出\n8静音组\n•VCA组8\n•AES和\n•DMX接口和控制-控制声光同时\n•自由分配插入环\n•哈曼HiQnet一体化\n彩色触摸屏接口\n3大亮点\n•\n大容量混合容量80个输入来混合在一个小的格式活的声音数字混频器\n•\n2看连接™选项卡插槽与128x96输入/输出路径扩展数字I/O包括多张数字卡（火线/ USB / ADAT），BSS数字音频总线（蓝色链接），但丁™，CAT5或光学MADI，aviom™，CobraNet™及其他。\n•\n不可忽视的推子层定制四个推子层页面来满足自己的需要或添加/插入推子容纳额外的麦克风，没有在补丁列表！\n•\n1控制= 1的功能-与每个控制专用于一个给定的功能，有从未有任何'分层'的控制或导航通过屏幕，这使硅执行控制的表面上标记，正如他们将一直在模拟混频器。\n•\n图腾™-一触式的简单组合；一键混AUX，外汇或矩阵总线，表面和监测立即重新配置允许即时混合到您选择的公共汽车上的推子。\n•\n该faderglow™照推子槽按功能明确的颜色效果，立体，联系单，熟后褪色，奥克斯，奥克斯预褪色；你将永远不会再失去！\n•\nDMX接口从相同的设备控制的声、光。\n•\nBSS®GEQ与BSS开发的每段母线上从未有任何需要分配的资源池，你将永远不会“跑”的处理。\n•\n安全锁定-锁定整个控制台或刚刚选定的元素，管理的安全性与用户和配置文件设置。\n•\n当使用硅蓝光链接选项卡个人监控界面，Si的表演者是一个完美的伴侣的dbx pmc16个人监控系统，使用简单方便安装CAT5布线。\n•\nd.o.g.s.（直接输出增益稳定器）-防止手动更改一个麦克风增益控制影响直接出水平，完善当2机共用一个舞台前部的包厢或在记录通道直接输出。\n•\n全球模式控制-在触摸一个按钮一排旋转控制上述每个推子转让是增益，锅或HPF的所有输入允许即时访问的核心功能。\n•\n复制和粘贴复制的整个通道，总线，和™，词汇的影响，一部分如情商或多个部分如通道门和压缩机。\n•\n即时访问键的专用按键的商店，前面板的回忆，接下来，静音1-8，节拍，更不需要潜入屏幕和上下文菜单。\n•\n功能集中-每当一个控制移动或选择键按下时，屏幕显示信息的通道识别的控制和渠道的名称，数量等绝对值。","台",1]
[5,"均衡器","DBX","2231V","• 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n 2*31段 均衡器,20分贝降噪,带限幅,3U长推子机","台",1]
[6,"会议系统 （讨论、及摄像跟踪）","KDLK","V-200","主控机与会议系统单元的数字控制及声频信号采用同一八芯电缆传送（ “T”型连接）, 多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式；脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像功能,；支持PELCO和VISCA协议；四路RCA接头视频输入，可支持四个摄像球机信号输入，二路RCA接头AV视频输出。内置声音反馈移频装置，防止啸叫；系统具有高品质声音效果；具有录音、录像功能（需要增加视频采集设备）；具有RS232连接插座可外接电脑；主机可受会议中控控制；系统具有抗手机干扰、电磁干扰电路；具有四组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备；具有一组MIC输入端子，可外接手持MIC及无线MIC等信号；单一主机具四组主端子可连接70组以上会议单元。并具有负载及短路保护功能；具有一组扩展接口，增加扩展设备可实现200台会议单元同时使用；可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作；内置高低音补偿功能；单台主控机可支持主席单元/副主席单元的合计数量为10个。","台",1]
[7,"主席单元","KDLK","DT-V206","主席单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；支持多主席与多副主席，最多可以设置10个；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",1]
[8,"代表单元","KDLK","DT-V208","代表单元，多种发言模式：申请等待模式、限制发言模式、先进先出模式、申请发言、顺序发言、自由讨论；摄像跟踪：支持PELCO和VISCA协议，设置好预置点的情况下脱机也可实现自动摄像跟踪；抗手机/电磁干扰；支持多主席和副主席；可插拨咪杆；内置高低音补偿功能，声反馈装置，防止啸叫；会议单元自带0.5米防脱落连接线，手拉手连接方式；独特拾音设计；拾音距离远","台",7]
[9,"一拖一无线话筒","SHURE","BLX24R/SM58","一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯 \n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[10,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","8路电源时序器","台",1]
[11,"蓝光DVD","PIONEER","BDP160","视频功能： 视频文件：DivX plus HD/mpg/mp4/ts/m2ts/m4v/avi/flv/mov/3gp/wmv/mkv\n视频特性：\n148.5MHZ/12-bit数模转换器\nDeep Colour 36比特深色域\nx.v.colour\nHDMI 1080p 24HZ输出\n3D视频播放\n\n光碟格式： Blu-ray Disc(BD-ROM/BD-RE/BD-R,8CM BD-R/BD-RE)\nDVD(DVD-Video/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW)\nVideo CD\nCD(CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-EXTRA/CD-GRAPHICS/dts-CD)\nAVCHD/AVCRED\n\n音频功能： 音乐文件及解码：MP3/WMA/MPEG4 AAC/FLAC/LPCM/Monkey's Audio\n24-bit/192kHZ数模转换器\nDTS-HD Master Audio 解码器\nDolby TrueHD解码器\n音频修正连接\n\n输入输出端口： HDMI输出 x1\n同轴音频输出 x1\nUSB连接 x1\nLAN端口 x1\n模拟音频输出\n\n其它功能： 图片文件：JPEG/MPO(3D)/PNG/GIF\n\n电源性能： AC110-240MV，50/60Hz\n\n产品尺寸： 435*58*250mm\n\n产品重量： 2.7kg","台",1]
[12,"笔记本播放电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[13,"音箱吊架",null,null,"定制","只",4,null,null,"可自备"]
[14,"音响线","高强信",null,"2平方","米",200,null,null,"可自备"]
[15,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"可自备"]
[16,"多媒体信息盒",{"$nulls":3},"个",1,null,null,"可自备"]
[17,"机柜",null,null,"航空机柜带支撑16U","台",1,null,null,"可自备"]
[18,"合计",{"$nulls":6},0]
["总计",{"$nulls":7},118000]