{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["DYNACORD音响系统"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"DYNACORD音响系统","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["大连DYNACORD COBRA-2系列"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"15寸三分频线阵列扬声器","DYNACORD","COBRA-TOP","15寸全频扬声器，频率响应：50-15k Hz（-10dB），扩散角（水平×垂直/1kHz-6dB）：120°×30°，功率/阻抗：600W/8Ω，灵敏度：100dB，最大声压级：131dB。","只",8]
[2,"线阵列超低频扬声器","DYNACORD","COBRA-PWH","18寸超低频扬声器，频率响应：30-150Hz（-10dB），功率/阻抗：600W/8Ω，灵敏度：101dB，最大声压级：132dB。","只",8]
[3,"有源功放","DYNACORD","XA4000","H类有源两路功放，输出功率：低音声道1100W/4Ω、中/高音声道900W/4Ω，额定输出功率：低音1000W/4Ω、中/高音声道800W/4Ω，电压增益：37.3dB，信噪比102dB，，保护装置：高温,峰值限流器，浪涌限流器，启动延时，3级风扇冷却装置","台",4,{"$nulls":3},"COBRA专用功放，内置参数，无需处理器"]
[4,"调音台","DYNACORD","CMS1600","12个话筒/线输入（带48V幻相电源）+4路立体声（2路ST及2路USB），2推子前、2推子后，2推子前后切换，集成D类功放，额定输出功率：450W/8Ω及900W/4Ω，功放带有音频限幅、高温、直流、高频、短路、峰值电流限制、开机延迟等保护，THD＜0.005%，频率响应：15-70k Hz，输入灵敏度（话筒/单声道线输入/立体声线输入/CD立体声/功放输入）：-74dBu/-54dBu/-34dBu/-34dBu/+8dBu，11段主输出EQ：63、125、250、400、630、1k、1.6k、2.5k、4k、6.3k、12k Hz，集成低切、音频滤波、反馈滤波、LPN等滤波器，自带效果器、100个效果预设+20用户自设，正面带有OLED显示屏，背部集成5-pin DIN MIDI接口，可选配鹅颈灯。","台",1]
[5,"一拖一无线话筒","SENNHEISER","EW335G3","此套系统能确保歌手的声音脱颖而出，而且话筒上有可编程的静音按钮。新增的背光图形显示屏，生动直观的菜单导航，全在此专业无线系统中。一键式的发射机同频操作一定让你爱不释手。接收机背板上的以太网接口，让你可以利用PC运行声海的无线系统管理软件，远程监控无线系统。ew 335 G3 的手持式无线话筒是对话和访谈节目的完美选择。\n特点\n坚固的金属外壳 \n42 MHz 的切换频宽，1680个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收 \n增强的频率组系统，每组最多24个兼容频率 \n有以太网接口。连网到电脑上的无线系统管理软件，可以为多通道系统带来全面的监控和专业的数据管理。 \n高品质的纯分集接收技术 \n导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰 \n自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率 \n增强的音频频率范围 \n扩展的音频灵敏度范围 \n从接收机可以通过无线方式将发射机的设置进行同步 \n具有更多可控选项的用户友好的菜单操作 \n有背光照明的图形化显示屏，接收机上可以显示发射机的信息 \n可以避免意外改变设置的自动锁定功能 \nHDX降噪器带来水晶般清澈的声音 \n接收机以4个阶段显示发射机电池状态 \n可编程的静音功能 \n轻松更换evolution系列的话筒头 \n集成的频率均衡器、声音检查模式 \n外部充电触点可以为内部的BA 2015电池组直接充电 \n适合不同需求的丰富的系统配件\n包装内含\n1 台EM 300 G3机架式接收机 \n1 支SKM 300-835 G3 手持式无线话筒 (心形, 动圈) \n1 个MZQ 1 话筒夹 \n1 个GA 3 机架配件 \n1 个NT 2 供电单元 \n2 根天线 \n2 节AA 电池 \n使用手册","套",2]
[6,"CD播放机","TASCAM","CD 200SB","单CD/MP3播放机,40秒抗震,可编程播放,随机顺序播放,带无线遥控器，支持SD卡，USB和CF卡","台",1]
[7,"MD播放机","TASCAM","MD02B","平衡模拟MD播录音机,最新ATRAC压缩编码,前面板光纤输入，带平衡输出","台",1]
[8,"DVD播放机","TASCAM","DV-D01U","DV - D01U是一个1U机架式单碟播放器与供电装入纸盘。 该DVD 播放器读取DVD视频，DVD音频（2声道），视频CD，CD - DA，MP3，WMA，WAV等， JPEG，ASF，MPEG-2/MPEG-1，和DivX。 球员能够打回正确 最后审定的DVD + R / + RW光盘。 \n\n       输出包括HDMI音频/视频输出和复合，S -视频，分量视频输出。 后面板立体声输出不平衡（RCA）和光学数字输出。 数字信号输出 可以通过杜比数字和DTS环绕后来解码流。 \n\n      DV - D01U执行多种播放模式，包括慢动作，一帧一帧， 播放，播放方面的调整，可选择扫描模式，托盘锁，FVPP，并 逐行扫描。 当停止DVD播放器输出的是黑色的。 \n\n        DV - D01U提供了广泛的双向RS - 232串行控制。 I / R组远程控制 包括在内。 DV - D01U配备了一个屏幕保护程序的功能和可消除屏幕上的图标。 单位也能够发挥“已完成”+ R / RW（视频格式的光碟只）。 对TASCAM DV - D01U 兼容HDCP。","台",1]
[9,"卡座播放机","TASCAM","202MK5","自动翻转双卡座,播放和录音,同步翻转,并联录音,杜比BNR,3U尺寸机柜","台",1]
[10,"监听音箱","JBL","LSR305P","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",2]
[11,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","8路电源时序器，20A","台",2]
[12,"音响线","高强信",null,"3平方","米",200,null,null,"自备"]
[13,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[14,"音箱防水外壳",null,null,"定制","套",2,null,null,"自备"]
[15,"机柜",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[16,{"$nulls":7},0]