{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["7楼"],"not_rendered":{"images":14},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"7楼","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[1,0,1,9],[3,0,3,9],[21,0,21,7],[22,0,22,9],[27,0,27,7],[28,1,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["环球音响网",null,"www.pro001.com",null,"上海雍阳电子科技有限公司","021-60529679",null,null,"联系人：","陈茂"]
["会议室扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"15寸两分音全频专业音箱 ","YYaudio","YA15","频率响应   40Hz-18kHz\n单元组成   1×15\"(385mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124dB continuous,130dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   560mm×525mm×800mm\n净重   29.4 kg/pc","只",2]
[2,"12寸两分音全频专业音箱 ","YYaudio","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2]
[4,"单18寸带通超低音箱 ","YYaudio","YA118B","频率响应   35Hz-150Hz\n单元组成   1×18＂(460mm)/4＂voice coil LF\n额定功率   600W RMS,2400W peak\n灵敏度   100dB 1watt/1 metre\n声压级   128dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   835mm×645mm×750mm\n净重   49.6 kg/pc","只",2]
[5," 主音箱功放","YYaudio","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×900W输出功率 桥接方式8Ω：1800W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[6,"辅助音箱功放","YYaudio","UA800","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×400W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×600W输出功率 桥接方式8Ω：1000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>100，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[7,"低音音箱功放","YYaudio","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[8,"调音台","YAMAHA","MG12","最多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX）","台",1]
[9,"效果器","YAMAHA","REV100","双通道专业数码混响器,内置99种预制效果","台",1]
[10,"处理器","YYaudio","KA500","24-bit，48kHz采样率，∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理 > 输入处理部分包含增益、静音、噪声门、8个参量均衡、延时等5个处理单元 > 输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元 > 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配 > 所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE > 所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/oct至-48dB/Oct可选 > 所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调 > 所有噪声门的阀值、启动时间、恢复时间连续可调 > 所有延时模块都具有高达682ms的延时时间，步幅0.021ms > 任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器 > 32个用户预设，配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口控制，通过RS485方式可以实现远程实时控制及多达256台级联","台",1]
[11,"一拖二话筒","YYaudio","BS-T8","接收机 RECEIVER\n接收频率Frequency Ranges：UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：±0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n灵敏度Sensitivity（peak deviation）：10μV\n鄰道幹擾比F/N Ratio：>8odB\n鏡像干擾比P/N Ratio：>80dB\n信噪比S/N Ratio：>90dB\n扩展比Dilation Ratio：1：2\n音频输出AF Output Voltage（at peak deviation 1kHz AF out）：可调0 ~ 300mV\n接收频道Channels：2路 \n输出接口 Output jack：6.3不平衡混合口 \n电源电压Power Supply：DC 13V-500mA(50Hz\n功耗Power Supply：6W\n天线Antenna：外置天线\n动能范围Dynamic frequency range：>100dB\n综合失真T.H.D：<0.5%\n工作温度Temperature Range：-10℃ ~ 50℃\n\n发射机 TRANSMITTER\n发射频率Frequency Ranges： UHF600-900MHz\n频率稳定度Frequency Stability：0.002%（用优于15ppm石英晶体锁定）\n发射功率 RF Power：30mW\n电流损耗 Cuttent Consumption：< 主波40dB\n制式Modulation Mode：调频FM\n调偏度Deviation Range：±20KHz\n压缩比Compress Ratio：2.1\n拾音器Microphone Head：超心型动圈式\n电池Battery Type：两节5号1.5V碱性电池\n天线 Anternna：外置式 Exterior Antenna\n频率响应 Frequency Response：50Hz ~ 15KHz\n有效距离Receiver distance：50米（理想环境下）","套",1]
[12,"一拖四会议话筒","KDLK","ML-6000","最多可供16个不同频率选择，同时使用8套互不干扰，话筒开启时，音头发光环点亮，话筒设有低电警告指示灯，具有独立的输出和混合输出功能，可接调音台或功率放大器电源供电","套",1]
[13,"单机版点歌机","星网视易","S68","魔云 客户端（百变魔云，举世无双：全国首款3D高清智能KTV娱乐互动平台，引领KTV跨入3D高清智能娱乐时代！)视易S68云端点歌机 双盘3T \n视易新款单机 S68已经上市\n 高清歌库\n3D点歌界面 \n3T硬盘.6T\n35000首歌\n支持HDMI高清和普通视频同时输出\n支持U盘加歌，U盘里面歌曲实时播放\n内置无线网卡，不需要单独配路由器即可无线点歌~\n","套",1]
[14,"壁挂音箱支架",{"$nulls":3},"只",4]
[15,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",2]
[16,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、莲花转3.5等","批",1]
[17,"音箱线","高强信",null,"2.0平方","米",200]
[18,"机柜",null,null,"16U航空机柜",1,1]
["小计",{"$nulls":7},0]
["二、投影部分"]
[1,"工程投影机","松下","PT-BX621C","投影尺寸： 30-300英寸\n屏幕比例： 4:3\n投影技术： 3LCD\n投影机特性： 互动\n亮度： 5200流明\n对比度： 10000:1\nfH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]\n光轴移动 光轴位于屏幕中心时(电动)*5垂直: ±50%, 水平: ±10%\n梯形校正范围 垂直: ±40°*5, 水平: ±30°*6\n安装方式 吊装/平放, 正投/背投\n内置扬声器 3.7cm圆形×1, 输出功率:10W(单声道)\n终端接口 \nDVI-D输入\nDVI-D 24-pin x 1(兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 仅支持单链路信号传输)\nHDMI输入\nHDMI 19-pin × 1(饱和色, 支持HDCP), 音频信号: 线性PCM (采样频率:48kHz/44.1kHz/32kHz)\nDisplayPort输入\nDisplayPort 20-pin x 1(DisplayPort 1.1, 支持HDCP),音频信号: 线性PCM(采样频率: 48kHz/44.1kHz/32kHz)\nRGB 1输入\nD-sub HD 15-pin(阴) x 1\nRGB 2输入\nBNC × 5(RGB/Y ● PB(CB) ● PR(CR) × 1), 支持视频输入(S-视频/复合视频)\n视频输入\nPin jack x 1\n监视输出\nD-sub 15-pin(阴) x 1(兼容RGB/Y ● PB(CB) ● PR(CR))\n音频输入\nPin jack(L/R) x 1, M3 x 2\n音频输出\nM3 x 1(可变)\n串行输入\nD-sub 9-pin(阴) x 1用于外部控制\n遥控1输入\nM3 × 1用于有线遥控\n遥控2输入\nD-sub 9-pin(阴)x 1用于外部控制\n局域网\nRJ-45 × 1用于网络连接, DIGITAL LINK,100Base-TX, 适用于PJLink™\n噪音水平*3 35dB(灯泡模式:普通模式), 29dB(灯泡模式:节能模式)\n过滤器 ×1, 更换周期:17,000小时*8\n机械快门 有\n机身材料 模压塑料(PC+ABS)","台",1]
[2,"投影幕","红叶","150寸","3.05*2.286米","幅",1]
[3,"投影机吊架",{"$nulls":3},"幅",1]
[4,"VGA线",{"$nulls":3},"米",100]
["小计",{"$nulls":7},0]
[null,"总计",{"$nulls":6},0]