{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["影院"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"影院","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[13,1,13,7],[14,0,14,10],[19,1,19,7],[20,0,20,10],[26,1,26,7],[27,0,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["影院音响"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"影院主音箱","JBL","RM812 "," 尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n在黑色的质感涂料","只",2]
[2,"影院中置音箱","JBL","RM812 "," 尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n在黑色的质感涂料","只",1]
[4,"影院侧环绕音箱","JBL","RM810 ","系统类型：10英寸，2分频，低频反射式\n    频率范围（-10db):50hz-20khz\n    频率响应（±3db)：60hz-20khz\n    灵敏度（1w/1m):96db\n    最大声压级输出：123db(峰值：126db)\n    额定输入功率：250w/500w/1000w(连续/音乐信号/峰值）\n    覆盖角：100°×60°(h×v)  \n外形:\n   低音单元：1个jbl 10h02a\n   高音单元：1个d345ap\n   输入连接器：2个neutrik?speakon?nl4mp\n   箱体结构：六边锲形 15mm厚夹板\n外形尺寸(h×w×d):530mm×354mm×343.5mm  21英寸×14英寸×13.5英寸\n   净重：14.7kg(32.5磅）","只",6]
[5,"影院后环绕音箱","JBL","RM810 ","系统类型：10英寸，2分频，低频反射式\n    频率范围（-10db):50hz-20khz\n    频率响应（±3db)：60hz-20khz\n    灵敏度（1w/1m):96db\n    最大声压级输出：123db(峰值：126db)\n    额定输入功率：250w/500w/1000w(连续/音乐信号/峰值）\n    覆盖角：100°×60°(h×v)  \n外形:\n   低音单元：1个jbl 10h02a\n   高音单元：1个d345ap\n   输入连接器：2个neutrik?speakon?nl4mp\n   箱体结构：六边锲形 15mm厚夹板\n外形尺寸(h×w×d):530mm×354mm×343.5mm  21英寸×14英寸×13.5英寸\n   净重：14.7kg(32.5磅）","只",2]
[6,"影院低音音箱","JBL","RM15SUB","型号  \nRM15 SUB 低音音箱\n音箱结构  \n一体式结构\n功率  \n500-1000W\n频率响应  \n48Hz~1.8kHz\n输入灵敏度  \n98dB/W/m\n阻抗  \n8Ω\n喇叭单元  \n15英寸低音单元\n供电模式  \n电源供电\n色彩  \n黑色\n产品尺寸  \n464×574×620mm\n重量  \n30kg ","只",2]
[7,"2通道功放          ","YYaudio","S4200i","立体声功率8Ω900W*2,4Ω1350W*2,2Ω2000W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2700W；4Ω桥接4000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T20A；重量：33KG","台",1]
[7,"2通道功放          ","YYaudio","S2800i","立体声功率8Ω700W*2,4Ω1000W*2,2Ω1500W*2;信噪比110dB,8Ω桥接2000W；4Ω桥接3000W；频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；低通：20HZ-180HZ Valid；高通;130HZ-20KHZ Valid;输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；共模抑制比：≦-70db；串音衰减≦-70db;指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting；电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T15A；重量：31KG","台",4]
[6,"影院音频处理器","YYAUDIO","HD-990","一．音频处理部分\n1. 音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n2. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n3. 智能房间声学特性扫描。\n4. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n5. 分组的音调、每声道11段参量均衡器EQ调整。\n6. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n7. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n8. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n9. 具备蓝牙接收传输技术\n10. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n11. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n12. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式。\n4.支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6.支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24\n8.机器尺寸：430×248×89mm\n9.机器尺寸（加支架）：482×248×104mm\n10.包装尺寸：526×331×167mm\n11.净重：6kg/台   毛量:6.7kg/台","台",1]
[7,"电源时序器","LAX","PSC801B","8路电源时序器","台",1]
[5,"蓝光DVD","BDP-103D4K","OPPO","BDP-103D延续OPPO人性化的设计和丰富的功能；在BDP-103基础上，对视频部分进行升级，同时采用DARBEE影像增强处理器Altera Cyclone IV和Silicon Image视频处理器SiI9616；全面提升图像细节、物体景深和色阶对比度，带来全新视觉体验和极佳的可玩性。","台",1]
[12,"总计",{"$nulls":6},0]
["二、投影系统"]
[1,"高清投影机","爱普生","CH-TW9200","投影机类型 家庭影院型 投影技术 3LCD\n技术类型及规格 投影机特性：3D 标称光亮度(流明) 2400\n光亮度范围(流明) 2000-2999流明 标准分辨率(dpi) 1920×1080\n最大分辨率(dpi) 1920×1080 对比度 600000:1\n灯泡功率 230W 灯泡寿命(小时) 正常模式：4000小时，经济模式：5000小时\n投影参数  \n变焦方式 手动变焦 投影镜头 手动聚焦\n变焦比 1-2.1 投影光源 LED光源\n光圈范围 F2.0-F3.17 实际焦距 f=22.5-47.2mm\n投影距离(m) 0.87-19.15m 梯形调整功能 垂直：±30度\n投影方式 正投/背投/吊顶 有效扫描频段 192Hz-240Hz（2D），400 Hz-480Hz（3D）\n接口参数  \n输出端子 HDMI×2，VGA×1（D-sub 15pin），RCA×3（红，绿 ，蓝），RCA（黄）×1，RS-232C×1，RJ45×1， Trigger out×1","台",1]
[2,"200寸画框幕","Conbo",null,"200寸16:9","幅",1]
[3,"投影吊架",{"$nulls":3},"台",1]
[4,"3D眼镜",{"$nulls":3},"副",80]
[5,"总计",{"$nulls":6},0]
["三、辅材"]
[1,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等","批",1]
[2,"音箱线","高强信",null,"2.0平方","米",300]
[3,"其他线材",null,null,"VGA线，HDMI高清线","批",1]
[4,"强电线",{"$nulls":3},"批",1,{"$nulls":3},"自备"]
[5,"机柜",null,null,"16U","台",1]
[6,"总计",{"$nulls":6},0]
["所有总计",{"$nulls":7},240000]
[null,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]