{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["小剧场音响"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"小剧场音响","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["丹阳剧场音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"双15寸主音箱","JBL","STX825","结构紧凑，非常高的功率。\n双（15“）Vented Gap Cooling™技术的低频驱动器非常高的声输出。\n102毫米（4英寸）音圈，钕压缩驱动器的高功率容量和很轻的重量\n90°×50°的覆盖范围。\n双向放大或全范围被动操作。\n十二M10悬挂点，可以使用带有可选M10吊环螺栓。\n坚固的DURAFLEX™涂层外壳尺寸方便运输。\n14号钢格栅透声布内衬。\n\n \n覆盖模式：90˚50˚标称\n灵敏度（1W／1m）：98 dB的\n功率等级（续粉红噪声/程序/峰值）：1600 W 3200 W / 6400\n额定最大声压级：136分贝\n峰值标称阻抗：4Ω输入连接器：两NL4的运作模式：\n全方位/双功放尺寸（高x宽x深）：1066毫米x 568毫米x 573毫米（42“x 22.4”x 22.6“）净重：51公斤（112磅）","只",4]
[2,"双18寸低音音箱","JBL","MRX628S","超低音,双18\"VCG低音,1000W,最大峰值声压139dB，4欧","只",2]
[3,"单15寸返听音箱","JBL","MRX615","轻量级和大功率\n15“差动驱动®为高功率容量和非常轻量级的低音扬声器\n1.5”环状聚合物隔膜压缩驱动程序\n70°x 70°的报道\nDual-angle杆套接字应用程序需要三脚架安装。\n重型16计屏障钢格栅的支持\n艰难的多耐福扣具™圈地完成\n13操纵点暂停应用程序 \n应用程序\n\n强化音乐和演讲的娱乐、生活或预先录制好的应用程序\n高性能的卫星使用低音炮 \n规范\n\n  频率范围(-10分贝) 52赫兹- 20 kHz\n  频率响应(±3 dB) 65赫兹- 20 KHz\n  覆盖模式 70°×70°的名义\n  交叉模式 被动\n  交叉频率 1.7千赫\n  额定功率\n(连续/程序/峰) 400 W / 800 W / 1600 W、2小时\n350 W / 700 W / 350 W、700小时\n  最大SPL 124分贝连续峰值(130分贝)\n  系统灵敏度(1 w @ 1米) 98分贝\n  如果司机 1 x tl 265 h 380毫米(15)差动驱动®低音扬声器\n  高频驱动程序 1 x tl 2408 h 37.5毫米(1.5英寸)环状聚合物隔膜,钕压缩驱动程序\n  标称阻抗 8欧姆\n  外壳 梯形、15/18mm胶合板\n  暂停/安装 13分(3,3,2每侧3后方),M10线程硬件;双角(0°、-10°)35毫米极插座\n  运输 2 x压铸处理支持下杯\n  完成 黑色多耐福扣具™完成\n  格栅 粉末涂层,黑色,16日规穿孔钢与听觉上透明的黑色屏幕支持\n  输入连接器 Neutrik®Speakon®NL-4(x2),一个在每个结束\n  维度(H x W x D) 700 mm x 435 mm x 470 mm(27.25 x 17.5 x 18.5)\n  净重 20公斤(44磅)\n  可选配件 SS2-BK:三脚架演讲者站\nSS3-BK:卫星议长","只",2]
[4,"2通道功放          ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×2200W输出功率 桥接方式8Ω：4200W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>120dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，重量：45kg","台",5]
[5,"2通道功放          ","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×1100W输出功率 桥接方式8Ω：2000W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，信噪比：>105dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[6,"调音台","ALLEN&HEATH","GL2400/424","24路单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出\n","台",1]
[7,"音频处理器","DBX","DriveRack Premium ","该DriveRack®溢价提供了所有你需要的处理混频器和放大器的优化和保护您的扬声器之间。在dbx的专有autoeq™和AFS™算法的最新进展，对延缓FOH系统后防线新的输入延迟模块，以太网控制®通过 Android，iOS®，MAC®，或Windows®装置，并更新向导，该DriveRack溢价持续DriveRack遗留下来的伟大的冠冕堂皇 的，强大的，和负担得起的扬声器管理处理器，为整个新的一代。\n\nautoeq™\n\n新的，改进的autoeq算法保证了一个非常准确，快速，和非侵入性的自动EQ经验。\n\n与RTA话筒“听”到你的房间，新的，更新的产品溢价autoeq算法集扬声器水平和房间均衡器几秒钟自动。这意味着房间的调整，现在可以非常迅速地进行，不受观众的恼人的，长时间的广播的粉红色噪音。\n\n增强的AFS™反馈消除\n\n增强的AFS™算法更快，更精确的反馈抑制，而不影响系统的音。\n\n没有什么会让观众喜欢的是令人讨厌的，潜在的令人痛苦的音频反馈。幸运的是，dbx工程师重新审视已经恒星先进的反馈抑制算法，并使它工作的更好。该DriveRack溢价听期待反馈调整扬声器自动输出之前就有一个机会，而不改变你的声音。\n\n更新向导设置函数\n\n更新向导使初始设置简单，同时确保扬声器调音和其他设置都是最新的。\n\n对产品溢价的向导功能，引导您通过简单的一步一步的过程，帮助你让你的扬声器系统。帮助您轻松地配置水平的平衡，autoeq，先进的反馈抑制，并提供访问内置的和不断更新的扬声器调音主要扬声器制造商。\n","台",1]
[8,"效果器","TC","M.ONE XL","立体声数字混响效果器,双处理器(输入输出采用XLS平衡插头)","台",1]
[9,"反馈抑制器","SABINE","FBX2810","双通道12段自动反馈抑制器","台",1]
[10,"一拖一无线话筒","SHURE","ULXS24/BETA87A","双手持无线话筒","套",6]
[11,"一拖一无线头戴话筒","SHURE","ULXP14/16","配有WCM16 头戴式话筒的 ULX 专业无线领夹式系统","套",4]
[12,"一拖一无线领夹话筒","SHURE","ULXP14/84","配有 WL184 领夹式话筒的 ULX 专业无线领夹式系统","套",4]
[13,"乐器电容话筒","SHURE","SM81","传感器类型: 电容\n拾音模式: 心形\n频率响应自: 20 Hz\n频率响应至: 20 KHz\n灵敏度 (dBV/Pa): -45,0 dBV/Pa\n灵敏度 (mV/Pa): 5,6 mV/Pa\n等效自噪:\n18 dB(A)\n声压:\n衰减开关关闭： 136 dB\n衰减开关打开： 146 dB","只",10]
[14,"电源时序器","KDLK","1018S","8路电源时序器","台",2]
[15,"线材",null,null,"3平方","米",200]
[16,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
["设备总计",{"$nulls":7},720000]