{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["YYAUDIO扩声系统方案"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YYAUDIO扩声系统方案","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYAUDIO LA线阵系列方案 "]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、宴会厅扩声"]
[1,"双8寸线性阵列音箱","YYAUDIO","LA208II","频率响应   60Hz-18kHz\n单元组成   2×8\"(200mm)/2\" voice coil LF\n1×1.4\"(36mm)/3\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124 dB continuous,130 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：120°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   865mm×525mm×775mm(Flight case/Pair) 555mm×360mm×895mm\n净重   29.2 kg/pc","只",8]
[2,"18寸线阵低音音箱","YYAUDIO","LA118S","频率响应     40Hz-300Hz\n单元组成     1×18\"(460mm)/4\"voice coil LF\n额定功率     600W RMS,2400W peak\n灵敏度     99dB 1watt/1 metre\n声压级     127 dB continuous,133 dB peak\n额定阻抗     8 ohms nominal\n输入方式     2×Speakon NL4\n包装尺寸     860m×745mm×750mm(Flight case/pc) 890mm×780mm×630mm\n净重     57 kg/pc\n毛重     93 kg/(Flight case/pc) 63.8 kg/pc\n","只",2]
[3,"音箱吊架",null,"田子架","配套","只",2]
[4,"音响吊带",null,null,"5t 2米","条",12]
[5,"12寸返听音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",4]
[6,"4通道开关电源功放         ","YYAUDIO","G46000","4Ω：4*2450W;8Ω:4*1500W;16Ω4*750W.频率响应：+/-0.1db,10HZ+34KHZ;信噪比：>112dB；输入增益：23、26、29、32、35、38、41、44dB；输入接口：3-Pin XLR;输出连接端口：Neutrik Speakon;电源输入/频率：220V 50/60HZ 重量：12KG；可单声道、AB/CD混合声，AB/CD桥接，；输出限幅可调更好的保护音箱；","台",3]
[7,"32路数字调音台","BEHRINGER","X32","使用当地32台的话筒输入或舞台上的网络数字蛇输入的任意组合。专用通道条部分把17背光按键和13个控制旋钮，带LED项圈就在你的指尖快速，模拟式调节每个通道的压缩机，4波段参数均衡器以及更多。每个输入和输出通道上，有自己的色彩背光128X64图形液晶显示屏，它提供了在一个一目了然，如输入源的名称和图标重要的渠道信息，迅速识别在混合仪器。每个LCD的信息可更新或者通过使用机载显示器或相连的计算机。\n \n虚拟FX机架\n板载虚拟FX机架提供包括延迟，合唱，获得八个真正的立体声，多效果处理器（16个单声道）的动态，而且它可以运行4产品质量真实的立体声混响效果的同时8通道的31段图示均衡，所有而不需要昂贵的，占用空间的外部硬件。\n \n高支I / O选项\nI / O盛产32高端可编程话筒前置放大器; TRS接口; 1/4“16平衡XLR输出，以及平衡控制室输出两个XLR和1/4 TRS”6辅助输入。从FOH单CAT5电缆连接到舞台最多可接收48个频道的音频输入，并提供所有的总线输出，以及16个独立的显示器饲料百灵达的全新的P16个人监听系统。\n \n重要信息只需点击鼠标即可\n由于采用了上网本的分辨率，800×480的高对比度彩色TFT显示屏，你永远不会超过一个或两个按键远离任何的X32的八个高度直观的控制屏幕。一旦你选择所需的功能，专用旋转/推编码器允许您设置参数和源I / O分配，而不需要通过复杂的用户手册，以“深入”，通过菜单或网页的多层次。\n \n通用信号和现场管理\n信号可以被分配到八个DCA基（数字控制放大器），其经由专用百毫米电动推子提供同步组级控制。您或您的工程师可以通过对讲部分的机载麦克风或您所选择的外部麦克风的方式与人才交流。 X32的现场管理实现了高层次的生产混合快照被捕获并回顾以供将来使用（你甚至可以将它们保存到USB记忆棒）。 X32甚至有用户可定义的旋钮和按钮，你可以创建自己的控件集一个专门定制的控制部分，因此很容易进入常用功能“上的动态。”\n \n技术支持MIDAS＆KLARK TEKNIK\n百灵达联手与它的姊妹公司，MIDAS和KLARK TEKNIK，认识到世界各地为他们的数字调音台和EQ / FX处理，对执行工作的支持。在X32中的可编程，高品位的话筒前置放大器是基于一个真正的MIDAS设计，一路下跌到他们的A / D转换器。最终的设计保证了优异的共模抑制（CMRR）和极低的谐波失真（THD）。\n \nMIDAS和KLARK TEKNIK帮助设计的X32的GUI（图形用户界面），数字混合的一个重大进步变得容易，高效和乐趣。他们还借鉴了编码坚如磐石，超低延迟数字信道修补，给X32处理高达168源对168的目的地，包括两个AES50端口的容量FPGA（现场可编程门阵列）他们丰富的经验。\n \n公交车和后面板的灵活性\nX32提供了广泛的输出连接，包括16路平衡XLR输出，6路平衡线路输入/输出1/4“TRS接口;双耳机输出;主LCR（左，中，右）公交车; 16个混音总线（也可配置为子组）与插入，6波段参数均衡器和动态处理;加上六个独立的矩阵混合了插入，也与6波段参数均衡器和动态处理。\n \n后面板还体育项目AES50端口，每个端口KLARK TEKNIK坚如磐石的SuperMAC 48通道I / O联网功能（共96个输入和输出寻址）。立体声数字输出和MIDI也都支持，以及超低的抖动，在X32和数字蛇，远程舞台接口箱和外置录音设备之间的超低延迟通信。一个方便的顶部面板的USB端口可用于记录未压缩的双声道“板组合”直接到任何标准USB拇指驱动器或播放背景音乐。\n32路共召回数字调音台具有完全可编程的话筒前置放大器16混音总线，可配置为分组主LCR和所有16个混音总线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理16个模拟XLR输出以及输入/输出的6个附加线，2手机连接器和对讲部分48通道数字蛇准备通过AES50端口，内置火线/ USB / ADAT虚拟FX机架拥有八个真正的立体声FX插槽著名的外置设备超高功率32高端模拟扩展端口比特浮点DSP拥有“无限”的动态范围，没有内部的过载和接近零延迟6静音组和8个DCA组对8个专用百毫米电动推子超级易用的用户界面和专用通道条部分高分辨率7“彩色TFT带相关控制和个人RGB背光图形液晶显示器在每个通道的USB闪存接口无压缩录音以及表演预设和系统更新提供的文件存储6个独立的矩阵混音母线具有插入，6波段参数均衡器和动态处理可调节的线延迟通过USB和以太网端口的所有物理的和输出的网络遥控器或显示设置与远程编辑软件（包含）强大的现场管理的复杂制作方便处理","台",1]
[8,"4进8出数字音频处理器","SABINE","DIR480","技术参数 输入： 4通道，电子平衡式模拟+AES/EBU\n阻抗：>10KΩ模拟\n共模抑制比：>65dB,20Hz-10kHz\n输出： 8通道电子平衡模拟+AES/EBU\n信号源阻抗：<60Ω 模拟\n最小负载阻抗：600Ω 模拟\n最大输出：+20dBm(+20dBu@600Ω)\n频率响应： 20Hz-20KHz（±0.5dB） 20Hz-32KHz(-3dB)\n参数均衡器： 输入通道8段/输出通道9段\n限幅器 阈值： +22dBu- -10dBu\n启动时间： 0.3ms-90ms恢复时间： 2/4/8/16/32×启动时间\n尺寸(宽×高×深)： 482 × 44 × 305mm\n重量： 3.5kg\n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","台",1]
[9,"效果器","Tc.electronic","M350","双引擎数字效果器,2路道,256个工厂预设,99个预设","台",1]
[10,"电容合唱话筒","AKG","C3000","双面音大震膜,电容式合唱话筒(黑色,不带防震架)","只",4]
[11,"一拖一无线手持话筒","SHURE","BLX24R/SM58","每个频段可兼容的系统数量: 12\n自动设置功能: 频道/组扫描\n音频参考压缩扩展: 是\n天线: 1/4波长天线\n天线选项: 是\nPC控制: 否\n机架部件: 已包含\n外壳: 模塑ABS\n接收机显示屏: 多功能LCD + LED\n电池，供电时间: 碱性电池：14小时\n环境: KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校\nSM58®话筒配备BLX2手持式发射机\n音频输入电平\n增益位置 -10dB -10 dBV 最大值\n增益调节范围\n10 dB\n射频发射机输出\n10 mW, 典型\n根据地区不同有所差别\n外观尺寸\n224 mm X 53 mm 直径 (8 7/8 X 2 1/8 英寸)\n重量\n218 克 (7.7 oz.) (无电池)\n外壳\nABS 铸模\n电源要求\n电池使用时间\n最大 14 小时 (碱性电池) \n\nBLX4R 半机架接收机\n输出阻抗\nXLR接口：200 Ω\n6.35毫米（1/4英寸）接口：50 Ω\n    音频输出电平\n    参考值：±33 kHz偏差，1 kHz音调\n    XLR接口：–20.5 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    6.35毫米（1/4英寸）接口：-13 dBV（连接至100 kΩ负载）\n    射频灵敏度\n    -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n    镜频抑制\n    >50 dB（典型值）\n    尺寸\n    50 mm X 198 mm X 163 mm（高 x 宽 x 深）\n    重量\n    998 克（2.2磅）\n    外壳\n    模塑ABS\n    电源要求\n    12–15 V DC @ 260 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极） \n","套",4]
[12,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",2]
[17,"监听耳机","AKG","K77","大耳筒式监听耳机","副",1]
[13,"音响线",null,null,"2*3.0","米",300]
[14,"机柜",null,null,"22U加厚防滑防震两开门单支撑","台",1]
[15,"线材/接插件",null,null,"信号线，线管，音频线等接插件","批",1]
["设备合计",{"$nulls":7},690000]