{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["一楼大会堂"],"not_rendered":{"images":23},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一楼大会堂","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[27,1,27,7],[28,0,28,9],[34,1,34,7],[35,0,35,9],[42,1,42,7],[43,0,43,9],[49,1,49,7],[54,1,54,7],[55,0,55,9],[65,1,65,7],[66,0,66,9],[78,1,78,7],[79,0,79,9],[85,1,85,7],[86,0,86,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1200平大会堂AV系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"中型两路驱动双10寸线阵列音响","Wharfedale ","WLA-210","频率响应：50Hz-16KHz（±3dB），40Hz-18KHz（-10dB）\n指向性（H×V）：90°×10°\n灵敏度(@1w/1m)：HF：112dB SPL，LF：96dB SPL\n功率：HF/LF：120W/800W\n最大声压级：HF:132/138dB SPL peak；LF:125/131dB SPL peak\n阻抗：HF/ LF：16Ω16Ω\n低音单元：2×10\"（75mm音圈）钕磁\n高音单元：2×1.75\"（25mm出口）钕磁压缩式高音\n连接器：2×NL4\n角度：0-10°可调\n尺寸(H×W×D)：303×700×495mm\n净重：35kg","只",16,{"$nulls":3},"吊装"]
[2,"双15寸倒相超低音箱","Wharfedale   ","WLA-210B","频率响应：38Hz-200Hz（±3dB），25Hz-320Hz（-10dB）\n灵敏度(@1w/1m)：102dB\n功率：1200W\n最大声压级：133dB SPL,139dB SPL peak\n阻抗：8Ω\n低音单元：2×15\"（3\"音圈）\n连接器：2×NL4\n尺寸(H×W×D)：605×700×700mm\n净重：65kg","只",2,{"$nulls":3},"吊装"]
[2,"阵列音箱吊架",null,null,"定制","套",2]
[3,"双18寸超低音箱","Wharfedale ","WLA-218B","频率响应：30Hz-1.5KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：100dB\n功率处理：持续1600W，节目3200W，峰值6400W\n最大声压级：138dB\n额定阻抗：4Ω\n低音单元：2×18”（101.6mm音圈）\n输入端口：2×Speakon\n尺寸(H×W×D)：541×1041×650mm\n净重：78.9kg","只",2]
[4,"单12寸返听音箱","Wharfedale ","DELTA12 II","频率响应(+/- 3dB)  60-20KHz\n频率响应(双功放)(+/- 3dB)  -\n频率响应(无源)(+/- 3dB)  -\n负载功率\n连续功率  400W\n节目功率  800W\n峰值功率  1600W\n标称阻抗(Ohms)  8Ω\n灵敏度dB (1W @ 1M)  97dB\n最大声压级(计算值)\ndB SPL @ 峰值额定功率  129dB\n标称覆盖角度\n(水平 @1KHz)  90°\n(垂直 @1KHz)  45°\n推荐高通频率  1.5KHz / 1.8KHz\n推荐高通斜率  18dB/Oct\n交叉频率  1.8KHz\n双功放模式开关  是\n超低音高通输出频率  -\n超低音高通滤波斜率  -\n低频单元尺寸  332mm / 12\"\n低频单元功率(有效功率)  400w\n低频单元灵敏度(自由声场 1W@1M)  97dB\n低频单元音圈  76.2mm / 3\"\n低频单元纸盆材料  纸\n低频单元音圈材料  铜\n低频单元音圈支架材料  玻璃纤维\n低频单元支架材料  铝\n低频单元支架类型  压铸型\n低频单元磁体结构总重  2.467Kg / 5.412lbs\n低频单元磁体结构材料  铁氧体\n高频单元尺寸  50.8mm / 2\" 钛\n高频单元功率(有效功率)  50W\n高频单元灵敏度(自由声场1W@1M)  104dB\n高频单元音圈  50.8mm / 2\"\n高频单元波导类型  椭圆形\n高频单元波导开口  35.6mm / 1.4\"\n高频单元隔膜材料  钛\n高频单元音圈支架材料  聚酰亚胺(Kapton)\n高频单元磁体结构总重  1.197Kg / 2.63lbs\n高频单元磁体结构材料  铁氧体\n高频单元保护  SK3\n箱体材质和厚度  15mm 胶合板\n箱体表面处理  RHINO ROCKTM\n网罩材料和表面处理  1.5mm 钢\n颜色  黑色\n安装点  M10 X 6\n安装点额定负载重量  450kg / 992lbs\n音箱支架  双角度 (0°或 -10°)\n35 mm 支架底座\n手柄  2侧各1个\n输入连接类型  2xSpeakon四芯插座\n高通滤波输出连接类型  -\n净重  24.7Kg\n54.5lbs\n毛重  29.0Kg\n63.8lbs\n尺寸(包装前）\n高度  630mm/24.8\"\n宽度 前/后  390/241.2mm/15.3/9.5\"\n深度  373mm/14.7\"\n尺寸(包装后)\n高度  733mm/28.9\"\n宽度 前/后  566mm/22.3\"\n深度  464mm/ 18.3\"\n体积  0.193","只",4]
[5,"台唇补声音箱","Wharfedale ","DELTA10 II","无源两分频音箱；功率处理：持续300W，峰值1200W；节目600W；标称阻抗：8Ω；最大声压级：128dB；低频尺寸10\"，音圈2.5\"；高频尺寸1.75\"钛，音圈1.75\"；频率响应（±3dB） 65-20kHz；灵敏度：97dB； 标称指向性：90°H × 60°V","只",4]
[6,"线阵音箱功放         ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×2200W输出功率 桥接方式8Ω：4200W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>120dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，重量：45kg","台",8]
[7,"超低音箱功放         ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×2200W输出功率 桥接方式8Ω：4200W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>120dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，重量：45kg","台",4]
[7,"返听音箱功放         ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，输出功率立体4Ω+4Ω：2×2200W输出功率 桥接方式8Ω：4200W 频率响应：20Hz－20kHz阻抗：20KΩ，输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V 信噪比：>120dB，阻尼系数（8Ω）：>300，供电电源：220V/AC/50Hz，外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，重量：45kg","台",1]
[7,"台唇音箱功放         ","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[8,"32路数字调音台","MIDAS","M32"," ●  支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出\n              ●  40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n              ●  192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n              ●  调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n              ●  采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n              ●  8个DCA编组，6个哑音编组\n              ●  8个立体声效果处理器\n              ●  25个100mm MIDAS PRO电动推子\n              ●  7寸TFT彩色“日光”显示屏\n              ●  通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n              ●  通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n              ●  通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n              ●  自适应的开关式电源\n              ●  长达3年的保修计划\n              ●  英国设计和指导\n \n   技术参数：\n             处理通道\n             输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回\n             输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线\n             内部效果器（立体声/单声道）：8/16\n             场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100\n             储存点（包括处理参数和推子）：100\n             信号处理能力:40位的浮点处理\n             A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）\n             D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围\n----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    连接器\n                    MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32\n                    对讲输入接口：1\n                    RCA输入/输出：2/2\n                    XLR输出接口：16\n                    监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2\n                    AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6\n                    耳机输出（TRS）：2(立体声)\n                    数字AES/EBU输出，XLR：1\n                    AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2\n                    扩展卡接口：32个音频通道输入/输出：\n                    ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1\n                    MIDI输入/输出：1/1\n                    USB插口（用于音频和数据传输）：1\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    MIC输入（MIC输入到模拟输出）\n                    THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权\n                    THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权\n                    输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ\n                    最大输入电平： 23dBu\n                    幻象电源（每个输入通道）： 48V\n                    等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB\n        ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    输入/输出特性\n                    频率响应：48kHz的采样率，0dB到-1dB：10Hz-22kHz\n                    动态范围，模拟输入及模拟输出（典型值）：106dB\n                    A/D的动态范围，话筒放大器和换能器（典型值）：109dB\n                    D/A的动态范围，换能器和输出（典型值）：109dB\n                    串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB\n                    XLR连接器输出电平（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    XLR连接器输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    XLR连接器输入阻抗（不平衡/平衡）：20kΩ/40kΩ\n                    最大输入电平，TRS接头： 21dBu\n                    TRS输出级别（常规/最大值）： 4dBu/ 21dBu\n                    TRS输出阻抗（不平衡/平衡）：50Ω/50Ω\n                    耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/ 21dBu(立体声)\n                    输出1-16XLR插头底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    1-16XLR插头输出底噪水平：-85dBu 22Hz-22kHz 未加权\n                    TRS监听输出到XLR连接器底噪水平：-83dBu 22Hz-22kHz 未加权\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    显示\n                    主显示器：7＂TFT液晶显示器，800480分辨率，26万色\n                    通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色\n                    表头：24段（-57dB to Clip）\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    电源\n                    开关电源：自适应100-240VAC（50/60Hz）\n                    功率消耗：120W\n       ----------------------------------------------------------------------------------------------\n                    物理参数\n                    尺寸：891 x 607 x 256mm\n                    重量：24.5kg","台",1]
[9,"4进8出音频处理器","ASHLY","DSP480","DSP480 是 4 段输入 / 8 \n段 输 出 数 字 信 号 处 理 器 。 U S B 接 口 \n(一个在前面板，一个在后面板) 可用\n于 ASHLY PROTEA™ 的控制软件。\n无论是在现场演出还是用于固定安装，\nProtea DSP360 / DSP480 都能提供\n精确的音频处理能力和卓越的声音。\n背光 2 x 20 特性 LCD 显示通道和功\n能设置。相关按钮可访问所有音频功能\n和系统工具。背板还备有一个 RS-232 \n接口。\n软件的使用优势在于它包括非常强大的\n预设能力，并且在音频路由与控制处理\n方便非常的直观。提供一根 6 英尺的 \nUSB-A 到 USB-B 电缆。","台",2]
[10,"效果器","Tc.electronic","M350","双引擎数字效果器,2路道,256个工厂预设,99个预设","台",1]
[11,"一拖一无线话筒","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",8]
[12,"一拖一无线领夹话筒","Beyerdynamic","TG 558","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG L58领夹话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。领夹话筒为全方向形指向，黑色。","套",2]
[13,"一拖一无线头戴话筒","Beyerdynamic","TG 534","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG H34头戴话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。头戴话筒为超心形指向，黑色，频率响应20-13kHz。","套",2]
[14,"6路宽频带天线分配器","Beyerdynamic","WA-AS6","6路宽频带天线分配器,BNC接口, 8 V直流供电","台",2]
[15,"定向天线","Beyerdynamic","WA-ATDA","无源/有源两用定向天线，集成可调式放大器与BNC接口","台",4]
[16,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",4]
[17,"蓝光DVD","PIONEER","BDP-3120 ","可播放蓝光光盘区域码：C区，DTS与DOLBY DIGITAL(杜比)音频解码，HDMI1.4端口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，同轴音频输出，2声道音频输出，LAN端口","台",1]
[18,"CD播放机","DENON","DN-D4500MK2","双CD播放机 \n除了没效果和SCRATCH功能，其他跟S1000一样，速度范围达100%\n\n\n 特点： \n●      Key 调节（＝ Master Tempo）( CD 或MP3 ) \n●      自动BMP 计算器 ( CD 或MP3 ) \n●      提示点 Stutter ( CD 或 * MP3 ) \n●        可播放MP3音乐 \n- MP3无逢迴唱带终止点（ B点 ）可修整 * \n- MP3热启动 * \n- MP3 精密片?纤阉? \n- 支援可变码率（V.B.R）和固定码率（C.B.R.）至320 kbps \n- ID3標签显示（显示出艺术家、乐曲集名称及乐曲標题） \n\n● CD Memo 记忆功能，可存贮多达 1000 项参数 \n- 可独立存贮提示点、播放音高、音高范围、音高 ON/OFF、 Key 调节 \n  ON/OFF 以及无缝迴圈的 A 点和 B 点的资料，用於正常播放时呼唤记忆设定。 \n  \n● 刹车效果 \n-      刹车效果的参数可通过用户预设模式设定 \n\n●      无缝迴唱：可设置两个无缝迴圈（ CD 或 MP3 ）。 \n●      热启动 \n- 可在运行中设置两个热启动点 A1 和 A2 ，同时也可以作 Stutter 点 ( CD 或 MP3 )。 \n●      回唱终点 B 可以修整和移动 \n●      CD TEXT文本显示 \n●      启动播放  \n-      通电后本机会自动播放 ，適用於食店 ，酒吧或夜店营业开始的时间 \n●      接续播放 \n- 本机可於 2 个 CD 仓之间接续播放 ，適用於新尾酒会或大宴会用膳时间 \n●      50 mm 磨盘轮 \n- 音高调节 \n- 精点搜索 \n●      24 bit 数 / 模转换器 \n●      音高控制 \n* CD：±4％、±10％、±16％（步距0.1％）、±24％、±50％、±100％（步距1.0％） \n●      EOM（当乐段快要结束时，状態条会闪烁） \n●      防震记忆体：20 秒（ CD ）、100 秒（ MP3 ） \n●      大型荧光管显示幕，支援矩阵文本显示。 \n●      快速跳跃 ( Quick Jump ) \n- 本机的搜索功能快速、方便，可以在一个乐段中前后跳跃，时间增量可由用户精確地调整。 \n●      暂態启动（ 0.02 秒 ） \n●      推子启动控制端子（ 与所有的 Denon DJ 调音台相容 ） \n●      数位输出 \n-      使用一切功能时均有 44.1 kHz 的恒定数位输出","台",1]
[19,"笔记本播放电脑","联想","ThinkPad T450 ","特点：智能指纹识别1GB性能级独显500G存储空间\n尺寸： 14.0英寸 笔记本CPU： Intel 酷睿i5 5200U 显卡芯片： NVIDIA GeForce 940M 硬盘容量： 500GB 处理器主频： 2.20GHz 内存容量： 4GB","台",1]
[20,"监听音箱","Wharfedale ","LSR305","有源双功放设计，带有 60W低频和40W高频功率\n\n•平衡 XLR, 1/4\"和非平衡RCA莲花输入\n\n•精密的 25mm (1\")纺织圆顶钕磁铁高音单元\n\n•主动式电子分频器，用于真正的双功放运行\n\n•双向凯夫拉尔织法低音纸盆\n\n•后置主增益控制\n\n•双层开口低频音圈\n\n•可切换半空间低音滤波器\n\n•全屏蔽功能，可靠近 CRT显示器使用\n\n•可拆卸式前网罩\n\n \n\n规格&参数\n\n类型：5寸监听音箱\n\n频率响应：50Hz-24KHz(±3dB)\n\n功率：LF：60W+HF：40W\n\n最大声压级：106dB\n\n低音单元：5\"\n\n高音单元：1\"\n\n输入端口：1/4\"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头\n\n尺寸(H×W×D)：295×198×280mm\n\n重量：7.5kg ","只",2]
[21,"监听耳机","SENNHEISER","HD205II","5寸双放大两分频有源录音室监听音箱50W+35W","只",1]
[22,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、会议系统"]
[1,"高灵敏度多功能会议系统控制主机","KDLK","KT-V600","◆ 采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论、视像跟踪、签到、投票表决功能 \n◆ 音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质\n◆ 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响\n◆ 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰\n◆ 自带2.8寸液晶屏，独立按键操作\n◆ 支持USB录音，高保真WAV格式输出\n◆ 四路话筒连接，每路支持30个单元，可接120个单元，支持12支主席单元，\n◆ 支持级联，方便多套系统同时使用，共同管理\n◆ 具有S端子和5P接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300通讯协议\n◆ 内置6进2出（RCA接口）视频器，最多可连接6个标清摄像头\n◆ 具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器\n◆ 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统\n◆ 多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备\n◆ 主机和电脑可以通过TCP/IP网络或者USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码\n◆ 具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、LIFO（后进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）\n◆ 可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能\n◆ 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管","台",1]
[2,"高灵敏度桌面式讨论表决型主席单","KDLK","KT-V606","◆ 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准\n◆ 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz\n◆ 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。\n◆ 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态\n◆ 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮\n◆ 带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰\n◆ 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围\n◆ 单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰\n◆ 话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。\n◆ 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。\n◆ 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 \n◆ \"手拉手\"电缆串联连接模式，便于安装和维护","台",1]
[3,"高灵敏度桌面式讨论表决型代表单元","KDLK","KT-V608","◆ 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准\n◆ 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz\n◆ 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。\n◆ 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态\n◆ 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮\n◆ 带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰\n◆ 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围\n◆ 单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰\n◆ 话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。\n◆ 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。\n◆ 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 \n◆ \"手拉手\"电缆串联连接模式，便于安装和维护","台",10]
[4,"30米会议航空插头延长线","KDLK","KT-8030","◆ 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。具有2米、5米、10米、20米、100米五种规格可选\n8芯航空插头线缆，一公一母接口 传输距离最远可达1000米","条",1]
[5,"会议话筒延长线转接专用地插","KDLK","KT-850A","功能特点：\n采用模块化设计，可任意自由功能模块组合；\n弹起式，采有拉丝工艺面板。\n\n技术参数：\n面板尺寸：120mm*120\n底盒尺寸：100mm*100mm*55mm\n材质：钢、ABS、铝合金","套",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","KDLK","DT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","APPLE","iPad mini4","IOS系统平板电脑","台",1]
[3,"无线路由器","TP-LINK",null,"300MHZ，双天线.","台",1]
[4,"红外发射棒","KDLK","KT-IR","◆ 控制红外设备（8条） ","根",1]
[5,"手自一体电源控制箱","KDLK","DT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",1]
[6,"定制界面控制软件","KDLK",null,"可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置120多个中控主机宏命令。","批",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、同传系统"]
[1,"主控机（六通道）","KDLK","DT-A8500","高度保密性，杜绝外来恶意干扰及偷听。适用于小、中到大型国际会议厅或户外会场。具有多组译音输出信道可作录音用。具有自动电平控制功能（ALC）。具有多组语音输入信道，可同时调制发射多达6种语言。超强抗干扰能受灯光及无线通讯器材的干扰。支持CobraNet协议，实现与周边设备的数字化无损音质连接,系统具有高品质声音效果.","台",1]
[2,"辐射板（六通道）","KDLK","DT-A8501","超强发射能力，距离可达30米（25W）及20米（15W）。多路信道采用同一发射单元。具有两种发射功率（15W/25W）。可根据会场面积选择设置。可以固定安装（配置万向支架）或用三角支架安装。半值发射角：±22度。","块",8]
[3,"译员机（六通道）","KDLK","DT-A8506","具有个人音量调节及自动抑制啸叫功能。具有同一通道互锁功能，确保通道与语种之间的一一对应。具有消咳功能，当发言者发言速度过快时，可以按下请求按键（SLOW）要求发言者放缓讲话速度。翻译单元采用13P-DIN T型线连接 。可同时进行6种语言同声传译功能","台",4]
[4,"接听单元（六通道）","KDLK","DT-A8508","5+1信道语言选择。各信道收听互不相干扰，按钮式选台。音量可自由调节大小。外观设计精巧流畅，符合人体工程学。接收单元电源采用可充电电池，可连续工作长达40小时。在红外线发射的有效范围内，接收单元数量的增加不受限制。不受会场座位限制，在信号发射范围内可任意走动","只",50]
[5,"充电箱（24只同时充电）",null,"DT-A8509","尺寸: 62×39×32 cm。拉手高:39 cm。可同时充电24只接收单元。充电时红灯闪烁,充满电后绿灯亮。充电时间为2-3小时。供电电压: AC 110V/220V/50Hz。","个",2]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["五、远程视频会议"]
[1,"四路MCU服务器","KDLK","KT-MCU(4)","◆ 新一代MCU媒体交换平台支持Full HD全高清1920×1080组网\n◆ 具有电信级的稳定性和大规模组网能力，支持大容量的多画面和无限制速率适配， \n◆ 支持独有的智能包修复技术、自学习唇音同步技术，支持多种组网技术，可提供大容量、高稳定的网络和最丰富的会议业务\n◆ 高抗误码能力，可承受33％的丢包\n◆ 支持四层MCU级联                              \n◆ 支持各种平台的MCU对连\n◆ 支持合法互联网地址方式连接\n◆ 支持动态IP地址用户连接\n◆ 支持防火墙地址映射方式连接\n◆ 支持网关间MCU建立连接\n◆ 在1M带宽下就可实现业界最高的1080P会议\n◆ 业界最高水平的声音效果支持立体声宽频语音                               \n◆ 支持不同速率的终端参加同一个会议，率先在业界做到速率种类和不同速率终端数量没有限制，全面满足大规模混合组网的需求                                  \n◆ 通信标准： ITU-T  、SIP\n◆ 视频标准： H.264\n◆ 音频标准： G723.1、G711、G.729、CELP、GSM、ILBC、AUDIO\n◆ 双流、多流\n◆ 安全加密： DES、MD5、SSL\n◆ 低至0.5ms的唇音同步\n◆ 高达30dB的自适应噪音消除，在最嘈杂的环境说话，仍很清晰\n◆ 灵活的组网能力，具有HTTP隧道功能、防火墙穿透功能，能够与办公网完美融合，允许最多连接4个终端，支持高标清混合，主要模块有:MCU服务器","台",1]
[2,"多媒体交换高清会议终端","KDLK","KT-C(1G2A2V)","◆ 高清终端支持2路USB3.0口1080P编码输入和2路D1(704×576)图像编码分辨率输入，2路1080全高清图像输出分辨率\n◆ 支持电子白板，集成多媒体信息发布，\n◆ 其高保真宽频语音和噪声抑制、回音消除等技术是目前业界的最领先水平，低带宽要求和强大的高抗误码能力。                              \n◆ 能够满足您各种网络上的各种视频会议应用。低带宽要求，1M带宽即可满足1080P高清图像传输需求。\n◆ 业界最丰富的通信功能 同时支持视频会议、数据会议于一体，提供全方位的综合视频通信体验 \n◆ 突破性的网络适应能力 独有的超强纠错技术，在网络高达33％丢包的情况下，保证视音频质量不降低。智能包络修复技术，即使最恶劣的网络情况，也保证图像永不花屏。自适应传输技术，自动判断网络情况强大的数据传送功能\n◆ 声音丢包容许率：7%，视频丢包容许率：10%\n◆ 支持多路视音频和数据的传送，同时可传输多路视频、多路数据、文档共享、电子白板、文字交互、观看数据共享等增强数据功能。\n◆ 支持P2P点对点呼叫\n◆ 领先的全高清输出和多画面功能 终端具有Full HD 1920×1080的解码能力，可参加全高清会议；终端的每路输出都具有多画面显示功能，每个输出可以分屏显示最大25个画面，最大可以同时显示50个画面；多画面显示可保证每个子画面的的图像在不影响视频清晰度的情况下适应性降低 \n◆ 独创的会议录像功能 可以对会议进行录像，并且可以选择会议中的图像、声音、数据等任意一个或多个媒体源进行录像；录像可通过USB接口保存在U盘或移动硬盘等设备上；可以播放U盘或移动硬盘上的文档，并共享给其他与会者。\n◆ 完善的会议控制功能 动态会议控制，支持会议召集、会议视音频单接/广播、申请主席、远程视音频操作、静音控制、语音激励等多种会议交互模式； \n◆ 特色功能 一键广播本会场、双屏输出、观看桌面版桌面/文档共享等数据共享、支持P2P主动呼叫、被动呼叫双模式 动态会议控制、支持会议视音频单接/广播、支持网络防火墙穿越机制、内置回音消除引擎、2.4G遥控器可隔墙遥控。\n◆ 安全特征：SSL、DES、MD5加密主会场、分会场权限区分。","台",1]
[3,"高清会议摄像机","KDLK","KT-8000H","◆ 采用最先进的1/2.8英寸800万图像传感器，以及高品质20倍光学镜头，保证高清图像的流畅与通透性\n◆ 快速切换视频制式：只需要3秒钟\n◆ 快速而精准的聚焦性能\n◆ 支持用户自行程序升级\n◆ 兼容USB2.0输出\n◆ 菊花链功能：同时带VISCA IN和VISCA OUT接口\n◆ 采用标准的SONY VISCA协议，能兼容绝大多数的视频会议终端\n◆ 提供多功能红外遥控器、支持红外透传功能\n◆ 多国语言菜单：中文、英文、俄语、西班牙语\n◆ USB3.0和DVI-I（HDMI）同时输出\n◆ 20倍光学变倍+12倍电子变倍\n◆ 1920*1080P 60帧全高清分辨率\n◆ 57.4度水平视角\n◆ 高精度的电机定位，安静平稳的机械转动\n◆ 支持128个预置位\n◆ 支持RS232/485串口控制\n◆ 支持WDR宽动态、3D降噪功能\n◆ 支持图像反转功能：可正装、倒装\n◆ 标准的Sony Visca 和Pelco P/D控制协议\n","台",3]
[4,"合计",{"$nulls":6},0]
["六、投影显示系统"]
[1,"高清投影机","松下","PT-FDZ97C  ","单片DLP投影机\n亮度：8500流明  \n分辨率：1920*1200 \n对比度：10000:1","台",2]
[2,"250寸电动投影幕","红叶","250寸","250寸4:3 5080×3810mm","块",2]
[3,"电动投影机吊架",null,null,"4米","台",2,null,null,"根据实际行程选定"]
[4,"十六路高清混插矩阵主机箱 ","KDLK","KT-HB1616","◆ 主机支持16信号输入16信号输出\n◆ 支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入；\n◆ 支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出；\n◆ 采用Contrex嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定；\n◆ 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；\n◆ 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；\n◆ 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出；\n◆ 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力；\n◆ 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制(选配)；\n◆ 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用；\n◆ 采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；\n◆ 输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；\n◆ 采用数字同步识别处理（DSIP）技术；\n◆ 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； \n◆ 兼容市场所有同类产品的代码和指令；\n◆ 可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。 \n◆ 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz；","台",1]
[5,"4路HDMI输入卡","KDLK","KT-HD-4IN","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路HDMI格式和3.5音频头（选配）信号输入；\n◆ 支持图像分辨率1920x1200P60；\n◆ 支持音频输入；\n◆ 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；\n◆ 支持HDCP，支持蓝光DVD；\n◆ 支持EDID 管理，每路输入都可现场读写EDID；\n◆ 点对点硬件无压缩实时转换；\n◆ 传输距离大于20m；\n◆ 具有输入输出预加载，切换速度更快；\n◆ 即插即用，无需软件，无需驱动；\n◆ 最大功耗 12W；\n◆ 像素带宽 165MHz, 全数字；\n◆ 接口带宽 5.25Gbps,全数字；\n◆ (Clock Jitter) <0.15 Tbit；\n◆ (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ 最大传输延时 5nS(±1nS)；\n◆ 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；\n◆ 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；\n◆ 阻抗 50 Ω；\n","块",4]
[6,"4路HDMI输出卡","KDLK","KT-HD-4OUT","◆ 不黑屏，瞬间切换，快如电影换镜头\n◆ 每卡支持4路HDMI和3.5音频头（选配）信号输出；\n◆ 支持音频输出；\n◆ 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；\n◆ 支持EDID 管理，每路输出接口都可现场读取显示设备的EDID；\n◆ 点对点硬件无压缩实时转换；\n◆ 传输距离大于20m；\n◆ 具有输入输出预加载，切换速度更快；\n◆ 即插即用，无需软件，无需驱动；\n◆ 最大功耗 12W；\n◆ 像素带宽 165MHz, 全数字；\n◆ 接口带宽 5.25Gbps,全数字；\n◆ (Clock Jitter) <0.15 Tbit；\n◆ (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)；\n◆ 最大传输延时 5nS(±1nS)；\n◆ 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp；\n◆ 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V；\n◆ 阻抗 50 Ω；","块",4]
[7,"LED屏",{"$nulls":3},"块",1,null,null,"自备"]
[8,"电视机(带落地移动支架)",{"$nulls":3},"台",12,null,null,"主席台前4台，观众区12台"]
[9,"多功能地插",{"$nulls":3},"套",16]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["七、灯光系统"]
[1,"230W光束灯","KELEK","KA054"," 国际标准DMX512信号控制。\n·灯泡：欧司朗投影灯泡      功率：300W     光通量为59500lm，色温5600-8000K。\n·颜色盘:14+1个色片组成，\n·图案盘:17+1个图案效果。\n 可更换图案盘，高速摆动效果，一个雾化，一个八棱镜，可正反方向旋转\n 并具有棱镜定位功能。调焦，液晶显示屏。\n·采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。\n光学器件：组合式透镜，变焦0-3.9度， 电子聚焦20米处\n水平扫描：540度（16bit精度扫描）\n垂直扫描：280度（16bit精度扫描）\n尺寸：410mm*310mm*490mm\n包装尺寸：465mm*380mm*550mm\n净重：17Kg\n毛重：19.8Kg","台",16]
[2,"3W54颗LED帕灯","KELEK","KE046B","输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W\n光源：54颗3W灯珠（R12、G18、B18、W6）\n 光源寿命:6-10万小时 \n颜色:1670万种颜色变化 \nLED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择）\n控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示）\n特征：电源、信号手拉手连接安装\n双支架提手，可自支撑，可悬挂\n分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠\n功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果\n净重：2.5Kg   毛重：3Kg\n内包装尺寸：250mm*230mm*340mm\n外包装尺寸：250mm*250mm*360mm\n(四台一装）","台",40]
[3,"100WLED面光灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",18]
[4,"六管36W三基色柔光顶灯","KELEK","KJ023","电压：220-240V\n频率：50-60Hz\n功率：246W/330W\n光源：6管*36W/（6管*55W）\n色温：3200K\n包装尺寸：750*450*310mm\n（2台装）\n毛重：12Kg","台",16]
[5,"8路信号放大器","KELEK","KK013A","电压：220v\n信号：DMX512国际标准控制信号一进八出，采用采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电\n功能：DMX信号转接和放大功能\n适用3针或5针插头\n净重：1.6Kg\n毛重：1.8Kg\n产品尺寸：480*60*130mm\n包装尺寸：530*150*130mm","台",1]
[6,"12*4000W直通硅","KELEK","KK018B","功能特点\n●自带直通电源插座和高灵敏度空气开关，方便工作照明配套设备的供电使用。单路连接，接线即安全又方便 。\n● 可直接接入舞台4KW常规灯具12只或4KW电脑摇头灯12只；12路单独控制.\n● 再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C）与零线（N）不可接反，接地线要良好接地；此时面板指示灯亮起， 空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起。\n技术参数\n● 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。\n● 额定功率：ZT3000(12路×4KW),可适用于任何负载。\n● 过载与短路双重保护高分断空气开关。\n● A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用。\n● 外形尺寸（mm）：L515×W485×H133。单机重量：12kg","台",1]
[7,"2010珍珠控台","KELEK","KK001","2048专业灯光控制台\n4 DMX512独立输出\n2048控台控制通道或240电脑灯\n灯光程序控制高达40通道\n可控450场景或程序,60组和50\n内置的120预设图形，可以修改和编辑\n主/从预设模式\n场景,程序可随意修改与编辑\n内置时钟控制,外置时间控制,和音频信号控制\n单个程序功能的选择和调整旋转盘的功能让\n你享受作业操作简便，实用的界面和强大的\n功能给你带来方便和乐趣\n毛重：43Kg\n包装尺寸：730mm×860mm×330mm\n","台",1]
[8,"专业大灯钩",{"$nulls":3},"个",32,null,null,"赠送"]
[9,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[10,"信号线",{"$nulls":3},"批",1]
[11,"舞台桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"可自备"]
[12,"合计",{"$nulls":6},0]
["八、辅材"]
[1,"网络机柜",null,null,"48U","套",3]
[2,"航空机柜",null,null,"16U","套",1]
[3,"音箱线","高强信",null,"3.0平方","米",1000]
[4,"HDMI线",{"$nulls":3},"米",800]
[5,"接插件",{"$nulls":3},"批",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]
[{"$nulls":8},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]