{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["二楼会议室"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"二楼会议室","index":0,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[12,1,12,7],[13,0,13,9],[19,1,19,7],[20,0,20,9],[27,1,27,7],[31,1,31,7],[32,0,32,9],[36,1,36,7],[37,0,37,9],[43,1,43,7],[44,0,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["170平米会议室AV系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"线阵列音箱","Wharfedale ","ISOLINE V8","频率响应：140Hz-20KHz\n灵敏度（1W@1m）：97dB\n指向性（-6dB）:水平80°\n额定功率：300W\n额定阻抗：4Ω\n单元：8×3″\n分频点：350Hz\n垂直方向扩散角：0°~10°每档2.5°\n尺寸（W×H×D）:805×116.6×115(mm)\n重量：5.1kg","只",4]
[2,"阵列音箱功放         ","YYAUDIO","UA2400"," 立体声功率:2×1200W,1KHz0.1 THD 4Ω:2×2000W ,桥按功率:3600W ,1KHz0.1 THD 4Ω:5800W,信噪比:120db 转换率:80V/μS,阻尼系数:620:1,频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ ","台",1]
[3,"16路调音台","Wharfedale ","SL1224USB","输入：12路XLR,4路TRS或2路立体声，2路数字USB输入；输出：立体声MIX输出，具有2个XLR和2个TRS输出口，耳机输出及2路数字USB输出","台",1]
[4,"3进6出音频处理器","ASHLY","DSP360"," 3 段输入 / 6 段输出数字\n信号处理器；DSP480 是 4 段输入 / 8 \n段 输 出 数 字 信 号 处 理 器 。 U S B 接 口 \n(一个在前面板，一个在后面板) 可用\n于 ASHLY PROTEA™ 的控制软件。\n无论是在现场演出还是用于固定安装，\nProtea DSP360 / DSP480 都能提供\n精确的音频处理能力和卓越的声音。\n背光 2 x 20 特性 LCD 显示通道和功\n能设置。相关按钮可访问所有音频功能\n和系统工具。背板还备有一个 RS-232 \n接口。\n软件的使用优势在于它包括非常强大的\n预设能力，并且在音频路由与控制处理\n方便非常的直观。提供一根 6 英尺的 \nUSB-A 到 USB-B 电缆。","台",1]
[5,"反馈抑制器","DBX","AFS2","先进的AFS算法响应更快，比上一代更透明\n在任何一个房间里，由于向导设置模式，设置快捷方便\n易于管理，由于其明确的前面板显示和计量\n在任何应用程序中，预先设定的语音、语音/音乐和音乐的预设模式\n只是说没有反馈，与DBX afs2！\n技术规格\n渠道数2\n过滤器数量24\n输入：2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n输出2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n1U机架空间\n高度1.75\n深度5.75\n宽度19\n体重4.5磅。","台",1]
[6,"一拖一无线话筒","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",4]
[7,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"蓝光DVD","PIONEER","BDP-3120 ","可播放蓝光光盘区域码：C区，DTS与DOLBY DIGITAL(杜比)音频解码，HDMI1.4端口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，同轴音频输出，2声道音频输出，LAN端口","台",1]
[9,"笔记本播放电脑","联想","ThinkPad T450 ","特点：智能指纹识别1GB性能级独显500G存储空间\n尺寸： 14.0英寸 笔记本CPU： Intel 酷睿i5 5200U 显卡芯片： NVIDIA GeForce 940M 硬盘容量： 500GB 处理器主频： 2.20GHz 内存容量： 4GB","台",1]
[10,"合计",{"$nulls":6},0]
["二、会议系统"]
[1,"高灵敏度多功能会议系统控制主机","KDLK","KT-V600","◆ 采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论、视像跟踪、签到、投票表决功能 \n◆ 音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质\n◆ 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响\n◆ 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰\n◆ 自带2.8寸液晶屏，独立按键操作\n◆ 支持USB录音，高保真WAV格式输出\n◆ 四路话筒连接，每路支持30个单元，可接120个单元，支持12支主席单元，\n◆ 支持级联，方便多套系统同时使用，共同管理\n◆ 具有S端子和5P接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300通讯协议\n◆ 内置6进2出（RCA接口）视频器，最多可连接6个标清摄像头\n◆ 具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器\n◆ 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统\n◆ 多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备\n◆ 主机和电脑可以通过TCP/IP网络或者USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码\n◆ 具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、LIFO（后进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）\n◆ 可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能\n◆ 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管","台",1]
[2,"高灵敏度桌面式讨论表决型主席单","KDLK","KT-V606","◆ 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准\n◆ 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz\n◆ 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。\n◆ 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态\n◆ 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮\n◆ 带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰\n◆ 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围\n◆ 单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰\n◆ 话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。\n◆ 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。\n◆ 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 \n◆ \"手拉手\"电缆串联连接模式，便于安装和维护","台",1]
[3,"高灵敏度桌面式讨论表决型代表单元","KDLK","KT-V608","◆ 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准\n◆ 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz\n◆ 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。\n◆ 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态\n◆ 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮\n◆ 带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰\n◆ 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围\n◆ 单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰\n◆ 话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。\n◆ 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。\n◆ 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 \n◆ \"手拉手\"电缆串联连接模式，便于安装和维护","台",27]
[4,"30米会议航空插头延长线","KDLK","KT-8030","◆ 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。具有2米、5米、10米、20米、100米五种规格可选\n8芯航空插头线缆，一公一母接口 传输距离最远可达1000米","条",1]
[5,"会议话筒延长线转接专用地插","KDLK","KT-850A","功能特点：\n采用模块化设计，可任意自由功能模块组合；\n弹起式，采有拉丝工艺面板。\n\n技术参数：\n面板尺寸：120mm*120\n底盒尺寸：100mm*100mm*55mm\n材质：钢、ABS、铝合金","套",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["三、中控系统"]
[1,"可编程中央控制主机","KDLK","KT-6800P","系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。","台",1]
[2,"真彩无线触摸屏","APPLE","iPad mini4","IOS系统平板电脑","台",1]
[3,"无线路由器","TP-LINK","自购","300MHZ，双天线.","台",1]
[4,"红外发射棒","KDLK","KT-IR","◆ 控制红外设备（8条） ","根",1]
[5,"手自一体电源控制箱","KDLK","KT-6208","8路开关量控制，可级连16台电源控制器。 \n8路强电/弱电控制器；采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；RS232协议控制；单路最大负载3000W。","台",1]
[6,"定制界面控制软件","KDLK",null,"可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置120多个中控主机宏命令。","批",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、远程视频会议"]
[1,"多媒体交换高清会议终端","KDLK","KT-C(1G2A2V)","◆ 高清终端支持2路USB3.0口1080P编码输入和2路D1(704×576)图像编码分辨率输入，2路1080全高清图像输出分辨率\n◆ 支持电子白板，集成多媒体信息发布，\n◆ 其高保真宽频语音和噪声抑制、回音消除等技术是目前业界的最领先水平，低带宽要求和强大的高抗误码能力。                              \n◆ 能够满足您各种网络上的各种视频会议应用。低带宽要求，1M带宽即可满足1080P高清图像传输需求。\n◆ 业界最丰富的通信功能 同时支持视频会议、数据会议于一体，提供全方位的综合视频通信体验 \n◆ 突破性的网络适应能力 独有的超强纠错技术，在网络高达33％丢包的情况下，保证视音频质量不降低。智能包络修复技术，即使最恶劣的网络情况，也保证图像永不花屏。自适应传输技术，自动判断网络情况强大的数据传送功能\n◆ 声音丢包容许率：7%，视频丢包容许率：10%\n◆ 支持多路视音频和数据的传送，同时可传输多路视频、多路数据、文档共享、电子白板、文字交互、观看数据共享等增强数据功能。\n◆ 支持P2P点对点呼叫\n◆ 领先的全高清输出和多画面功能 终端具有Full HD 1920×1080的解码能力，可参加全高清会议；终端的每路输出都具有多画面显示功能，每个输出可以分屏显示最大25个画面，最大可以同时显示50个画面；多画面显示可保证每个子画面的的图像在不影响视频清晰度的情况下适应性降低 \n◆ 独创的会议录像功能 可以对会议进行录像，并且可以选择会议中的图像、声音、数据等任意一个或多个媒体源进行录像；录像可通过USB接口保存在U盘或移动硬盘等设备上；可以播放U盘或移动硬盘上的文档，并共享给其他与会者。\n◆ 完善的会议控制功能 动态会议控制，支持会议召集、会议视音频单接/广播、申请主席、远程视音频操作、静音控制、语音激励等多种会议交互模式； \n◆ 特色功能 一键广播本会场、双屏输出、观看桌面版桌面/文档共享等数据共享、支持P2P主动呼叫、被动呼叫双模式 动态会议控制、支持会议视音频单接/广播、支持网络防火墙穿越机制、内置回音消除引擎、2.4G遥控器可隔墙遥控。\n◆ 安全特征：SSL、DES、MD5加密主会场、分会场权限区分。","台",1]
[2,"高清会议摄像机","KDLK","KT-8000H","◆ 采用最先进的1/2.8英寸800万图像传感器，以及高品质20倍光学镜头，保证高清图像的流畅与通透性\n◆ 快速切换视频制式：只需要3秒钟\n◆ 快速而精准的聚焦性能\n◆ 支持用户自行程序升级\n◆ 兼容USB2.0输出\n◆ 菊花链功能：同时带VISCA IN和VISCA OUT接口\n◆ 采用标准的SONY VISCA协议，能兼容绝大多数的视频会议终端\n◆ 提供多功能红外遥控器、支持红外透传功能\n◆ 多国语言菜单：中文、英文、俄语、西班牙语\n◆ USB3.0和DVI-I（HDMI）同时输出\n◆ 20倍光学变倍+12倍电子变倍\n◆ 1920*1080P 60帧全高清分辨率\n◆ 57.4度水平视角\n◆ 高精度的电机定位，安静平稳的机械转动\n◆ 支持128个预置位\n◆ 支持RS232/485串口控制\n◆ 支持WDR宽动态、3D降噪功能\n◆ 支持图像反转功能：可正装、倒装\n◆ 标准的Sony Visca 和Pelco P/D控制协议\n","台",3]
[3,"合计",{"$nulls":6},0]
["五、投影显示系统"]
[1,"高清投影机","松下","PT-FRZ570C ","单片DLP激光投影机\n亮度：5400流明\n分辨率：1920*1200\n对比度：20000:1","台",1]
[2,"150寸电动投影幕","红叶","150寸","150寸4:3 3048×2286mm","块",1]
[3,"电动投影机吊架",null,null,"1米行程","台",1]
[4,"合计",{"$nulls":6},0]
["四、辅材"]
[1,"网络机柜",null,null,"18U","套",1]
[2,"DHMI线",null,null,"20米","条",1]
[3,"音箱线","高强信",null,"3.0平方","米",100]
[4,"HDMI线",{"$nulls":3},"米",50]
[5,"接插件",{"$nulls":3},"批",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},0]
["设备总计",{"$nulls":7},0]
[{"$nulls":8},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]