{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["礼堂音响灯光"],"not_rendered":{"images":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"礼堂音响灯光","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","YYAUDIO","YA15","频率响应   40Hz-18kHz\n单元组成   1×15\"(385mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124dB continuous,130dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   560mm×525mm×800mm\n净重   29.4 kg/pc","只",2]
[2,"后场补声音箱","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",6]
[3,"返听音箱","YYAUDIO","YA12M","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",4]
[4,"台唇补声","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",4]
[5,"超低音箱",{"$nulls":7},"如果纯会议可以不用"]
[6,"主扩功放","YYAUDIO","UA1600","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[7,"后场补声功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[8,"返听功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[9,"台唇功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[10,"16路调音台","YAMAHA","MG16XU","YAMAHA MG16XU\n16通道调音台\n最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)\n4编组母线 + 1立体声母线        \n4 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n包含机柜安装套件        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5\" x 5.1\" x 19.7\")\n净重： 6.8 kg (15.0 lbs.)\n\n","台",1,{"$nulls":3}," "]
[11,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1]
[12,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[13,"一拖二无线会议话筒","KDLK","KS-998","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：双通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",2]
[14,"监听音箱","JBL","LSR305","双放大驱动的参考监视器\n线性空间参考扬声器的设计\n双41w D类放大器\n长投5“低频低音\n钕1“高频扬声器\n平衡式XLR和1 / 4“TRS输入\n低和高频率微调开关\n图像控制波导技术\n滑移流的低频接口设计\n可选的输入灵敏度开关\nJBL lsr305 5”两种方式供电的演播室监视器是一个双扩增参考监视器与磁屏蔽5“低频换能器1“软球顶高频率传感器。监控特点JBL的图像控制波导技术，精确的音频再现。它还具有JBL的滑移流口设计改进的低音响应。的lsr305配有LF装饰开关和高频微调开关，以及双41w D类放大器用于驱动。确保灵活的连接，JBL包括平衡XLR输入和平衡的1 / 4“TRS输入，这两个特征影响了液位控制。其他功能还包括JBL的LSR（线性空间参考）的准确的声音再现和一个可选的输入灵敏度开关，确保一系列信号源兼容的扬声器的设计。\n图像控制波导技术\n图像控制波导了JBL的旗舰平方米的主引用监视器和已列入lsr305。正在申请专利的设计图像控制波导的精确控制声音来自在垂直和水平平面，确保在聆听位置的表现是中性的，准确的扬声器。\nJBL换能器\n显示器的长冲程低音单元和阻尼机织复合材料钕高音都是设计用来再现强大的瞬变和混合物的微观动力学。这些驱动程序提供的深沉的低音和准确的高频率响应超出人类听觉范围。\nJBL的专利滑流低频接口设计\nJBL的专利滑流低频端的设计作品与低音演唱会在所有的播放水平产生深沉的低音响应。双喇叭形状的港口正是专为更大的低频延伸而降低湍流。\nD类放大器的效率\n的lsr305的有效41w D类放大器提供足够的电力来提供输出和动态净空要求最苛刻的生产方式的需要。\n专业的平衡输入\n平衡式XLR和1 / 4“（6.35mm）TRS输入给你你需要连接lsr305任何信号源的同时保持专业的信号质量的选项。\n可选的输入灵敏度\n- 10dB / + 4dB灵敏度开关保证与范围广泛的信号源的兼容性，允许你连接lsr305高输出专业齿轮没有输入过载的危险吗。\nLF和HF修剪修剪开关\nLF（低频）装饰和HF（高频）调整开关使你在lsr305的声音在你的房间里最大的控制。使用这些开关调整低音和高音你听到弥补房间的声学量，节目内容和你的个人品味。\n100小时功率试验\n成为一个生产就绪的设计之前，每个lsr305模型进行的JBL的严格的100小时功率测试，在扬声器发挥是需要不断在全输出100小时无故障。这个测试以确保所有lsr305演讲者将提供可靠的性能年。","只",1]
[15,"电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",2]
[16,"接插件",null,null,"卡农线、接插件、音响头等","批",1]
[17,"航空机柜",null,null,"32U","台",1]
[18,"控制台",null,null,"定制","套",1,null,null,"建议自备"]
[19,"音箱线",null,null,"2*3平方","米",500]
[20,"合计",{"$nulls":6},198215,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]