{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["AURA AUDIO"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"AURA AUDIO","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["AURA AUDIO户外演出方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"15寸三分频点源音响","Aura Audio","A1 ","频率响应（+ 3dB）：85 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：15度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度LF，1W／1米：103dB（free space）\n灵敏度HF，1W／1米：110dB（free space）\n分频点：300Hz active, 3.5kHz passive\n功率处理低频： 500 W rms, 2000 W pk\n功率处理HF：125 W rms, 500 W pk\n推荐使用HP滤波： 76 Hz, 24dB/oct\n\n单元\nLF: (1) x 15” neodymium magnet cone driver,band-pass horn loaded\nMF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,dual exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: LF, +/-2: HF\n尺寸：455毫米×430毫米×430毫米\n重量：24kg","只",6]
[2,"18寸低音音响","Aura Audio","XD18","频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg\n  \n","只",4]
[3,"被动式心形高功率输出双18寸低音音响","Aura Audio","A28 SUB","世界首款Passive End Fire技术音响\n频率响应（- 10dB）：38- 250HZ\n水平覆盖（- 6dB）：150度\n垂直覆盖（- 6dB）：150度\n最大声压级：133/139dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：101dB（free space）\n阻抗：6 ohms\n分频点：80 Hz–100 Hz active\n功率处理：1800 W(AES), 7200 W(peak)\n推荐的HP滤波器：33 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\n前置： (1) x 18” neodymium magnet cone driver, 4” voice coil\n后置：(1) x 18” neodymium magnet cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：1000毫米×580毫米×860毫米（990毫米/带车轮）\n重量：90kg","只",2]
[4,"15寸同轴返听音响","Aura Audio","C15","频率响应（- 6dB）： 80 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：50度\n垂直覆盖（- 6dB）：50度\n最大声压级：127/133dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：100dB（free space）\n分频点（8ohms） : 2.5 kHz passive\n电源处理：500瓦，2000瓦峰值\n推荐的HP滤波器：50 Hz, 24 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 15”钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：弯曲桦木胶合板，质感黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×360毫米\n重量：18kg","只",4]
[5,"4×1400W DSP数字功放","Aura Audio","D100DSP","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1400W\n4 ohms 4×2800W\n2 ohms 4×3700W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×5300W\n4 ohms 2×7400W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","台",4]
[6,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导\n","台",1]
[7,"无线数字手持话筒","SHURE","QLXD24/BETA58","Shure QLXD24/BETA58A 无线手持系统包括：一台QLXD4无线接收机、一个QLXD2/BETA58A无线手持话筒发射机。\nQLX-D数字无线系统借助24位数字音频，提供清晰、流畅的音质表现。\nQLX-D将专业功能与简易的设置和运行相结合，为高要求的现场演出和固定安装提供无与伦比的无线功能。\n凭借舒尔数字无线技术、延展的平坦的频率响应，QLX-D能够传输细节更丰富声音。\nQLX-D为追求射频频谱的高效率而设计，与同类其他无线系统相比，能够可靠运行更多的无线通道。\n自动频率扫描和红外线同步功能可以实现简便迅捷的开放频率查找和分配。\n以太网连接能实现多接收机联网通道扫描，并兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件，实现先进的频率协调。\nAES-256加密成为标配，可轻松启用，实现安全的无线传输。 \nQLX-D可充电电源选件兼容舒尔SB900锂电池，长期来看将显著节约成本，与碱性电池想必，延长了发射机的电池寿命，它还可以以小时和分钟为单位的剩余电池电量指示。\n\n凭借毋庸置疑的性能，QLX-D带来了最新的舒尔无线技术创新。\n清晰的24位数字音频，捕获现场每个真实细节\n20Hz到20kHz的宽广频率范围（依话筒类型而定）\n超过120 dB的动态范围，免除发射机增益调整之需\n高达82 MHz调谐带宽（视地区而定）\n每个6MHz电视频道支持多达17个兼容系统；每个8 MHz通道支持22个兼容系统\n通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对\n自动通道扫描可快速轻松地找到清晰的频率\n多个接收机系统的以太网联网\n联网的通道扫描对已连接接收机的开放频率进行配置\n兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件\n通过基于iOS的移动设备应用 ShurePlus™ Channels实现对系统的远程监控\n用于安全无线传输的AES-256加密\n优雅而易用的界面具有高对比度的LCD菜单\n支持AMX/Crestron控制系统\n专业级，全金属结构\n安装2节AA碱性电池，可连续使用长达9小时\n可选的舒尔SB900可充电锂电池可提供最长10小时的持续使用时间，并以小时和分钟为单位报告剩余的运行时间","套",6]
[8,"无线数字头戴话筒","SHURE","QLXD24/SM35","Shure QLXD24/SM35 无线头戴系统包括：一台QLXD4无线接收机、一个QLXD2/SM58无线头戴话筒发射机。\nQLX-D数字无线系统借助24位数字音频，提供清晰、流畅的音质表现。\nQLX-D将专业功能与简易的设置和运行相结合，为高要求的现场演出和固定安装提供无与伦比的无线功能。\n凭借舒尔数字无线技术、延展的平坦的频率响应，QLX-D能够传输细节更丰富声音。\nQLX-D为追求射频频谱的高效率而设计，与同类其他无线系统相比，能够可靠运行更多的无线通道。\n自动频率扫描和红外线同步功能可以实现简便迅捷的开放频率查找和分配。\n以太网连接能实现多接收机联网通道扫描，并兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件，实现先进的频率协调。\nAES-256加密成为标配，可轻松启用，实现安全的无线传输。 \nQLX-D可充电电源选件兼容舒尔SB900锂电池，长期来看将显著节约成本，与碱性电池想必，延长了发射机的电池寿命，它还可以以小时和分钟为单位的剩余电池电量指示。\n\n凭借毋庸置疑的性能，QLX-D带来了最新的舒尔无线技术创新。\n清晰的24位数字音频，捕获现场每个真实细节\n20Hz到20kHz的宽广频率范围（依话筒类型而定）\n超过120 dB的动态范围，免除发射机增益调整之需\n高达82 MHz调谐带宽（视地区而定）\n每个6MHz电视频道支持多达17个兼容系统；每个8 MHz通道支持22个兼容系统\n通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对\n自动通道扫描可快速轻松地找到清晰的频率\n多个接收机系统的以太网联网\n联网的通道扫描对已连接接收机的开放频率进行配置\n兼容舒尔Wireless Workbench 6控制软件\n通过基于iOS的移动设备应用 ShurePlus™ Channels实现对系统的远程监控\n用于安全无线传输的AES-256加密\n优雅而易用的界面具有高对比度的LCD菜单\n支持AMX/Crestron控制系统\n专业级，全金属结构\n安装2节AA碱性电池，可连续使用长达9小时\n可选的舒尔SB900可充电锂电池可提供最长10小时的持续使用时间，并以小时和分钟为单位报告剩余的运行时间","套",2]
[9,"天线分配器","SHURE","UA844+SWB-LC","前置式天线安装件\n架置式安装件\n4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）\n用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）","台",1]
[10,"有源天线","SHURE","UA874","接头类型: BNC, 插孔\n阻抗: 50 Ω\n电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA\n接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度\n三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm\n天线增益 (在轴): 7.5 dBi\n信号增益 ±1 dB: \n可切换\nActive: +12 dB, +6 dB\nPassive: 0 dB, -6 dB\n射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm\n外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)\n重量: 317 克 (11.2 盎司)","支",2]
[11,"8路带滤波电源时序器","SOUNDSTANDARD","2008I","型号 2008i\n输入电力条件\n单相3线\n电力线接入端口方式\n单相两刀动力型空气开关\n连接器件\nCDB2-125/D80\n最大可连接线径 (L.N/PE)\n50mm2\n接地端子\n接线耳\n输出\n时序通道数量\n8通道\n可输出通道数\n8通道\n电力条件\n单相3线\n连接器件类型\n万能标准插座\n非时序输出辅助通道\nN/A\n其他参数\n \n输入最大电流容量\n80A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量\n30A/60s 或 10Arms\n时序控制每步时间间隔\n1sec\n电源滤波器数量\n8个内置独立滤波组件，每通道 1个\n电源滤波器参数\n2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB\nUSB灯座最大输出电压/电流\n5V/50mA\n联机控制方式\n内部脉冲信息\n控制\n \n联机控制连线最大长度\n2米\n可联机控制设备最大数量\n10台\n联机控制接口\n1/4” TR\n外部时序控制接口\nRJ11\n功能与使用\n \n前面板指示功能\n三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能\n接入电力总输入开关和接口、时序电源开关、USB灯电源开关和接口、超压警告逻辑电压选择和切断、全部旁通选择、单独通道旁通选择\n后面板指示功能\nN/A\n后面板使用功能\n时序电源输出插座、联机输入输出插座、外部时序电源开关控制插座、电力线接入管道\n保护功能\n超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量\n \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm)\n483mmx440mmx89mm\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm)\n595mmx510mmx170mm\n净重\n8.9kg\n毛重\n9.6 kg\n电源\nAC220V±10% 50~60Hz","台",2]
[12,"监听耳机","SENNHEISER","HD202","佩戴方式：头戴式\n灵敏度：115dB\n耳机线：3m\n频响范围：18-18000Hz\n产品阻抗：32欧姆\n","只",1]
[13,"主扩、返听航空箱","定制",null,"一装二","台",5]
[14,"次低、超低航空箱","定制",null,"一装一","台",6]
[15,"调音台航空箱","定制",null,null,"台",1]
[16,"话筒航空箱","定制",null,null,"台",1]
[17,"航空机柜","定制",null,"18U带支撑","台",1]
[18,"护套音响线","CHOSEAL",null,"2*3带护套","米",400]
[19,"辅材",null,null,"接插件，卡侬公母","批",1]
[20,"设备总计",{"$nulls":6},2058745,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费，增值税加11%"]