{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议扩声"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议扩声","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["简洁扩声"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"15寸主扩音箱","JBL","KES8150","★15\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm/18mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8150是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置15\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有19个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8150具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n\n 规格:   \n系统:   \n系列类型：  15“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  53Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  129dB（峰值132dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  550W/1100W/1700W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  700mmx445mmx383mm\n27.6\"x17.5\"x15.1\"\n净重:  22.5kg(49.6 lbs)\n低音单元:  1个15英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",2]
[2,"主扩功放","CROWN","XLi3500"," XLI3500 xli3500 CROWN皇冠 专业音箱 皇冠功放机 皇冠功放机价格 皇冠功放机批发 皇冠功放\nXLi系列2通道专业功放包括4个型号：XLi800, XLi1500, XLi2500, XLi3500，产品功率从200W到1000W。Crown在产品品质方面有严格控制的质量体系，在苛刻的环境下使用的可靠性可以得到保障。XLi音质表现细腻甜美，适合各种场合的应用。\nXLi系列功放的主要特点：\n紧凑的2U机身设计\n采用优化的Class-H线路\n具备1.4V/0.775V输入灵敏度选择开关\n具备桥接转换开关\n采用Ground lift接地技术\n具备完善的保护设计\n采用隧道式散热器和双风扇散热系统\n参数：\n型 号    立体声    立体声   桥接单声道\n阻 抗     8 Ω      4 Ω      8 Ω\nXLi800    200W      300W      600W\nXLi1500   330W      450W      900W\nXLi2500   500W      750W     1500W\nXLi3500   1000W    1350W     2700W\n 特点\n立体声/并联/单声道桥接模式\n用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V\nRCA和XLR输入接口；Speakon?和喇叭接线柱输出接口\n2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态\n防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路\n规格\n声道:    2\n灵敏度(8Ω负载时额定输出功率):    0.775V或1.4V\n信噪比(低于额定功率20 Hz至20 kHz,A记权):    > 100 dB\n谐波失真(THD) (20 Hz - 20 kHz):     200\nAC电压频率设置(± 10%):    120VAC 60Hz\n                                                 220VAC 50/60Hz\n                                                 230-240VAC 50/60Hz\n常规信息\n外型尺寸(H x W x D):    89 x 482 x 366mm\n净重:    19.5Kg\n运输重量:    21.5Kg","台","1"]
[3,"12路调音台","YAMAHA","MG12XU","YAMAHA MG12XU\n12通道调音台\n最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)\n2编组母线 + 1立体声母线        \n2 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n可选购安装套件 RK-MG12        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1\" x4.6\" x16.6\")\n净重： 4.2 kg (9.3 lbs.)\n\n","台",1]
[4,"无线麦克风","SHURE","BLX288/PG58","SHURE BLX288/PG58\n功能\nBLX2手持式发射机\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载减） ","套",1]
[5,"专用支架",{"$nulls":3},"副",1]
[6,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件","批",1]
[null,"航空箱",null,null,"一装二","只",1]
[7,"音箱线",null,null,"2*2.0","米",100]
[null,"运费"]
[null,"安装调试费（系统连接与调试并教会使用人员）"]
[8,"合计",{"$nulls":6},46012]