{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":26},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[5,1,5,7],[6,0,6,9],[12,1,12,7],[13,0,13,9],[17,1,17,7],[18,0,18,9],[21,1,21,7],[22,0,22,9],[25,1,25,7],[26,0,26,9],[30,1,30,7],[31,0,31,9],[34,1,34,7],[35,0,35,9],[38,1,38,7],[39,0,39,9],[42,1,42,7],[43,1,43,7],[44,0,44,9],[50,1,50,7],[51,2,51,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厂区智能扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、智能主控设备"]
[1,"IP 服务器主机（15尺屏）","KDLK","IP-115Z","产品概述\nIP网络广播中控主机是系统的核心；采用触摸屏显示操作，内置功能强大的IP网络广播控制软件；负责音频流点播服务、任务管理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；全数字化传输，以局域网或广域网云平台服务器、互联网为主要传输媒介支持局域网与广域网（自动单播或组播转换）；支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一；\n产品特点\n■机箱采用国际8U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板，造型美观大方；\n■采用15英寸工业级加固触摸电容屏，灵敏度高，简单方便操作；\n■标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力；\n■配置精巧鼠标键盘，方便用户操作；\n■使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行；\n■使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏；\n■C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输\n■外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口；\n■服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行；\n■负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；\n■管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；\n■支持专用百兆网传输，可同时传输上百种音源节目\n■采用加密狗管理；\n■支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理；\n■支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等\n■支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端；\n■软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合\n■投标时投标人必须提供：生产厂商的原厂授权书原件、售后服务承诺书原件、供货证明原件文件、3C、IAF、SGS、RoHs、CE认证、质量检测报告\n技术参数：\n■屏幕尺寸：15寸\n■软件操作平台:WIN7/WIN8\n■输入电源：AC220V\\50Hz\n■系统音频输出电平：0dBV\n■音频输入电平：0dBV\n■信噪比：80dB\n■主板：Intel芯片组\n■CPU：Intel；50GHz双核\n■固态硬盘：240G\n■外部接口：HDMI高清接口\n■工作环境：5℃～60℃\n■环境湿度：相对湿度，20%～80%\n■尺寸485x360x352m","台",1]
[2,"IP网络广播系统控制软件","KDLK","IP-7800R","■智慧广播软件是一款应用于Android系统的APP，是服务器系统软件的扩展应用软件；\n■接入方便，操作便捷；可以通过WIFI/4G网络接入广播系统，进行点播、喊话等，相比红外遥控、电脑客户端，大大减小了方向、地域和空间的限制；\n■支持用户权限管理：智慧广播软件必须用户登录后才能使用，客户可以通过服务器软件分别对每个用户设定权限，指定可以控制的终端；支持多个用户同时登录，高权限的用户可以打断低权限用户的任务；\n■支持终端状态实时查看：用户可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态；\n■支持实时讲话：用户可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行实时喊话；\n■支持节目点播：用户可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持文本广播：用户可以直接编辑文字或者点播手机上TXT文档到权限内带有TTS模块的任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持快捷键运行任务：客户可通过服务器软件分别为每个用户设定快捷键任务，最多可设置32种快捷键任务；","套",1]
[3,"合计"]
["二、智能周边设备"]
[1,"壁挂式IP网络点播音箱","KDLK","IP-DB14S","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有节目点播功能，可通过服务器软件自由点播服务器中节目\n■1个双声道线路输入接口、1个话筒输入接口；\n■自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端\n■系统设有排队自动下载功能，解决所有终端同时下载网络宽带不足，造成下载速度慢的担忧；\n■选配离线打铃功能。\n\n技术参数\n■电源：DC24V/1A\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100M/10M\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■MIC灵敏度：-40dB\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：5℃～40℃\n■尺寸：320x150x210mm","只",1]
[2,"桌面式网络寻呼话筒","KDLK","IP-DJ01","采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，黑色铁面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为408W","台",1]
[3,"IP网络消防采集器","KDLK","IP-XF32","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为短路、12V-24V信号\n■系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展\n■系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播\n■面板设有32路电平指示灯显示工作状态\n■报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■输入路数：32；路\n■短路输入方式：0V、12V、24V.\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","台",1]
[4,"10路电源时序器","KDLK","JS-2110A","■采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制；\n■最大支持~220V/6000W功率输入，分为10路国标电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出；\n■设有1路短路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用；\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n\n技术参数\n■电源：AC220V\n■单路最大容量：3000KV.A\n■通讯协议：485\n■尺寸：485x340x88","台",1]
[5,"广播专业机柜(豪华型）","KDLK","JS-42UB","产品特点：\n•专业广播机柜，行业标准尺寸设计；\n•模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装；\n•选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用。\n技术参数：\n•容量：42U\n•尺寸：600*600*2000mm\n•散热装置：风扇*2\n•重量：\n","台",1]
[6,"合计"]
["三、分控站"]
[1,"电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[2,"IP网络广播系统控制软件","KDLK","IP-7900R","■智慧广播软件是一款应用于Android系统的APP，是服务器系统软件的扩展应用软件；\n■接入方便，操作便捷；可以通过WIFI/4G网络接入广播系统，进行点播、喊话等，相比红外遥控、电脑客户端，大大减小了方向、地域和空间的限制；\n■支持用户权限管理：智慧广播软件必须用户登录后才能使用，客户可以通过服务器软件分别对每个用户设定权限，指定可以控制的终端；支持多个用户同时登录，高权限的用户可以打断低权限用户的任务；\n■支持终端状态实时查看：用户可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态；\n■支持实时讲话：用户可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行实时喊话；\n■支持节目点播：用户可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持文本广播：用户可以直接编辑文字或者点播手机上TXT文档到权限内带有TTS模块的任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持快捷键运行任务：客户可通过服务器软件分别为每个用户设定快捷键任务，最多可设置32种快捷键任务；","套",1]
[3,"桌面式网络寻呼话筒","KDLK","IP-DJ01","采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，黑色铁面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为408W","台",1]
[4,"合计"]
["四、前端设备（办公平面1）"]
[1,"双向点播IP网络广播功放","KDLK","IP-GF360D","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■采用3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能\n■设有USB接口，支持点播U盘节目文件；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n■可选配：TF卡储存离线打铃功能\n■可选配24V强切电源输出功能以及1路短路输出功能\n\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：360W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm","台",1,2050,2050]
[2,"天花喇叭","BOSE","DS16F","16W定阻/定压天花喇叭，有黑/白色供选择：扬声器型号： Bose FreeSpace® DS 16S/16SE 扬声器\n频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)\n持续功率处理： 16w 连续\n阻抗： 8Ω，100W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：6.0 Kg","只",15,690,10350]
[3,"合计",{"$nulls":6},12400]
["五、前端设备（办公平面2）"]
[1,"双向点播IP网络广播功放","KDLK","IP-GF360D","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■采用3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能\n■设有USB接口，支持点播U盘节目文件；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n■可选配：TF卡储存离线打铃功能\n■可选配24V强切电源输出功能以及1路短路输出功能\n\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：360W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm","台",1]
[2,"天花喇叭","BOSE","DS16F","16W定阻/定压天花喇叭，有黑/白色供选择：扬声器型号： Bose FreeSpace® DS 16S/16SE 扬声器\n频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)\n持续功率处理： 16w 连续\n阻抗： 8Ω，100W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：6.0 Kg","只",15]
[3,"合计"]
["六、前端设备（生产车间）"]
[1,"机架式IP带屏终端","KDLK","IP-DB15","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■采用3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出\n■1路常规短路输出功能，1路消防紧急输出，同时输出24V强切功能；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能\n■设有节目点播功能，可通过服务器软件、终端键盘及遥控器自由点播服务器中节目\n■设有USB接口，支持点播U盘节目，\n■音频文件支持MP3格式；\n■自带2路电源管理，可实现定时或手动打开\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端；\n■设有待机时间设置功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由。\n\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■频率响应：50Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm","台",1]
[2,"纯后级广播功率放大器  650W","KDLK","PB-650W","■采用先进高效功率放大电路，设有1路平衡输入，1路平衡输出，1路非平衡输入，1路非平衡输出；\n■设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出4-16Ω\n■1路音量独立可调节\n■有信号指示、削峰指示、过载指示功能；；\n■3U标准机箱设计，美观实用；\n\n技术参数：\n■线路灵敏度：0dB\n■输出功率：650W\n■频率响应：80Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥80dB\n■线路输出：0dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护\n■工作温度：-5℃～80℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露\n■尺寸：485x425x132mm\n■电源：AC220V/50Hz；","台",2]
[3,"天花喇叭","BOSE","DS16F","16W定阻/定压天花喇叭，有黑/白色供选择：扬声器型号： Bose FreeSpace® DS 16S/16SE 扬声器\n频率响应： 90Hz-16kHz(±3dB)\n持续功率处理： 16w 连续\n阻抗： 8Ω，100W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：6.0 Kg","只",60]
[4,"合计"]
["七、前端设备（仓库）"]
[1,"双向点播IP网络广播功放","KDLK","IP-GF240D","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■采用3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能\n■设有USB接口，支持点播U盘节目文件；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n■可选配：TF卡储存离线打铃功能\n■可选配24V强切电源输出功能以及1路短路输出功能\n\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：240W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm","台",1]
[2,"壁挂音箱","BOSE","DS16SE","持续功率处理：16w 连续\n阻抗：8Ω，16W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：1.8 Kg\n详细信息\nBose® 自由空间® DS 16S及DS 16SE扬声器是两款高性能的墙面安装扬声器，专为广泛的商业应用而设，适合用于零售店、餐馆、医院等场合的背景音乐播放及语言扩声。\n清晰纯净的音乐和语言扩声；\n一只2.25英寸全频单元；\n简便的三步骤安装；\n灵活的安装硬件可进行水平或垂直方向的安装，并可进行斜角或夹角调整（最大30°）；\n室内（DS 16S）或室外（DS 16SE）版本可选；\n集成多抽头变压器的设计，使得抽头设置无需工具即可进行，更换简便：\n  70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W\n  100V – 2W, 4W, 8W, 16W\n可用作阻抗为8Ω，功率为16W的扬声器；\n可与自由空间Model16吸顶安装扬声器混合使用；\n获得CE认证。","只",10]
[3,"合计"]
["八、前端设备（展示区）"]
[1,"壁挂式IP网络双向点播对讲终端","KDLK","IP-DB12","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网传输；\n■采用3寸高亮LCD屏显示,设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号可实现广播或对讲；\n■设有1路本地线路输入接口，可把本地音频采播到其他终端播放；\n■1路话筒输入接口，可跟其他对讲终端对讲，1路音频输出，1路短路输出功能；\n■支持定时任务功能，方便学校定时打铃；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能；\n■设有USB接口，支持点播U盘文件播放；\n■自带2x10W立体声功放，能外接定阻音箱；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端；\n■系统设有排队自动下载功能，解决所有终端同时下载网络宽带不足，造成下载速度慢的担忧；\n■选配2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；\n■选配离线打铃功能；\n技术参数\n■电源：DC24V/1A\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100M/10M\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■MIC灵敏度：-40dB\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：5℃～40℃\n■尺寸：220x150x44mm","台",1]
[2,"壁挂音箱","BOSE","DS16SE","持续功率处理：16w 连续\n阻抗：8Ω，16W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：1.8 Kg\n详细信息\nBose® 自由空间® DS 16S及DS 16SE扬声器是两款高性能的墙面安装扬声器，专为广泛的商业应用而设，适合用于零售店、餐馆、医院等场合的背景音乐播放及语言扩声。\n清晰纯净的音乐和语言扩声；\n一只2.25英寸全频单元；\n简便的三步骤安装；\n灵活的安装硬件可进行水平或垂直方向的安装，并可进行斜角或夹角调整（最大30°）；\n室内（DS 16S）或室外（DS 16SE）版本可选；\n集成多抽头变压器的设计，使得抽头设置无需工具即可进行，更换简便：\n  70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W\n  100V – 2W, 4W, 8W, 16W\n可用作阻抗为8Ω，功率为16W的扬声器；\n可与自由空间Model16吸顶安装扬声器混合使用；\n获得CE认证。","只",2]
[3,"合计"]
["九、前端设备（电气室）"]
[1,"壁挂式IP网络双向点播对讲终端","KDLK","IP-DB12","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网传输；\n■采用3寸高亮LCD屏显示,设有轻触式按键控制，操作简单易懂\n■设有全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号可实现广播或对讲；\n■设有1路本地线路输入接口，可把本地音频采播到其他终端播放；\n■1路话筒输入接口，可跟其他对讲终端对讲，1路音频输出，1路短路输出功能；\n■支持定时任务功能，方便学校定时打铃；\n■设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控终端的相关功能；\n■设有USB接口，支持点播U盘文件播放；\n■自带2x10W立体声功放，能外接定阻音箱；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端；\n■系统设有排队自动下载功能，解决所有终端同时下载网络宽带不足，造成下载速度慢的担忧；\n■选配2.4G无线话筒模块，方便教学讲课；\n■选配离线打铃功能；\n技术参数\n■电源：DC24V/1A\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100M/10M\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■MIC灵敏度：-40dB\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：5℃～40℃\n■尺寸：220x150x44mm","台",1]
[2,"壁挂音箱","BOSE","DS16SE","持续功率处理：16w 连续\n阻抗：8Ω，16W\n灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）\n最大声输出：\n96dB-SPL, 1m（粉红噪声）\n102dB-SPL, 1m（粉红噪声，峰值）\n辐射角度：170º (H), 160º (V)\n外形尺寸：11.7cm(D)×25.0cm(W)×12.4cm(H)\n重量：1.8 Kg\n详细信息\nBose® 自由空间® DS 16S及DS 16SE扬声器是两款高性能的墙面安装扬声器，专为广泛的商业应用而设，适合用于零售店、餐馆、医院等场合的背景音乐播放及语言扩声。\n清晰纯净的音乐和语言扩声；\n一只2.25英寸全频单元；\n简便的三步骤安装；\n灵活的安装硬件可进行水平或垂直方向的安装，并可进行斜角或夹角调整（最大30°）；\n室内（DS 16S）或室外（DS 16SE）版本可选；\n集成多抽头变压器的设计，使得抽头设置无需工具即可进行，更换简便：\n  70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W\n  100V – 2W, 4W, 8W, 16W\n可用作阻抗为8Ω，功率为16W的扬声器；\n可与自由空间Model16吸顶安装扬声器混合使用；\n获得CE认证。","只",2]
[3,"合计"]
[4,"总计",{"$nulls":7},"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]
["十、线材/辅材设备"]
[1,"音箱线",null,null,"RVVP2*1.5mm²","米",{"$nulls":3},"根据实际工程再具体测算"]
[2,"交换机",{"$nulls":3},"台",{"$nulls":3},"根据实际工程再具体测算"]
[3,"超五类网线",{"$nulls":3},"箱",{"$nulls":3},"根据实际工程再具体测算"]
[4,"PVC线管",null,null,"Ф25","米",{"$nulls":3},"根据实际工程再具体测算"]
[5,"安装配件",{"$nulls":3},"批",{"$nulls":3},"根据实际工程再具体测算"]
[6,"合计",{"$nulls":6},245156]
[1,"方案说明","主要实现功能：\n本系统为广播系统整体解决方案，基于网络，避免重架线路，减少资源，为安全管理发挥着重要作用。\n1、可实现定时播放音乐、背景音乐自动播放，不同分区播放不同节目，可实现多种音源同时定时输出：\n2、校领导可通过分控话筒可对全区或分区讲话，无需到机房：\n3、可实现外部音源接入定时输出；（如CD、MP3、收音等。）\n4、可与消防中心对接，实现火灾自动报警功能；\n5、通过局域网内的任一电脑安装工作站软件，可对系统进行远程管控；\n6、在局域网内任一多媒体电脑上安装备分服务器软件，系统服务器出现故障时，备份服务器自动启用，保证系统正常工作；\n7、系统终端具有本地线路及话筒输入接口，可将本地音源输入；\n8、可实现定点广播、话筒寻呼，联动报警等功能；\n"]