{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":49},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[9,1,9,7],[10,0,10,9],[16,1,16,7],[17,0,17,9],[23,1,23,7],[24,0,24,9],[27,1,27,7],[28,0,28,9],[34,1,34,7],[35,0,35,9],[41,1,41,7],[42,0,42,9],[48,1,48,7],[49,0,49,9],[57,1,57,7],[58,0,58,9],[67,1,67,7],[68,1,68,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海洋大学置换设备"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、102会议室"]
[1,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[2,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[3,"8进8出VGA矩阵","DUBEY ","DT-VGA0808","8进8出 8路VGA电脑信号输入；8路VGA电脑信号输出,可完全交叉切换； 8路视频输入,8路视频输出；可与视频同步或者异步完全交叉切换 (可选配) ； 采用最新32位ARM9内嵌式处理器； 采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能； 自主开发高分辨率显示设计电路 采用信号长距离传输失真增益补偿技术； 采用数字同步识别处理（DSIP）技术 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道 内置64组场景存储功能，能直接在面板或者红外线遥感操作 采用可编程逻辑阵列电路（FPGA），性能更稳定； 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN（VGA）接口； 专用端口，能直接和无线触摸屏连接，即插即用； 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制；(可选配) 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； 兼容市场所有同类产品的代码和指令； 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz； 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性， 可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。  \n\n \n产品特性\n\n \n参数名称  技术规格\n带宽  500MHz\n亮度色度干扰  -50DB@10MHZ\n信号类型  数字VGA，数字TMDS\n支持分辨率  高清480i～1080p/640480～16001200（60Hz） \n输入输出接口  HD15PIN（VGA）\n控制方式   RS-232、红外、键盘面板\n控制协议  9600 波特， 8 位， 1 个停止位，无奇偶校验\n电源AC  110V - 240V , 50 / 60 Hz\n功率  30W\n机架安装  19英寸标准2U高度\n尺寸  482mm（长）x 280mm（宽） x 90mm（高）","台",1]
[4,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"主扩功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[6,"后置功放","YYAUDIO","UA800","300W×2/8Ω  500W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear","台","1"]
[7,"合计"]
["二、101会议室"]
[1,"一拖二无线会议话筒","KDLK","KS-998","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：双通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","套",3]
[2,"18英寸有线会议话筒","AV-JEFE","PL36","传感器类型：电容\n拾音方式：心型\n频率响应：80Hz-20kHz\n灵敏度：-68db±3dB（0db=1ubar@1KHz）\n额定阻抗：250Ω±30%（@1 kHz）\n工作电压：22V-52V DC 幻像电源\n软质薄膜开关：ON/OFF\n开关：按键锁定/按键通话\n滤波器开关：平/低切\n材料：锌合金压铸件\n尺寸：Φ48（mic）*145（W）*415(H)mm\n重量：0.8kg（包含底座）","套",6]
[3,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[4,"8进8出VGA矩阵","DUBEY ","DT-VGA0808","8进8出 8路VGA电脑信号输入；8路VGA电脑信号输出,可完全交叉切换； 8路视频输入,8路视频输出；可与视频同步或者异步完全交叉切换 (可选配) ； 采用最新32位ARM9内嵌式处理器； 采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能； 自主开发高分辨率显示设计电路 采用信号长距离传输失真增益补偿技术； 采用数字同步识别处理（DSIP）技术 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道 内置64组场景存储功能，能直接在面板或者红外线遥感操作 采用可编程逻辑阵列电路（FPGA），性能更稳定； 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN（VGA）接口； 专用端口，能直接和无线触摸屏连接，即插即用； 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制；(可选配) 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； 兼容市场所有同类产品的代码和指令； 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz； 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性， 可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。  \n\n \n产品特性\n\n \n参数名称  技术规格\n带宽  500MHz\n亮度色度干扰  -50DB@10MHZ\n信号类型  数字VGA，数字TMDS\n支持分辨率  高清480i～1080p/640480～16001200（60Hz） \n输入输出接口  HD15PIN（VGA）\n控制方式   RS-232、红外、键盘面板\n控制协议  9600 波特， 8 位， 1 个停止位，无奇偶校验\n电源AC  110V - 240V , 50 / 60 Hz\n功率  30W\n机架安装  19英寸标准2U高度\n尺寸  482mm（长）x 280mm（宽） x 90mm（高）","台",1]
[5,"功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[6,"合计"]
["三、104报告厅"]
[1,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[2,"激光投影机","NEC "," PA803UL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术3LCD\n显示芯片0.76英寸芯片\n亮度8000流明\n对比度2500000:1\n标准分辨率WUXGA（1920*1200）\n扫描频率水平：15-100kHz \n垂直：50-120Hz\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式电动变焦\n聚焦方式电动聚焦\n投影尺寸50-500英寸\n屏幕比例16:10\n色彩数目10.7亿色\n投影方式正投，背投，桌上，吊顶\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，Full HD，WUXGA，2K，480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n视频兼容性HDMI：VGA，SVGA，XGA，SXGA，WUXGA，2K，WQXGA，4K，480p，720p，1080i，1080p\n字3D：帧封装格式，上下格式或并排格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，PAL，PAL60\n300电视线：SECAM\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×支持HDCP的DisplayPort（20针连接器）\n1×HDBaseT\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n输出接口1×HDBaseT\n1×立体声微型音频\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×A型USB\n1×有线遥控端口：立体声微型插孔\n规格参数 \n电源功率正常模式：774W，待机功率：≤0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，5.2A\n产品尺寸不包括突出部分 580×205×490mm\n产品重量18.2kg\n安全认证CCC认证，符合GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃\n工作湿度：20%-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20%-80%（无结露）","台",1]
[3,"长焦镜头","NEC ",null,"原厂镜头","台",1]
[4,"8进8出VGA矩阵","DUBEY ","DT-VGA0808","8进8出 8路VGA电脑信号输入；8路VGA电脑信号输出,可完全交叉切换； 8路视频输入,8路视频输出；可与视频同步或者异步完全交叉切换 (可选配) ； 采用最新32位ARM9内嵌式处理器； 采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能； 自主开发高分辨率显示设计电路 采用信号长距离传输失真增益补偿技术； 采用数字同步识别处理（DSIP）技术 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道 内置64组场景存储功能，能直接在面板或者红外线遥感操作 采用可编程逻辑阵列电路（FPGA），性能更稳定； 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN（VGA）接口； 专用端口，能直接和无线触摸屏连接，即插即用； 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制；(可选配) 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； 兼容市场所有同类产品的代码和指令； 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz； 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性， 可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。  \n\n \n产品特性\n\n \n参数名称  技术规格\n带宽  500MHz\n亮度色度干扰  -50DB@10MHZ\n信号类型  数字VGA，数字TMDS\n支持分辨率  高清480i～1080p/640480～16001200（60Hz） \n输入输出接口  HD15PIN（VGA）\n控制方式   RS-232、红外、键盘面板\n控制协议  9600 波特， 8 位， 1 个停止位，无奇偶校验\n电源AC  110V - 240V , 50 / 60 Hz\n功率  30W\n机架安装  19英寸标准2U高度\n尺寸  482mm（长）x 280mm（宽） x 90mm（高）","台",1]
[5,"100WLED面光灯","KELEK","KE153","光源：100W LED进口灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：60°\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG","台",8]
[6,"合计"]
["四、103会议室"]
[1,"一拖二无线会议话筒","KDLK","KS-998","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：双通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","套",1]
[2,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[3,"合计"]
["五、行政楼137会议室"]
[1,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[2,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[3,"后置音箱","YYAUDIO","YT8","频率响应 55 Hz-18khz\n单元组成 1 × 8\"(200mm)/1.5\"声音线圈 LF\n1 × 1\"(25mm)/1\"声音线圈 HF\n额定功率 100W RMS，400W 峰值\n灵敏度 92dB 1 瓦特/1 米\n声压级 112dB 连续，118 分贝峰\n额定阻抗 8 欧姆名义\n指向性 90 ° × 50 °\n分频点 2.5 千赫被动\n输入方式 2 × Speakon NL4\n包装尺寸 615mm×380mm×535mm(carton/pair)\n净重 9.5 公斤/pc","只",2]
[4,"后置功放","YYAUDIO","UA800","300W×2/8Ω  500W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear","台","1"]
[5,"吸顶功放","KDLK","KL-254T","采用先进高效功率放大电路，强劲的功率输出，超强负责能力，设有1音频输入，音量可独立调节， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*400mm，电源功耗为408W","台",1]
[6,"合计"]
["六、104会议室"]
[1,"高灵敏度多功能数控会议系统主机","KDLK","KF-9800M","功能特点：\n1.采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；\n2.系统开机具有自检功能,发言单元输出线路连接不正常时主机自动产生锋鸣报警；\n3.设有主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 申请发言七种发言模式；\n4.具有发言人数限制功能，发言单元可1-6可选或N（全开放）；\n5.设有断电智能记忆功能，断电可记忆原程序设置状态，来电自动恢复；\n6.中/英文菜单切换功能，LCD液晶屏显示工作内容，直观明了；\n7.采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；\n8.主机分三路话筒线路并联输出，每路可连接20个单元,最少可连接60个会议发言单元，一路扩展输出，可无限增加电源扩展或数据扩展；\n9.内置电话偶合器输入和输出端口,支持召开远程电话会议；\n10.连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路摄像头信号输入，2路视频输出；\n11.兼容性极强，可支持多种云台摄像机控制协议,如Pelco_P/VISCA/SONY-D70/Pelco _D等协议；\n12.可通过主机可直接对单元ID，摄像机预置位进行设置，方便调试安装；\n13.支持多种控制方式，可外接电脑，结合加密软件，实现计算机软件平台控制；可接入中央控系统，实现会议设备智能化集中控制；可通过会议主机面板按键操作，实现手动操作控制。\n\n技术参数：\n电源:AC100V-240V  50~60HZ\n静态功耗:10W\n最大功率:350W\n输出功率:≤110W/24V每路\n音频输出:电平2Vp-p 阻抗：100Ω  方式：非平衡\n频率响应:60-16KHz\n信噪比(S/N):>80dB\n谐波失真:<0.5%\n过载波失:<1%\n串音衰减（1KHz）:>50dB\n接口:8芯航空插头×4/话筒XLR输出×1/话筒TRS输出×1/录音输出REC×1/线路输入RCA×1/视频VIDEO输入×4/视频VIDEO输出×2/RS232×1/RS485×1/电话输入输出×1/市电三芯AC插座\n尺寸(L x W x H):484 x 305 x 88mm \n颜色:黑色","台",1]
[2,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型主席单元","KDLK","KF-983C","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",1]
[3,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型\n代表单元","KDLK","KF-983D","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",11]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[5,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[6,"合计"]
["七、706会议室"]
[1,"高灵敏度多功能数控会议系统主机","KDLK","KF-9800M","功能特点：\n1.采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；\n2.系统开机具有自检功能,发言单元输出线路连接不正常时主机自动产生锋鸣报警；\n3.设有主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 申请发言七种发言模式；\n4.具有发言人数限制功能，发言单元可1-6可选或N（全开放）；\n5.设有断电智能记忆功能，断电可记忆原程序设置状态，来电自动恢复；\n6.中/英文菜单切换功能，LCD液晶屏显示工作内容，直观明了；\n7.采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；\n8.主机分三路话筒线路并联输出，每路可连接20个单元,最少可连接60个会议发言单元，一路扩展输出，可无限增加电源扩展或数据扩展；\n9.内置电话偶合器输入和输出端口,支持召开远程电话会议；\n10.连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路摄像头信号输入，2路视频输出；\n11.兼容性极强，可支持多种云台摄像机控制协议,如Pelco_P/VISCA/SONY-D70/Pelco _D等协议；\n12.可通过主机可直接对单元ID，摄像机预置位进行设置，方便调试安装；\n13.支持多种控制方式，可外接电脑，结合加密软件，实现计算机软件平台控制；可接入中央控系统，实现会议设备智能化集中控制；可通过会议主机面板按键操作，实现手动操作控制。\n\n技术参数：\n电源:AC100V-240V  50~60HZ\n静态功耗:10W\n最大功率:350W\n输出功率:≤110W/24V每路\n音频输出:电平2Vp-p 阻抗：100Ω  方式：非平衡\n频率响应:60-16KHz\n信噪比(S/N):>80dB\n谐波失真:<0.5%\n过载波失:<1%\n串音衰减（1KHz）:>50dB\n接口:8芯航空插头×4/话筒XLR输出×1/话筒TRS输出×1/录音输出REC×1/线路输入RCA×1/视频VIDEO输入×4/视频VIDEO输出×2/RS232×1/RS485×1/电话输入输出×1/市电三芯AC插座\n尺寸(L x W x H):484 x 305 x 88mm \n颜色:黑色","台",1]
[2,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型主席单元","KDLK","KF-983C","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",1]
[3,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型\n代表单元","KDLK","KF-983D","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","只",11]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[5,"激光投影机","NEC"," P502HL+","主要参数 \n产品类型工程投影机\n投影机特性3D\n投影技术DLP\n显示芯片0.65英寸芯片\n亮度5000流明 纠错\n对比度15000:1\n标准分辨率1920*1080\n光源参数 \n光源类型激光\n光源寿命20000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n变焦比1.7X\n光圈范围F=2.0-2.5\n实际焦距f=18.2-31.1mm\n投射比1.2-2.1：1\n投影距离0.8-14.2m\n投影尺寸30-300英寸\n屏幕比例16:9\n色彩数目10.7亿色\n光轴(偏称轴)水平：±0.25H\n垂直：0-0.62V\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，WXGA+，SXGA，SXGA+，UXGA，WUXGA\n数字：VGA，SVGA，XGA，WXGA，SXGA，480p，720p，1080i，1080p\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n3D：用于电脑XGA，720P，WXGA，1080P，用于视频 SDTV（480i）\n视频兼容性HDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM\n系统参数 \n无线功能WIFI：支持IEEE802.11b/g/n（需要可选的USB无线LAN部件）\n扬声器20W（单声道）\n接口参数 \n输入接口1×RGB/组合（D-Sub 15针）\n2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器）\n1×HDBaseT/Ethernet（RJ-45）\n1×视频（RCA）\n1×（L/R）RCA音频\n1×立体声微型音频\n输出接口1×RGB（D-Sub 15针）\n1×立体声微型音频\n1×3D SYNC（DIN 3针）\n控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）\n1×RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n1×USB A型\n1×USB B型（维修专用）\n规格参数 \n电源功率442W，待机功率：0.5W\n电源性能AC200-240V，50/60Hz，2.8A\n产品尺寸不包括突出部分 469×137×365mm\n产品重量8.7kg\n安全认证CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1\n适用环境工作温度：5-40℃（35-40℃自动开启节能模式）\n工作湿度：20-80%（无结露）\n存储温度：-10-50℃\n存储湿度：20-80%（无结露）","台",1]
[6,"合计"]
["八、活动演出中心"]
[1,"12寸同轴舞台返听音响","Aura Audio","C12","频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","只",4]
[2,"返听功放","COBRA-2","Vortex 1400D+","1400Wx2/8Ω，2450Wx2/4Ω\n频率响应：20Hz-20kHz(+0/-1.5dB)\n总谐波失真：≤0.05％\n信噪比：≥95dB\n阻尼系数：≥800\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB\n输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：40.3dB\n冷却:从前到后抽风","台","1"]
[3,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",7]
[4,"单通道无线话筒头戴套装","beyerdynamic","TG 534","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG H34头戴话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。头戴话筒为超心形指向，黑色，频率响应20-13kHz。","套",4]
[5,"合唱电容话筒","AKG","C3000","双面音大震膜,电容式合唱话筒(黑色,不带防震架)","个",4,{"$nulls":3},"确认地插是否有信号线过去调音台"]
[6,"330光束图案灯","KELEK","KA056","工作电压/频率：AC100-240V 50-60Hz\n额定功率：330W\n灯泡：OSRAM SIRIUS HRI 15R 330W/优灯YODN 330W \n通道：16/22CH\n透镜：高清晰度光学透镜 \n棱镜：18/32棱镜可选\n调焦：电子线性调焦\n水平/垂直角度：X轴540度，Y轴270度 \n控制方式：DMX512，主从，自走\n旋转图案盘：8个可插拔图案盘，可DIY设计gobos.\n颜色：14个颜色+白光可调的旋转，速度可调，双向旋转和彩虹效果\n放大：放大等级1/2可选\n显示：液晶触摸屏显示，中英文切换\nIP防护等级：IP20高效率可靠开关电源\n功能：多棱镜，粗光束，精美玻璃图案，\n纸箱包装尺寸：540x440x600\n净重：20kg 毛重：24kg","台",8]
[7,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[8,"合计"]
["九、体育场"]
[1,"号角喇叭","KDLK","KD-320","产品特点：\n•大功率号角喇叭，采用有机树脂及钢架结构，具有防水、防腐蚀等作用；\n•选用专业级高低音设计，穿透力强，传输距离远，适用于大型广场、水库、农场等场所。\n技术参数：\n•额定功率（100V）:200W\n•额定功率（70V）:100W\n•灵敏度（1W/1M）:115dB\n•频率响应:120-18KHz\n•防护等级：IP66\n•外观尺寸:605*725*1105mm\n•重量:35Kg","只",4]
[2,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",2]
[4,"射频信号接收器",{"$nulls":7},"暂无该类产品，只有户外有源防水音柱长距离信号接收产品。"]
[5,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[6,"备用广播功放","KDLK","KL-258T","采用先进高效功率放大电路，强劲的功率输出，超强负责能力，设有1音频输入，音量可独立调节， 电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为650W，输出频响范围为100~16KHz；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为1105W","台",1]
[7,"天线分配器 ","KDLK","WA-ATKS","低噪放大电路设计. \n八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. \nBNC接头,保证连接可靠性. \n技术参数:\n天线输入阻抗/Antenna Input Impedance:50 ohms \n天线输出阻抗/Antenna Ouput Impedance:50 ohms \n天线;输入插座/Antenna Input Receptacle:BNC \n天线输出插座/Antenna Output Receptacle:BNC \n增益/Gain:3dB \n带宽/Bandwidth:450-950MHz \n供电/Power Requirements:DC12-18V 2000mA \n尺寸/Dimensions:45*410*160mm \n重量/Weight:200g ","台",1]
[8,"定向宽频天线","KDLK","WA-KS","单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰。\n高增益设计，能有效增加接收距离。 \n技术参数:\n频率范围/Resonate Frequency Range:450~900MHz \n驻波比/Standing Wave Ratio:<1.3 \n增益/Gain:7dBi \n尺寸/Dimensions:279*267mm \n重量/Weight:180g","只",2]
[9,"航空箱",null,null,"16U带调音台支架","台",1]
[10,"合计"]
[1,"总计",{"$nulls":6},1502154,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]